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"Геодезиялық пункттердің каталогтарын жасау және басып шығару жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2024 жылғы 11 маусымдағы № 336/НҚ бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің 2026 жылғы 1 сәуірдегі № 170/НҚ бұйрығы

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!

      Қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Геодезиялық пункттердің каталогтарын жасау және басып шығару жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2024 жылғы 11 маусымдағы № 336/НҚ бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:



      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 9 қазандағы № 846 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі туралы ереженің 15-тармағының 268) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Геодезиялық пункттердің каталогтарын жасау және басып шығару жөніндегі нұсқаулықта:



      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Геодезиялық пункттердің каталогтарын жасау және басып шығару жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2025 жылғы 18 қыркүйектегі № 997 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 9 қазандағы № 846 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі туралы ереженің (бұдан әрі – Ереже) 15-тармағының 268) тармақшасына сәйкес әзірленді."



      31, 32 және 33-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Схемаларды құрастыру кезінде бастапқы ақпарат ретінде "Мемлекеттік геодезиялық қамтамасыз ету" цифрлық жүйесі деректер базасының (бұдан әрі – МГҚ ЦЖ ДБ) деректері пайдаланылады.

      32. Каталогтарды құрастырудың негізгі әдісі МГҚ ЦЖ ДБ негізінде автоматтандырылған технология болып табылады.

      33. Каталогтарды құрастыру алдындағы дайындық жұмыстары мыналарды қамтиды:

      жұмыстарды жоспарлау;

      аумақтың топографиялық-геодезиялық қамтылуын зерттеу;

      бастапқы материалдарды жинау, зерттеу және жүйелеу;

      МГҚ ЦЖ ДБ толықтыру және түзету.";



      35, 36, 37, 38 және 39-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "35. Каталогтарды құрастыруға арналған бастапқы материалдар:

      МГҚ ЦЖ геодезиялық пункттердің деректер базасы;

      МГЖ пункттерін зерттеп-қарау және қалпына келтіру материалдары;

      берілген аумаққа геодезиялық желіні теңестіру материалдары;

      1:50000 - 1:200000 масштабтағы топографиялық карталардың соңғы басылымдары;

      соңғы жарияланған жылдағы берілген номенклатураның геодезиялық пункттерінің каталогы;

      дала жұмыстары бойынша техникалық есептер;

      соңғы шығарылған жылғы осы номенклатураның карта парағындағы нивелирлеу пункттері биіктіктерінің жинақ каталогы (толықтырулармен);

      36. Каталогты құрастыру кезінде мынадай құжаттар пайдаланылады:

      тапсырма-жоспар;

      шектес жарияланған каталогтар және басып шығаруға дайындалған каталогтар туралы мәліметтер;

      МГҚ ЦЖ БД жүргізу, теңестіру және каталогтау бойынша бағдарламалық жүйелерге арналған құжаттама.

      37. Каталогты құрастыру кезінде геодезиялық желілер туралы мәліметтердің болуы және оларды теңестіру нәтижелері МГҚ ЦЖ БД-да тексеріледі.

      38. Геодезиялық пункттердің автоматтандырылған каталогтарын құрастыру үшін орындаушылардың мынадай құрамы қажет:

      МГҚ ЦЖ ДБ жүргізу тобы;

      каталогизациялау тобы.

      Бірінші топтың тапсырмалары мыналарды қамтиды:

      МГҚ ЦЖ ДБ жүргізу, яғни жаңа ақпаратты қабылдау, деректер жиынын толықтыру және реттеу, олардың сақталуын қамтамасыз ету;

      геодезиялық желіні теңестіру;

      геодезиялық желінің схемасын құрастыру;

      геодезиялық өлшемдер бойынша ақпаратты сақтайтын және өңдейтін басқа ұйымдармен өзара әрекеттесу.

      Екінші топтың тапсырмалары мыналарды қамтиды:

      каталогтау үшін қажетті материалдарды жинау;

      каталогтау бойынша жұмыстарды жоспарлау және үйлестіру;

      МГҚ ЦЖ ДБ үшін өлшем және сипаттамалық ақпаратты дайындау;

      каталогты автоматтандырылған құрастыру және ресімдеу бойынша операцияларды орындау;

      каталогты түпкілікті редакциялау және қабылдау.

      39. Техникалық қамтамасыз ету

      МГҚ ЦЖ ДБ жүргізу тобының және каталогтау топтарының тапсырмалары:

      МГҚ ЦЖ ДБ жүргізу;

      теңестіру есептеулері;

      деректерді каталог көрінісіне өңдеу;

      аралық құжаттарды басып шығару;

      каталогтың мәтіндік бөлігінің баспа түпнұсқаларын басып шығару;

      түпнұсқалық баспа схемаларын жасау.";



      40-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "40. Негізгі технологиялық процестер мемлекеттік геодезиялық желі туралы ақпаратты қамтитын МГҚ ЦЖ ДБ пайдалануға негізделген.";



      42-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "42. Бағдарламалық қамтылым функционалды мынадай негізгі кешендерге бөлінеді:

      МГҚ ЦЖ ДБ жүргізу бағдарламасы;

      геодезиялық желілерді теңестіру бағдарламасы;

      геодезиялық пункттердің каталогын құру бағдарламасы.".



      1-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің Геодезия және кеңістіктік деректер департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық 2026 жылғы 12 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.
	
      Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің орынбасары
 – Жасанды интеллект және 
цифрлық даму министрі

	
Ж. Мәдиев



	 
	Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің 
орынбасары – Жасанды 
интеллект және цифрлық даму 
министрінің 
2026 жылғы 1 сәуірдегі 
№ 170/НҚ бұйрығына 
1-қосымша 

	 
	Геодезиялық пункттердің 
каталогтарын жасау және басып 
шығару жөніндегі нұсқаулыққа
1-қосымша


 ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ПУНКТТЕРДІҢ КАТАЛОГЫНЫҢ ҮЛГІСІ

      Мұқаба
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ  ЖӘНЕ ЦИФРЛЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
 "ҰЛТТЫҚ ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ КЕҢІСТІКТІК АҚПАРАТ ОРТАЛЫҒЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
	 
	Белгі

	 
	Дана №



      ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ПУНКТТЕРДІҢ

      КАТАЛОГЫ

      КАРТА ПАРАҒЫНЫҢ МАСШТАБЫ 1:200 000 

      M-42-XII
	
Ескерту:
	
Егер каталогты басқа кәсіпорын жасаған болса, мұқабаның жоғарғы жағында "Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының орнына каталогты құрастырған кәсіпорын көрсетіледі.



      АСТАНА, 20__ ж.
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ  ЖӘНЕ ЦИФРЛЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ "ҰЛТТЫҚ ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ КЕҢІСТІКТІК АҚПАРАТ ОРТАЛЫҒЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
	 
	Белгі

	 
	Экз. №



      ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ПУНКТТЕР

      КАТАЛОГЫ

      КАРТА ПАРАҒЫНЫҢ МАСШТАБЫ 1:200 000 

      M-42-XII

      АНЫҚТАМАЛАР ЖҮЙЕСІ ----------------

      БИІКТІК ЖҮЙЕСІ -------------------

      12-ші АЛТЫ ДӘРЕЖЕЛІ АЙМАҚ

      ГРИНВИЧТЕН 69° ОСЬТІК МЕРИДИАН
	
O
	
XXXVI
	
XXXI
	
XXXII
	
52° 00

	
N
	
VI
	
I
	
II
	


	

	
XII
	
VII
	
VIII
	
51° 20

	

	
66°00
	

	
67°00
	


	
Ескерту:
	
Егер каталогты басқа кәсіпорын жасаған болса, мұқабаның жоғарғы жағында "Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны" дегеннің орнына каталогты құрастырған кәсіпорын көрсетіледі.



      АСТАНА, 20__ ж.

      МАЗМҰНЫ

      Түсіндіру.............................................................................................................

      Пункттердің координаттары мен биіктіктерінің тізімі.................................

      Геодезиялық пункттердің әліпбилік нұсқағышы...........................................

      Геодезиялық желі схемасын көрсетуге арналған белгілер............................

      Каталогта нөмірленген барлығы -------- бет.

      Түптеу қалтасына бір парақта геодезиялық желінің схемасы кіреді

      20--- "ҰГКАО" РМК құрастырған.

      Бақылау өңдеуді "ҰГКАО" РМК жүзеге асырды.

      "ҰГКАО" РМК баспасы
	
Ескерту:
	
Егер каталогты басқа компания құрастырған болса, кәсіпорынның атауын, ал егер бақылау редакциясы жүргізілген болса, редакциялауды жүзеге асырған кәсіпорынның атауы көрсетіледі.



      Түсіндірме

      Каталог геоцентрлік координаттар жүйесіндегі (XYZ), геодезиялық координаттар жүйесіндегі (BLHe) және тікбұрышты координаттар жүйесіндегі (X,Y,Hн) мемлекеттік геодезиялық желі пункттерінің координаттарын қамтиды.

      ------------------------------------------- биіктіктер берілген. 

      ІАГЖ пункттерінің кеңістіктегі орны 2 см және биіктігі 3 см-ден аспайтын кез келген ІАГЖ пункттерінің өзара орналасуының Жер массасының ортасына қатысты жаһандық координаталар жүйесінде спутниктік анықтау әдістерімен 10 сантиметрден аспайтын қателікпен және салыстырмалы орташа квадраттық қателікпен (бұдан әрі – ОКҚ) анықталды.

      ЖГЖ пункттерінің кеңістіктегі орны спутниктік анықтаудың абсолютті әдісімен анықталды. Жер массасының ортасына қатысты ЖГЖ пункттерінің орнын анықтауға арналған ОКҚ 10 см-ден аспайды. ЖГЖ пункттерінің ІАГЖ пункттеріне қатысты өзара орналасуының ОКҚ 2 см және биіктігі 3 см-ден аспайды.

      Пункттердің өзара орналасуына қойылатын дәлдік талаптарының кестесі 
	
Р/с

№
	
Құрылым
	
ОКҚ

	
	
	
Жоспарда
	
Биіктігі бойынша

	
1
	
АСГЖ
	
1мм±1×10-7×D

(D – пункттер арасындағы қашықтық)
	
5 мм±2×10-7×D

	
2
	
СГЖ-1
	
3 мм±1×10-7×D
	
5 мм±2×10-7×D

	
3
	
ДГЖ
	
3 мм±2×10-7×D
	
5 мм±3×10-7×D



      Геодезиялық жұмыстар тізбесі
	
Р/с

№
	
шифр
	
Карта парағының номенклатурасы
	
Жұмыстың атауы, класы, ұйым, орындалған жылы
	
Каталогқа қосылуы туралы ақпараты

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	




      Топографиялық карталар туралы мәліметтер
	
1:25 000
	
1:50 000
	
1:100 000

1:200 000

	
номенклатура
	
жарияланған жылы
	
номенклатура
	
жарияланған жылы
	
номенклатура
	
жарияланған жылы

	
1
	
2
	
5
	
6
	
7
	
8

	
M-42-57-А-а
	
1992
	
M-42-57-А
	
1993
	
M-42-XII
	
1993

	
M-42-57-А-б
	
1992
	
M-42-57-Б
	

	

	


	
M-42-57-А-в
	
1992
	
M-42-57-В
	

	

	


	
M-42-57-А-г
	
1992
	
M-42-57-Г
	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	




      Материалдар тізбесі
	
Р/с

№
	
қолда бар материалдардың атауы
	
Томдар саны
	
түгендеу нөмірі
	
қолдану туралы қорытынды

	
1
	
Нивелирлеу пункттері биіктіктерінің жинақ каталогы М-42-ХІІ 1985 ж
	
3
	
315-41
	
пайдаланылған

	
2
	
Техникалық есеп
	
2
	
169-1
	


	
3
	

	

	

	



 КЕСТЕ (мысал) 1:100 000 масштабтағы карта парағына МГЖ пункттердің тығыздығы
	
парақтар

пункттер
	
35
	
36
	
47
	
48
	
Барлығы

	
МГЖ пункттері
	
22
	
36
	
17
	
19
	
94

	
МГЖ бір пунктіне арналған аудан (ш. км)
	
55
	
34
	
71
	
64
	
13



      1:100 000 масштабтағы карта парағының ауданы 1324,59 шаршы км. 

      Геодезиялық желілердің пункттері жер бетінде орталықтар бойынша бекітіледі, олардың түрлері "Қазақстан Республикасының мемлекеттік геодезиялық, нивелирлік және гравиметриялық желілерінің пункттері мен белгілерін салу, зерттеп-қарау және қалпына келтіру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2024 жылғы 11 сәуірдегі № 222/НҚ бұйрығында көрсетілген. Кейбір пункттерде анықтау бағаналары және күзет плиталарымен анықтау белгілері қойылған, олардың мақсаты жергілікті жердегі пункттерді іздеуді жеңілдету. Анықтау монолиттері мен анықтау белгілері бар пункттерде, орталық номенклатурасына "анық." және "анық.белгісі" қосылады. 

      Орталықтардың сызбаларындағы I, II, III рим сандары орталықтардың бөліктерінің сандарын көрсетеді. I монолитке енгізілген белгінің нөмірі орталық түрінің жанындағы "Пункттердің координаттары мен биіктіктерінің тізімі" екінші бағанында (жақшада) көрсетіледі. 

      Пункттердің биіктіктері I монолиттің жоғарғы жағына тиесілі. Геометриялық нивелирлеуден анықталған биіктіктер 0,001 м дәлдікпен көрсетіледі, басқа жолмен анықталған биіктіктер 0,1 м дәлдікпен беріледі. Геодезиялық белгілердің биіктіктері 1-монолиттің төбесінен көздеуіш цилиндрінің жоғарғы жағына дейін беріледі. Егер белгінің өлшемдері басқа пункттер арасында берілсе, бұл белгілердің биіктіктерінің мәндерінде көрсетіледі.

      Пункттердің координаттары 1:50 000 масштабтағы карта парақтарына сәйкес тізімдерге топтастырылған. Негізгі тізімдердегі әрбір парақта олар абсциссалардың (x) кему мәндеріне сәйкес орналастырылған. 

      Қабылданған қысқартулар тізімі
	
Қабылданған қысқартулар
	
Толық атауы

	
мнр.

су сор.

ғм.

бағдар.

пир.

сигн.
	
мұнара

су сорғысы

ғимарат

бағдарлы

пирамида

сигнал



      Каталог ерекшеліктерінің қысқаша сипаттамасы 

      Каталогты құрастыру кезінде № 10-12 жұмыстардың материалдары жоғалуына байланысты пайдаланылған жоқ.

      № 17 жұмыс бойынша ДГЖ пункттері мен тірек пункттері "қада типті" орталықтармен жерге бекітілген. Материалдарда орталықтардың сызбалары жоқ, каталогты құрастыру кезінде 147 түрі қабылданды.

      Орталықтардың сызбалары



[image: ]




      Пункттердің координаттары мен биіктіктерінің тізімі
	
Р/с № бірегей

идентификатор

(индекс)
	
Пункт атауы, белгі түрі, орталық түрі және марка нөмірі, жұмыс нөмірі (жақшада)
	
Класс
	
Кеңістіктік, геодезиялық, жазықтық тікбұрышты координаттар
	
Дәлдік бағалау

	
	
	
	
Х,У,Z
	
B, L
	
Эллипс. биіктігі

Нэ
	
Х,У
	
қалыпты бойы

Нн
	
планда
	
биіктікте

	

	

	

	
M-42-35

	
1

(78412) 
	
Бекбау

пир.

орталық 99

2601 (1)
	
СГЖ -1
	
1263099,949

3824243,68

4929675,739
	
50° 56' 25,22"

71° 43' 20,12"
	
400,059
	
691249,685

5646719,550
	
432,871
	
0,001
	
0,002

	
2

(78417)
	
Караоба

пир.

орталық 1 (3)
	
ДГЖ
	
1279871,999

3842961,389
	
50° 40' 21,92" 

71° 34' 48,06" 
	
359,625
	
682297,0905

5616610,988
	
392,6884
	
0,002
	
0,004

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      Әліпбилік нұсқағыш
	
Пункт атауы және нөмірі
	
Каталог № 

	
Бекбау
	
1

	
Караоба
	
2
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