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Түркістан облысының 2026-2030 жылдарға арналған қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерін бекіту туралы
Түркістан облыстық мәслихатының 2026 жылғы 24 маусымдағы № 23/327-VIIІ шешімі


      Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 37-бабы 4-тармағына сәйкес, Түркістан облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:



      1. Қоса тіркелген Түркістан облысының 2026-2030 жылдарға арналған қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштері бекітілсін.

      2. Осы шешiм алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
	
      Облыстық мәслихат төрағасы 

	
Н. Әбішов





	 
	Түркістан облыстық мәслихатының
2026 жылғы 24 маусымдағы №23/327-VIII
шешімімен бекітілді


 Түркістан облысының 2026-2030 жылдарған арналған қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштері
	
Көрсеткіштердің тізбесі
	
Өлшем бірлігі
	
ПДК нормалары
	
Көрсеткіштердің кезеңдер бойынша мәні

	
	
	
	
Бастақы деңгейі, 2025/2024*ж.
	
2026 ж.
	
2027 ж.
	
2028 ж.
	
2029 ж.
	
2030 ж.

	
1 Атмосфералық ауа

	
1.1 Атмосфералық ауа сапасы

	
Түркістан қ.
	

	

	

	

	

	

	

	


	
Атмосфераның ластану деңгейі (АЗИ5)*
	
бірлік
	
0-4
	
5
	
≤5
	
≤4,7
	
≤4,5
	
≤4,3
	
≤4

	
1.1.1 Түркістан қаласының атмосфералық ауасындағы зиянды заттардың орташа тәуліктік концентрациясы

	
Азот диоксиді*
	
мг/м3
	
0,04
	
0,0846
	
≤0,07
	
≤0,06
	
≤0,05
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Күкірт диоксиді*
	
мг/м3
	
0,05
	
0,0638
	
≤0,06
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05

	
1.1.1.1 АСМ Turkestan-003, Шолпан 2 тас жолы (43.304538, 68.260667)
	

	

	

	

	


	
Диоксид азота
	
мг/м3
	
0,04
	
0,077
	
≤0,06
	
≤0,06
	
≤0,05
	
≤0,04
	
≤0,04

	
1.1.2 Түркістан қаласының атмосфералық ауасындағы зиянды заттардың ең жоғары деңгейі

	
Азот диоксиді*
	
мг/м3
	
0,2
	
0,76
	
≤0,6
	
≤0,5
	
≤0,4
	
≤0,3
	
≤0,2

	
Күкірт диоксиді*
	
мг/м3
	
0,5
	
2,11
	
≤1,7
	
≤1,3
	
≤1
	
≤0,7
	
≤0,5

	
Азот оксиді*
	
мг/м3
	
0,4
	
0,76
	
≤0,65
	
≤0,60
	
≤0,55
	
≤0,5
	
≤0,4

	
Көміртек оксиді*
	
мг/м3
	
5
	
11,99
	
≤10
	
≤8
	
≤7
	
≤6
	
≤5

	
1.1.2.1 АСМ Turkestan -003, Шолпан 2 тас жолы (43.304538, 68.260667)
	

	

	

	

	


	
РМ2,5 бөлшектері
	
мг/м3
	
0,16
	
0,2307
	
≤0,2
	
≤0,19
	
≤0,18
	
≤0,17
	
≤0,16

	
1.1.2.2 Пост 1, Қазгидромет, Алаша Байтак жырау көшесі, Оралман ауданы
	

	

	

	

	


	
Сутек сульфиді*
	
мг/м3
	
0,008
	
0,036
	
≤0,02
	
≤0,01
	
≤0,009
	
≤0,008
	
≤0,008

	
1.1.3 Кентау қаласының атмосфералық ауасындағы зиянды заттардың орташа тәуліктік концентрациясы

	
Күкірт диоксиді*
	
мг/м3
	
0,05
	
0,0026
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05

	
Көміртек оксиді*
	
мг/м3
	
3
	
0,2198
	
≤1,5
	
≤1,5
	
≤1,5
	
≤1,5
	
≤1,5

	
1.1.3.1 АСМ Turkestan-002 Момышұлы көшесі, 65 (43.509151, 68.500914)
	

	

	

	

	


	
Диоксид азота
	
мг/м3
	
0,04
	
0,1374
	
≤0,1
	
≤0,08
	
≤0,06
	
≤0,04
	
≤0,04

	
1.1.4 Кентау қаласының атмосфералық ауасындағы зиянды заттардың ең жоғары деңгейі

	
Күкірт диоксиді*
	
мг/м3
	
0,5
	
0,0247
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05

	
Көміртек оксиді*
	
мг/м3
	
5
	
3,63
	
≤5
	
≤5
	
≤5
	
≤5
	
≤5

	
Сутек сульфиді*
	
мг/м3
	
0,008
	
0,015
	
≤0,013
	
≤0,012
	
≤0,010
	
≤0,009
	
≤0,008

	
1.1.4.1 АСМ Turkestan-002 Момышұлы көшесі, 65 (43.509151, 68.500914)
	

	

	

	

	


	
Азот диоксиді*
	
мг/м3
	
0,2
	
0,3495
	
≤0,3
	
≤0,3
	
≤0,2
	
≤0,2
	
≤0,2

	
Күкірт диоксиді*
	
мг/м3
	
0,5
	
0,9805
	
≤0,80
	
≤0,75
	
≤0,70
	
≤0,65
	
≤0,5

	
1.1.5 Састөбе ауылындағы атмосфералық ауасындағы зиянды заттардың орташа тәуліктік концентрациясы

	
Азот диоксиді*
	
мг/м3
	
0,04
	
0,05
	
≤0,047
	
≤0,045
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Озон*
	
мг/м3
	
0,03
	
0,05
	
≤0,045
	
≤0,040
	
≤0,035
	
≤0,03
	
≤0,03

	
1.1.6 Састөбе ауылындағы атмосфералық ауасындағы зиянды заттардың ең жоғары деңгейі

	
Көміртек оксиді*
	
мг/м3
	
5
	
7,7
	
≤7
	
≤6,3
	
≤5,6
	
≤5,3
	
≤5

	
Азот диоксиді*
	
мг/м3
	
0,2
	
0,87
	
≤0,80
	
≤0,65
	
≤0,50
	
≤0,35
	
≤0,2

	
Озон*
	
мг/м3
	
0,16
	
0,19
	
≤0,18
	
≤0,17
	
≤0,16
	
≤0,16
	
≤0,16

	
1.1.7 Атмосфералық ауадағы азот диоксидінің орташа тәуліктік концентрация деңгейі (NO2)

	
Арыс қаласы
	
мг/м3
	
0,04
	
0,018
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Байдібек ауданы (Шаян ауылы)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,011
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Жетісай ауданы (Жетісай қаласы)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,014
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Қазығұрт ауданы (Қазығұрт ауылы)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,014
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Келес ауданы (Абай ауылы)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,017
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Мақтаарал ауданы (Мырзакент кенті)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,014
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Ордабасы ауданы (Темірлановка ауылы)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,014
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Отырар ауданы (Шаульдер ауылы)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,013
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Сайрам ауданы (Ақсукент ауылы)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,017
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Сарыағаш ауданы (Сарыағаш қаласы)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,016
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Сұзақ ауданы (Шолаққорған ауылы)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,014
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Төле би ауданы (Леңгер қаласы)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,014
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Түлкібас ауданы (Тұрар Рысқұлов ауылы)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,013
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Шардара ауданы (Шардара қаласы)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,012
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Сауран ауданы (Шорнақ ауылы)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,022
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
1.2 Атмосфераға стационарлық көздер арқылы шығарылатын ластаушы заттардың жалпы шығымы (нормативтік көлемі)

	
Түркістан облысы*
	
Тонна
	
-
	
150 400
	
148 230
	
146 060
	
143 890
	
141 720
	
139 550

	
1.3 Бензинді автокөліктердің шығарындыларының токсиктілік көрсеткіштері бойынша нормадан ауытқу үлесі

	
Түркістан қаласы
	

	

	

	

	

	

	

	


	
Көміртек оксиді бойынша, % CO
	
%
	
0
	
15,45
	
13
	
11
	
9
	
7
	
5

	
Көмірсутектер бойынша, % CH
	
%
	
0
	
27,27
	
25
	
23
	
21
	
20
	
15

	
Кентау қаласы
	

	
0
	

	

	

	

	

	


	
Көміртек оксиді бойынша, % CO
	
%
	
0
	
14
	
12
	
10
	
8
	
6
	
5

	
Көмірсутектер бойынша, % CH
	
%
	
0
	
31
	
28
	
25
	
22
	
19
	
15

	
2 Жер беті сулары

	
Жер беті суларының сапасы

	
2.1 Судың сапасын бірыңғай классификация бойынша сыныптау

	
Келес өзені*
	
класс
	

	
>5
	
5
	
4
	
4
	
4
	
3

	
2.2 Ластаушы заттардың мөлшері

	
Фенол
	

	

	

	

	

	

	

	


	
Арыс өзені
	
ПДК үлесі
	
≤1 
	
5
	
4 
	
3 
	
2 
	
1,5 
	
≤1 

	
Бадам өзені
	
ПДК үлесі
	
≤1 
	
5,5 
	
4,5 
	
3,5 
	
2,5 
	
1,5 
	
≤1 

	
Қошқорған су қоймасы
	
ПДК үлесі
	
≤1 
	
17,5
	
16
	
10
	
6
	
4
	
3

	
Қорғасын

	
Қошқорған су қоймасы
	
мг/дм3
	

	
2,8
	
2,5
	
2
	
1,7
	
1,4
	
≤1

	
3. Топырақ

	
Көрсеткіштердің тізімі
	
Өлшем бірлігі
	
Тазалау критерийі
	
Бастапқы деңгейі, 2025 ж.
	
2026 ж.
	
2027 ж.
	
2028 ж.
	
2029 ж.
	
2030 ж.

	
3.1 Топырақтағы қорғасын мөлшері

	
Кентау қаласының ойын және спорт алаңдарының аумағындағы топырақ қабатындағы қорғасын мөлшері жоғарғы деңгейде
	
мг/кг
	
200
	
200-ден 1008-ге
	
200-ден 1008-ге
	
200-ден 800-ге
	
200-ден 500-ге
	
200-ден аз
	
200-ден аз

	
4. Өсімдіктер жамылғысы

	
Көрсеткіштердің тізімі
	
Өлшем бірлігі
	
Бастапқы деңгейі, 2025 ж.
	
2026 ж.
	
2027 ж.
	
2028 ж.
	
2029 ж.
	
2030 ж.

	
4.1 МОҚ аумағында жасыл аймақтар құру*

	
Түркістан облысы
	
га
	
900
	
900
	
900
	
900
	
900
	
900

	
5 Коммуналдық қалдықтар

	
Көрсеткіштердің тізімі
	
Өлшем бірлігі
	
Бастапқы деңгейі, 2025 ж.
	
2026 ж.
	
2027 ж.
	
2028 ж.
	
2029 ж.
	
2030 ж.

	
5.1 Халықты қалдықтарды жинау және шығару қызметтерімен қамтамасыз ету (%)

	
Түркістан облысы
	
%
	
96,5
	
97,5
	
98,5
	
100
	
100
	
100

	
5.2 Қалдықтарды орналастыру полигонының экологиялық талаптар мен санитарлық нормаларға сәйкес келу үлесі, %

	
Түркістан облысы
	
%
	
35
	
38
	
41
	
44
	
47
	
50

	
5.3 Түзілетін қатты тұрмыстық қалдықтардың қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі 

	
Түркістан облысы
	
%
	
26 
	
33
	
36
	
40
	
45
	
49

	
6. Радиационная ситуация

	
Көрсеткіштердің тізімі
	
Өлшем бірлігі
	
ПДК
	
Бастапқы деңгейі, 2025 ж.
	
2026 ж.
	
2027 ж.
	
2028 ж.
	
2029 ж.
	
2030 ж.

	
6.1 Кентау қаласындағы тұрғын үй ішіндегі радон белсенділігінің деңгейі
	
Бк/м3
	
200
	
325
	
≤250
	
≤250
	
≤200
	
≤200
	
≤200

	
6.2 Сұзақ ауданы, Тасты ауылындағы тұрғын үй ішіндегі радон белсенділігінің деңгейі
	
Бк/м3
	
200
	
213
	
≤200
	
≤200
	
≤200
	
≤200
	
≤200



      Ескерту:

      бастапқы деңгей ретінде 2024 жылғы деректер алынған. ** Тазарту критерийі – халықаралық тәжірибе негізінде анықталған.

      МОҚ – Мемлекеттік орман қоры ПДК – Шекті рұқсат етілген концентрация Бк/м³ – текше метрдегі беккерель мг/кг – килограмға шаққандағы миллиграмм.
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