

**Көлік құралдарының электрондық паспорттарының (көлік құралдарының шассиі электрондық паспорттарының) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттарының форматтары мен құрылымдары туралы**

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 12 шілдедегі № 81 шешімі

      2014 жылғы 15 тамыздағы Көлік құралы паспортының (көлік құралының шассиі паспортының) және өздігінен жүретін машина мен техниканың басқа да түрлері паспортының бірыңғай нысандарын енгізу және электрондық паспорттар жүйелерін ұйымдастыру туралы келісімнің 3-бабына сәйкес және Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық өзара іс-қимыл туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 3 қосымша) 11-тармағын басшылыққа ала отырып, Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті:**

      1. Қоса беріліп отырған Көлік құралдарының электрондық паспорттарының (көлік құралдарының шассиі электрондық паспорттарының) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттарының форматтары мен құрылымдары сипаттамасы бекітілсін.

      2. Осы Шешіммен бекітілген Сипаттамада көзделген электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының техникалық схемаларын әзірлеуді және Еуразиялық экономикалық одақтың ақпараттық-телекоммуникациялық"Интернет" желісіндегі ресми сайтында жарияланған электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізілімінде олардың орналастырылуын қамтамасыз етуді Еуразиялық экономикалық одақтың шоғырландырылған ақпараттық жүйесін құру мен дамыту жөніндегі жұмыстарды үйлестіру құзыретіне кіретін Еуразиялық экономикалық комиссияның департаменті жүзеге асырады деп белгіленсін.

      3. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

|  |  |
| --- | --- |
| *Еуразиялық экономикалық комиссия*  *Алқасы Төрағасының міндетін*  *уақытша атқарушы* | *К.Минасян* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының  2016 жылғы 12 шілдедегі  № 81 шешімімен БЕКІТІЛГЕН |

**Көлік құралдарының электрондық паспорттарының (көлік құралдарының шассиі электрондық паспорттарының) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттарының форматтары мен құрылымдары СИПАТТАМАСЫ**

      1. Осы Сипаттама 2014 жылғы 15 тамыздағы Көлік құралы паспортының (көлік құралының шассиі паспортының) және өздігінен жүретін машина мен техниканың басқа да түрлері паспортының бірыңғай нысандарын енгізу және электрондық паспорттар жүйелерін ұйымдастыру туралы келісімнің (бұдан әрі – Келісім) 3-бабын іске асыру мақсатында әзірленді және Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 22 қыркүйектегі № 122 шешімімен бекітілген Көлік құралдарының электрондық паспорттары (көлік құралдары шассилерінің электрондық паспорттары) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа түрлерінің электрондық паспорттары жүйелерінің жұмыс істеу тәртібінің 10-тармағының ережелері ескеріле отырып, онда қамтылған қолданбалы мәліметтердің құрылымы (бұдан әрі – "Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжатының (мәліметтердің) құрылымы) бөлігінде көлік құралының электрондық паспортының (көлік құралының шассиі электрондық паспортының) және өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері электрондық паспортының (бұдан әрі – электрондық паспорт) құрылымына қойылатын талаптарды айқындайды.

      2. Осы Сипаттамада пайдаланылатын ұғымдар Келісімнің 2-бабында, Еуразиялық экономикалық одақтың құқығына кіретін халықаралық шарттарда, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 28 қыркүйектегі № 125 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің мемлекеттік билік органдарының бір-бірімен және Еуразиялық экономикалық комиссиямен трансшекаралық өзара іс-қимылы кезінде электрондық құжаттармен алмасу туралы ережеде (бұдан әрі тиісінше – Одақ, мүше мемлекет, Электрондық құжаттармен алмасу туралы ереже) айқындалған мәндерде қолданылады.

      3. Электрондық паспорт XML-форматта мынадай:

      "Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fouth Edition)" – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде: http://www.w3.org/TR/REC-xml мекенжайы бойынша жарияланған;

      "Namespaces in XML" – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде: http://www.w3.org/TR/REC-xml-names мекенжайы бойынша жарияланған;

      "XML Schema Part 1: Structures" және "XML Schema Part 2: Datatyres" – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ және http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ мекенжайлары бойынша жарияланған стандарттарға сәйкес қалыптастырылады.

      4. Электрондық паспорт электрондық цифрлық қолтаңбамен (электрондық қол қоюмен) қол қойылған электрондық құжат ретінде ресімделуі мүмкін.

      Трансшекаралық алмасу мақсаттары үшін электрондық паспорт Электрондық құжаттармен алмасу туралы ережеге сәйкес қалыптастырылады және оған электрондық цифрлық қолтаңбамен (электрондық қол қоюмен) қол қойылады.

      5. "Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжатының (мәліметтердің) құрылымы қарапайым (атомарлық) деректемелерге дейінгі иерархия деңгейлері ескерілген толық деректемелік құрамы көрсетіле отырып, кесте нысанында келтіріледі.

      6. Кестеде мынадай жолдар (бағандар) қалыптастырылады:

      "иерархиялық нөмір" – деректеменің реттік нөмірі;

      "деректеменің аты" – деректеменің қалыптасқан немесе ресми сөздік белгіленуі;

      "деректеменің сипаттамасы" – деректеменің мағынасын (семантикасын) түсіндіретін мәтін;

      "сәйкестендіргіш" – деректемеге сәйкес келетін, деректер моделіндегі деректер элементінің сәйкестендіргіші;

      "мәндер саласы" – деректеменің ықтимал мәндерінің сөздік сипаттамасы;

      "көпт." – деректемелердің көптігі: міндеттілік (опциондылық) және деректеменің ықтимал қайталануларының саны.

      7. "Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжатының (мәліметтердің) құрылымы деректемелерінің көптігін көрсету үшін мынадай белгілер пайдаланылады:

      1 – міндетті деректеме, қайталауларға жол берілмейді;

      n – міндетті деректеме, n рет (n>1) қайталануға тиіс;

      1..\* – міндетті деректеме, шектеусіз қайталануы мүмкін;

      n.. \* – міндетті деректеме, кемінде n рет (n>1) қайталануға тиіс;

      n..m – міндетті деректеме, кемінде n рет және m реттен аспайтындай болып (n>1, m>1) қайталануға тиіс;

      0..1 – опционды деректеме, қайталауларға жол берілмейді;

      0.. \* – опционды деректеме, шектеусіз қайталануы мүмкін;

      0..m – опционды деректеме, m реттен аспайтындай болып (m>1) қайталануы мүмкін.

      8. "Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжаты (мәліметтері) құрылымының сипаттамасы 1-кестеде келтірілген.

      1-кесте

**"Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжаты (мәліметтері) құрылымының сипаттамасы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № р/с | Элементтің белгіленуі | Сипаттамасы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аты | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты |
| 2 | Сәйкестендіргіш | R.019 |
| 3 | Версиясы | 1.0.0 |
| 4 | Анықтама | көлік құралының электрондық паспорты (көлік құралы шассиінің электрондық паспорты) өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорты |
| 5 | Пайдалану | – |
| 6 | Аттар кеңістігінің сәйкестендіргіші | urn:EEC:R019:VehicleEPassportDetails:v1.0.0 |
| 7 | XML-құжаттың түпкі элементі | VehicleEPassportDetails |
| 8 | XML-схема файлының аты | EEC\_R019\_VehicleEPassportDetails\_v1.0.0.xsd |

      9. Импортталатын атаулардың кеңістіктері 2-кестеде келтірілген.

      2-кесте

**Импортталатын атаулардың кеңістіктері**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № р/с | Атаулар кеңістігінің сәйкестендіргіші | Префикс |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X | ccdo |
| 2 | urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X | csdo |
| 3 | urn:EEC:M:TR:ComplexDataObjects:vY.Y.Y | trcdo |
| 4 | urn:EEC:M:TR: SimpleDataObjects: vY.Y.Y | trsdo |

      Импортталатын атаулар кеңістіктеріндегі "Х.Х.Х" және "Y.Y.Y" символдары "Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжатының (мәліметтерінің) құрылымын әзірлеу кезінде пайдаланылған деректердің жалпы моделінің құрамдас бөліктері версиясының нөмірлеріне сәйкес келеді.

      10. "Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжаты (мәліметтері) құрылымының деректемелік құрамы (R.019) 3-кестеде келтірілген.

      3-кесте

**"Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжаты (мәліметтері) құрылымының деректемелік құрамы (R.019)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деректеменің аты | Деректеменің сипаттамасы | Сәйкестендіргіш | Деректердің типі | Көпт. |
| 1. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды  (csdo:EDocCode) | электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес электрондық құжаттың (мәліметтердің) кодпен белгіленуі | M.SDE.90001 | csdo:EDocCodeType(M.SDE.90001)  Электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3} | 1 |
| 2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші  (csdo:EDocId) | электрондық құжатты (мәліметтерді) бірмәнді сәйкестендіретін символдар жолы | M.SDE.90007 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003)  ISO/IEC 9834-8 сай сәйкестендіргіштің мәні.  Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | 1 |
| 3. Шығыс электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші  (csdo:EDocRefId) | электрондық құжат (мәліметтер) соған жауап ретінде қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші | M.SDE.90008 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003)  ISO/IEC 9834-8 сай сәйкестендіргіштің мәні.  Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | 0..1 |
| 4. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) датасы мен уақыты  (csdo:EDocDateTime) | электрондық құжатты (мәліметтерді) құру датасы мен уақыты | M.SDE.90002 | bdt: DateTimeType (M.BDT.00006)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датасы мен уақытын белгілеу | 1 |
| 5. Көлік құралының электрондық паспорты түрінің коды  (trsdo:VehicleEPassportKindCode) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспорты түрінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00105 | trsdo:VehicleEPassportKindCodeType  (M.TR.SDT.00058)  көлік құралдарының, көлік құралдары шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің паспорттары түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d | 1 |
| 6. Көлік құралының электрондық паспортының нөмірі  (trsdo:VehicleEPassportId) | электрондық паспорттар жүйелерінде көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машина мен техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспортына берілетін бірегей нөмір | M.TR.SDE.00104 | trsdo:VehicleEPassportIdType  (M.TR.SDT.00029)  Қалыпқа келтірілген символдар жолы.  Шаблон: [1-3] [0-9]{3}0[1-4][0-9]{9} | 1 |
| 7. Көлік құралының электрондық паспорты мәртебесінің коды  (trsdo:VehicleEPassportStatusCode) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспорты мәртебесінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00106 | trsdo:VehicleEPassportStatusCodeType  (M.TR.SDT.00024)  көлік құралдарының, көлік құралдары шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттары мәртебелерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 1 |
| 8. Датасы  (csdo:EventDate) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспортының мәртебесі берілген күн | M.SDE.00131 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаны белгілеу | 1 |
| 9. Электрондық паспортты ресімдеу негізінің коды  (trsdo:VehicleEPassportBaseCode) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспортын ресімдеу негізінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00066 | trsdo:VehicleEPassportBaseCodeType  (M.TR.SDT.00023)  көлік құралының, көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның немесе техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспортын ресімдеу негіздерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 0..1 |
| 10. Электрондық паспортты ресімдеу негізінің сипаттамасы  (trsdo:VehicleEPassportBaseText) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспортын ресімдеу негізінің сипаттамасы | M.TR.SDE.00196 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 11. Көлік құралы  (trcdo:VehicleDetails) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрі) туралы ақпарат | M.TR.CDE.00049 | trcdo:VehicleDetailsType  (M.TR. CDT.00035)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 1 |
| 11.1. Сәйкестендіру нөмірлері туралы мәліметтер  (trcdo:VehicleIdInfoDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) немесе оның компонентінің шығарушы ұйым берген сәйкестендіру нөмірлері туралы ақпарат | M.TR.CDE.00030 | trcdo:VehicleIdInfoDetailsType  (M.TR. CDT.00040)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 1 |
| 11.1.1. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі  (trcdo:VehicleIdDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) шығарушы ұйым берген сәйкестендіру нөмірі туралы ақпарат | M.TR.CDE.00232 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType  (M.TR. CDT.00225)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| \*.1. Сәйкестендіру нөмірі  (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | cәйкестендіру нөмірі | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| \*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdo:NotVehicleIdentity  NumberIndicator) | cәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі:  1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.1.2. Двигательдің нөмірі  (trcdo:VehicleEngineIdDetails) | двигательдің шығарушы ұйым берген нөмірі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00225 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType  (M.TR. CDT.00225)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| \*.1. Сәйкестендіру нөмірі  (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | cәйкестендіру нөмірі | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| \*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdo:NotVehicleIdentity  NumberIndicator) | cәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі:  1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.1.3. Шассидің (раманың) нөмірі  (trcdo:VehicleFrameIdDetails) | көлік құралы шассиінің (рамасының) шығарушы ұйым берген немесе соққан нөмірі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00226 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType  (M.TR. CDT.00225)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| \*.1. Сәйкестендіру нөмірі  (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | cәйкестендіру нөмірі | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| \*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdo:NotVehicleIdentity  NumberIndicator) | cәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі:  1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.1.4. Шанақтың (кабинаның, тіркеменің) нөмірі  (trcdo:VehicleBodyIdDetails) | көлік құралы шанағының (кабинасының, тіркемесінің) шығарушы ұйым берген немесе соққан нөмірі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00227 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType  (M.TR. CDT.00225)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| \*.1. Сәйкестендіру нөмірі  (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | cәйкестендіру нөмірі | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| \*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdo:NotVehicleIdentity  NumberIndicator) | cәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі:  1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.1.5. Өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері шанағының (кабинасының, тіркемесінің) нөмірі  (trcdo:MachineBodyIdDetails) | өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері шанағының (кабинасының, оның ішінде оператор кабинасының, тіркемесінің, рамасының) шығарушы ұйым берген немесе соққан нөмірі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00233 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType  (M.TR. CDT.00225)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| \*.1. Сәйкестендіру нөмірі  (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | cәйкестендіру нөмірі | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| \*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdo:NotVehicleIdentity  NumberIndicator) | cәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі:  1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.1.6. Беріліс қорабының нөмірі  (trcdo:GearboxIdDetails) | өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің беріліс қорабының шығарушы ұйым берген немесе соққан сәйкестендіру нөмірі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00228 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType  (M.TR. CDT.00225)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| \*.1. Сәйкестендіру нөмірі  (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | cәйкестендіру нөмірі | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| \*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdo:NotVehicleIdentity  NumberIndicator) | cәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі:  1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.1.7. Негізгі жетекші белдемнің нөмірі  (trcdo:MainPoweredAxleId  Details) | негізгі жетекші белдемнің шығарушы ұйым берген немесе соққан сәйкестендіру нөмірі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00229 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType  (M.TR. CDT.00225)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| \*.1. Сәйкестендіру нөмірі  (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | cәйкестендіру нөмірі | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| \*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdo:NotVehicleIdentity  NumberIndicator) | cәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі:  1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.1.8. Шұғыл қызметтерді шақыру құрылғысының нөмірі  (trcdo:VehicleEmergencyCall  DeviceIdDetails) | шұғыл қимылдайтын жедел қызметтерді шақыру құрылғысының сәйкестендіру нөмірі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00230 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType  (M.TR. CDT.00225)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| \*.1. Сәйкестендіру нөмірі  (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | cәйкестендіру нөмірі | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| \*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdo:NotVehicleIdentity  NumberIndicator) | cәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі:  1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.1.9. Серіктік навигация аппаратурасының сәйкестендіру нөмірі  (trcdo:VehicleSatelliteNavigation  IdDetails) | ГЛОНАСС серіктік навигация аппаратурасының немесе өзге де жаһандық навигациялық серіктік жүйелермен бірлескен ГЛОНАСС аппаратурасының сәйкестендіру нөмірі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00231 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType  (M.TR. CDT.00225)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| \*.1. Сәйкестендіру нөмірі  (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | cәйкестендіру нөмірі | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| \*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdo:NotVehicleIdentity  NumberIndicator) | cәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі:  1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.1.10. Тахографтың сәйкестендіру нөмірі  (trcdo:VehicleTachographId  Details) | көлік құралы жүргізушісінің қозғалыс, еңбек және демалу режимдерін сақтауын бақылау техникалық құралының сәйкестендіру нөмірі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00007 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType  (M.TR. CDT.00225)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| \*.1. Сәйкестендіру нөмірі  (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | cәйкестендіру нөмірі | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| \*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdo:NotVehicleIdentity  NumberIndicator) | cәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі:  1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.2. Көлік құралы санатының коды  (trsdo:VehicleCategoryCode) | 1968 жылғы 8 қарашадағы Жол жүрісі туралы конвенцияға сәйкес көлік құралы санатының кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00075 | trsdo:VehicleCategoryCodeType  (M.TR.SDT.00004)  1968 жылғы 8 қарашадағы Жол жүрісі туралы конвенцияға сәйкес көлік құралдары санаттарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: ([A-D]1?)|E | 0..1 |
| 11.3. Өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері санатының коды  (trsdo:MachineCategoryCode) | Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 22 қыркүйектегі № 122 Шешімімен бекітілген Көлік құралдарының электрондық паспорттары (көлік құралдары шассилерінің электрондық паспорттары) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа түрлерінің электрондық паспорттары жүйелерінің жұмыс істеу тәртібіне № 7 қосымшаға сәйкес санаттың кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00010 | trsdo:MachineCategoryCodeType  (M.TR.SDT.00003)  Өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспортын ресімдеу қағидаларына сәйкес өздігінен жүретін машиналар және техниканың басқа да түрлері санаттарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: A(IV|I{1,3})?|[B-F]|R | 0..1 |
| 11.4. Конструкторлық ерекшеліктерімен және мақсатымен айқындалатын атау  (trsdo:VehicleCharacteristicsName) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) конструкторлық ерекшеліктерімен және мақсатымен айқындалатын атауы | M.TR.SDE.00030 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 500 | 0..1 |
| 11.5. Шанақ (кабина, тіркеме) түсінің коды  (trsdo:VehicleBodyColourCode) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) шанағының (кабинасының, тіркемесінің) сыртқы бетіне жағылған негізгі түстің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00068 | trsdo:VehicleBodyColourCodeType  (M.TR.SDT.00019)  Көлік құралдарының, көлік құралдары шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің шанағы түстерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{4} | 0..3 |
| 11.6. Шанақтың (кабинаның, тіркеменің) аралас түсінің белгісі  (trsdo:BodyMultiColourIndicator) | шанақтың (кабинаның, тіркеменің) аралас түсінің болуын айқындайтын белгі:  1 – шанақтың түсі – аралас (түсі әртүрлі); 0 – шанақ бір түсті | M.TR.SDE.00019 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.7. Шанақтың (кабинаның, тіркеменің) түсі реңінің атауы  (trsdo:VehicleBodyColourName) | көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) шығарушы ұйымның сипаттамасына сәйкес түс реңінің немесе түстің атауы | M.TR.SDE.00069 | csdo:Name40Type (M.SDT.00069)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 40 | 0..1 |
| 11.8. Шығарылған жылы  (csdo:ManufactureYear) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) шығарылған жылы | M.SDE.00216 | bdt:YearType (M.BDT.00025)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес жылдың белгіленуі | 1 |
| 11.9. Шығарылған айы  (csdo:ManufactureMonth) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) шығарылған айы | M.SDE.00217 | bdt:MonthType (M.BDT.00024)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес айдың белгіленуі | 1 |
| 11.10 Құжат туралы мәліметтер  (trсdo:DocumentDetails) | көлік құралының электрондық паспортын ресімдеу үшін негіз болатын құжат туралы ақпарат | M.TR.СDE.00194 | trсdo:DocumentDetailsDetailsType  (M.TR.СDT.00175)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| 11.10.1. Елдің коды  (csdo:UnifiedCountryCode) | елдің кодпен белгіленуі | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType  (M.SDT.00112)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 11.10.2. Құжат түрінің коды  (csdo:DocKindCode) | құжат түрінің кодпен белгіленуі | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type  (M.SDT.00140)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 11.10.3. Құжат түрінің атауы  (csdo:DocKindName) | құжат түрінің атауы | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 500 | 0..1 |
| 11.10.4. Құжаттың атауы  (csdo:DocName) | құжаттың атауы | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 500 | 0..1 |
| 11.10.5. Құжаттың сериясы  (csdo:DocSeriesId) | құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленуі | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 11.10.6. Құжаттың нөмірі  (csdo:DocId) | құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілену | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| 11.10.7. Құжаттың датасы  (csdo:DocCreationDate) | құжат берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күн | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 11.10.8. Бастапқы дата  (csdo:StartDate) | құжат күшінде болатын мерзім басталатын күн | M.SDE.00073 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 11.10.9. Құжат қолданысының мерзімі өтетін дата  (csdo:DocValidityDate) | құжат күшінде болатын мерзім аяқталатын күн | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 11.10.10. Құжаттың қолданылу мерзімі  (csdo:DocValidityDuration) | құжат күшінде болатын мерзімнің ұзақтығы | M.SDE.00056 | bdt:DurationType (M.BDT.00021)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес уақыт ұзақтығының белгіленуі | 0..1 |
| 11.10.11. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші  (csdo:AuthorityId) | мүше мемлекеттің құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол | M.SDE.00068 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 11.10.12. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы  (csdo:AuthorityName) | мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 300 | 0..1 |
| 11.10.13. Сипаттама  (csdo:DescriptionText) | құжаттың сипаттамасы | M.SDE.00002 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 4000 | 0..1 |
| 11.10.14. Парақтар саны  (csdo:PageQuantity) | құжаттағы парақтардың жалпы саны | M.SDE.00018 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 0..1 |
| 11.11. Көлік құралы әкетілетін елдің коды  (trsdo:VehicleImportCountryCode) | әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралы (көлік құралының шассиі) әкетілетін елдің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00122 | csdo:UnifiedCountryCodeType  (M.SDT.00112)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 11.12. Кедендік кіріс ордері нөмірінің, кедендік декларация нөмірінің болмауының белгісі  (trsdo:NotCustomsDocument  Indicator) | кедендік кіріс ордері сериясының, нөмірінің, кедендік декларация нөмірінің болмауын айқындайтын белгі: 1 – кедендік кіріс ордерінің сериясы, нөмірі, кедендік декларацияның нөмірі жоқ; 0 – кедендік кіріс ордерінің сериясы, нөмірі, кедендік декларацияның нөмірі бар | M.TR.SDE.00058 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.13. Кедендік құжаттың нөмірі  (trsdo:CustomsDocumentId) | кедендік кіріс ордерінің сериясы, нөмірі немесе кедендік декларацияның нөмірі | M.TR.SDE.00255 | trsdo:CustomsDocumentIdType  (M.TR.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Шаблон: [0-9]{8}/[0-9]{6}/[0-9]{7} | 0..1 |
| 11.14. Кәдеге жарату алымы туралы мәліметтер  (trсdo:RecyclingDutyPaidDetails) | кәдеге жарату алымы туралы ақпарат | M.TR.СDE.00095 | trсdo:RecyclingDutyPaidDetailsType  (M.TR.СDТ.00076)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| 11.14.1. Елдің коды  (csdo:UnifiedCountryCode) | аумағында кәдеге жарату немесе өзге де сол сияқты алымды төлеу жүзеге асырылған мүше мемлекеттің кодпен белгіленуі | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType  (M.SDT.00112)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 11.14.2. Кәдеге жарату алымын төлеу қажеттігінің белгісі  (trsdo:RecyclingDutyNotPay  Indicator) | көлік құралынан (көлік құралының шассиінен, өздігінен жүретін машинадан және техниканың басқа да түрлерінен) кәдеге жарату алымын төлеу қажеттігін айқындайтын белгі: 1 – кәдеге жарату алымы төленеді; 0 – кәдеге жарату алымы төленбейді | M.TR.SDE.00140 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.14.3. Кәдеге жарату алымын төлеу белгісі  (trsdo:RecyclingDutyPayd  Indicator) | көлік құралынан (көлік құралының шассиінен, өздігінен жүретін машинадан және техниканың басқа да түрлерінен) кәдеге жарату алымын төлеу белгісі: 1 – кәдеге жарату алымы төленген; 0 – кәдеге жарату алымы төленбеген | M.TR.SDE.00254 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 0..1 |
| 11.15. Кедендік шектеулер болмауының белгісі  (trsdo:NotVehicleCustomsRestriction  Indicator) | кедендік шектеулердің болмауын айқындайтын белгі: 0 – жоқ; 1 – бар | M.TR.SDE.00038 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 11.16. Көлік құралын кедендік шектеудің сипаттамасы  (trsdo:VehicleCustomsRestriction  Text) | мәлімделген кедендік рәсімнің шарттарына сәйкес немесе халықаралық шарттар мен Одақ құқығын құрайтын актілерге сәйкес кедендік рәсімдерге орналастыруға жатпайтын тауарлардың жекелеген санаттары үшін белгіленген шарттарға сәйкес көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) пайдалану және (немесе) оған иелік ету бойынша кедендік шектеудің сипаттамасы | M.TR.SDE.00083 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..\* |
| 11.17. Ескерту  (csdo:NoteText) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) базалық жабдықтары туралы мәліметтер, сондай-ақ шығарушы ұйым көрсеткен өзге де қосымша ақпарат | M.SDE.00076 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 4000 | 0..1 |
| 12. Сәйкестікті растайтын құжат туралы мәліметтер  (trcdo:ComplianceDocV2Details) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің (Кеден одағының техникалық регламенттерінің) талаптарына, сондай-ақ мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігін куәландыратын, аталған техникалық регламенттер күшіне енген күннен бастап көлік құралына (көлік құралының шассиіне, өздігінен жүретін машинаға және техниканың басқа да түрлеріне) қатысты берілген құжат туралы ақпарат | M.TR.СDE.00223 | trсdo:DocumentDetailsDetailsType  (M.TR.СDТ.00175)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| 12.1. Елдің коды  (csdo:UnifiedCountryCode) | елдің кодпен белгіленуі | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType  (M.SDT.00112)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 12.2. Құжат түрінің коды  (csdo:DocKindCode) | құжат түрінің кодпен белгіленуі | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type  (M.SDT.00140)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 12.3. Құжат түрінің атауы  (csdo:DocKindName) | құжат түрінің атауы | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 500 | 0..1 |
| 12.4. Құжаттың атауы  (csdo:DocName) | құжаттың атауы | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 500 | 0..1 |
| 12.5. Құжаттың сериясы  (csdo:DocSeriesId) | құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленуі | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 12.6. Құжаттың нөмірі  (csdo:DocId) | құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілену | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| 12.7. Құжаттың датасы  (csdo:DocCreationDate) | құжат берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күн | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 12.8. Бастапқы дата  (csdo:StartDate) | құжат күшінде болатын мерзім басталатын күн | M.SDE.00073 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 12.9. Құжат қолданысының мерзімі өтетін дата  (csdo:DocValidityDate) | құжат күшінде болатын мерзім аяқталатын күн | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 12.10. Құжаттың қолданылу мерзімі  (csdo:DocValidityDuration) | құжат күшінде болатын мерзімнің ұзақтығы | M.SDE.00056 | bdt:DurationType (M.BDT.00021)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес уақыт ұзақтығының белгіленуі | 0..1 |
| 12.11. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші  (csdo:AuthorityId) | мүше мемлекеттің құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол | M.SDE.00068 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 12.12. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы  (csdo:AuthorityName) | мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 300 | 0..1 |
| 12.13. Сипаттама  (csdo:DescriptionText) | құжаттың сипаттамасы | M.SDE.00002 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 4000 | 0..1 |
| 12.14. Парақтар саны  (csdo:PageQuantity) | құжаттағы парақтардың жалпы саны | M.SDE.00018 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 0..1 |
| 13. Сәйкестікті растайтын құжат болмаған кезде электрондық паспортты ресімдеу себебінің коды  (trsdo:VehicleEPassportRestriction  ReasonCode) | сәйкестікті растайтын құжат болмағанда көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспортын ресімдеу себебінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00014 | trsdo:VehicleEPassportRestriction  ReasonCodeType (M.TR.SDT.00006)  Сәйкестікті растайтын құжат болмағанда көлік құралының, көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспортын ресімдеу негіздерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 0..1 |
| 14. Иесінің жеңілдігі бар санатқа жататынын растайтын құжат туралы мәліметтер  (trcdo:OwnerDocDetails) | иесінің жеңілдігі бар санатқа жататынын растайтын құжатқа сілтеме деректемелерінің жиынтығы | M.TR.СDE.00195 | trсdo:DocumentDetailsDetailsType  (M.TR.СDТ.00175)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| 14.1. Елдің коды  (csdo:UnifiedCountryCode) | елдің кодпен белгіленуі | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType  (M.SDT.00112)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 14.2. Құжат түрінің коды  (csdo:DocKindCode) | құжат түрінің кодпен белгіленуі | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type  (M.SDT.00140)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 14.3. Құжат түрінің атауы  (csdo:DocKindName) | құжат түрінің атауы | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 500 | 0..1 |
| 14.4. Құжаттың атауы  (csdo:DocName) | құжаттың атауы | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 500 | 0..1 |
| 14.5. Құжаттың сериясы  (csdo:DocSeriesId) | құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленуі | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 14.6. Құжаттың нөмірі  (csdo:DocId) | құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілену | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| 14.7. Құжаттың датасы  (csdo:DocCreationDate) | құжат берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күн | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 14.8. Бастапқы дата  (csdo:StartDate) | құжат күшінде болатын мерзім басталатын күн | M.SDE.00073 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 14.9. Құжат қолданысының мерзімі өтетін дата  (csdo:DocValidityDate) | құжат күшінде болатын мерзім аяқталатын күн | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 14.10. Құжаттың қолданылу мерзімі  (csdo:DocValidityDuration) | құжат күшінде болатын мерзімнің ұзақтығы | M.SDE.00056 | bdt:DurationType (M.BDT.00021)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес уақыт ұзақтығының белгіленуі | 0..1 |
| 14.11. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші  (csdo:AuthorityId) | мүше мемлекеттің құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол | M.SDE.00068 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 14.12. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы  (csdo:AuthorityName) | мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 300 | 0..1 |
| 14.13. Сипаттама  (csdo:DescriptionText) | құжаттың сипаттамасы | M.SDE.00002 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 4000 | 0..1 |
| 14.14. Парақтар саны  (csdo:PageQuantity) | құжаттағы парақтардың жалпы саны | M.SDE.00018 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 0..1 |
| 15. Көлік құралын тіркеуге жол берілетін аумақты айқындайтын белгі  (trcdo:RegistrationTerritoryIndicator) | көлік құралын тіркеуге жол берілетін аумақты айқындайтын белгі:  1 – Еуразиялық экономикалық одақ;  0 – "шектеулі аумақ" | M.TR.SDE.00149 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 0..1 |
| 16. Көлік құралының типі  (trcdo:VehicleTypeDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) типі ткралы ақпарат | M.TR.СDE.00063 | trсdo:VehicleTypeDetailsType  (M.TR.СDТ.00048)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 1 |
| 16.1. Көлік құралы маркасының болмауының белгісі  (trsdo:NotVehicleMakeName  Indicator) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) маркасының болмауын айқындайтын белгі: 1 – маркасы жоқ; 0 – маркасы бар | M.TR.SDE.00021 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 16.2. Көлік құралы маркасының атауы  (csdo:VehicleMakeName) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) маркасының шығарушы ұйым берген атауы | M.SDE.00219 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 16.3. Көлік құралы маркасының коды  (trsdo:VehicleMakeCode) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) маркасының шығарушы ұйым берген қысқаша шартты белгіленуі | M.TR.SDE.00336 | trsdo:VehicleMakeCodeType  (M.TR.SDТ.00060)  Көлік құралдары (көлік құралдарының шассиі) маркаларының анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 4 | 0..1 |
| 16.4. Көлік құралының коммерциялық атауы болмауының белгісі  (trsdo:NotVehicleCommercialName  Indicator) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) коммерциялық атауының болмауын айқындайтын белгі: 1 – коммерциялық атауы жоқ;  0 – коммерциялық атауы бар | M.TR.SDE.00003 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 0..1 |
| 16.5. Көлік құралының коммерциялық атауы  (csdo:VehicleCommercialName) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) шығарушы ұйым берген коммерциялық атауы | M.SDE.00220 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 16.6. Көлік құралы типінің шығарушы берген сәйкестендіргіші  (trsdo:VehicleTypeId) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) типінің шығарушы ұйым берген сәйкестендіру нөмірі | M.TR.SDE.00156 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 1 |
| 16.7. Көлік құралының техникалық санатының коды  (trsdo:VehicleTechCategoryCode) | Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы  № 877 шешімімен қабылданған "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 018/2011) сәйкес көлік құралы (көлік құралының шассиі) санатының кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00152 | trsdo:VehicleTechCategoryCodeType (M.TR.SDT.00025)  Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сәйкес көлік құралдары, көлік құралдарының шассиі, өздігінен жүретін машиналар және техниканың басқа да түрлері санаттарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: (L|M|N|O)[1-7]?G? | 0..1 |
| 16.8. Өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің техникалық санатының коды  (trsdo:MachineTechCategoryCode) | Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 18 қазандағы № 823 шешімімен қабылданған "Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 010/2011), Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы  № 877 шешімімен қабылданған "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 018/2011), Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 20 шілдедегі № 60 шешімімен қабылданған "Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы тракторлары мен оларға тіркемелердің қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 031/2012) сәйкес өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері санатының кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00005 | trsdo:MachineTechCategoryCodeType (M.TR.SDT.00026)  Көлік құралдары, көлік құралдарының шассиі, өздігінен жүретін машиналар және техниканың басқа да түрлері санаттарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні (Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сәйкес).  Шаблон: [T|C|R|RX|X|Y]([ab]?[1-  9])?(\.[1-3])? | 0..1 |
| 16.9. Қозғалтқыш типінің коды  (trsdo:PropulsionKindCode) | өздігінен жүретін машинаның қозғалтқышы типінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00022 | trsdo:PropulsionKindCodeType (M.TR.SDT.00007)  Өздігінен жүретін машиналар және техниканың басқа да түрлері типтерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 0..1 |
| 16.10. Қозғалтқыш типінің атауы  (trsdo:PropulsionKindName) | өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің қозғалтқышы типінің атауы | M.TR.SDE.00200 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 16.11. Реверсивтік басқарудың болу белгісі  (trsdo:ReversibleControlIndicator) | машинаның конструкциясында оператордың реверсивтік орнының болуына (болмауына) байланысты оператордың реверсивтік орнының болу белгісі:  1 – реверсивтік басқару бар; 0 – реверсивтік басқару жоқ | M.TR.SDE.00192 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 0..1 |
| 16.12. Көлік құралын құрастыру схемасының сипаттамасы  (trsdo:VehicleLayoutPatternText) | көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) құрастыру схемасының сипаттамасы | M.TR.SDE.00124 | csdo:Name250Type (M.SDT.00068)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 250 | 0..1 |
| 16.13. Көлік құралы жабдықтарының сипаттамасы  (trsdo:VehicleEquipmentText) | көлік құралы (көлік құралының шассиі) жабдықтарының (оның ішінде қосымша жабдықтарының) сипаттамасы | M.TR.SDE.00148 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..\* |
| 16.14. Көлік құралының суреті  (trsdo:VehiclePicture) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) жалпы түрінің суреті (сызбасы) | M.TR.SDE.00121 | trsdo:JPEG512KbImageType  (M.TR.SDT.00014)  Екілік цифрлардың (биттердің) түпкілікті реттілігі | 0..5 |
| 16.15. Көлік құралын пайдалану шектеулерінің болу белгісі  (trsdo:VehicleUseRestriction  Indicator) | Көлік құралын пайдалану шектеулерінің болуын айқындайтын белгі:  1 – шектеулер бар;  0 – шектеулер жоқ | M.TR.SDE.00016 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 0..1 |
| 16.16. Көлік құралын пайдалану шектеулерінің сипаттамасы  (trsdo:VehicleUseRestrictionText) | көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) жалпы пайдаланылатын жолдарда шектеулерсіз немесе габариттер және біліктік массалар бойынша нормативтерден асып кетуге байланысты шектеулермен пайдалану мүмкіндігінің сипаттамасы | M.TR.SDE.00159 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 16.17. Маршруттық көлік құралының белгісі  (trsdo:VehicleRoutingIndicator) | көлік құралын маршруттық ретінде пайдалану мүмкіндігін айқындайтын белгі: 1 – пайдаланылуы мүмкін; 0 – пайдалану мүмкін емес | M.TR.SDE.00143 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 0..1 |
| 16.18. Арнайы рұқсатты ресімдеу міндеттілігінің белгісі  (trsdo:VehicleMovementPermit  Indicator) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің) мүше мемлекеттердің аумақтары бойынша қозғалысы үшін арнайы рұқсатты ресімдеу міндеттілігін айқындайтын белгі: 1 – ресімдеу міндетті; 0 – ресімдеу міндетті емес | M.TR.SDE.00129 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 0..1 |
| 16.19. Шығарудың жеңілдікті режимі қолданылатын өндіріс туралы мәліметтер  (trsdo:PreferentialManufacturing  ModeText) | көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) шығарудың жеңілдікті режимі қолданылатын өндіріс туралы мәліметтер | M.TR.SDE.00195 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 16.20. Гибридтік көлік құралы конструкциясының сипаттамасы  (trsdo:VehicleHybridDesignText) | гибридтік көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) конструкциясының сипаттамасы | M.TR.SDE.00117 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 16.21. Көлік құралын таңбалау  (trсdo:VehicleLabelingDetails) | көлік құралын таңбалау туралы ақпарат | M.TR.СDE.00055 | trсdo:VehicleLabelingDetailsType  (M.TR.СDТ.00041)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| 16.21.1. Көлік құралы компонентінің орналасу сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentLocation  Text) | көлік құралында (көлік құралының шассиінде, өздігінен жүретін машинада және техниканың басқа да түрлерінде) шығарушы ұйым тақтасының ол көрінетіндей етіп орналастырылатын орнының сипаттамасы | M.TR.SDE.00184 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..\* |
| 16.21.2. Шығарушы тақтасының болмау белгісі  (trsdo:NotManufacturerPlate  Indicator) | шығарушы тақтасының болмауын айқындайтын белгі: 1 – тақта жоқ;  0 – тақта бар | M.TR.SDE.00009 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| 16.21.3. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі орналастырылатын орынның сипаттамасы  (trsdo:VehicleIdentification  NumberLocationText) | көлік құралында (көлік құралының шассиінде) сәйкестендіру нөмірінің ол көрінетіндей етіп орналастырылатын орнының сипаттамасы | M.TR.SDE.00119 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 1..\* |
| 16.21.4. Двигательдің сәйкестендіру нөмірі орналастырылатын орынның сипаттамасы  (trsdo:EngineIdentificationNumber  LocationText) | двигательдің сәйкестендіру нөмірінің ол көрінетіндей етіп орналастырылатын орнының сипаттамасы | M.TR.SDE.00008 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 1..\* |
| 16.21.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірінің символы туралы мәліметтер  (trсdo:VehicleIdCharacterDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) сәйкестендіру нөмірінің құрамындағы символ (символдардың тіркесуі) туралы ақпарат | M.TR.СDE.00064 | trсdo:IdCharacterDetailsType  (M.TR.СDТ.00049)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| \*.1. Сәйкестендіру нөмірі символының реттік нөмірі  (trsdo:IdCharacterStarting  Ordinal) | cәйкестендіру нөмірі символының (символдар тіркесуіндегі бірінші символдың) реттік нөмірі | M.TR.SDE.00166 | trsdo:IdCharacterStartingOrdinal  (M.TR.SDT.00033)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Мин. мәні: 1.  Макс. мәні: 17 | 1 |
| \*.2. Сәйкестендіру нөмірінің символдар тіркесуіндегі символдарының саны  (trsdo:IdCharacterQuantity) | cәйкестендіру нөмірінің символдар тіркесуіндегі символдарының саны | M.TR.SDE.00165 | trsdo:IdCharacterQuantity  (M.TR.SDT.00032)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Мин. мәні: 1.  Макс. мәні: 17 | 1 |
| \*.3. Сәйкестендіру нөмірі символының сипаттамасы  (trsdo:IdCharacterText) | cәйкестендіру нөмірі символының (символдар тіркесуінің) сипаттамасы | M.TR.SDE.00164 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 1 |
| \*.4. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі символының мәні  (trсdo:IdCharacterValueDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) сәйкестендіру нөмірін құрайтын символдардың (символдар тіркесуінің) мәні туралы ақпарат | M.TR.СDE.00066 | trсdo:IdCharacterValueDetailsType  (M.TR.СDТ.00051)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| \*.4.1. Сәйкестендіру нөмірінің символы мәнінің коды  (trsdo:IdCharacterValueCode) | сәйкестендіру нөмірінің символы (символдардың тіркесуі) мәнінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00163 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 1 |
| \*.4.2. Сәйкестендіру нөмірінің символы мәнінің сипаттамасы  (trsdo:IdCharacterValueText) | cәйкестендіру нөмірінің символы (символдардың тіркесуі) мәнінің сипаттамасы | M.TR.SDE.00167 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 16.21.6. Двигательдіңозғалтқыштың сәйкестендіру нөмірінің символы туралы мәліметтер  (trсdo:EngineIdCharacterDetails) | двигательдің сәйкестендіру нөмірінің құрамындағы символ (символдардың тіркесуі) туралы ақпарат | M.TR.СDE.00005 | trсdo:IdCharacterDetailsType  (M.TR.СDТ.00049)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| \*.1. Сәйкестендіру нөмірі символының реттік нөмірі  (trsdo:IdCharacterStarting  Ordinal) | cәйкестендіру нөмірі символының (символдар тіркесуіндегі бірінші символдың) реттік нөмірі | M.TR.SDE.00166 | trsdo:IdCharacterStartingOrdinal  (M.TR.SDT.00033)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Мин. мәні: 1.  Макс. мәні: 17 | 1 |
| \*.2. Сәйкестендіру нөмірінің символдар тіркесуіндегі символдарының саны  (trsdo:IdCharacterQuantity) | cәйкестендіру нөмірінің символдар тіркесуіндегі символдарының саны | M.TR.SDE.00165 | trsdo:IdCharacterQuantity  (M.TR.SDT.00032)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Мин. мәні: 1.  Макс. мәні: 17 | 1 |
| \*.3. Сәйкестендіру нөмірі символының сипаттамасы  (trsdo:IdCharacterText) | cәйкестендіру нөмірі символының (символдар тіркесуінің) сипаттамасы | M.TR.SDE.00164 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 1 |
| \*.4. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі символының мәні  (trсdo:IdCharacterValueDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) сәйкестендіру нөмірін құрайтын символдардың (символдар тіркесуінің) мәні туралы ақпарат | M.TR.СDE.00066 | trсdo:IdCharacterValueDetailsType  (M.TR.СDТ.00051)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| \*.4.1. Сәйкестендіру нөмірінің символы мәнінің коды  (trsdo:IdCharacterValueCode) | сәйкестендіру нөмірінің символы (символдардың тіркесуі) мәнінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00163 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 1 |
| \*.4.2. Сәйкестендіру нөмірінің символы мәнінің сипаттамасы  (trsdo:IdCharacterValueText) | cәйкестендіру нөмірінің символы (символдардың тіркесуі) мәнінің сипаттамасы | M.TR.SDE.00167 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17. Көлік құралының модификациясы  (trсdo:VehicleVariantDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің) модификациясы туралы ақпарат | M.TR.СDE.00062 | trсdo:VehicleVariantDetailsType  (M.TR.СDТ.00047)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| 17.1. Көлік құралы модификациясының сәйкестендіргіші  (trsdo:VehicleTypeVariantId) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) шығарушы ұйым берген модификациясының белгіленуі | M.TR.SDE.00157 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| 17.2. Экологиялық класының болмау белгісі  (trsdo:NotVehicleEcoClassCode  Indicator) | экологиялық класының болмауын айқындайтын белгі | M.TR.SDE.00006 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 0..1 |
| 17.3. Экологиялық класының коды  (trsdo:VehicleEcoClassCode) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің) шығарушы ұйым берген экологиялық класының кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00085 | trsdo:VehicleChassisDesignCodeType  (M.TR.SDT.00040)  Көлік құралдарының және көлік құралдары шассиінің экологиялық кластарының анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 0..1 |
| 17.4. Көлік құралының шассиін жасап шығару вариантының коды  (trsdo:VehicleChassisDesignCode) | көлік құралының шассиін жасап шығару вариантының кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00188 | trsdo:VehicleEcoClassCodeType  (M.TR.SDT.00021)  Көлік құралдарының шассиін жасап шығару варианттарының анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 0..1 |
| 17.5. Көлік құралының шанағы (кабинасы)  (trсdo:VehicleBodyworkDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) шанағы (кабинасы) туралы ақпарат | M.TR.СDE.00071 | trсdo:VehicleBodyworkDetailsType  (M.TR.СDТ.00055)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 1 |
| 17.5.1. Көлік құралы есіктерінің саны  (trsdo:VehicleDoorQuantity) | көлік құралы (көлік құралының шассиі) есіктерінің саны | M.TR.SDE.00084 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 0..1 |
| 17.5.2. Көлік құралының тиеу кеңістігінің орындалу сипаттамасы  (trsdo:VehicleCarriageSpace  ImplementationText) | көлік құралының (өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) тиеу кеңістігінің орындалу сипаттамасы | M.TR.SDE.00074 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.5.3. Компоненттің сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentText) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) шанағының (кабинасының) конструкциялық ерекшеліктерінің (типінің) сипаттамасы | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.5.4. Көлік құралының жолаушылар сыйымдылығы  (trsdo:VehiclePassengerQuantity) | көлік құралының (өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) максималды рұқсат етілген масса кезіндегі жолаушылар сыйымдылығы | M.TR.SDE.00134 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 0..1 |
| 17.5.5. Көлік құралының багаж бөлімшелерінің жалпы көлемі  (trsdo:VehicleTrunkVolume  Measure) | көлік құралының багаж бөлімшелерінің жалпы көлемі | M.TR.SDE.00155 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.5.6. Көлік құралының орындығына арналған орын  (trсdo:VehicleSeatDetails) | көлік құралының орындығына арналған орындар туралы ақпарат | M.TR.СDE.00009 | trсdo:VehicleSeatDetailsType  (M.TR.СDТ.00003)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| \*.1. Отыруға арналған орындардың саны  (trsdo:SeatQuantity) | отыруға арналған орындардың саны | M.TR.SDE.00145 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 1 |
| \*.2. Көлік құралының орындығына арналған орындардың қатары  (trсdo:VehicleSeatRawDetails) | көлік құралының орындығына арналған орындардың қатары туралы ақпарат | M.TR.СDE.00061 | trсdo:VehicleSeatRawDetailsType  (M.TR.СDТ.00046)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| \*.2.1. Отыруға арналған орындар қатарының реттік нөмірі  (trsdo:SeatRawOrdinal) | отыруға арналған орындар қатарының реттік нөмірі | M.TR.SDE.00144 | csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 3 | 1 |
| \*.2.2. Отыруға арналған орындардың саны  (trsdo:SeatQuantity) | отыруға арналған орындар қатарындағы отыруға арналған орындардың саны | M.TR.SDE.00145 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 1 |
| 17.6. Көлік құралының жүрістік бөлігі  (trсdo:VehicleRunningGearDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) жүрістік бөлігі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00079 | trсdo:VehicleRunningGearDetailsType  (M.TR.СDТ.00060)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 1 |
| 17.6.1. Көлік құралы доңғалақтарының саны  (trsdo:VehicleWheelQuantity) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) доңғалақтарының саны | M.TR.SDE.00162 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 1 |
| 17.6.2. Жетекші доңғалақтардың саны  (trsdo:PoweredWheelQuantity) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің) жетекші доңғалақтарының саны | M.TR.SDE.00135 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 0..1 |
| 17.6.3. Көлік құралы рамасының сипаттамасы  (trsdo:VehicleFrameText) | көлік құралы (көлік құралының шассиі) рамасының конструкциялық ерекшеліктерінің (типінің) сипаттамасы | M.TR.SDE.00109 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.6.4. Өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері рамасының сипаттамасы  (trsdo:MachineFrameText) | өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері рамасының конструкциялық ерекшеліктерінің (типінің) сипаттамасы | M.TR.SDE.00029 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.6.5. Көлік құралының білігі  (trсdo:VehicleAxleDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) білігі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00067 | trсdo:VehicleAxleDetailsType  (M.TR.СDТ.00052)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| \*.1. Көлік құралы білігінің реттік нөмірі  (trsdo:VehicleAxleOrdinal) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) жүру бағыты бойынша білігінің реттік нөмірі | M.TR.SDE.00176 | csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 3 | 1 |
| \*.2. Техникалық тұрғыдан жол берілетін білікке түсетін максималды масса  (trsdo:VehicleTechnically  PermissibleMaxWeightOnAxle  Measure) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) білігіне түсетін, шығарушы айқындаған техникалық тұрғыдан жол берілетін максималды масса | M.TR.SDE.00181 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| \*.3. Қосарланған шиналары бар доңғалақтар білігінің белгісі  (trsdo:DualTireAxleIndicator) | қосарланған шиналары бар доңғалақтар білігінде болуды айқындайтын белгі: 1 – қосарланған шиналары бар доңғалақтардың білігі;  0 – қарапайым шиналары бар доңғалақтардың білігі | M.TR.SDE.00191 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 0..1 |
| \*.4. Басқарылатын біліктің белгісі  (trsdo:SteeringAxleIndicator) | басқарылатын біліктің белгісі: 1 – басқарылатын білік; 0 – басқарылмайтын білік | M.TR.SDE.00193 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 0..1 |
| \*.5. Жетекші біліктің белгісі  (trsdo:DrivingAxleIndicator) | жетекші біліктің белгісі:  1 – жетекші білік;  0 – жетекші емес білік | M.TR.SDE.00190 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 0..1 |
| \*.6. Тежеуіштік біліктің белгісі  (trsdo:BrakingAxleIndicator) | тежеуіштік біліктің белгісі: 1 – тежеуіштік білік;  0 – тежеуіштік емес білік | M.TR.SDE.00189 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 0..1 |
| \*.7. Көлік құралының білігі жолтабанының шамасы  (trsdo:VehicleAxleSweptPath  Measure) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің) білігі жолтабанының шамасы | M.TR.SDE.00112 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| \*.8. Көлік құралының шинасы түрінің коды  (trsdo:VehicleTyreKindCode) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) қолданылатын пневматикалық шинасы түрінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00158 | trsdo:VehicleTyreKindCodeType  (M.TR.SDT.00037)  ЕЭК-тің ООН № 30-02 Қағидаларына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: [0-9]{3}/[0-9]{2,3}[B|D|R][0-9]{1,2}(,[0-9])?[0-9]{2,3}[A-Z0-9]{1,2} | 0..1 |
| 17.6.6. Көлік құралының доңғалақтық базасы  (trsdo:VehicleWheelbaseMeasure) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) доңғалақтық базасы | M.TR.SDE.00161 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.6.7. Өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің жол саңылауы  (trsdo:VehicleGroundClearance  Measure) | өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің жол саңылауы | M.TR.SDE.00197 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.6.8. Көлік құралы трансмиссиясының сипаттамасы  (trsdo:VehicleTransmissionText) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) трансмиссиясы типінің сипаттамасы | M.TR.SDE.00154 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.6.9. Өздігінен жүретін машинаның трансмиссиясы схемасының сипаттамасы  (trsdo:MachineTransmissionText) | өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің трансмиссиясы схемасының сипаттамасы | M.TR.SDE.00023 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.6.10. Трансмиссия торабы  (trсdo:TransmissionUnitDetails) | көлік құралы (көлік құралының шассиі) трансмиссиясының торабы туралы ақпарат | M.TR.СDE.00068 | trсdo:TransmissionUnitDetailsType  (M.TR.СDТ.00053)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| \*.1. Тораптың коды  (trsdo:VehicleUnitKindCode) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) торабының кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00185 | trsdo:VehicleUnitKindCodeType  (M.TR.SDT.00035)  Көлік құралдарының (көлік құралдары шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің) тораптары түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 1 |
| \*.2. Компонент маркасының атауы  (trsdo:VehicleComponentMake  Name) | трансмиссия торабы маркасының атауы | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| \*.3. Көлік құралының компоненті моделінің коды  (trsdo:VehicleComponentModel  Code) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) трансмиссиясының торабы түрінің шығарушы ұйым берген кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00174 | trsdo:Code20Type (M.TR.SDT.00034)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| \*.4. Компоненттің сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentText) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) трансмиссиясы торабының конструкциялық ерекшеліктерінің (типінің) сипаттамасы | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| \*.5. Трансмиссия торабы берілістерінің саны  (trsdo:TransmissionUnitGear  Quantity) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) трансмиссиясы торабы берілістерінің саны | M.TR.SDE.00179 | csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 0..1 |
| \*.6. Трансмиссия торабының берілісі  (trсdo:TransmissionUnitGear  Details) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) трансмиссиясы торабының берілісі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00076 | trсdo:TransmissionUnitGearDetailsType  (M.TR.СDТ.00059)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| \*.6.1. Трансмиссия торабы берілісінің атауы  (trsdo:TransmissionUnitGear  Name) | трансмиссия торабы берілісінің атауы | M.TR.SDE.00177 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 1 |
| \*.6.2. Трансмиссия торабының беріліс саны  (trsdo:TransmissionUnitGear  Rate) | трансмиссия торабының беріліс саны | M.TR.SDE.00178 | trsdo:TransmissionUnitGearRateType  (M.TR.SDT.00036)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 5.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 3 | 1 |
| \*.6.3. Кері жүріс берілісінің белгісі  (trsdo:TransmissionUnit  ReverseGearIndicator) | кері жүріс берілісін айқындайтын белгі:  1 – кері жүріс берілісі;  0 – алдыңғы жүріс берілісі | M.TR.SDE.00077 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 1 |
| \*.7. Қуат алу білігі  (trсdo:VehiclePowerTakeOff  Details) | қуат алу білігі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00096 | trсdo:VehiclePowerTakeOffDetailsType  (M.TR.СDТ.00077)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| \*.7.1. Компоненттің сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentText) | қуат алу білігінің конструкциялық ерекшеліктерінің (типінің) сипаттамасы | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 1 |
| \*.7.2. Көлік құралы компонентінің орналасу сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponent  LocationText) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) компонентінің ол көрінетіндей етіп орналастырылатын орнының сипаттамасы | M.TR.SDE.00184 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 1 |
| \*.7.3. Көлік құралы білігінің айналу жылдамдығы  (trsdo:VehicleShaftRotation  FrequencyMeasure) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) білігінің айналу жылдамдығы | M.TR.SDE.00102 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| \*.7.4. Трансмиссия торабының беріліс саны  (trsdo:TransmissionUnitGear  Rate) | қуат алу білігінің айналу жиілігінің двигательдің иінді білігіне қатынасы | M.TR.SDE.00178 | trsdo:TransmissionUnitGearRateType  (M.TR.SDT.00036)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 5.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 3 | 0..1 |
| 17.6.11. Көлік құралының ажыратқышы  (trсdo:VehicleClutchDetails) | көлік құралының ажыратқышы туралы ақпарат | M.TR.СDE.00073 | trсdo:VehicleComponentDetailsType  (M.TR.СDТ.00057)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| \*.1. Компонент маркасының атауы  (trsdo:VehicleComponentMake  Name) | компонент маркасының атауы | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| \*.2. Компоненттің сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentText) | компонент типінің сипаттамасы | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.6.12. Көлік құралының аспасы  (trсdo:VehicleSuspensionDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) аспасы туралы ақпарат | M.TR.СDE.00081 | trсdo:VehicleSuspensionDetailsType  (M.TR.СDТ.00062)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| \*.1. Көлік құралының аспасы түрінің коды  (trsdo:VehicleSuspensionKind  Code) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) аспасы түрінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00201 | trsdo:VehicleSuspensionKindCodeType  (M.TR.SDT.00044)  Көлік құралдарының (көлік құралдары шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің) аспасы түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 1 |
| \*.2. Компоненттің сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentText) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) аспасы типінің сипаттамасы | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 1 |
| 17.6.13. Көлік құралын рөлмен басқару  (trсdo:VehicleSteeringDetails) | көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) рөлмен басқару туралы ақпарат | M.TR.СDE.00080 | trсdo:VehicleSteeringDetailsType  (M.TR.СDТ.00061)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| \*.1. Компоненттің сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentText) | көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) рөлмен басқарудың конструкциялық ерекшеліктерінің (типінің) сипаттамасы | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 1 |
| \*.2. Компонент маркасының атауы  (trsdo:VehicleComponentMake  Name) | көлік құралын (көлік құралының шассиін) рөлмен басқару маркасының атауы | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| \*.3. Рөл доңғалағы қалпының коды  (trsdo:SteeringWheelPosition  Code) | рөл доңғалағының (рөлмен басқару органдарының) өздігінен жүретін машинаның бойлық білігіне қатысты қалпының кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00194 | trsdo:SteeringWheelPositionCodeType  (M.TR.SDT.00041)  Рөл доңғалағының көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) бойлық білігіне қатысты қалпының тізбесіне сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 0..1 |
| \*.4. Көлік құралы компонентінің орналасу сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponent  LocationText) | көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) рөлмен басқарудың ол көрінетіндей етіп орналастырылатын орнының сипаттамасы | M.TR.SDE.00184 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.6.14. Көлік құралының шинасы түрінің коды  (trsdo:VehicleTyreKindCode) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) қолданылатын пневматикалық шинасы түрінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00158 | trsdo:VehicleTyreKindCodeType  (M.TR.SDT.00037)  БҰҰ ЕЭК № 30-02 Қағидаларына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: [0-9]{3}/[0-9]{2,3}[B|D|R][0-9]{1,2}(,[0-9])?[0-9]{2,3}[A-Z0-9]{1,2} | 0..1 |
| 17.7. Базалық көлік құралы  (trсdo:BaseVehicleDetails) | басқа шығарушының жасап шығару кезінде базалық ретінде пайдаланылған көлік құралы (көлік құралының шассиі) туралы ақпарат | M.TR.СDE.00048 | trсdo:BaseVehicleDetailsType  (M.TR.СDТ.00034)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| 17.7.1. Көлік құралы маркасының атауы  (csdo:VehicleMakeName) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) маркасының атауы | M.SDE.00219 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 17.7.2. Көлік құралы типінің жасап шығарушы берген сәйкестендіргіші  (trsdo:VehicleTypeId) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) типінің шығарушы ұйым берген белгісі | M.TR.SDE.00156 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 1 |
| 17.7.3. Көлік құралының коммерциялық атауы  (csdo:VehicleCommercialName) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) шығарушы ұйым берген коммерциялық атауы | M.SDE.00220 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 17.7.4. Құжаттың нөмірі  (csdo:DocId) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) паспортының (электрондық паспортының) нөмірі | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 1 |
| 17.7.5. Құжаттың датасы  (csdo:DocCreationDate) | көлік құралының паспорты (электрондық паспорты) ресімделген күн | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 17.8. Көлік құралының габариттік өлшемдері  (trсdo:VehicleOverallDimension  Details) | көлік құралының габариттік өлшемдері туралы ақпарат | M.TR.СDE.00058 | ссdo:OverallDimensionDetailsType  (M.СDТ.00030)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 1 |
| 17.8.1. Ұзындығы  (сsdo:LengthMeasure) | объектінің ұзына бойы ұзындық өлшемі | M.SDE.00112 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.8.2. Ені  (сsdo:WidthMeasure) | объектінің көлденеңінен ұзындық өлшемі | M.SDE.00113 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.8.3. Биіктігі  (сsdo:HeightMeasure) | объектінің тігінен ұзындық өлшемі | M.SDE.00114 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.9. Тіркеп сүйреу мүмкіндігі болмауының белгісі  (trsdo:NotVehicleTrailerIndicator) | тіркеп сүйреу мүмкіндігінің болмауын айқындайтын белгі:  0 – тіркеп сүйреу көзделмеген; 1 – тіркеп сүйреу көзделген | M.TR.SDE.00047 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)  Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған) | 0..1 |
| 17.10. Тежеуіш жүйесінсіз тіркеменің массасы  (trsdo:VehicleMaxUnbrakedTrailer  WeightMeasure) | тіркеп сүйрелетін тежеуіш жүйесінсіз тіркеменің көлік құралын жасап шығарушы белгілеген максималды техникалық тұрғыдан жол берілетін массасы немесе өздігінен жүретін машинаның максималды техникалық тұрғыдан жол берілетін тіркеп сүйрелетін массасы | M.TR.SDE.00171 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.11. Тежеуіш жүйесі бар тіркеменің массасы  (trsdo:VehicleMaxBrakedTrailer  WeightMeasure) | тіркеп сүйрелетін тежеуіш жүйесі бар тіркеменің көлік құралын (көлік құралының шассиін) жасап шығарушы белгілеген максималды техникалық тұрғыдан жол берілетін массасы | M.TR.SDE.00172 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.12. Көлік құралының ілініс құрылғысына жүктеме  (trsdo:VehicleHitchLoadMeasure) | өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің тартқыш-ілініс құрылғысын тіркеу нүктесіндегі техникалық тұрғыдан жол берілетін статикалық тік жүктеме | M.TR.SDE.00175 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.13. Техникалық тұрғыдан жол берілетін тіркеп сүйрелетін масса  (trsdo:PermissibleTowableWeight  Measure) | өздігінен жүретін машинаның жасап шығарушы айқындаған техникалық тұрғыдан жол берілетін тіркеп сүйрелетін массасы | M.TR.SDE.00199 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.14. Көлік құралының отыны түрінің коды  (trsdo:VehicleFuelKindCode) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) отыны түрінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00028 | trsdo:VehicleFuelKindCodeType  (M.TR.SDT.00013)  Көлік құралдарының (көлік құралдары шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің) отыны түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 0..\* |
| 17.15. Көлік құралының отыны түрінің атауы  (trsdo:VehicleFuelKindName) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) отыны түрінің атауы | M.TR.SDE.00097 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..\* |
| 17.16. Қуат беру жүйесі  (trсdo:FuelFeedDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) қуат беру жүйесі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00075 | trсdo:VehicleComponentDetailsType  (M.TR.СDТ.00057)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| 17.16.1. Компонент маркасының атауы  (trsdo:VehicleComponentMake  Name) | компонент маркасының атауы | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 17.16.2. Компоненттің сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentText) | компонент типінің сипаттамасы | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.17. Көлік құралының оталдыру жүйесі  (trсdo:VehicleIgnitionDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) оталдыру жүйесі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00077 | trсdo:VehicleComponentDetailsType  (M.TR.СDТ.00057)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| 17.17.1. Компонент маркасының атауы  (trsdo:VehicleComponentMake  Name) | компонент маркасының атауы | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 17.17.2. Компоненттің сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentText) | компонент типінің сипаттамасы | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.18. Пайдаланылған газдарды шығару және бейтараптау жүйесі  (trсdo:ExhaustDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) пайдаланылған газдарды шығару және бейтараптау жүйесі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00074 | trсdo:VehicleComponentDetailsType  (M.TR.СDТ.00057)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| 17.18.1. Компонент маркасының атауы  (trsdo:VehicleComponentMake  Name) | компонент маркасының атауы | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 17.18.2. Компоненттің сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentText) | компонент типінің сипаттамасы | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.19. Энергия жинақтау құрылғысы  (trсdo:PowerStorageDeviceDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) энергия жинақтау құрылғысы туралы ақпарат | M.TR.СDE.00070 | trсdo:PowerStorageDeviceDetailsType  (M.TR.СDТ.00054)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| 17.19.1. Компоненттің сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentText) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) энергия жинақтау құрылғысының сипаттамасы | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 1 |
| 17.19.2. Көлік құралы компонентінің орналасу сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponent  LocationText) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) компонентінің ол көрінетіндей етіп орналастырылатын орнының сипаттамасы | M.TR.SDE.00184 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.19.3. Көлік құралының жүріс қоры  (trsdo:VehicleRangeMeasure) | электр жетегімен ғана қозғалысқа келтірілетін көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) жүріс қоры | M.TR.SDE.00183 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.19.4. Энергия жинақтау құрылғысы жұмыс кернеуі  (trsdo:PowerStorageDevice  VoltageMeasure) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) энергия жинақтау құрылғысының жұмыс кернеуі | M.TR.SDE.00220 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.20. Көлік құралының номиналды кернеуі  (trsdo:VehicleVoltageMeasure) | өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің электр жүйесінің номиналды кернеуі | M.TR.SDE.00202 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.21. Көлік құралының максималды жылдамдығы  (trsdo:VehicleMaxSpeedMeasure) | өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің максималды рұқсат етілген жылдамдығы | M.TR.SDE.00206 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.22. Көлік құралының тежеу жүйесі  (trсdo:VehicleBrakingSystemDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) тежеу жүйесі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00072 | trсdo:VehicleBrakingSystemDetailsType  (M.TR.СDТ.00056)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| 17.22.1. Көлік құралының тежеу жүйесі түрінің коды  (trsdo:VehicleBrakingSystemKind  Code) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) тежеу жүйесі түрінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00147 | trsdo:VehicleBrakingSystemKindCode Type (M.TR.SDT.00042)  Көлік құралдарының (көлік құралдары шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің) тежеу жүйелері түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 1 |
| 17.22.2. Компоненттің сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentText) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) тежеу жүйесі конструкциясының сипаттамасы | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 1 |
| 17.23. Қозғалтқыштар саны  (trsdo:EngineDetails) | іштен жанатын қозғалтқыштар саны | M.TR.SDE.00223 | csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 0..1 |
| 17.24. Іштен жанатын қозғалтқыш  (trсdo:EngineDetails) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің) іштен жанатын қозғалтқышы, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің жетек қозғалтқысы туралы ақпарат | M.TR.СDE.00051 | trсdo:EngineDetailsType  (M.TR.СDТ.00037)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| 17.24.1. Компонент маркасының атауы  (trsdo:VehicleComponentMake  Name) | іштен жанатын қозғалтқыш маркасының атауы | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 1 |
| 17.24.2. Компоненттің сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentText) | іштен жанатын двигательдің конструкциялық ерекшеліктерінің (типінің) әрекет етуі қағидатын айқындайтын сипаттамасы | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 1 |
| 17.24.3. Көлік құралының компоненті моделінің коды  (trsdo:VehicleComponentModel  Code) | қозғалтқыш типінің шығарушы ұйым берген кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00174 | trsdo:Code20Type (M.TR.SDT.00034)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 17.24.4. Қозғалтқыш цилиндрлерінің саны  (trsdo:EngineCylinderQuantity) | іштен жанатын қозғалтқыш цилиндрлерінің саны | M.TR.SDE.00096 | csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 0..1 |
| 17.24.5. Қозғалтқыш цилиндрлерінің орналасу сипаттамасы  (trsdo:EngineCylinder  ArrangementText) | іштен жанатын қозғалтқыш цилиндрлерінің орналасу сипаттамасы | M.TR.SDE.00095 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.24.6. Қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі  (trsdo:EngineCapacityMeasure) | іштен жанатын қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі | M.TR.SDE.00094 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.24.7. Двигательдің сығылу дәрежесі  (trsdo:EngineCompressionRate) | іштен жанатын двигательдің сығылу дәрежесі | M.TR.SDE.00103 | csdo:EngineCompressionRateType  (M.TR.SDT.00028)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 3.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 1 | 0..1 |
| 17.24.8. Двигательдің максималды қуаты  (trсdo:EngineMaxPowerDetails) | іштен жанатын двигательдің максималды қуаты туралы ақпарат | M.TR.СDE.00052 | trсdo:EngineMaxPowerDetailsType  (M.TR.СDТ.00038)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| \*.1. Двигательдің максималды қуаты  (сsdo:EngineMaxPower  Measure) | двигательдің максималды қуаты | M.SDE.00218 | csdo:UnifiedPhysicalMeasureType  (M.SDT.00122)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| б) сыныптауыштың сәйкестендіргіші  (measurementUnitCodeListId атрибуты) | өлшеу бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| \*.2. Көлік құралы білігінің айналу жылдамдығы  (trsdo:VehicleShaftRotation  FrequencyMeasure) | іштен жанатын двигательдің иінді білігінің двигательдің максималды қуатына қол жеткізілетін айналу жылдамдығы | M.TR.SDE.00102 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.24.9. Двигательдің максималды айналу кезі  (trсdo:EngineMaxTorqueDetails) | іштен жанатын двигательдің максималды айналу кезі туралы ақпарат | M.TR.СDE.00053 | trсdo:EngineMaxTorqueDetailsType  (M.TR.СDТ.00039)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| \*.1. Көлік құралы қозғалтқышының максималды айналу кезі  (trsdo:EngineMaxTorque  Measure) | іштен жанатын қозғалтқыш арттыратын максималды айналу кезі | M.TR.SDE.00100 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| \*.2. Көлік құралы білігінің айналу жылдамдығы  (trsdo:VehicleShaftRotation  FrequencyMeasure) | көлік құралының іштен жанатын қозғалтқышының иінді білігінің двигательдің максималды қуатына қол жеткізілетін айналу жылдамдығы | M.TR.SDE.00102 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.24.10. Көлік құралы компонентінің орналасу сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentLocation  Text) | көлік құралы (көлік құралының шассиі) қозғалтқышының орналасу сипаттамасы | M.TR.SDE.00184 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 0..1 |
| 17.25. Көлік құралының массасы  (trsdo:VehicleMassMeasure) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің) жасап шығарушы айқындаған массасы | M.TR.SDE.00153 | csdo:VehicleMassMeasureType  (M.TR.SDT.00045)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 1..\* |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| б) көлік құралы массасының түрі  (vehicleMassCode атрибуты) | көлік құралының массасы түрінің кодпен белгіленуі |  | trsdo:VehicleMassCodeType (M.TR.SDT.00043)  Көлік құралдарының (көлік құралдары шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің) массасы түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 1 |
| 17.26. Көлік құралының электрмашинасы  (trсdo:VehicleElectricalMachine  Details) | гибридтік көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) трансмиссиясы құрамындағы электрмобильдің электрқозғалтқышы немесе электрмашина туралы ақпарат | M.TR.СDE.00050 | trсdo:VehicleElectricalMachineDetails Type (M.TR.СDТ.00036)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| 17.26.1. Электрмашина түрінің коды  (trsdo:ElectricalMachineKind  Code) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрмашинасы түрінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00087 | trsdo:VehicleElectricalMachineKind  CodeType (M.TR.SDT.00022)  Көлік құралдарының (көлік құралдары шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің) электрмашиналары түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 0..1 |
| 17.26.2. Көлік құралы компоненті моделінің коды  (trsdo:VehicleComponentModel  Code) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) электрмашинасының шығарушы ұйым берген кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00174 | trsdo:Code20Type (M.TR.SDT.00034)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 17.26.3. Компонент маркасының атауы  (trsdo:VehicleComponentMake  Name) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрмашинасы маркасының атауы | M.TR.SDE.00114 | сsdo:Name120Type (M.TR.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 17.26.4. Компоненттің сипаттамасы  (trsdo:VehicleComponentText) | көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрмашинасы типінің және сипаттамасының (тұрақты немесе ауыспалы тоғының, ауыспалы тоқ үшін – синхронды немесе асинхронды, фазалар саны) сипаттамасы | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 1 |
| 17.26.5. Электрдвигательдің максималды қуаты  (trsdo:ElectricMotorPower  Measure) | тарту күші жүйесі орташа есеппен 30 минуттық кезең ішінде қамтамасыз ете алатын, тұрақты тоқ кезінде электртарту күші жүйесінің максималды пайдалы қуаты | M.TR.SDE.00091 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 0..1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.26.6. Электрмашинаның жұмыс кернеуі  (trsdo:ElectricalMachineVoltage  Measure) | көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) электрмашинасының жұмыс кернеуі | M.TR.SDE.00090 | csdo:PhysicalMeasureType  (M.SDT.00095)  Санақтың ондық жүйесіндегі сан.  Цифрлардың макс. саны: 24.  Бөлшектік сандардың макс. саны: 6 | 1 |
| а) өлшеу бірлігі  (measurementUnitCode атрибуты) | өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі |  | csdo:MeasurementUnitCodeType  (M.SDT.00074)  Әріптік-цифрлық код.  Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} | 1 |
| 17.27. Қозғалтқышты басқару блогының моделі  (trsdo:ECUModelCode) | іштен жанатын қозғалтқышты басқару блогының шығарушы ұйым берген шартты белгісі | M.TR.SDE.00173 | trsdo:Code20Type (M.SDT.00034)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 18. Көлік құралын жасап шығарушы  (trсdo:VehicleManufacturerDetails) | көлік құралын, көлік құралының шассиін немесе өздігінен жүретін машинаны жасап шығарушы туралы ақпарат | M.TR.СDE.00045 | trсdo:VehicleManufacturerDetailsType  (M.TR.СDТ.00264)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 1..\* |
| 18.1. Елдің коды  (сsdo:UnifiedCountryCode) | шаруашылық жүргізуші субъектіні тіркеген елдің кодпен белгіленуі | M.SDE.00162 | сsdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 18.2. Шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы  (сsdo:BusinessEntityName) | шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе шаруашылық қызметін жүргізуші жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты | M.SDE.00187 | сsdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 300 | 1 |
| 18.3. Шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы  (сsdo:BusinessEntityBriefName) | шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе шаруашылық қызметін жүргізуші жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты | M.SDE.00188 | сsdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 18.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы  (сsdo:BusinessEntityTypeName) | шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы | M.SDE.00090 | сsdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 300 | 0..1 |
| 18.5. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші  (сsdo:BusinessEntityId) | мемлекеттік тіркеу кезінде берілген, тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды) | M.SDE.00189 | сsdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| а) сәйкестендіру әдісі  (kindId атрибуты) | шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі |  | csdo:BusinessEntityIdKindIdType  (M.SDT.00158)  Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығынан алынған сәйкестендіру мәні | 1 |
| 18.6. Мекенжай  (ccdo:SubjectAddressDetails) | шаруашылық жүргізуші субъектінің мекенжайы | M.СDE.00058 | ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.СDТ.00064)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 1..\* |
| 18.6.1. Мекенжай түрінің коды  (сsdo:AddressKindCode) | мекенжай түрінің кодпен белгіленуі | M.SDE.00192 | сsdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162)  Мекенжай түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 18.6.2. Елдің коды  (сsdo:UnifiedCountryCode) | елдің кодпен белгіленуі | M.SDE.00162 | сsdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 18.6.3. Аумақтың коды  (сsdo:TerritoryCode) | әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды | M.SDE.00031 | сsdo:TerritoryCodeType  (M.SDT.00031)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 17 | 0..1 |
| 18.6.4. Өңір  (сsdo:RegionName) | бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы | M.SDE.00007 | сsdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 18.6.5. Аудан  (сsdo:DistrictName) | екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы | M.SDE.00008 | сsdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 18.6.6. Қала  (сsdo:CityName) | қаланың атауы | M.SDE.00009 | сsdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 18.6.7. Елді мекен  (сsdo:SettlementName) | елді мекеннің атауы | M.SDE.00057 | сsdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 18.6.8. Көше  (сsdo:StreetName) | қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы | M.SDE.00010 | сsdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 18.6.9. Үйдің нөмірі  (сsdo:BuildingNumberId) | үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі | M.SDE.00011 | сsdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| 18.6.10. Үй-жайдың нөмірі  (сsdo:RoomNumberId) | офистің немесе пәтердің белгіленуі | M.SDE.00012 | сsdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 18.6.11. Пошталық индекс  (сsdo:PostCode) | пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі | M.SDE.00006 | сsdo:PostCodeType (M.SDT.00006)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 |
| 18.6.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі  (сsdo:PostOfficeBoxId) | пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі | M.SDE.00013 | сsdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 18.7. Байланыс деректемесі  (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) | шаруашылық жүргізуші субъектінің байланыс деректемесі | M.СDE.00059 | ccdo:UnifiedCommunicationDetails  Type (M.СDТ.00065)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| 18.7.1. Байланыс түрінің коды  (csdo:UnifiedCommunication  ChannelCode) | байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодпен белгіленуі | M.SDE.00193 | сsdo:UnifiedCode20Type  (M.SDT.00140)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 18.7.2. Байланыс түрінің атауы  (csdo:CommunicationChannel  Name) | байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы | M.SDE.00093 | сsdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 18.7.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші  (csdo:CommunicationChannelId) | байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету) | M.SDE.00015 | сsdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 1000 | 1..\* |
| 18.8. Көлік құралын жасап шығарушы түрінің коды  (trsdo:VehicleManufacturerKindCode) | көлік құралын жасап шығарушы түрінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00253 | trsdo:VehicleManufacturerKindCode  Type (M.TR.SDT.00053)  Көлік құралдарын, көлік құралдарының шассиін, өздігінен жүретін машиналарды және техниканың басқа да түрлерін жасап шығарушылар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 1 |
| 19. Көлік құралын кепілдікті жөндеудің сипаттамасы  (trsdo:WarrantyWorkText) | ауыстырылған нөмірлік агрегаттар туралы мәліметтерді көрсете отырып, жасап шығарушының өкілі орындаған, көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) кепілдікті жөндеудің сипаттамасы | M.TR.SDE.00160 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 4000 | 0..1 |
| 20. Ескерту  (csdo:NoteText) | көлік құралын шығарушы ұйымның қосымша ақпараты | M.SDE.00076 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 4000 | 0..\* |
| 21. Елдің коды  (сsdo:UnifiedCountryCode) | көлік құралы (көлік құралының шассиі) шыққан елдің кодпен белгіленуі | M.SDE.00162 | сsdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 22. Шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы  (сsdo:BusinessEntityName) | электрондық паспортты ресімдеген шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы | M.SDE.00187 | сsdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 300 | 1 |
| 23. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші  (сsdo:BusinessEntityId) | электрондық паспортты ресімдеген шаруашылық жүргізуші субъектінің бірегей сәйкестендіргіші | M.SDE.00189 | сsdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| а) сәйкестендіру әдісі  (kindId атрибуты) | шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі |  | csdo:BusinessEntityIdKindIdType  (M.SDT.00158)  Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығынан алынған сәйкестендіру мәні | 1 |
| 24. Құжаттың датасы  (csdo:DocCreationDate) | электрондық паспортты ресімдеу (электрондық паспорттар жүйелерінде "Қолданыстағы" мәртебесін беру) датасы | M.SDE.00045 | bdt:DateType(M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датасын белгілеу | 0..1 |
| 25. Көлік құралын немесе өздігінен жүретін машинаны мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер  (trсdo:VehicleRegistrationDetails) | көлік құралын немесе өздігінен жүретін машинаны мемлекеттік тіркеу туралы ақпарат | M.TR.СDE.00060 | trсdo:VehicleRegistrationDetailsType  (M.TR.СDТ.00045)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 1 |
| 25.1. Елдің коды  (сsdo:UnifiedCountryCode) | тіркеу іс-әрекеттері жүзеге асырылған мүше мемлекеттің кодпен белгіленуі | M.SDE.00162 | сsdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 25.2. Құқық субъектісі түрінің коды  (trsdo:LegalPersonKindCode) | көлік құралының немесе өздігінен жүретін машинаның меншік иесі (иесі) түрінің кодпен белгіленуі | M.TR.SDE.00062 | trsdo:LegalPersonKindCodeType (M.TR.SDT.00018)  Құқық субъектісінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 1 |
| 25.3. Көлік құралына қатысты жасалған тіркеу іс-әрекетінің коды  (trsdo:RegistrationEventKindCode) | көлік құралына немесе өздігінен жүретін машинаға қатысты жасалған тіркеу  іс-әрекетінің атауы | M.TR.SDE.00025 | trsdo:RegistrationEventKindCodeType (M.TR.SDT.00009)  Көлік құралына, өздігінен жүретін машинаға немесе техниканың басқа да түріне қатысты жасалған тіркеу  іс-әрекеттерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.  Шаблон: \d{2} | 0..1 |
| 25.4. Оқиғаның атауы  (trsdo:EventName) | көлік құралына немесе өздігінен жүретін машинаға қатысты жасалған тіркеу  іс-әрекетінің атауы | M.TR.SDE.00203 | сsdo:Name120Type (M.SDT.00055)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 25.5. Датасы  (сsdo:EventDate) | көлік құралына немесе өздігінен жүретін машинаға қатысты тіркеу  іс-әрекетін жасау датасы | M.SDE.00131 | bdt:DateType(M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датасын белгілеу | 0..1 |
| 25.6. Аумақтың коды  (сsdo:TerritoryCode) | көлік құралының меншік иесі (иесі) аумағында тіркелген өңірдің кодпен белгіленуі | M.SDE.00031 | сsdo:TerritoryCodeType  (M.SDE.00031)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 17 | 0..1 |
| 26. Көлік құралының конструкциясына енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер  (trсdo:VehicleModificationDetails) | көлік құралының (өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) конструкциясына енгізілген өзгеріс туралы ақпарат | M.TR.СDE.00057 | trсdo:VehicleModificationDetailsType  (M.TR.СDТ.00043)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| 26.1. Елдің коды  (сsdo:UnifiedCountryCode) | елдің кодпен белгіленуі | M.SDE.00162 | сsdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 26.2. Конструкциядағы өзгерістің сипаттамасы  (trsdo:VehicleModificationText) | көлік құралының жаңа типінің және жаңа мақсатының сипаттамасы | M.TR.SDE.00128 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 4000 | 1 |
| 26.3. Көлік құралы сипатының сипаттамасы  (trsdo:VehicleFeatureText) | өзгеріске ұшыраған көлік құралының сипаттамасы және сипатының жаңа мәні | M.TR.SDE.00108 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 4000 | 1 |
| 26.4. Құжат туралы мәліметтер  (trсdo:DocumentDetails) | конструкциясына енгізілген өзгерістері бар көлік құралының қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі туралы куәлік жөнінде ақпарат | M.TR.СDE.00194 | trсdo:DocumentDetailsDetailsType  (M.TR.СDТ.00175)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| 26.4.1. Елдің коды  (сsdo:UnifiedCountryCode) | елдің кодпен белгіленуі | M.SDE.00162 | сsdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 |
| а) анықтамалықтың  (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 26.4.2. Құжат түрінің коды  (csdo:DocKindCode) | құжат түрінің кодпен белгіленуі | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type  (M.SDT.00140)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| а) анықтамалықтың  (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 26.4.3. Құжат түрінің атауы  (csdo:DocKindName) | құжат түрінің атауы | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 500 | 0..1 |
| 26.4.4. Құжаттың атауы  (csdo:DocName) | құжаттың атауы | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 500 | 0..1 |
| 26.4.5. Құжаттың сериясы  (csdo:DocSeriesId) | құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленуі | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 26.4.6. Құжаттың нөмірі  (csdo:DocId) | құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілену | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| 26.4.7. Құжаттың датасы  (csdo:DocCreationDate) | құжат берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күн | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 26.4.8. Бастапқы дата  (csdo:StartDate) | құжат күшінде болатын мерзім басталатын күн | M.SDE.00073 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 26.4.9. Құжат қолданысының мерзімі өтетін дата  (csdo:DocValidityDate) | құжат күшінде болатын мерзім аяқталатын күн | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 26.4.10. Құжаттың қолданылу мерзімі  (csdo:DocValidityDuration) | құжат күшінде болатын мерзімнің ұзақтығы | M.SDE.00056 | bdt:DurationType (M.BDT.00021)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес уақыт ұзақтығының белгіленуі | 0..1 |
| 26.4.11. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші  (csdo:AuthorityId) | мүше мемлекеттің құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол | M.SDE.00068 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 26.4.12. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы  (csdo:AuthorityName) | мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 300 | 0..1 |
| 26.4.13. Сипаттама  (csdo:DescriptionText) | құжаттың сипаттамасы | M.SDE.00002 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 4000 | 0..1 |
| 26.4.14. Парақтар саны  (csdo:PageQuantity) | құжаттағы парақтардың жалпы саны | M.SDE.00018 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 0..1 |
| 27. Өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің конструкциясына енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер  (trсdo:MachineModificationDetails) | өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің конструкциясына енгізілген өзгерістер туралы ақпарат | M.TR.СDE.00010 | trсdo:MachineModificationDetailsType  (M.TR.СDТ.00005)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..\* |
| 27.1. Елдің коды  (сsdo:UnifiedCountryCode) | өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің конструкциясына өзгеріс енгізілген елдің кодпен белгіленуі | M.SDE.00162 | сsdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |
| а) анықтамалықтың  (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 27.2. Конструкциядағы өзгерістің сипаттамасы  (trsdo:VehicleModificationText) | орнатылған компоненттердің типі мен маркасы, монтаждау тәсілі, жаңа типі мен жаңа мақсаты (мамандануы) көрсетіле отырып, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің конструкциясына өзгерістің сипаттамасы | M.TR.SDE.00128 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 4000 | 1 |
| 27.3. Көлік құралы сипатының сипаттамасы  (trsdo:VehicleFeatureText) | өзгеріске ұшыраған өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің жаңа сипаттарының сипаттамасы және олардың жаңа мәні | M.TR.SDE.00108 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 4000 | 1 |
| 27.4. Шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы  (сsdo:BusinessEntityName) | өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің конструкциясына өзгерістер енгізу мүмкіндігі мен тәртібі туралы қорытындыны берген шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе шаруашылық қызметін жүргізуші жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты | M.SDE.00187 | сsdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 300 | 0..1 |
| 27.5. Ұйымның атауы  (trsdo:MachineModification  OrganizationName) | өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің конструкциясына өзгеріс енгізген заңды тұлғаның атауы | M.TR.SDE.00127 | сsdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 300 | 0..1 |
| 27.6. Құжат туралы мәліметтер  (trсdo:DocumentDetails) | өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің конструкциясына өзгерістер енгізу мүмкіндігі мен тәртібі туралы қорытынды жөнінде ақпарат | M.TR.СDE.00194 | trсdo:DocumentDetailsDetailsType  (M.TR.СDТ.00175)  Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады | 0..1 |
| 27.6.1. Елдің коды  (сsdo:UnifiedCountryCode) | елдің кодпен белгіленуі | M.SDE.00162 | сsdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.  Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 27.6.2. Құжат түрінің коды  (csdo:DocKindCode) | құжат түрінің кодпен белгіленуі | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type  (M.SDT.00140)  "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| а) анықтамалықтың  (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші  (codeListId атрибуты) | код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі |  | csdo:ReferenceDataIdType  (M.SDT.00091)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 1 |
| 26.6.3. Құжат түрінің атауы  (csdo:DocKindName) | құжат түрінің атауы | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 500 | 0..1 |
| 26.6.4. Құжаттың атауы  (csdo:DocName) | құжаттың атауы | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 500 | 0..1 |
| 26.6.5. Құжаттың сериясы  (csdo:DocSeriesId) | құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленуі | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 26.6.6. Құжаттың нөмірі  (csdo:DocId) | құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілену | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 50 | 0..1 |
| 26.6.7. Құжаттың датасы  (csdo:DocCreationDate) | құжат берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күн | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 26.6.8. Бастапқы дата  (csdo:StartDate) | құжат күшінде болатын мерзім басталатын күн | M.SDE.00073 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 26.6.9. Құжат қолданысының мерзімі өтетін дата  (csdo:DocValidityDate) | құжат күшінде болатын мерзім аяқталатын күн | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі | 0..1 |
| 26.6.10. Құжаттың қолданылу мерзімі  (csdo:DocValidityDuration) | құжат күшінде болатын мерзімнің ұзақтығы | M.SDE.00056 | bdt:DurationType (M.BDT.00021)  МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес уақыт ұзақтығының белгіленуі | 0..1 |
| 26.6.11. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші  (csdo:AuthorityId) | мүше мемлекеттің құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол | M.SDE.00068 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092)  Қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 26.6.12. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы  (csdo:AuthorityName) | мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056)  Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген cимволдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 300 | 0..1 |
| 26.6.13. Сипаттама  (csdo:DescriptionText) | құжаттың сипаттамасы | M.SDE.00002 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Символдар жолы.  Мин. ұзындығы: 1.  Макс. ұзындығы: 4000 | 0..1 |
| 26.6.14. Парақтар саны  (csdo:PageQuantity) | құжаттағы парақтардың жалпы саны | M.SDE.00018 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)  Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.  Цифрлардың макс. саны: 4 | 0..1 |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК