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Об утверждении методики расчета показателей
Приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 26 августа 2026 года № 272-НҚ
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      В соответствии с подпунктом 2-1) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить методику расчета показателей согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту развития водохозяйственных сооружений Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
	
      Министр водных ресурсов и ирригации 


Республики Казахстан 

	
Н. Нуржигитов
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      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
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      "СОГЛАСОВАН"
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан
	 
	Приложение к приказу 


 Методика расчета показателей
 Раздел 1. Перечень административных показателей, подлежащих расчету
	
№
	
Наименование административного показателя
	
Единица измерения
	
Наименование административной формы/ информационной системы

	
1
	
2
	
3
	
4

	
1.
	
Объем природоохранных попусков
	
миллион м3/год
	
Сведения о проведении природоохранных попусков для сохранения естественного режима водного объекта, рыбных ресурсов и других водных животных, а также обеспечения промывки русел рек во время паводков

	
2
	
Объем дополнительно аккумулированной воды
	
миллион м3/год
	
Национальная информационная система водных ресурсов

	
3.
	
Количество гидротехнических сооружений, прошедших многофакторное обследование
	
единица
	
Сведения о количестве гидротехнических сооружений, прошедших многофакторное обследование

	
4.
	
Объем накопления водных ресурсов в водохранилищах республиканской собственности для обеспечения водообеспечения отраслей экономики и населения
	
миллиард м3/год
	
Национальная информационная система водных ресурсов


 Раздел 2. Алгоритм расчета показателя "Объем природоохранных попусков"
	
1.
	
Определение административного показателя (понятийный аппарат)
	
Природоохранные попуски – это целенаправленные, контролируемые сбросы воды из водохранилищ, предназначенные для искусственного затопления пойменных лугов и поддержания баланса экосистем

	
2.
	
Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по административному показателю
	
Ежегодно

	
3.
	
Источники информации с указанием ссылки на информационную систему и место размещения отчетных данных по административному показателю (с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему)
	
Национальная информационная система водных ресурсов

(https://qazsu.gov.kz)

	
4.
	
Алгоритм административного показателя с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения
	
Формула расчета объема природоохранного попуска:

V = Q×t

где:

V- объем природоохранного попуска воды, м³; 

Q- расход воды, м³/с; 

t- время попуска, с. 

Если необходимо определить среднесуточный объем природоохранного попуска:

V – "сут" = Q×86400

где:

V – "сут" - суточный объем воды, м³/сутки; 

Q – 86400 - количество секунд в сутках.



      Алгоритм расчета показателя "Объем дополнительно аккумулированной воды"
	
1.
	
Определение административного показателя (понятийный аппарат)
	
Объем дополнительно аккумулированной воды – объем воды, накопленный в новых или действующих водохранилищах после введения их в эксплуатацию, выраженный в кубических метрах и характеризующий объем аккумулированных водных ресурсов.

	
2.
	
Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по административному показателю
	
Ежегодно

	
3.
	
Источники информации с указанием ссылки на информационную систему и место размещения отчетных данных по административному показателю 

(с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему)
	
Национальная информационная система водных ресурсов

(https://qazsu.gov.kz)

	
4.
	
Алгоритм административного показателя с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения
	
Объем дополнительного аккумулирования воды расчитывается по двум мероприятием, это строительство новых водохранилищ и реконструкция действующих гидротехнических сооружений.

При этом показатель отражает дополнительный объем воды, который может быть аккумулирован в результате реализации мероприятия, после ввода объекта в эксплуатацию.

Общий показатель за год определяется:

Vдоп = Vнов + Vрек

где:

Vдоп – общий объем дополнительного аккумулирования воды, миллион м3/год;

Vнов – дополнительный объем аккумулирования воды за счет строительства новых водохранилищ, миллион м3/год;

Vрек – дополнительный объем аккумулирования воды за счет реконструкции действующих гидротехнических сооружений, миллион м3/год.

Расчет по новым водохранилищем:

Формула:

Vнов = S Vпроект

где:

Vнов – общий объем дополнительного аккумулирования воды за счет новых водохранилищ, введенных в эксплуатацию в отчетном году, миллион м³;

Vпроект – проектный объем каждого нового водохранилища, введенного в эксплуатацию в отчетном году, миллион м³;

S – знак суммирования проектных объемов всех новых водохранилищ, введенных в эксплуатацию в отчетном году.

Расчет по реконструированным гидротехническим сооружениям:

Учитывается только прирост объема аккумулирования в результате реконструкции.

Формула:

Vрек = Vпосле − Vдо

где:

Vпосле − объем аккумулирования воды после завершения реконструкции, миллион м³;

Vдо − объем аккумулирования воды до реконструкции, миллион м³.



      Алгоритм расчета показателя "Количество гидротехнических сооружений, прошедших многофакторное обследование"
	
1.
	
Определение административного показателя (понятийный аппарат)
	
Оценка технического состояния гидротехнических сооружений и основного оборудования, определение остаточного ресурса их элементов методом визуального осмотра и проведением комплекса инженерных исследований (геодезических, геофизических, геотехнических, гидрографических и других)

	
2.
	
Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по административному показателю
	
Ежегодно

	
3.
	
Источники информации с указанием ссылки на информационную систему и место размещения отчетных данных по административному показателю (с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему)
	
Местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения и республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"

(https://minsu.qujat.gov.kz/)

	
4.
	
Алгоритм административного показателя с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения
	
1) для проведения многофакторного обследования собственником (владельцем) проводится определение критериев безопасности гидротехнических сооружений;

2) собственник (владелец) предусматривает бюджет на проведение многофакторного обследования;

3) собственник (владелец) проводит государственные закупки для определения подрядчика;

4) результаты обследований оформляются актом многофакторного обследования, в котором отражается оценка технического состояния гидротехнического сооружения по форме согласно приложению 1 к Правилам проведения многофакторного обследования гидротехнических сооружений и формы декларации безопасности гидротехнических сооружений, утвержденных приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 156-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36350);

5) по результатам многофакторного обследования гидротехнического сооружения разрабатывается декларация безопасности гидротехнического сооружения;

6) по итогам направляется отчет по форме согласно приложению 2 приказа Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 10 сентября 2025 года № 230-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36821);

7) единицы измерения:

количество гидротехнических сооружений, подлежащих многофакторному обследованию в год, единица/год.



      Алгоритм расчета административного показателя "Объем накопления водных ресурсов в водохранилищах республиканской собственности для обеспечения водообеспечения отраслей экономики и населения"
	
1.
	
Определение административного показателя (понятийный аппарат)
	
Объем накопления водных ресурсов в водохранилищах – объем воды, накопленный в водохранилищах на отчетную дату либо за отчетный период, выраженный в кубических метрах и характеризующий объем аккумулированных водных ресурсов.

	
2.
	
Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по административному показателю
	
Ежегодно

	
3.
	
Источники информации с указанием ссылки на информационную систему и место размещения отчетных данных по административному показателю (с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему)
	
Национальная информационная система водных ресурсов

(https://qazsu.gov.kz)

	
4.
	
Алгоритм административного показателя с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения
	
Объем воды в водохранилище определяется по таблице в зависимости "уровень – объем" либо расчетным методом по площади зеркала воды и средней глубине.

При использовании расчетного метода применяется следующая формула:

V=S×Hср

где:

V – объем воды, м³; 

S – площадь водной поверхности, м²; 

Hср – средняя глубина, м.

Полученная информация о текущем уровне и объеме накопления воды вносится в Национальную информационную систему водных ресурсов.
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