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Об утверждении целевых показателей качества окружающей среды Туркестанской области на 2026-2030 годы
Решение Туркестанского областного маслихата от 24 июня 2026 года № 23/327-VIIІ


      В соответствии с пункта 4 статьи 37 Экологического Кодекса Республики Казахстан Туркестанский областной маслихат РЕШИЛ:



      1. Утвердить прилагаемые целевые показатели качества окружающей среды Туркестанской области на 2026-2030 годы.

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
	
      Председатель областного маслихата 

	
Н. Абишов





	 
	Утвержден решением
Туркестанcкого областного маслихата
от 24 июня 2026 года №23/327-VIII


 Целевые показатели качества окружающей среды Туркестанской области на 2026-2030 годы
	
Перечень целевых показателей
	
Единица измерения
	
Нормы ПДК
	
Значение целевых показателей по периодам

	
	
	
	
Исходный уровень, 2025/2024*г.
	
2026г.
	
2027г.
	
2028г.
	
2029г.
	
2030г.

	
1 Атмосферный воздух

	
1.1 Качество атмосферного воздуха

	
г.Туркестан 
	

	

	

	

	

	

	

	


	
Индекс Загрязнения Атмосферы (ИЗА5)*
	
ед.
	
0-4
	
5
	
≤5
	
≤4,7
	
≤4,5
	
≤4,3
	
≤4

	
1.1.1 Среднесуточный уровень содержания ЗВ в атмосферном воздухе города Туркестан

	
Диоксид азота*
	
мг/м3
	
0,04
	
0,0846
	
≤0,07
	
≤0,06
	
≤0,05
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Диоксид серы*
	
мг/м3
	
0,05
	
0,0638
	
≤0,06
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05

	
1.1.1.1 АСМ Turkestan-003, Проезд Шолпан 2 (43.304538, 68.260667)
	

	

	

	

	


	
Диоксид азота
	
мг/м3
	
0,04
	
0,077
	
≤0,06
	
≤0,06
	
≤0,05
	
≤0,04
	
≤0,04

	
1.1.2 Максимальный уровень содержания ЗВ в атмосферном воздухе города Туркестан

	
Диоксид азота*
	
мг/м3
	
0,2
	
0,76
	
≤0,6
	
≤0,5
	
≤0,4
	
≤0,3
	
≤0,2

	
Диоксид серы*
	
мг/м3
	
0,5
	
2,11
	
≤1,7
	
≤1,3
	
≤1
	
≤0,7
	
≤0,5

	
Оксид азота*
	
мг/м3
	
0,4
	
0,76
	
≤0,65
	
≤0,60
	
≤0,55
	
≤0,5
	
≤0,4

	
Оксид углерода*
	
мг/м3
	
5
	
11,99
	
≤10
	
≤8
	
≤7
	
≤6
	
≤5

	
1.1.2.1 АСМ Turkestan -003, Проезд Шолпан 2 (43.304538, 68.260667)
	

	

	

	

	


	
Взвешенные частицы РМ2,5
	
мг/м3
	
0,16
	
0,2307
	
≤0,2
	
≤0,19
	
≤0,18
	
≤0,17
	
≤0,16

	
1.1.2.2 Пост 1 Казгидромет, ул. Алаша Байтак жырау, район Оралман
	

	

	

	

	


	
Сероводород*
	
мг/м3
	
0,008
	
0,036
	
≤0,02
	
≤0,01
	
≤0,009
	
≤0,008
	
≤0,008

	
1.1.3 Среднесуточный уровень содержания ЗВ в атмосферном воздухе города Кентау

	
Диоксид серы*
	
мг/м3
	
0,05
	
0,0026
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05

	
Оксид углерода*
	
мг/м3
	
3
	
0,2198
	
≤1,5
	
≤1,5
	
≤1,5
	
≤1,5
	
≤1,5

	
1.1.3.1АСМ Turkestan-002 Улица Момышулы,65 (43.509151, 68.500914)
	

	

	

	

	


	
Диоксид азота
	
мг/м3
	
0,04
	
0,1374
	
≤0,1
	
≤0,08
	
≤0,06
	
≤0,04
	
≤0,04

	
1.1.4 Максимальный уровень содержания ЗВ в атмосферном воздухе города Кентау

	
Диоксид серы*
	
мг/м3
	
0,5
	
0,0247
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05
	
≤0,05

	
Оксид углерода*
	
мг/м3
	
5
	
3,63
	
≤5
	
≤5
	
≤5
	
≤5
	
≤5

	
Сероводород*
	
мг/м3
	
0,008
	
0,015
	
≤0,013
	
≤0,012
	
≤0,010
	
≤0,009
	
≤0,008

	
1.1.4.1 АСМ Turkestan-002 Улица Момышулы,65 (43.509151, 68.500914)
	

	

	

	

	


	
Диоксид азота
	
мг/м3
	
0,2
	
0,3495
	
≤0,3
	
≤0,3
	
≤0,2
	
≤0,2
	
≤0,2

	
Диоксид серы
	
мг/м3
	
0,5
	
0,9805
	
≤0,80
	
≤0,75
	
≤0,70
	
≤0,65
	
≤0,5

	
1.1.5 Среднесуточный уровень содержания ЗВ в атмосферном воздухе с.Састобе*

	
Диоксид азота*
	
мг/м3
	
0,04
	
0,05
	
≤0,047
	
≤0,045
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Озон*
	
мг/м3
	
0,03
	
0,05
	
≤0,045
	
≤0,040
	
≤0,035
	
≤0,03
	
≤0,03

	
1.1.6 Максимальный уровень содержания ЗВ в атмосферном воздухе с.Састобе*

	
Оксид углерода*
	
мг/м3
	
5
	
7,7
	
≤7
	
≤6,3
	
≤5,6
	
≤5,3
	
≤5

	
Диоксид азота*
	
мг/м3
	
0,2
	
0,87
	
≤0,80
	
≤0,65
	
≤0,50
	
≤0,35
	
≤0,2

	
Озон*
	
мг/м3
	
0,16
	
0,19
	
≤0,18
	
≤0,17
	
≤0,16
	
≤0,16
	
≤0,16

	
1.1.7 Среднесуточный уровень содержания в атмосферном воздухе диоксида азота (NO2)

	
г.Арыс
	
мг/м3
	
0,04
	
0,018
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Байдибекский район (село Шаян)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,011
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Жетысайский район (город Жетысай)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,014
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Казыгуртский район (село Казыгурт)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,014
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Келесский район (село Абай)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,017
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Мактааральский район (посҰлок Мырзакент)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,014
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Ордабасинский район (село Темирлановка)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,014
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Отырарский район (село Шаульдер)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,013
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Сайрамский район (село Аксукент)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,017
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Сарыагашский район (город Сарыагаш)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,016
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Сузакский район (село Шолаккорган)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,014
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Толебийский район (город Ленгер)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,014
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Тюлькубасский район (село Турар Рыскулов)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,013
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Шардаринский район (город Шардара)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,012
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
Район Сауран (село Шорнак)
	
мг/м3
	
0,04
	
0,022
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04
	
≤0,04

	
1.2 Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками, (нормативный объем)

	
Туркестанская область*
	
Тонн
	
-
	
150 400
	
148 230
	
146 060
	
143 890
	
141 720
	
139 550

	
1.3 Доля несоответствия нормам по показателям токсичности отработавших газов бензиновых автомобилей

	
Туркестан
	

	

	

	

	

	

	

	


	
По оксиду углерода % CO
	
%
	
0
	
15,45
	
13
	
11
	
9
	
7
	
5

	
По углеводороду % CH
	
%
	
0
	
27,27
	
25
	
23
	
21
	
20
	
15

	
Кентау
	

	
0
	

	

	

	

	

	


	
По оксиду углерода % CO
	
%
	
0
	
14
	
12
	
10
	
8
	
6
	
5

	
По углеводороду % CH
	
%
	
0
	
31
	
28
	
25
	
22
	
19
	
15

	
2 Поверхностные воды

	
Качество поверхностных вод

	
2.1 Класс по единой классификации качество воды

	
р. Келес*
	
класс
	

	
>5
	
5
	
4
	
4
	
4
	
3

	
2.2 Содержание загрязняющих веществ

	
Фенол
	

	

	

	

	

	

	

	


	
р.Арысь
	
доли ПДК
	
≤1 
	
5
	
4 
	
3 
	
2 
	
1,5 
	
≤1 

	
р. Бадам
	
доли ПДК
	
≤1 
	
5,5 
	
4,5 
	
3,5 
	
2,5 
	
1,5 
	
≤1 

	
Вдхр. Кошкурганское
	
доли ПДК
	
≤1 
	
17,5
	
16
	
10
	
6
	
4
	
3

	
Свинец

	
Вдхр. Кошкурганское
	
мг/дм3
	

	
2,8
	
2,5
	
2
	
1,7
	
1,4
	
≤1

	
3. Почва

	
Перечень целевых показателей
	
Ед. изм.
	
Критерий**

очистки
	
Исходный уровень, 2025г.
	
2026г.
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
3.1 Содержание свинца в почве

	
Уровень содержания свинца в верхнем слое почвы на территории игровых и спортивных площадок города Кентау
	
мг/кг
	
200
	
от 200 до1008
	
от 200 до1008
	
от 200 до 800
	
от 200 до 500
	
менее 200
	
менее 200

	
4. Растительность

	
Перечень целевых показателей
	
Единица измерения
	
Исходный уровень, 2025г.
	
2026г.
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
4.1 Создание зеленых зон на территории ГЛФ*

	
Туркестанская область
	
га
	
900
	
900
	
900
	
900
	
900
	
900

	
 

5 Коммунальные отходы

	
Перечень целевых показателей
	
Ед.изм.
	
Исходный уровень, 2025г.
	
2026г.
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030

	
5.1 Обеспечение населения услугами по сбору и вывозу отходов (%)

	
Туркестанская область
	
%
	
96,5
	
97,5
	
98,5
	
100
	
100
	
100

	
5.2 Доля полигонов ТБО, соответствующих экологическим требованиям и санитарным нормам, %

	
Туркестанская область
	
%
	
35
	
38
	
41
	
44
	
47
	
50

	
5.3 Доля переработки и утилизации образующихся ТБО 

	
Туркестанская область*
	
%
	
26 
	
33
	
36
	
40
	
45
	
49

	
6. Радиационная ситуация

	
Перечень целевых показателей
	
Ед. изм.
	
ПДК
	
Исходный уровень, 2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.
	
2028 г.
	
2029 г.
	
2030 г.

	
6.1 Уровень активности радона в жилых помещениях г.Кентау 
	
Бк/м3
	
200
	
325
	
≤250
	
≤250
	
≤200
	
≤200
	
≤200

	
6.2 Уровень активности радона в жилых помещениях п. Тасты Сузакского района
	
Бк/м3
	
200
	
213
	
≤200
	
≤200
	
≤200
	
≤200
	
≤200



      Примечание

      * за исходный уровень взяты данные за 2024 год

      ** Критерий очистки – определен на основании международного опыта

      ГЛФ - Государственный лесной фонд

      ПДК - Предельно допустимая концентрация

      Бк/м3 - Беккерель на кубический метр

      мг/кг - миллиграмм на килограмм
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