

**Об утверждении системы региональных стандартов для населенных пунктов**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2025 года № 710

      В соответствии с пунктом 3 статьи 70 Бюджетного кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемую систему региональных стандартов для населенных пунктов.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2025 года № 710 |

**Система региональных стандартов для населенных пунктов**

      1. Настоящая система региональных стандартов для населенных пунктов (далее – Система) разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 70 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и определяет перечень объектов и услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан для городских и сельских населенных пунктов.

      Целью Системы является обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов.

      2. В настоящей Системе используются следующие основные понятия:

      1) региональные стандарты для населенных пунктов – совокупность критериев и требований (минимальных условий) по обеспеченности объектами и услугами (благами), характеризующими качество жизни населения, городских и сельских населенных пунктов Республики Казахстан;

      2) принцип "полицентричности" – принцип, учитывающий возможность получения государственных и социальных услуг (благ) из нескольких центров (мест), наиболее приближенных к населению той или иной части города при планировании городской территории;

      3) селитебная территория – часть территории населенного пункта, предназначенная для размещения жилой, общественной и рекреационной зон, а также отдельных частей инженерной и транспортной инфраструктур, других объектов, размещение и деятельность которых не оказывают воздействия, требующего специальных санитарно-защитных зон.

      3. Система предназначена к использованию при планировании социально-экономического, регионального развития страны и расходов бюджета, а также в целях решения региональных проблем и повышения качества жизни в конкретных населенных пунктах.

      4. В рамках Системы центральный уполномоченный орган по региональной политике совместно с заинтересованными центральными и местными государственными органами в рамках системы региональных стандартов для населенных пунктов проводит ежегодный мониторинг обеспеченности населенных пунктов минимально обязательным уровнем объектов и услуг (благ) в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов.

      5. Система предполагает категоризацию перечня объектов и услуг (благ) в зависимости от вида населенного пункта:

      1) столица, города республиканского значения;

      2) города областного значения;

      3) города районного значения, районные центры;

      4) центры сельских округов и опорных сельских населенных пунктов;

      5) остальные сельские населенные пункты, поселки.

      6. Применение Системы создаст условия, которые позволят:

      выработать единый и целостный подход к обеспеченности населенных пунктов объектами и услугами (благами);

      количественно и качественно оценить обеспеченность городских и сельских населенных пунктов объектами и услугами (благами) через использование интегрального показателя;

      обеспечить соблюдение принципа "полицентричности" при планировании городской территории;

      обеспечить создание максимально комфортной и безопасной среды проживания населения;

      обеспечить принцип "20-минутной шаговой доступности" населения к объектам и услугам (благам).

      7. В рамках Системы перечень объектов и услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан, применяемых для выработки системы региональных стандартов для столицы и городов республиканского значения, определяется согласно приложению 1 к настоящей Системе.

      8. В рамках Системы перечень объектов и услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан, применяемых для выработки системы региональных стандартов для городов областного значения, определяется согласно приложению 2 к настоящей Системе.

      9. В рамках Системы перечень объектов и услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан, применяемых для выработки системы региональных стандартов для городов районного значения и районных центров, определяется согласно приложению 3 к настоящей Системе.

      10. В рамках Системы перечень объектов и услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан, применяемых для выработки системы региональных стандартов для центров сельских округов и опорных сельских населенных пунктов, определяется согласно приложению 4 к настоящей Системе.

      11. В рамках Системы перечень объектов и услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан, применяемых для выработки системы региональных стандартов для остальных сельских населенных пунктов, поселков, определяется согласно приложению 5 к настоящей Системе.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к системе региональных стандартов для населенных пунктов |

**Перечень объектов и услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан, применяемых для выработки системы региональных стандартов для столицы и городов республиканского значения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов и услуг (благ) | Базовая мощность |
| 1 | Образование |  |
| 1.1 | Образовательные школы | Расчет потребности населения в ученических местах осуществляется на основании приказа Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ, которым с 1 июля 2015 года утверждены строительные нормы СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (приложение В, таблица В.1), а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 1.2 | Дошкольные учреждения образования | Расчет потребности населения в ученических местах осуществляется на основании приказа Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ, которым с 1 июля 2015 года утверждены строительные нормы СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (приложение В, таблица В.1), а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 1.3 | Организации дополнительного образования, деятельность которых направлена на досуг, развитие и отдых детей различных возрастов\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения доступ к кружкам и секциям для развития детей обеспечивается в шаговой доступности |
| 1.4 | Организации технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность организаций ТиПО – не менее 300 мест по направлениям подготовки: образование, медицина, искусство и культура, сервис, экономика. Для технической, аграрной отрасли - не менее 350 мест |
| 2 | Здравоохранение |  |
| 2.1 | Учреждения здравоохранения (структурные подразделения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую, стационарную и скорую медицинскую помощь, и другие) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:  1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:  врачебная амбулатория, создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 1500 (одна тысяча пятьсот) до 10000 (десять тысяч) человек;  центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 10000 (десять тысяч) до 30000 (тридцать тысяч) человек;  городская поликлиника (далее - ГП), создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения более 30000 (тридцать тысяч) человек, но не менее одной ГП;  первичный центр психического здоровья создается как структурное подразделение центра психического здоровья с расположением в ГП с численностью прикрепленного населения от 60000 (шестьдесят тысяч) человек и выше, в том числе для обслуживания населения одной или нескольких близлежащих организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;  стоматологическая поликлиника, создаваемая в городах республиканского значения и столице;  консультативно-диагностический центр как структурное подразделение многопрофильной больницы или городской поликлиники (одна на 200000 (двести тысяч) населения) в городах республиканского значения и столице;  молодежный центр здоровья;  2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:  многопрофильная городская больница, создаваемая в городах республиканского значения, столице;  многопрофильная городская детская больница, создаваемая в городах республиканского значения и столице;  центр психического здоровья, создаваемый в городах республиканского значения и столице;  центр фтизиопульмонологии, создаваемый в городах республиканского значения и столице;  кожно-венерологический, травматологический, инсультный, ревматологический, офтальмологический, кардиологический и кардиохирургический центры создаются как структурные подразделения многопрофильных больниц;  онкологический центр, создаваемый в городах республиканского значения и столице, за исключением онкологических центров в составе многопрофильных больниц, в том числе создаваемых в рамках реализации приоритетных проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения;  инфекционная больница, создаваемая в городах, и (или) инфекционное отделение, организуемое при многопрофильной городской больнице;  перинатальный центр, родильный дом, создаваемые в городах, и (или) перинатальный центр, родильное отделение, организуемые при многопрофильной городской больнице;  3) станция скорой медицинской помощи, создаваемая в городах республиканского значения и столице;  4) организации медицинской реабилитации – санаторно-курортные организации, специализированный санаторий, профилакторий, реабилитационный центр, отделение (койки) реабилитации, организуемые при медицинских организациях;  5) организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход – хоспис, больница сестринского ухода и (или) отделение, койки, организуемые при организациях здравоохранения;  6) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, создаются в городах республиканского значения и столице при отсутствии в них республиканских организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере службы крови;  7) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере патологической анатомии (цитопатологии), создаваемые в городах республиканского значения и столице;  8) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, создаваемые в городах республиканского значения и столице;  9) организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка, создаваемые в городах республиканского значения и столице;  10) организации технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, создаваемые в городах, в том числе городах республиканского значения и столице;  11) республиканские организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:  Национальный центр экспертизы, создаваемый в столице, со структурными подразделениями в городах;  научные организации, создаваемые в городах республиканского значения;  противочумные станции, создаваемые в природных очагах инфекционных заболеваний |
| 2.2 | Аптеки\* | Наличие аптек, соответствующих требованиям строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 3 | Социальное обеспечение |  |
| 3.1 | Специальные социальные услуги | Согласно потребности населения |
| 4 | Культура и спорт |  |
| 4.1 | Культурно-досуговые организации | В соответствии с приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 121 "Об утверждении минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры областного, города республиканского значения, столицы, районного, городов областного значения, сельского уровней" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 октября 2015 года за № 12224) |
| 4.2 | Кинотеатры | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность одного кинотеатра определяется из расчета 35 мест на 1000 человек населения |
| 4.3 | Музеи | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения выставочные залы, краеведческие, исторические, художественные музеи |
| 4.4 | Театры | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при численности свыше 30000 человек – 1 театр из расчета 5-8 зрительских мест на 1000 человек населения и 2-3 места на 1000 детей для театров юного зрителя и театра кукол;  на уровне городов с численностью населения не менее 500000 человек предусмотреть наличие одного театра оперы и балета и одного профессионального театров: драматический, музыкально-драматический, юного зрителя, кукол и одного театра по одному из прочих видов (балет, пантомима и прочее) |
| 4.5 | Концертные организации | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность одной концертной организации определяется из расчета 3,5-5 мест на 1000 человек населения в городе областного значения с численностью населения свыше 250000 человек |
| 4.6 | Цирк | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность одного цирка определяется из расчета 3,5-5 мест на 1000 человек населения при численности населения свыше 250000 человек |
| 4.7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек, размер бассейна составляет 25 квадратных метров зеркала воды на 1000 человек |
| 4.8 | Спортивные, тренажерные залы | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек |
| 4.9 | Библиотеки\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения наличие одной библиотеки на 20000 человек; 4000 единиц хранения на – 2 читательских места; центральная библиотека с дополнительным фондом 100 единиц хранения на 0,1 читательских мест |
| 5 | Досуг и отдых |  |
| 5.1 | Зоологические парки или ботанические сады | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения один зоологический парк или ботанический сад при численности населения свыше 100000 человек |
| 5.2 | Парки развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыха жителей) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность крытых парков развлечений определяется из расчета 3 квадратных метров площади пола на 1000 человек населения зоны обслуживания;  1 открытый парк развлечений и отдыха – на 100000 – 200000 человек населения не менее 100000 человек |
| 5.3 | Площадки для выгула и дрессировки домашних животных\* | Для столицы, городов республиканского значения - не менее 400 – 600 квадратных метров общей площади (наличие приспособленных территорий для выгула и дрессировки домашних животных) |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |
| 6.1 | Общественный транспорт (автобусы, трамваи\*, троллейбусы\* и другие) | Доступ населения к общественному транспорту |
| 6.2 | Организация электронной системы оплаты проезда общественного транспорта | Наличие электронной системы оплаты проезда общественного транспорта |
| 6.3. | Организация услуг инватакси для лиц с инвалидностью | Наличие организаций, оказывающих услуги инватакси для лиц с инвалидностью |
| 6.4 | Аэропорт | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для городов республиканского значения – наличие аэропорта международного уровня категории 2,3 Международной организации гражданской авиации |
| 6.5 | Автовокзал и/или автостанция | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения автовокзал организуется при пассажиропотоке более 500 человек в сутки, автостанция организуется при пассажиропотоке от 100 до 500 человек в сутки |
| 6.6 | Железнодорожный вокзал | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения железнодорожный вокзал организуется в случае расположения города вдоль железнодорожной магистральной сети |
| 6.7 | Парковочное пространство\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения парковка автомобилей определяется как временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения |
| 6.8 | Автозаправочные станции, газозаправочные станции\* (АЗС) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения наличие АЗС обеспечивается с учетом безопасного расположения |
| 6.9 | Электрозарядные станции для электромобилей\* (ЭЗС) | Наличие ЭЗС\* |
| 6.10 | Станция технического обслуживания\* (СТО) | Наличие СТО определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 6.11 | Автомойки\* | Наличие автомойки определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 7 | Дорожная инфраструктура |  |
| 7.1 | Внутригородские дороги | 100 % внутренних дорог обеспечивается твердым покрытием |
| 7.2 | Дорожное освещение | 100 % внутренних дорог обеспечивается дорожным освещением |
| 8 | Инженерная инфраструктура |  |
| 8.1 | Электроснабжение | В соответствии с требованиями строительных норм и правил населенный пункт обеспечивается бесперебойным электроснабжением |
| 8.2 | Централизованное водоснабжение | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения населенный пункт обеспечивается 100 % централизованным водоснабжением |
| 8.3 | Система водоотведения | Наличие системы водоотведения определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 8.4 | Централизованное теплоснабжение | Наличие централизованного теплоснабжения определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 8.5 | Централизованное газоснабжение\* | Наличие газоснабжения |
| 8.6 | Жилой фонд | В соответствии с нормативными техническими документами в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующими на территории Республики Казахстан |
| 9 | Обеспечение безопасности и защиты окружающей среды |  |
| 9.1 | Участковый пункт полиции | Участковый пункт полиции организуется: в городах в границах не более чем четырех административных участков, располагается в центре административного участка (микрорайона), находится в отдельно стоящем здании, при условии размещения в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах располагается на первом этаже и имеет отдельный вход с оборудованным пандусом для лиц с инвалидностью. Не допускается размещение участкового пункта полиции в одном здании со средней образовательной школой или дошкольной организацией.  Участковый пункт полиции состоит из: рабочих кабинетов для участковых инспекторов, их помощников и сотрудника ювенальной полиции, комнаты приема граждан и работы с общественностью, помещения для доставленных, комнаты отдыха (отдельно) и санитарного узла. |
| 9.2 | Обеспечение безопасности населения путем внедрения видеонаблюдения на социально значимых объектах\* | В соответствии с минимальными техническими условиями систем видеонаблюдения, утвержденными приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе "Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 ноября 2020 года за № 21693). |
| 9.3 | Наличие подразделений противопожарной службы | Количество пожарных депо зависит от площади территории населенного пункта и количества населения, предусмотренных в СП РК 2.02-105-2014 "Проектирование объектов органов противопожарной службы", СП РК 2.02-04-2023 "Проектирование объектов органов противопожарной службы" и СП РК 2.02-108-2025 "Проектирование универсальных пожарных депо из быстровозводимых конструкций" |
| 9.4 | Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории населенных пунктов сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов потребления осуществляют специализированные организации |
| 9.5 | Мусороперерабатывающий комплекс | Наличие мусороперерабатывающего комплекса определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 9.6 | Мусоросортировочный комплекс | Наличие мусоросортировочного комплекса определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 9.7 | Контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками. В населенных пунктах контейнерную площадку размещают на расстоянии не менее 25 метров от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения, исключая временные поселения (вахтовые поселки, нестационарные объекты и сооружения). Для сбора ТБО в благоустроенном жилищном фонде применяют контейнеры, в частных домовладениях допускается использовать емкости произвольной конструкции с крышками |
| 9.8 | Пункты приема вторичного сырья\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения приемные пункты вторичного сырья от населения следует проектировать в отдельных зданиях (павильоны-магазины) или в пристройках к зданиям предприятий бытового обслуживания |
| 10 | Инфокоммуникация |  |
| 10.1 | Отделение почтовой связи\* | Наличие почтового отделения связи |
| 10.2 | Фиксированные телефонные линии | Фиксированной телефонной линией является активная линия, соединяющая конечное оборудование абонента c коммутируемой сетью общего пользования и имеющая выделенный порт в оборудовании телефонной станции |
| 10.3 | Широкополосный доступ к сети Интернет | Согласно приказу Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи" установлены минимальные параметры качества для беспроводных технологий: 3G – не менее 1 Мбит/с, 4G – не менее 5 Мбит/с, для проводных технологий – не менее 70 % от значения, установленного тарифным планом, договором (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 7 декабря 2017 года за № 16064). |
| 10.4 | Сотовая связь (передача голоса) | Услуги сетей телефонной связи, использующих технологию подвижной сотовой связи (передача голоса) |
| 10.5 | Wi-Fi зона с открытым доступом\* | Точки доступа PWLAN обеспечивают доступ к беспроводным локальным сетям общего пользования ("горячие точки"). Сети PWLAN базируются на стандарте IEEE 802.11, общеизвестном как Wi-Fi, с помощью которого пользователи могут получить доступ в интернет, используя технологию беспроводной связи.  Wi-Fi не обеспечивает прямое соединение с интернетом, но лишь перераспределяет широкополосное соединение с помощью DSL, кабельного модема, FTTH, WiMax, широкополосной мобильной сотовой связи |
| 11 | Инфраструктура бытового и ветеринарного обслуживания |  |
| 11.1 | Предприятия бытового обслуживания\* (прачечные, химчистки, общественные бани, общественные туалеты) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения определяется наличие объекта по пошиву, ремонту одежды и ремонту обуви (не менее 2-3 рабочих мест) |
| 11.2 | Объекты торговли\* (магазины продовольственных товаров, магазины промышленных товаров, торговые павильоны для ведения уличной торговли, фудмаркеты, предприятия общественного питания, магазины кулинарии) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность магазинов продовольственных товаров соответствует – 1000 квадратных метров торговой площади.  Магазины промышленных товаров – 1800 квадратных метров торговой площади.  Торговые павильоны для ведения уличной торговли – независимо от мощности.  Фудмаркеты – 1000 квадратных метров торговой площади.  Предприятия общественного питания – 100 мест.  Магазины кулинарии – 60 квадратных метров торговой площади |
| 11.3 | Государственные ветеринарные организации\* | Наличие ветеринарных организаций в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии", а также утвержденными ветеринарно-санитарными нормами и санитарными правилами |
| 12 | Инфраструктура услуг |  |
| 12.1 | Отдел НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (НАО ГК "Правительство для граждан") | Наличие НАО ГК "Правительство для граждан" |
| 12.2 | Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП)\* | Охват населения услугами ЦОП |
| 12.3 | Банковские отделения\* | Наличие отделений банка и банкоматов |
| 12.4 | Юридические консультации/нотариус\* | Наличие практикующих адвокатов, нотариусов |

      Примечание:

      \* рекомендуемые объекты

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к системе региональных стандартов для населенных пунктов |

**Перечень объектов и услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан, применяемых для выработки системы региональных стандартов для городов областного значения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов и услуг (благ) | Базовая мощность |
| 1 | Образование |  |
| 1.1 | Образовательные школы | Расчет потребности населения в ученических местах осуществляется на основании приказа Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ, которым с 1 июля 2015 года утверждены строительные нормы СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (приложение В, таблица В.1), а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 1.2 | Дошкольные учреждения образования | Расчет потребности населения в ученических местах осуществляется на основании приказа Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ, которым с 1 июля 2015 года утверждены строительные нормы СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (приложение В, таблица В.1), а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 1.3 | Организации дополнительного образования, деятельность которых направлена на досуг, развитие и отдых детей различных возрастов\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения доступ к кружкам и секциям для развития детей обеспечивается в шаговой доступности |
| 1.4 | Организации технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность организаций ТиПО – не менее 300 мест по направлениям подготовки: образование, медицина, искусство и культура, сервис, экономика. Для технической, аграрной отрасли – не менее 350 мест |
| 2 | Здравоохранение |  |
| 2.1 | Учреждения здравоохранения (структурные подразделения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую, стационарную и скорую медицинскую помощь) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:  1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:  врачебная амбулатория, создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 1500 (одна тысяча пятьсот) до 10000 (десять тысяч) человек;  центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 10000 (десять тысяч) до 30000 (тридцать тысяч) человек;  городская поликлиника (далее - ГП), создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения более 30000 (тридцать тысяч) человек, но не менее одной ГП;  первичный центр психического здоровья создается как структурное подразделение центра психического здоровья с расположением в ГП с численностью прикрепленного населения от 60000 (шестьдесят тысяч) человек и выше, в том числе для обслуживания населения одной или нескольких близлежащих организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;  стоматологическая поликлиника;  консультативно-диагностический центр как структурное подразделение многопрофильной областной больницы или городской поликлиники (одна на 200000 (двести тысяч) населения);  молодежный центр здоровья;  2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:  городская больница, создаваемая в городах с населением менее 100000 (сто тысяч) человек;  многопрофильная городская больница, создаваемая в городах, для обслуживания населения близлежащих районов с численностью обслуживаемого населения более 100000 (сто тысяч) человек;  многопрофильная областная больница, создаваемая в областном центре;  многопрофильная городская детская больница, создаваемая в городах с населением более 300000 (триста тысяч) человек;  многопрофильная областная детская больница, создаваемая в областном центре;  областной центр психического здоровья, создаваемый в областном центре;  областной центр фтизиопульмонологии, создаваемый в областном центре;  кожно-венерологический, травматологический, инсультный, ревматологический, офтальмологический, кардиологический и кардиохирургический центры создаются как структурные подразделения многопрофильных больниц;  онкологический центр, создаваемый в областном центре, за исключением онкологических центров, в составе многопрофильных больниц, в том числе создаваемых в рамках реализации приоритетных проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения;  инфекционная больница, создаваемая в областном центре, и (или) инфекционное отделение, организуемое при многопрофильной областной больнице;  перинатальный центр, родильный дом, создаваемые в областном центре, и (или) перинатальный центр, родильное отделение, организуемые при многопрофильной областной больнице;  3) областная станция скорой медицинской помощи, включающая отделение медицинской авиации;  4) организации медицинской реабилитации – санаторно-курортные организации, специализированный санаторий, профилакторий, реабилитационный центр, отделение (койки) реабилитации, организуемые при медицинских организациях;  5) организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход – хоспис, больница сестринского ухода и (или) отделение, койки, организуемые при организациях здравоохранения;  6) организации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови;  7) организации, осуществляющие деятельность патологической анатомии (цитопатологии);  8) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции;  9) организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка, создаваемые на областном уровне;  10) организации технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, создаваемые на областном уровне;  11) республиканские организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:  структурные подразделения  Национального центра экспертизы, создаваемые на областном уровне (в областных центрах) |
| 2.2 | Организация доступа к сети Интернет в медицинских учреждениях | С минимальным значением скорости Интернет-соединения в 4 мбит/сек |
| 2.3 | Аптеки\* | Наличие аптек, соответствующих требованиям строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 3 | Социальное обеспечение |  |
| 3.1 | Специальные социальные услуги | Согласно потребности населения |
| 4 | Культура и спорт |  |
| 4.1 | Культурно-досуговые организации | В соответствии с приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 121 "Об утверждении минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры областного, города республиканского значения, столицы, районного, городов областного значения, сельского уровней" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 октября 2015 года за № 12224) |
| 4.2 | Кинотеатры | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность одного кинотеатра определяется из расчета 35 мест на 1000 человек населения |
| 4.3 | Музеи | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в областных центрах и городах с коллекцией произведений искусства.  Выставочные залы в городах с населением не менее 100000 человек |
| 4.4 | Театры | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при численности свыше 30000 человек – 1 театр из расчета 5-8 зрительских мест на 1000 человек населения и 2-3 места на 1000 детей для театров юного зрителя и театра кукол; на уровне городов областного значения с численностью населения не менее 500000 человек предусмотреть наличие одного театра оперы и балета и одного профессионального театра: драматический, музыкально-драматический, юного зрителя, кукол и одного театра по одному из прочих видов (балет, пантомима и прочее) |
| 4.5 | Концертные организации | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность одной концертной организации определяется из расчета 3,5-5 мест на 1000 человек населения в городе областного значения с численностью населения свыше 250000 человек |
| 4.6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек.  Размер бассейна составляет 25 квадратных метров зеркала воды на 1000 человек |
| 4.7 | Спортивные, тренажерные залы | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек |
| 4.8 | Библиотеки\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения наличие 1 библиотеки на 10000 – 20000 человек; 4000 единиц хранения на – 2 читательских места; центральная библиотека с дополнительным фондом 100 единиц хранения на 0,1 читательских мест |
| 5 | Досуг и отдых |  |
| 5.1 | Зоологические парки или ботанические сады | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения один зоологический парк или ботанический сад при численности населения свыше 100000 человек |
| 5.2 | Парки развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыха жителей) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность крытых парков развлечений определяется из расчета 3 квадратных метров площади пола на 1000 человек населения зоны обслуживания;  1 открытый парк развлечений и отдыха – на 100000 – 200000 человек населения не менее 100000 человек |
| 5.3 | Площадки для выгула и дрессировки домашних животных\* | Для городов областного значения – не менее 400 – 600 квадратных метров общей площади (наличие приспособленных территорий для выгула и дрессировки домашних животных) |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |
| 6.1 | Общественный транспорт (автобусы, трамваи\*, троллейбусы\* и другие) | Доступ населения к общественному транспорту |
| 6.2 | Организация электронной системы оплаты проезда общественного транспорта | Наличие электронной системы оплаты проезда общественного транспорта |
| 6.3 | Организация услуг инватакси для лиц с инвалидностью | Наличие организаций, оказывающих услуги инватакси для лиц с инвалидностью |
| 6.4 | Аэропорт | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для городов областного значения наличие аэропорта международного уровня категории 1 Международной организации гражданской авиации |
| 6.5 | Автовокзал и/или автостанция | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения автовокзал организуется при пассажиропотоке более 500 человек в сутки, автостанция организуется при пассажиропотоке от 100 до 500 человек в сутки |
| 6.6 | Железнодорожный вокзал | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения железнодорожный вокзал организуется в случае расположения города вдоль железнодорожной магистральной сети |
| 6.7 | Парковочное пространство\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения парковка автомобилей определяется как временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения |
| 6.8 | Автозаправочные станции, газозаправочные станции\* (АЗС) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения наличие АЗС обеспечивается с учетом безопасного расположения |
| 6.9 | Электрозарядные станции для электромобилей\* (ЭЗС) | Наличие ЭЗС\* |
| 6.10 | Станция технического обслуживания\* (СТО) | Наличие СТО определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 6.11 | Автомойки\* | Наличие автомойки определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 7 | Дорожная инфраструктура |  |
| 7.1 | Внутригородские дороги | 100 % внутренних дорог обеспечивается твердым покрытием |
| 7.2 | Дорожное освещение | 100 % внутренних дорог обеспечивается дорожным освещением |
| 8 | Инженерная инфраструктура |  |
| 8.1 | Электроснабжение | В соответствии с требованиями строительных норм и правил населенный пункт обеспечивается бесперебойным электроснабжением |
| 8.2 | Централизованное водоснабжение | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения населенный пункт обеспечивается 100 % централизованным водоснабжением |
| 8.3 | Система водоотведения | Наличие системы водоотведения определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 8.4 | Централизованное теплоснабжение | Наличие централизованного теплоснабжения определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 8.5 | Централизованное газоснабжение\* | Наличие газоснабжения |
| 8.6 | Жилой фонд | В соответствии с нормативными техническими документами в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующими на территории Республики Казахстан |
| 9 | Обеспечение безопасности и защиты окружающей среды |  |
| 9.1 | Участковый пункт полиции | Участковый пункт полиции организуется: в городах в границах не более чем четырех административных участков, который располагается в центре административного участка (микрорайона), находится в отдельно стоящем здании, при условии размещения в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах располагается на первом этаже и имеет отдельный вход с оборудованным пандусом для лиц с инвалидностью. Не допускается размещение участкового пункта полиции в одном здании со средней образовательной школой или дошкольной организацией.  Участковый пункт полиции состоит из: рабочих кабинетов для участковых инспекторов, их помощников и сотрудника ювенальной полиции, комнаты приема граждан и работы с общественностью, помещения для доставленных, комнаты отдыха (отдельно) и санитарного узла. |
| 9.2 | Обеспечение безопасности населения путем внедрения видеонаблюдения на социально значимых объектах\* | В соответствии с минимальными техническими условиями систем видеонаблюдения, утвержденными приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе "Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 ноября 2020 года за № 21693). |
| 9.3. | Наличие подразделений противопожарной службы | Количество пожарных депо зависит от площади территории населенного пункта и количества населения, предусмотренных в СП РК 2.02-105-2014 "Проектирование объектов органов противопожарной службы", СН РК 2.02-04-2023 "Проектирование объектов органов противопожарной службы" и СП РК 2.02-108-2025 "Проектирование универсальных пожарных депо из быстровозводимых конструкций" |
| 9.4 | Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории населенных пунктов сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов потребления осуществляют специализированные организации |
| 9.5 | Мусороперерабатывающий комплекс | Наличие мусороперерабатывающего комплекса определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 9.6 | Мусоросортировочный комплекс | Наличие мусоросортировочного комплекса определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 9.7 | Контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками. В населенных пунктах контейнерную площадку размещают на расстоянии не менее 25 м от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения, исключая временные поселения (вахтовые поселки, нестационарные объекты и сооружения). Для сбора ТБО в благоустроенном жилищном фонде применяют контейнеры, в частных домовладениях допускается использовать емкости произвольной конструкции с крышками |
| 9.8 | Пункты приема вторичного сырья\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения приемные пункты вторичного сырья от населения следует проектировать в отдельных зданиях (павильоны-магазины) или в пристройках к зданиям предприятий бытового обслуживания |
| 10 | Инфокоммуникация |  |
| 10.1 | Отделение почтовой связи\* | Наличие почтового отделения связи |
| 10.2 | Фиксированные телефонные линии | Фиксированной телефонной линией является активная линия, соединяющая оконечное оборудование абонента c коммутируемой сетью общего пользования и имеющая выделенный порт в оборудовании телефонной станции |
| 10.3 | Широкополосный доступ к сети Интернет | Согласно приказу Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи" установлены минимальные параметры качества для беспроводных технологий: 3G – не менее 1 Мбит/с, 4G – не менее 5 Мбит/с, для проводных технологий – не менее 70% от значения, установленного тарифным планом, договором (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 7 декабря 2017 года № 16064) |
| 10.4 | Сотовая связь (передача голоса) | Услуги сетей телефонной связи, использующих технологию подвижной сотовой связи (передача голоса) |
| 10.5 | Wi-Fi зона с открытым доступом\* | Точки доступа PWLAN обеспечивают доступ к беспроводным локальным сетям общего пользования ("горячие точки"). Сети PWLAN базируются на стандарте IEEE 802.11, общеизвестном как Wi-Fi, с помощью которого пользователи могут получить доступ в интернет, используя технологию беспроводной связи.  Wi-Fi не обеспечивает прямое соединение с интернетом, но лишь перераспределяет широкополосное соединение с помощью DSL, кабельного модема, FTTH, WiMax, широкополосной мобильной сотовой связи |
| 11 | Инфраструктура бытового и ветеринарного обслуживания |  |
| 11.1 | Предприятия бытового обслуживания\* (прачечные, химчистки, общественные бани, общественные туалеты) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения определяется наличие объекта по пошиву, ремонту одежды и ремонту обуви (не менее 2-3 рабочих мест) |
| 11.2 | Объекты торговли\* (магазины продовольственных товаров, магазины промышленных товаров, торговые павильоны для ведения уличной торговли, фудмаркеты, предприятия общественного питания, магазины кулинарии) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность магазинов продовольственных товаров соответствует 1000 квадратным метрам торговой площади.  Магазины промышленных товаров – 1800 квадратным метрам торговой площади.  Торговые павильоны для ведения уличной торговли – независимо от мощности.  Фудмаркеты – 1000 квадратным метрам торговой площади.  Предприятия общественного питания – 100 мест.  Магазины кулинарии – 60 квадратным метрам торговой площади |
| 11.3 | Государственные ветеринарные организации | Наличие ветеринарных организаций в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии", а также утвержденными ветеринарно-санитарными нормами и санитарными правилами |
| 12 | Инфраструктура услуг |  |
| 12.1 | Отдел некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (далее – НАО ГК "Правительство для граждан") | Наличие НАО ГК "Правительство для граждан" |
| 12.2 | Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП)\* | Охват населения услугами ЦОП |
| 12.3 | Банковские отделения\* | Наличие отделений банка и банкоматов |
| 12.4 | Юридические консультации/нотариус\* | Наличие практикующих адвокатов, нотариусов |

      Примечание:

      \* рекомендуемые объекты

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к системе региональных стандартов для населенных пунктов |

**Перечень объектов и услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан, применяемых для выработки системы региональных стандартов для городов районного значения и районных центров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов и услуг (благ) | Базовая мощность |
| 1 | Образование |  |
| 1.1 | Образовательные школы | Расчет потребности населения в ученических местах осуществляется на основании приказа Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ, которым с 1 июля 2015 года утверждены строительные нормы СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (приложение В, таблица В.1), а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 1.2 | Дошкольные учреждения образования | Расчет потребности населения в ученических местах осуществляется на основании приказа Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ, которым с 1 июля 2015 года утверждены строительные нормы СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (приложение В, таблица В.1), а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 1.3 | Организации дополнительного образования, деятельность которых направлена на досуг, развитие и отдых детей различных возрастов\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения доступ к кружкам и секциям для развития детей обеспечивается в шаговой доступности. |
| 1.4 | Организации технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО)\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность организаций ТиПО – не менее 300 мест по направлениям подготовки: образование, медицина, искусство и культура, сервис, экономика. Для технической, аграрной отрасли – не менее 350 мест |
| 2 | Здравоохранение |  |
| 2.1 | Учреждения здравоохранения (районная больница, поликлиника и другие) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:  1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:  врачебная амбулатория, создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 1500 (одна тысяча пятьсот) до 10000 (десять тысяч) человек\*\*;  центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 5000 (пять тысяч) до 30000 (тридцать тысяч) человек\*\*\*;  центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 10000 (десять тысяч) до 30000 (тридцать тысяч) человек\*\*;  районная поликлиника, создаваемая в районном центре в составе районной или многопрофильной центральной районной больницы;  номерная районная поликлиника, создаваемая при районной больнице в районе, имеющем сельские населенные пункты с численностью населения от 30000 (тридцать тысяч) и выше;  2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:  районная больница, создаваемая в районном центре и городах районного значения (отделения районной или многопрофильной центральной районной больниц создаются в отдаленных сельских населенных пунктах (округах) с численностью обслуживаемого населения не менее 5000 (пять тысяч) человек в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс);  номерная районная больница, создаваемая в районе, имеющем сельские населенные пункты с численностью населения от 30000 (тридцать тысяч) и выше;  многопрофильная центральная районная больница, создаваемая на базе существующей районной больницы для обслуживания населения близлежащих районов, в своем составе имеющая инсультный центр и (или) центр кожного коронарного вмешательства, перинатальный центр или родильное отделение, отделения травматологии, хирургии и медицинской реабилитации (с учетом потребности населения, показателей заболеваемости и смертности по нозологическим формам, штатов возможно открытие других профильных отделений и (или) с развертыванием коек по соответствующему профилю в составе терапевтического, педиатрического и (или) хирургического отделения в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса);  медицинская реабилитация, паллиативная помощь, сестринский уход организуются в форме структурного подразделения (койки) районной или многопрофильной центральной районной больницы;  3) в районах организация, осуществляющая деятельность в сфере патологической анатомии (цитопатологии), создается как централизованное патологоанатомическое отделение в структуре районной или многопрофильной центральной районной больницы;  4) скорая медицинская помощь организовывается в форме структурного подразделения областной станции скорой медицинской помощи;  5) республиканские организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:  структурные подразделения национального центра экспертизы, создаваемые на районном уровне;  отделения противочумных станций, создаваемые в природных очагах инфекционных заболеваний;  6) организации медицинской реабилитации – санаторно-курортные организации, специализированный санаторий, профилакторий, реабилитационный центр, отделение (койки) реабилитации, организуемые при медицинских организациях |
| 2.2 | Организация доступа к сети Интернет в медицинских учреждениях | С минимальным значением скорости Интернет-соединения в 4 Мбит/сек |
| 2.3 | Аптеки\* | Наличие аптек, соответствующих требованиям строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 3 | Социальное обеспечение |  |
| 3.1 | Специальные социальные услуги\* | Согласно потребности населения |
| 4 | Культура и спорт |  |
| 4.1 | Культурно-досуговый комплекс | В соответствии с приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 121 "Об утверждении минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры областного, города республиканского значения, столицы, районного, городов областного значения, сельского уровней" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 октября 2015 года № 12224). |
| 4.2 | Кинотеатр\*\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность одного кинотеатра определяется из расчета 35 мест на 1000 человек населения при численности населения более 3000 человек |
| 4.3 | Музеи | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 1 музей (филиал центральной музейной системы) краеведческий, исторический, художественный, при числе экспонатов не менее 1000 (основой фонд) и численности населения не менее 5000 человек |
| 4.4 | Театры\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при численности свыше 30000 человек – 1 театр из расчета 5-8 зрительских мест на 1000 человек населения и 2-3 места на 1000 детей для театров юного зрителя и театра кукол; на уровне городов с численностью населения не менее 500000 человек предусмотреть наличие одного театра оперы и балета и одного профессионального театров: драматический, музыкально-драматический, юного зрителя, кукол и одного театра по одному из прочих видов (балета, пантомимы и прочее) |
| 4.5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек.  Размер бассейна составляет 25 квадратных метров зеркала воды на 1000 человек |
| 4.6 | Спортивные, тренажерные залы\*\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек |
| 4.7 | Уличные спортивные площадки\*\*\* | Наличие уличных спортивных площадок |
| 4.8 | Библиотеки\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения наличие одной библиотеки на 10000 человек населения и 4500 единиц хранения на 3 читательских места; центральная библиотека с дополнительным фондом 500 единиц хранения на 0,3 читательских места; передвижной пункт выдачи литературы на уровне библиотеки районного центра |
| 5 | Досуг и отдых |  |
| 5.1 | Парки развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыха жителей)\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность крытых парков развлечений определяется из расчета 3 квадратных метров площади пола на 1000 человек населения зоны обслуживания; 1 открытый парк развлечений и отдыха – на 100000 – 200000 человек населения |
| 5.2 | Площадки для выгула и дрессировки домашних животных\*\* | Согласно потребности населения - не менее 400 – 600 квадратных метров общей площади (наличие приспособленных территорий для выгула и дрессировки домашних животных) |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |
| 6.1 | Общественный транспорт (автобусы, трамваи\* , троллейбусы и другие) | Доступ населения к общественному транспорту |
| 6.2 | Организация услуг инватакси для лиц с инвалидностью | Наличие организаций, оказывающих услуги инватакси для лиц с инвалидностью |
| 6.3 | Автостанция или пункт обслуживания пассажиров | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения автостанция организуется при пассажиропотоке от 100 до 500 человек в сутки. Пункт обслуживания пассажиров при пассажиропотоке до 100 человек в сутки |
| 6.4 | Железнодорожный вокзал\*\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения железнодорожный вокзал организуется в случае расположения города вдоль железнодорожной магистральной сети |
| 6.5 | Автозаправочные станции, газозаправочные станции (АЗС)\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения наличие АЗС обеспечивается с учетом безопасного расположения |
| 6.6 | Станция технического обслуживания (СТО)\* | Наличие СТО определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 6.7 | Автомойки\* | Наличие автомойки определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 7 | Дорожная инфраструктура |  |
| 7.1 | Внутригородские/ внутрипоселковые дороги | Не менее 60 % внутренних дорог обеспечиваются твердым покрытием |
| 7.2 | Дорожное освещение | Не менее 60 % внутренних дорог обеспечиваются дорожным освещением |
| 8 | Инженерная инфраструктура |  |
| 8.1 | Электроснабжение | В соответствии с требованиями строительных норм и правил населенный пункт обеспечивается бесперебойным электроснабжением |
| 8.2 | Централизованное водоснабжение | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения населенный пункт обеспечивается 100 % централизованным водоснабжением |
| 8.3 | Система водоотведения\*\* | Наличие системы водоотведения определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 8.4 | Централизованное теплоснабжение\*\* | Наличие централизованного теплоснабжения определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 8.5 | Централизованное газоснабжение\* | Наличие газоснабжения |
| 8.6 | Жилой фонд | В соответствии с нормативными техническими документами в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующими на территории Республики Казахстан |
| 9 | Обеспечение безопасности и защиты окружающей среды |  |
| 9.1 | Участковый пункт полиции | Участковый пункт полиции организуется: в городах в границах не более чем четырех административных участков, располагается в центре административного участка (микрорайона), а в сельской местности в границах одного или нескольких сельских населенных пунктов, но не более 3-х населенных пунктов, находится в отдельно стоящем здании, при условии размещения в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах располагается на первом этаже и имеет отдельный вход с оборудованным пандусом для лиц с инвалидностью. Не допускается размещение участкового пункта полиции в одном здании со средней образовательной школой или дошкольной организацией. Участковый пункт полиции состоит из: рабочих кабинетов для участковых инспекторов, их помощников и сотрудника ювенальной полиции, комнаты приема граждан и работы с общественностью, помещения для доставленных, комнаты отдыха (отдельно) и санитарного узла. |
| 9.2 | Обеспечение безопасности населения путем внедрения видеонаблюдения на социально значимых объектах\* | В соответствии с минимальными техническими условиями систем видеонаблюдения, утвержденными приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе "Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 ноября 2020 года № 21693). |
| 9.3 | Наличие подразделений противопожарной службы | Количество пожарных депо зависит от площади территории населенного пункта и количества населения, предусмотренных в СП РК 2.02-105-2014 "Проектирование объектов органов противопожарной службы", СН РК 2.02-04-2023 "Проектирование объектов органов противопожарной службы" и СП РК 2.02-108-2025 "Проектирование универсальных пожарных депо из быстровозводимых конструкций" |
| 9.4 | Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории населенных пунктов сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов потребления осуществляют специализированные организации |
| 9.5 | Мусоросортировочный комплекс | Наличие мусоросортировочного комплекса определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 9.6 | Контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками. В населенных пунктах контейнерную площадку размещают на расстоянии не менее 25 м от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения, исключая временные поселения (вахтовые поселки, нестационарные объекты и сооружения). Для сбора ТБО в благоустроенном жилищном фонде применяют контейнеры, в частных домовладениях допускается использовать емкости произвольной конструкции с крышками |
| 9.7 | Пункты приема вторичного сырья\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения приемные пункты вторичного сырья от населения следует проектировать в отдельных зданиях (павильоны-магазины) или в пристройках к зданиям предприятий бытового обслуживания |
| 9.8. | Скотомогильники (биотермические ямы) | В соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587 "Об утверждении Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 25 августа 2015 года № 11940) |
| 10 | Инфокоммуникация |  |
| 10.1 | Отделение почтовой связи\* | Наличие почтового отделения связи |
| 10.2 | Фиксированные телефонные линии | Фиксированной телефонной линией является активная линия, соединяющая оконечное оборудование абонента c коммутируемой сетью общего пользования и имеющая выделенный порт в оборудовании телефонной станции |
| 10.3 | Широкополосный доступ к сети Интернет | Согласно приказу Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи" установлены минимальные параметры качества для беспроводных технологий: 3G – не менее 1 Мбит/с, 4G – не менее 5 Мбит/с, для проводных технологий – не менее 70% от значения, установленного тарифным планом, договором (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 7 декабря 2017 года за № 16064) |
| 10.4 | Сотовая связь (передача голоса) | Услуги сетей телефонной связи, использующих технологию подвижной сотовой связи (передача голоса) |
| 10.5 | Wi-Fi зона с открытым доступом\* | Точки доступа PWLAN обеспечивает доступ к беспроводным локальным сетям общего пользования ("горячие точки"). Сети PWLAN базируются на стандарте IEEE 802.11, общеизвестном как Wi-Fi, с помощью которого пользователи могут получить доступ в интернет, используя технологию беспроводной связи.  Wi-Fi не обеспечивает прямое соединение с интернетом, но лишь перераспределяет широкополосное соединение с помощью DSL, кабельного модема, FTTH, WiMax, широкополосной мобильной сотовой связи |
| 11 | Инфраструктура бытового и ветеринарного обслуживания |  |
| 11.1 | Предприятия бытового обслуживания\* (прачечные, химчистки, общественные бани, общественные туалеты) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения определяется наличие объекта по пошиву, ремонту одежды и ремонту обуви (не менее 2-3 рабочих мест) |
| 11.2 | Объекты торговли\* (магазины продовольственных товаров, магазины промышленных товаров, торговые павильоны для ведения уличной торговли, фудмаркеты, предприятия общественного питания, магазины кулинарии) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность магазинов продовольственных товаров соответствует 1000 квадратным метрам торговой площади.  Магазины промышленных товаров – 1800 квадратным метрам торговой площади.  Торговые павильоны для ведения уличной торговли – независимо от мощности.  Фудмаркеты – 1000 квадратным метрам торговой площади.  Предприятия общественного питания – 100 мест.  Магазины кулинарии – 60 квадратным метрам торговой площади |
| 11.3 | Государственные ветеринарные организации | Наличие ветеринарных организаций в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии", а также утвержденными ветеринарно-санитарными нормами и санитарными правилами |
| 12 | Инфраструктура услуг |  |
| 12.1 | Отдел НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (НАО ГК "Правительство для граждан") | Наличие НАО ГК "Правительство для граждан" |
| 12.2 | Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП)\* | Охват населения услугами ЦОП |
| 12.3 | Банковские отделения\* | Наличие отделений банка и банкоматов |
| 12.4 | Юридические консультации/нотариус\* | Наличие практикующих адвокатов, нотариусов |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Рекомендуемый объект для городов районного значения

      Примечание:

      \* рекомендуемые объекты

      \*\* объекты и услуги только для городов районного значения

      \*\*\* объекты и услуги только для районных центров

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к системе региональных стандартов для населенных пунктов |

**Перечень объектов и услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан, применяемых для выработки системы региональных стандартов для центров сельских округов и опорных сельских населенных пунктов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов и услуг (благ) | Базовая мощность |
| 1 | Образование |  |
| 1.1 | Образовательные школы | Расчет потребности населения в ученических местах осуществляется на основании приказа Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ, которым с 1 июля 2015 года утверждены строительные нормы СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (приложение В, таблица В.1), а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 1.2 | Дошкольные учреждения образования | Расчет потребности населения в ученических местах осуществляется на основании приказа Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ, которым с 1 июля 2015 года утверждены строительные нормы СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (приложение В, таблица В.1), а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 1.3 | Организации дополнительного образования, деятельность которых направлена на досуг, развитие и отдых детей различных возрастов\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения доступ к кружкам и секциям для развития детей обеспечивается в шаговой доступности |
| 1.4 | Организации технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО)\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность организаций ТиПО – не менее 150 мест по направлениям подготовки: образование, медицина, искусство и культура, сервис, экономика. Не менее 150 мест для технической, аграрной отрасли |
| 2 | Здравоохранение |  |
| 2.1 | Учреждения здравоохранения, центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП), врачебная амбулатория (ВА), фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), медицинский пункт (МП)) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:  1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:  медицинский пункт, создаваемый в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 50 (пятьдесят) до 500 (пятьсот) человек (медицинский пункт создается в населенном пункте с численностью населения менее 50 (пятьдесят) человек, при отсутствии медицинской организации в радиусе более 5 километров в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс), в населенном пункте с численностью населения менее 50 (пятьдесят) человек медицинская помощь населению оказывается медицинским работником на дому);  фельдшерско-акушерский пункт, создаваемый в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 500 (пятьсот) до 1500 (одна тысяча пятьсот) человек (фельдшерско-акушерский пункт создается в сельском населенном пункте с численностью населения менее 500 (пятьсот) человек при удаленности от врачебных амбулаторий, районных больниц и областных центров по решению местных исполнительных органов в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса;  врачебная амбулатория, создаваемая в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 1500 (одна тысяча пятьсот) до 5000 (пять тысяч) человек (врачебная амбулатория создается в сельском населенном пункте с численностью населения менее 1 500 (одна тысяча пятьсот) человек при удаленности от районных больниц и областных центров по решению местных исполнительных органов в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса;  центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 5000 (пять тысяч) до 30000 (тридцать тысяч) человек;  2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:  отделения районной или многопрофильной центральной районной больниц создаются в отдаленных сельских населенных пунктах (округах) с численностью обслуживаемого населения не менее 5000 (пять тысяч) человек в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса |
| 2.2 | Организация доступа к сети Интернет в медицинских учреждениях | С минимальным значением скорости Интернет-соединения в 4 Мбит/сек |
| 2.3 | Аптеки\* | Наличие аптек, соответствующих требованиям строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 3 | Культура и спорт |  |
| 3.1 | Культурно-досуговый комплекс | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с численностью населения более 1000 человек стационарный культурно-досуговый комплекс: 230 – 300 мест на 1000 человек при численности населения 1000 – 2000 человек;  190-230 мест на 1000 человек при численности населения 2000 – 5000 человек; 140 – 190 мест на 1000 человек при численности населения свыше 5000 человек.  Передвижной культурно-досуговый комплекс на уровне районного центра при численности населения менее 1000 человек. |
| 3.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек.  Размер бассейна составляет 25 квадратных метров зеркала воды на 1000 человек |
| 3.3 | Уличные спортивные площадки | Наличие уличных спортивных площадок |
| 3.4 | Библиотеки\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения наличие одной библиотеки на 5000 – 6000 единиц хранения на 5-6 читательских мест на 1000 человек населения, передвижной пункт выдачи литературы на уровне библиотеки районного центра при численности населения менее 1000 человек |
| 4 | Досуг и отдых |  |
| 4.1 | Скверы/бульвары/сады для отдыха жителей | Наличие скверы/бульвары/сады для отдыха жителей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |
| 5.1 | Общественный транспорт | Доступ населения к общественному транспорту |
| 5.2 | Автостанция или пункт обслуживания пассажиров | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения автостанция организуется при пассажиропотоке от 100 до 500 человек в сутки.  Пункт обслуживания пассажиров организуется при пассажиропотоке до 100 человек в сутки |
| 5.3 | Автозаправочные станции, газозаправочные станции (АЗС)\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения наличие АЗС обеспечивается с учетом безопасного расположения |
| 5.4 | Станция технического обслуживания(СТО)\* | Наличие СТО определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 5.5 | Автомойки\* | Наличие автомойки определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 6 | Дорожная инфраструктура |  |
| 6.1 | Внутрипоселковые дороги | Не менее 40 % внутренних дорог обеспечивается твердым покрытием |
| 6.2 | Дорожное освещение | Не менее 40 % внутренних дорог обеспечивается дорожным освещением |
| 7 | Инженерная инфраструктура |  |
| 7.1 | Электроснабжение | В соответствии с требованиями строительных норм и правил населенный пункт обеспечивается бесперебойным электроснабжением |
| 7.2 | Система водоснабжения | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения населенный пункт обеспечивается централизованным водоснабжением |
| 7.3 | Газоснабжение\* | Наличие газоснабжения |
| 7.4. | Жилье | В соответствии с нормативными техническими документами в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующими на территории Республики Казахстан |
| 8 | Обеспечение безопасности и защиты окружающей среды |  |
| 8.1 | Участковый пункт полиции | Участковый пункт полиции организуется: в сельской местности в границах одного или нескольких сельских населенных пунктов, но не более 3-х населенных пунктов, находится в отдельно стоящем здании, при условии размещения в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах располагается на первом этаже и имеет отдельный вход с оборудованным пандусом для лиц с инвалидностью. Не допускается размещение участкового пункта полиции в одном здании со средней образовательной школой или дошкольной организацией. Участковый пункт полиции состоит из: рабочих кабинетов для участковых инспекторов, их помощников и сотрудника ювенальной полиции, комнаты приема граждан и работы с общественностью, помещения для доставленных, комнаты отдыха (отдельно) и санитарного узла. |
| 8.2 | Обеспечение безопасности населения путем внедрения видеонаблюдения на социально значимых объектах\* | В соответствии с минимальными техническими условиями систем видеонаблюдения, утвержденными приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе "Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 ноября 2020 года за № 21693). |
| 8.3 | Наличие подразделений противопожарной службы | Количество пожарных депо зависит от площади территории населенного пункта и количества населения, предусмотренных в СП РК 2.02-105-2014 "Проектирование объектов органов противопожарной службы", СН РК 2.02-04-2023 "Проектирование объектов органов противопожарной службы" и СП РК 2.02-108-2025 "Проектирование универсальных пожарных депо из быстровозводимых конструкций" |
| 8.4 | Наличие пожарных постов или добровольных пожарных формирований | Пожарные посты создаются в соответствии с приказом МВД РК от 30 октября 2014 года № 746 "Об утверждении Правил создания местными исполнительными органами пожарных постов, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9928 от 5 декабря 2014 года).  Количество подразделений добровольных противопожарных формирований (их рекомендуемая численность) и их структура устанавливаются местным исполнительным органом, исходя из защищенности населенных пунктов государственной противопожарной службой и пожарными постами местных исполнительных органов по рекомендации территориального подразделения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты (приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 6 августа 2024 года № 311 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности добровольных противопожарных формирований на территории Республики Казахстан"). |
| 8.5 | Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории населенных пунктов сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов потребления осуществляют специализированные организации |
| 8.6 | Мусоросортировочный комплекс/ линии | Наличие мусоросортировочного комплекса определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 8.7 | Контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками. В населенных пунктах контейнерную площадку размещают на расстоянии не менее 25м от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения, исключая временные поселения (вахтовые поселки, нестационарные объекты и сооружения). Для сбора ТБО в благоустроенном жилищном фонде применяют контейнеры, в частных домовладениях допускается использовать емкости произвольной конструкции с крышками |
| 8.8 | Пункты приема вторичного сырья\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения приемные пункты вторичного сырья от населения следует проектировать в отдельных зданиях (павильоны-магазины) или пристройках к зданиям предприятий бытового обслуживания |
| 8.9. | Скотомогильники (биотермические ямы)\* | В соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587 "Об утверждении Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 25 августа 2015 года за № 11940) |
| 9 | Инфокоммуникация |  |
| 9.1 | Отделение почтовой связи\* | Согласно приказу Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 20 июля 2016 года № 44 "Об утверждении Показателей качества универсальных услуг почтовой связи" установлены минимальные требования по количеству отделений почтовой связи: в пределах сельского округа, включающего в себя несколько сельских населенных пунктов, с общей численностью населения не менее 2000 (две тысячи) человек во всех сельских населенных пунктах сельского округа одно отделение почтовой связи (стационарное) (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 23 августа 2016 года № 14130). |
| 9.2 | Фиксированные телефонные линии | Фиксированной телефонной линией является активная линия, соединяющая оконечное оборудование абонента c коммутируемой сетью общего пользования и имеющая выделенный порт в оборудовании телефонной станции |
| 9.3 | Широкополосный доступ к сети Интернет | Согласно приказу Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи" установлены минимальные параметры качества для беспроводных технологий: 3G – не менее 1 Мбит/с, 4G – не менее 5 Мбит/с, для проводных технологий – не менее 70 % от значения, установленного тарифным планом, договором (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 7 декабря 2017 года № 16064) |
| 9.4 | Сотовая связь (передача голоса) | Услуги сетей телефонной связи, использующих технологию подвижной сотовой связи (передача голоса) |
| 10 | Инфраструктура бытового и ветеринарного обслуживания |  |
| 10.1 | Объекты торговли\* (магазины продовольственных товаров, магазины промышленных товаров, предприятия общественного питания) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность магазинов продовольственных товаров – 100 квадратных метров торговой площади.  Магазины промышленных товаров – 50 квадратных метров торговой площади |
| 10.2 | Ветеринарный пункт | Наличие ветеринарных организаций в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии", а также утвержденными ветеринарно-санитарными нормами и санитарными правилами |
| 11 | Инфраструктура услуг |  |
| 11.1 | Зона самообслуживания для получения государственных услуг | В здании акимата для самостоятельного получения электронных государственных услуг |
| 11.2 | Банковские отделения\* | Наличие отделений банка и банкоматов |
| 11.3 | Юридические консультации/нотариус\* | Наличие практикующих адвокатов, нотариусов |

      Примечание:

      \* рекомендуемые объекты

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к системе региональных стандартов для населенных пунктов |

**Перечень объектов и услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан, применяемых для выработки системы региональных стандартов для остальных сельских населенных пунктов и поселков**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов и услуг (благ) | Базовая мощность |
| 1 | Образование |  |
| 1.1 | Образовательные школы | Расчет потребности населения в ученических местах осуществляется на основании приказа Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ, которым с 1 июля 2015 года утверждены строительные нормы СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (приложение В, таблица В.1), а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 1.2 | Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой для детей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах | Расчет потребности населения в ученических местах осуществляется на основании приказа Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156- НҚ, которым с 1 июля 2015 года утверждены строительные нормы СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (приложение В, таблица В.1), а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 1.3 | Дошкольные учреждения образования | Расчет потребности населения в ученических местах осуществляется на основании приказа Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ, которым с 1 июля 2015 года утверждены строительные нормы СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (приложение В, таблица В.1), а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 2 | Здравоохранение |  |
| 2.1 | Учреждения здравоохранения (медицинский пункт (МП), фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), врачебная амбулатория (ВА), центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП)) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:  1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:  медицинский пункт, создаваемый в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 50 (пятьдесят) до 500 (пятьсот) человек (медицинский пункт создается в населенном пункте с численностью населения менее 50 (пятьдесят) человек, при отсутствии медицинской организации в радиусе более 5 километров в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс), в населенном пункте с численностью населения менее 50 (пятьдесят) человек медицинская помощь населению оказывается медицинским работником на дому);  фельдшерско-акушерский пункт, создаваемый в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 500 (пятьсот) до 1500 (одна тысяча пятьсот) человек, (фельдшерско-акушерский пункт создается в сельском населенном пункте с численностью населения менее 500 (пятьсот) человек при удаленности от врачебных амбулаторий, районных больниц и областных центров по решению местных исполнительных органов в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса;  врачебная амбулатория, создаваемая в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 1500 (одна тысяча пятьсот) до 5000 (пять тысяч) человек (врачебная амбулатория создается в сельском населенном пункте с численностью населения менее 1 500 (одна тысяча пятьсот) человек при удаленности от районных больниц и областных центров по решению местных исполнительных органов в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса;  центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 5000 (пять тысяч) до 30000 (тридцать тысяч) человек;  2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:  отделения районной или многопрофильной центральной районной больниц создаются в отдаленных сельских населенных пунктах (округах) с численностью обслуживаемого населения не менее 5000 (пять тысяч) человек в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса |
| 2.2 | Организация доступа к сети Интернет в медицинских учреждениях | С минимальным значением скорости Интернет-соединения в 4 Мбит/сек |
| 2.3 | Аптечные пункты\* | Наличие аптечных пунктов, соответствующих требованиям строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 3 | Культура и спорт |  |
| 3.1 | Культурно-досуговый комплекс | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с численностью населения более 1000 человек стационарный культурно-досуговый комплекс: 230 – 300 мест на 1000 человек при численности населения 1000 – 2000 человек;  190 – 230 мест на 1000 человек при численности населения 2000 – 5000 человек;  140 – 190 мест на 1000 человек при численности населения свыше 5000 человек;  передвижной культурно-досуговый комплекс на уровне районного центра при численности населения менее 1000 человек. |
| 3.2 | Уличные спортивные площадки | Наличие уличных спортивных площадок |
| 3.3 | Библиотеки\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 5000 – 6000 единиц хранения на 5-6 читательских мест на 1000 человек населения, передвижной пункт выдачи литературы, на уровне библиотеки районного центра при численности населения менее 1000 человек. |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |
| 4.1 | Общественный транспорт | Доступ населения к общественному транспорту |
| 4.2 | Автостанция или пункт обслуживания пассажиров | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения автостанция организуется при пассажиропотоке от 100 до 500 человек в сутки.  Пункт обслуживания пассажиров организуется при пассажиропотоке до 100 человек в сутки |
| 4.3 | Автозаправочные станции, газозаправочные станции\* (АЗС) | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения наличие АЗС обеспечивается с учетом безопасного расположения |
| 4.4 | Станция технического обслуживания\* (СТО) | Наличие СТО определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 4.5 | Автомойки\* | Наличие автомойки определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 5 | Дорожная инфраструктура |  |
| 5.1 | Внутрипоселковые дороги | Не менее 20 % внутренних дорог обеспечиваются твердым покрытием |
| 5.2 | Дорожное освещение | Не менее 20 % внутренних дорог обеспечиваются дорожным освещением |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |
| 6.1 | Электроснабжение | В соответствии с требованиями строительных норм и правил населенный пункт обеспечивается бесперебойным электроснабжением |
| 6.2 | Система водоснабжения | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения населенный пункт обеспечивается водоснабжением/ комплекс блок модуль, пункт раздачи воды |
| 6.3 | Централизованное газоснабжение\* | Наличие газоснабжения |
| 7 | Обеспечение безопасности и защиты окружающей среды |  |
| 7.1 | Участковый пункт полиции | Участковый пункт полиции организуется: в сельской местности в границах одного или нескольких сельских населенных пунктов, но не более 3-х населенных пунктов, находится в отдельно стоящем здании, при условии размещения в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах располагается на первом этаже и имеет отдельный вход с оборудованным пандусом для лиц с инвалидностью. Не допускается размещение участкового пункта полиции в одном здании со средней образовательной школой или дошкольной организацией.  Участковый пункт полиции состоит из: рабочих кабинетов для участковых инспекторов, их помощников и сотрудника ювенальной полиции, комнаты приема граждан и работы с общественностью, помещения для доставленных, комнаты отдыха (отдельно) и санитарного узла. |
| 7.2 | Обеспечение безопасности населения путем внедрения видеонаблюдения на социально значимых объектах\* | В соответствии с минимальными техническими условиями систем видеонаблюдения, утвержденными приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе "Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 ноября 2020 года за № 21693). |
| 7.3 | Наличие пожарных постов или добровольных пожарных формирований | Пожарные посты создаются в соответствии с приказом МВД РК от 30 октября 2014 года № 746 "Об утверждении Правил создания местными исполнительными органами пожарных постов, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9928 от 5 декабря 2014 года).  Количество подразделений добровольных противопожарных формирований (их рекомендуемая численность) и их структура устанавливаются местным исполнительным органом, исходя из защищенности населенных пунктов государственной противопожарной службой и пожарными постами местных исполнительных органов по рекомендации территориального подразделения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты (приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 6 августа 2024 года № 311 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности добровольных противопожарных формирований на территории Республики Казахстан"). |
| 7.4 | Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории населенных пунктов сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов потребления осуществляют специализированные организации. В малых населенных пунктах при отсутствии специализированных организаций по сбору, вывозу и содержанию мест захоронения ТБО организуются места с самостоятельным вывозом отходов под контролем и обслуживанием службы местного исполнительного органа. |
| 7.5 | Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками. В населенных пунктах контейнерную площадку размещают на расстоянии не менее 25 м от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения, исключая временные поселения (вахтовые поселки, нестационарные объекты и сооружения). Для сбора ТБО в благоустроенном жилищном фонде применяют контейнеры, в частных домовладениях допускается использовать емкости произвольной конструкции с крышками |
| 7.6 | Скотомогильники (биотермические ямы)\* | В соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587 "Об утверждении Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 25 августа 2015 года за № 11940) |
| 8 | Инфокоммуникация |  |
| 8.1 | Отделение почтовой связи\* | Согласно приказу Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 20 июля 2016 года № 44 "Об утверждении Показателей качества универсальных услуг почтовой связи" установлены минимальные требования по количеству отделений почтовой связи: в пределах сельского округа, включающего в себя несколько сельских населенных пунктов, с общей численностью населения не менее 2000 (две тысячи) человек во всех сельских населенных пунктах сельского округа одно отделение почтовой связи (стационарное) (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 23 августа 2016 года № 14130) |
| 8.2 | Фиксированные телефонные линии | Фиксированной телефонной линией является активная линия, соединяющая конечное оборудование абонента c коммутируемой сетью общего пользования и имеющая выделенный порт в оборудовании телефонной станции |
| 8.3 | Широкополосный доступ к сети Интернет | Согласно приказу Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи" установлены минимальные параметры качества для беспроводных технологий: 3G – не менее 1 Мбит/с, 4G – не менее 5 Мбит/с, для проводных технологий – не менее 70 % от значения, установленного тарифным планом, договором (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 7 декабря 2017 года за № 16064) |
| 8.4 | Сотовая связь (передача голоса) | Услуги сетей телефонной связи, использующих технологию подвижной сотовой связи (передача голоса) |
| 9 | Инфраструктура бытового и ветеринарного обслуживания |  |
| 9.1 | Магазины смешанных товаров\* | В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно потребности населения – не менее 50 квадратных метров общей торговой площади |
| 10 | Инфраструктура услуг |  |
| 10.1 | Посещение специалистов НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"\* | Для оказания государственных услуг для центров сельских округов, находящихся в 30 км и более от районного центра, по утвержденному местным исполнительным органом района графику, но не реже одного раза в месяц |
| 10.2 | Юридические консультации/нотариус\* | Наличие практикующих адвокатов, нотариусов |

      Примечание:

      \* рекомендуемые объекты

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан