

**Об организации движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Казахстан в весенние периоды**

***Утративший силу***

Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 19 апреля 2004 года № 165-I. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2004 года № 2857. Утратил силу приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 27 апреля 2012 года № 210

      Сноска. Утратил силу приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 27.04.2012 № 210.

      Согласовано:           
Министр внутренних дел      
Республики Казахстан       
17 апреля 2004 года   

  Согласовано:           
Председатель Агентства     
Республики Казахстан      
по чрезвычайным ситуациям   
15 апреля 2004 года

      В соответствии со  статьей 18 Закона Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" и пунктом 16 Допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан, утвержденных  постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2002 года N 62 "Некоторые вопросы, регламентирующие проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан", в связи с потерей несущей способности автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Казахстан, приказываю:

      1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения Республики Казахстан временные ограничения движения автотранспортных средств с нагрузкой на ось до 8 тонн, за исключением автотранспортных средств перевозчиков, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями, транспортных средств, занятых на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перевозящих скоропортящиеся грузы и непосредственно занятых на дорожно-строительных работах по существующему покрытию на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции.  
       Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.04.2010 № 175.

      2. Установить срок ежегодного действия временных ограничений движения для IV дорожно-климатической зоны - с 23 марта по 15 мая соответствующего года, для V дорожно-климатической зоны - с 1 марта по 20 апреля соответствующего года (Приложение 1).

      3. Утвердить прилагаемые максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимые при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Казахстан в период временного ограничения движения (Приложение 2).

      4. Комитету автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан обеспечить:   
      1) доведение до сведения пользователей автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Казахстан, в том числе и через средства массовой информации, об организации движения автотранспортных средств по территории Республики Казахстан в весенний период соответствующего года;   
      2) в соответствии с вводимыми ограничениями на дорогах установку временных дорожных знаков;   
      3) представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.   
       Сноска. В пункт 4 внесены изменения -  приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 7 марта 2007 года N 60; приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 18 февраля 2008 года  N 61 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его официального опубликования).

      5. Комитету транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить выдачу разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных автотранспортных средств, перевозящих неделимый груз по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Казахстан, чьи нагрузки на ось превышают параметры, установленные в пункте 1 настоящего приказа.   
       Сноска. В пункт 5 внесены изменения -  приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 7 марта 2007 года N 60; приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 18 февраля 2008 года  N 61 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его официального опубликования).

      6. Контроль за исполнением приказа возложить на Вице-Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Кутербекова Д.К.   
       Сноска. В пункт 6 внесены изменения -  приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 7 марта 2007 года N 60; приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 18 февраля 2008 года  N 61 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его официального опубликования).

      7. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации.

*Министр*

         Приложение 1            
к приказу Министра         
транспорта и коммуникаций      
Республики Казахстан        
от 19 апреля 2004 года N 165-I   
"Об организации движения     
автотранспортных средств по    
автомобильным дорогам общего   
пользования республиканского   
значения Республики Казахстан   
в весенние периоды"

**Перечень областей,**   
**расположенных в IV дорожно-климатической зоне**

      1. Акмолинская область   
      2. Актюбинская область   
      3. Восточно-Казахстанская область   
      4. Западно-Казахстанская область   
      5. Карагандинская область (Карагандинский регион)   
      6. Костанайская область   
      7. Павлодарская область   
      8. Северо-Казахстанская область

**Перечень областей,**   
**расположенных в V дорожно-климатической зоне**

      1. Алматинская область   
      2. Атырауская область   
      3. Жамбылская область   
      4. Карагандинская область (Жезказганский регион)   
      5. Кызылординская область   
      6. Мангистауская область   
      7. Южно-Казахстанская область

       Приложение 2            
к приказу Министра         
транспорта и коммуникаций      
Республики Казахстан        
от 19 апреля 2004 года N 165-I   
"Об организации движения     
автотранспортных средств по    
автомобильным дорогам общего   
пользования республиканского   
значения Республики Казахстан   
в весенние периоды".

       Сноска. Приложение 2 в новой редакции -  приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 7 марта 2007 года N 60.

**Максимальные суммы осевых масc автотранспортных средств,**   
**допустимые при проезде по автомобильным дорогам общего**   
**пользования республиканского значения Республики Казахстан**   
**в период временного ограничения движения**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Нагруз-| Рас-  |     Максимальная сумма осевых      | Максимальная   
  ка   | стоя- |  масс прицепов и полуприцепов,     | сумма осевых   
одиноч-|  ние  |              тонн                  | масс грузовых   
оси,  | между |                                    | автомобилей,   
тонн  | осями,|                                    |    тонн   
       |   м   |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       |       | Сдвоенных осей   | Строенных осей  | Сдвоенных осей   
       |       |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       |       |  Двух-  | Одно-  |  Двух-  | Одно- | Двух- | Одно-   
       |       | скатные |скатные | скатные |скатные|скатные|скатные   
       |       |  колеса | колеса |  колеса |колеса | колеса| колеса   
\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_   
10        До 1,0   12,5     12,0     17,5     16,5     12,0    11,0   
         1,0-1,3   15,0     14,0     21,0     19,5     14,0    13,0   
         1,3-1,8   16,5     16,0     24,0     22,5     16,0    15,0   
         1,8-2,5   18,0     17,5     26,5     24,5     18,0    17,0   
   
            До 1,0     10      9,0     14,0     13,2      9,6     8,8   
8        1,0-1,3   12,0     11,2     16,8     15,6     11,2    10,4   
         1,3-1,8   13,2     12,8     19,2     18,0     12,8    12,0   
         1,8-2,5   14,4     14,0     21,2     19,6     14,4    13,6   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание: допустимая общая масса автотранспортных средств определяется   
путем суммирования осевых нагрузок транспортных средств, установленных   
настоящим приказом.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан