

**Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации путевых машинных станций"**

***Утративший силу***

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 305. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2007 года № 4761. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от от 30 июня 2010 года № 476

      Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 30.06.2010 № 476.

      В соответствии с подпунктом 10) статьи 7 , подпунктом 1)  статьи 17 Закона Республики Казахстан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **ПРИКАЗЫВАЮ** :

      1. Утвердить прилагаемые санитарно-эпидемиологические правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации путевых машинных станций"

      2. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Белоног А.А.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту организационно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Мухамеджанов Ж.М.) направить настоящий приказ на официальное опубликование после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора - Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Белоног А.А.

      5. Настоящий приказ вводится в действие со дня официального опубликования.

*И.о. Министра*

      "СОГЛАСОВАН"   
      Министр транспорта и   
      коммуникаций   
      Республики Казахстан

Утверждены приказом          
И.о. Министра здравоохранения    
Республики Казахстан         
15 мая 2007 года N 305

**Санитарно-эпидемиологические правила и нормы**   
**"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации путевых машинных станций"**

**1. Общие положения**

      1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее - санитарные правила) "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации путевых машинных станций" предназначены для физических и юридических лиц, деятельность которых связана с содержанием и эксплуатацией путевых машинных станций.

      2. Санитарно-эпидемиологические требования настоящих санитарных правил распространяются на путевые машинные станции.

      3. Руководители организаций и физические лица независимо от форм собственности должны обеспечивать соблюдение требований настоящих санитарных правил.

      4. В настоящих санитарных правилах использованы следующие термины и определения:   
      1) путевая машинная станция (далее - ПМС) - структурное подразделение железнодорожного транспорта, предназначенное для осуществления среднего и капитального ремонта пути;   
      2) монтеры пути - рабочие, деятельность которых направлена на текущее содержание путей, сборку и разборку звеньев путевой решетки, погрузо-разгрузочные работы.

**2. Санитарно-эпидемиологические требования**   
**к содержанию и эксплуатации ПМС**

      5. Производственные здания и санитарно-бытовые помещения ПМС должны проектироваться с учетом требований приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 июля 2005 года N 334 "Об утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3792 (далее - приказ 334).

      6. К путям отстоя подвижных формирований, производственным и административно-бытовым зданиям должны быть предусмотрены подъездные пути.

      7. Склады для хранения комплектующих материалов должны размещаться с подветренной стороны по отношению к населенным пунктам, на открытых проветриваемых участках и с соблюдением санитарно-защитной зоны.

      8. Производственные здания ПМС должны иметь централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение и должны быть подключены к централизованным сетям канализации.

      9. В производственных помещениях и передвижных мастерских ПМС с выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны должна быть оборудована приточно-вытяжная система вентиляции.

      10. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на производственных объектах должны соответствовать требованиям приказа N 334 .

      11. Не допускается эксплуатация производственных помещений и передвижных мастерских при неисправных и отключенных системах вентиляции.

      12. Вагоны для перевозки рабочих должны соответствовать требованиям Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Республики Казахстан, утвержденным приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 18 марта 2004 года N 122-I , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2810.

      13. В производственных помещениях с постоянным пребыванием рабочих должно быть предусмотрено естественное и искусственное освещение, которое должно соответствовать требованиям приказа N 334 .

      14. Подвижной состав ПМС должен быть оборудован съемными или выдвижными лестницами, а на месте стоянки - приставными лестничными тумбами для входа в вагоны.

      15. Производственные объекты должны быть оборудованы вспомогательными и санитарно-бытовыми помещениями, состав которых должен соответствовать требованиям приказа N 334 .

      16. В санитарно-бытовых помещениях должны оборудоваться купе-душевые, гардеробные, сушильная.

      17. Кресла в кабинах локомотивов должны быть жестко закреплены на полу кабины и иметь возможность вращаться на 360 градусов (далее - 0 ) вокруг вертикальной оси опорной конструкции с обеспечением фиксации в рабочем положении; положение сиденья должно регулироваться по высоте поверхности - в пределах 380-600 миллиметров (далее - мм) от уровня пола; в продольном направлении - до 200 мм; откидывающиеся подлокотники должны иметь длину подушки 200-250 мм, а ширину 60-80 мм; допускается округление углов.

      18. Кабина машиниста должна быть оборудована установками для отопления и вентиляции; с ручным или автоматическим регулированием температуры воздуха; для кондиционирования воздуха. Открытые части отопительных устройств, имеющие температуру выше 55 градусов Цельсия (далее - 0 С), должны быть ограждены. Количество наружного воздуха, подаваемого в кабину машиниста, должно быть не менее 100 кубических метров в час (далее - м 3 /час).

      19. Общий уровень шума в отделениях дизель-генераторных должен составлять не более 110-120 децибел А (далее - дБа). На рабочем месте машинистов и их помощников должна быть предусмотрена виброзвукоизоляция элементов конструкции кабин от дизель-генераторов - пола, стен, потолка. Уровни звукового давления в октавных полосах частот на рабочем месте в кабине путевых машин должны соответствовать гигиеническим нормативам.

      20. Значения виброускорений на рабочих местах машиниста и его помощника должны соответствовать требованиям приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июня 2005 года N 310 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками вибрации", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правововых актов под N 3781.

      21. При закрытых окнах и дверях на высоте 150 и 1500 мм от пола кабины, внутренних поверхностей ограждений (за исключением металлических и стеклянных деталей) и температуры воздуха кабины на расстоянии 150 мм от стенок на одном и том же уровне по высоте разница температур должна быть не более 5 0 С.

      22. Кабина машиниста должна быть оборудована системой освещения с напряжением переменного тока не выше 42 вольт (далее - В), постоянного тока - не выше 110 В. В кабине машиниста должны быть светильники общего освещения, обеспечивающие номинальную освещенность на уровне пульта управления 25-30 люкс (далее - лк); устройство искусственного освещения в кузове путевых машин должно обеспечивать освещенность на полу проходов не менее 5 лк, а на вертикальной поверхности ограждений оборудования со стороны прохода на уровне 1 метра (далее - метр) от пола - 20-30 лк; источники света в машинном отделении должны иметь рассеиватели или распологаться так, чтобы прямой световой поток ламп не попадал в глаза при обслуживании оборудования.

      23. Кабины должны обеспечиваться надежным резиновым уплотнением стекол и фиксаторами выдвижных окон; наличием с внутренней стороны кабины на лобовых окнах непрозрачных экранов для защиты от солнца по всей ширине окна; оборудованием стеклоочистителей, стеклообогревателей и стеклоомывателей. Сектор очистки и обогрева лобового стекла должен обеспечивать видимость при работе машиниста в положении сидя и стоя. Подвижные элементы стеклоочистителя в отключенном состоянии не должны мешать обзору пути. Снаружи с обеих сторон кабины перед выдвижными окнами должны быть установлены зеркала обратного вида.

      24. При выполнении путевых работ для механизации должны использоваться средства малой механизации - шуруповерты, электрогаечные ключи, рихтовочные домкраты.

      25. Должна быть организована доставка горячей пищи и систематическое обеспечение рабочих питьевой водой.

      26. При высоком удельном весе тяжелых видов работ в процессе ремонта пути, рабочая нагрузка работников ПМС в течение смены должна регламентироваться с учетом температуры наружного воздуха. Загрузка не должна превышать 71 % при температуре наружного воздуха + 18-22 0 С, 65 % - при +30 0 С, 59 % - +35 0 С, 53 % - при +40 0 С, 47 % - при +45 0 С.

      27. Не допускается сочетание на протяжении дня или несколько дней подряд тяжелых и очень тяжелых работ. Работы средней тяжести и легкие должны занимать до 50 % рабочего времени.

      28. Бригады для выполнения наиболее тяжелых немеханизированных работ должны состоять из мужчин.

      29. Работники ПМС должны быть обеспечены зимней и летней спецодеждой и спецобувью, индивидуальными средствами защиты от пыли и шума.

      30. Для исключения спазма сосудов рук при воздействии локальной вибрации, в зимний период должен быть предусмотрен автоматический подогрев рукояток электрошпалоподбоек.

      31. Для предупреждения фотодерматитов в весенне-летний период работники ПМС при работе с деревянными шпалами должны быть обеспечены защитными мазями и пастами, разрешенными к применению на территории Республики Казахстан.

      32. В холодное время года работникам ПМС должны предусматриваться передвижные вагончики, в летнее время - легкие съемные навесы.

      33. ПМС должны иметь постоянный неснижаемый запас продуктов питания, состоящий из мясных и рыбных консервов, жиров, круп, макаронных изделий, сахара и других продуктов, из расчета трехдневного запаса на 60 человек и своевременно пополняться и обновляться до истечения срока их годности.

      34. Для хранения продуктов питания, ПМС должны иметь необходимое холодильное оборудование и кухонно-столовый инвентарь согласно приложению к настоящим санитарным правилам.

      35. Вагон, переоборудованный под столовую должен соответствовать требованиям приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 июня 2004 года N 496 "Санитарно-эпидемиологические требования к вагону-ресторану пассажирского поезда", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2987.

      36. Вагоны для проживания работников ПМС должны соответствовать требованиям приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 июля 2005 года N 358 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации пассажирских вагонов", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3812.

      37. ПМС должны быть обеспечены необходимым набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи при аварийных ситуациях в соответствии с требованиями приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2004 года N 876 "Об утверждении состава аптечки первой помощи для оказания неотложной медицинской помощи населению", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3358.   
      Медикаменты должны своевременно пополняться, не реже одного раза в квартал.

      38. Работники ПМС должны проходить предварительные, при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 марта 2004 года N 243 "Об утверждении вредных производственных факторов, профессий, при которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры и Инструкции по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2780.

Приложение к санитарно-         
эпидемиологическим правилам     
и нормам "Санитарно-            
эпидемиологические требования   
к содержанию и эксплуатации     
путевых машинных станций"

               Перечень оснащения кухонно-столовым инвентарем

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | Единица измерения | коли-   чество | примечание |
| 1 | Чайник | шт. | 4 |  |
| 2 | Бокал или стакан | шт. | 60 |  |
| 3 | Кастрюли разные | шт. | 6 |  |
| 4 | Сковорода | шт. | 5 |  |
| 5 | Тарелка глубокая | шт. | 60 |  |
| 6 | Ложка столовая | шт. | 60 |  |
| 7 | Вилка столовая | шт. | 60 |  |
| 8 | Ложка чайная | шт. | 60 |  |
| 9 | Ложка разливная | шт. | 4 |  |
| 10 | Нож кухонный | шт. | 6 |  |
| 11 | Миска эмалированная | шт. | 60 |  |
| 12 | Шкаф для посуды | шт. | 2 |  |
| 13 | Бытовой холодильник | шт. | 3 |  |
| 14 | Титан электрический | шт. | 1 |  |
| 15 | Бачок кухонный | шт. | 2 |  |
| 16 | Термос объемом 20 л | шт. | 2 |  |
| 17 | Емкости для питьевой воды | шт. | 2 |  |
| 18 | Умывальник | шт. | 2 |  |
| 19 | Плита электрическая   или газовая | шт. | 2-3 |  |
| 20 | Стол кухонный | шт. | 3 |  |
| 21 | Стол откидной | шт. | 10 |  |
| 22 | Стул | шт. | 20 |  |
| 23 | Кружка эмалированная | шт. | 20 |  |
| 24 | Нож консервный | шт. | 2 |  |
| 25 | Разделочная доска |  | 10 |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан