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О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 "Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр"
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 августа 2026 года № 311-н/қ Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 августа 2026 года № 39680
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      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 "Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17131) следующие изменения:

      в Единых правилах по рациональному и комплексному использованию недр, утвержденных указанным приказом:

      в пункте 263-1:

      в абзац первый подпункта 1) вносится изменение в текст на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в абзац первый подпункта 2) вносится изменение в текст на казахском языке, текст на русском языке не меняется;



      приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту разработки и добычи нефти Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
	
      Министр энергетики  


Республики Казахстан 

	
Е. Аккенженов
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      "СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов 
Республики Казахстан
[bookmark: z18]
      "СОГЛАСОВАН"
Министерство промышленности
и строительства Республики Казахстан
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      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
	 
	Приложение к приказу
Министр энергетики
Республики Казахстан
от 20 августа 2026 года
№ 311-н/қ

	 
	Приложение 3
к Единым правилам по
рациональному и комплексному
использованию недр


 Требования к минимальному комплексу исследований скважин при контроле разработки нефтяных и газонефтяных месторождений
	
№ п/п
	
Виды исследований
	
Периодичность
	
Охват действующего фонда скважин
	
Категории скважин

	
І стадия разработки месторождений

	
1
	
Текущая промысловая информация

	
1.1
	
Дебит жидкости/

приемистость
	
1 раз/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные, газонагнетательные,

водозаборные, поглощающие

	
1.2
	
Обводненность продукции
	
1 раз/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные,

механизированные

	
1.3
	
Газовый фактор
	
(Pпластовое>Рнасыщения)

 –

 1 раз/год
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные,

механизированные

	
	
	
(Pпластовоенасыщения)

 –

1 раз/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, механизированные

	
1.4
	
Буферное (Рбуферное) и затрубное (Рзатрубное) устьевые давления
	
1 раз/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водозаборные, поглощающие,

наблюдательные

	
	
	
2 раза/месяц
	
100 %
	
Водонагнетательные, газонагнетательные

	
1.5
	
Забойное давление (Рзабойное)
	
1 раз/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные,

газонагнетательные

	
1.6
	
Пластовое давление (Рпластовое)
	
1 раз/квартал
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные, газонагнетательные,

водозаборные, поглощающие

	
	
Пластовое давление (Рпластовое)
	
6 раз/год
	
100 %
	
Наблюдательные и пьезометрические

	
2
	
Гидродинамические исследования

	
2.1
	
Исследования на установившихся и неустановившиеся режимах фильтрации*
	
1 раз/год
	
100 %
	
Фонтанные, механизированные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, водонагнетательные, газонагнетательные

	
	
	
По необходимости
	
Водозаборные, 

поглощающие, 

наблюдательные на 

водоносный горизонт

	
3
	
Промыслово-геофизические методы*

	
3.1
	
Исследования профиля притока, источников и интервалов обводнения
	
1 раз/год
	
50 %
	
Фонтанные, газлифтные,

газоконденсатные,

механизированные электроцентробежные и штанговые глубинные насосы, водозаборные***, ****

	
	
	
По необходимости
	
Газовые

	
3.2
	
Профиль поглощения

(комплекс идентичен

комплексу по определению

технического состояния)
	
1 раз/год
	
50 %
	
Нагнетательные*****

	
3.3
	
Определение технического состояния скважины
	
По необходимости
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные насосы, штанговые глубинные насосы, нагнетательные и

водозаборные***

	
3.4
	
Контроль положения водонефтяных, газонефтяных и газоводяных контактов и оценка изменения нефтенасыщенности
	
1 раз/год
	
10 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные

электроцентробежные и штанговые глубинные насосы*****

	
	
	
1 раз/год
	
100 %
	
Пьезометрические

	
	
	
1 раз/год
	
100 %
	
Наблюдательные

	
4
	
Физико-химические исследования

	
4.1
	
Отбор глубинных проб******
	
Не менее 1 скважины на залежь
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные

	
4.2
	
Отбор проб на устье
	
По необходимости для целей обустройства
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные,

механизированные

	
	
	
1 раз/год
	
1 проба на куст/

узел закачки
	
Водозаборные, поглощающие

	
4.3
	
Анализ закачиваемой воды
	
1 раз/год
	
100 %
	
Водонагнетательные

	
ІІ стадия разработки месторождений

	
1
	
Текущая промысловая информация

	
1.1
	
Дебит жидкости/

приемистость
	
1 раз/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водозаборные, поглощающие, Водонагнетательные, газонагнетательные

	
1.2
	
Обводненность продукции
	
1 раз/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные,

механизированные

	
1.3
	
Газовый фактор
	
(Pпластовое>Рнасыщения) 

– 

1 раз/год
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, механизированные

	
	
	
(Pпластовоенасыщения) 

– 

1 раз/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, механизированные

	
1.4
	
Буферное (Рбуферное) и затрубное (Рзатрубное) устьевые давления
	
2 раза/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные

	
	
	
1 раз/месяц
	
100 %
	
Водонагнетательные, газонагнетательные, водозаборные, поглощающие,

наблюдательные

	
1.5
	
Забойное давление (Рзабойное)
	
1 раз/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные,

газонагнетательные

	
1.6
	
Пластовое давление (Рпластовое)
	
2 раз/год
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные, газонагнетательные, водозаборные,

поглощающие

	
	
Пластовое давление (Рпластовое)
	
4 раза/год
	
100 %
	
Наблюдательные и пьезометрические

	
2
	
Гидродинамические исследования

	
2.1
	
Исследования на установившихся и неустановившихся режимах фильтрации*
	
1 раз/год
	
20 %
	
Фонтанные, механизированные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, водонагнетательные, газонагнетательные

	
	
	
По необходимости
	
Водозаборные, поглощающие, наблюдательные

наводоносный горизонт

	
3
	
Промыслово-геофизические методы*

	
3.1
	
Исследования профиля притока, источников и интервалов обводнения
	
1 раз/год
	
50 %
	
Фонтанные, газлифтные, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные и штанговые глубинные насосы, водозаборные***, ****

	
	
	
По необходимости
	
Газовые

	
3.2
	
Профиль поглощения (комплекс идентичен комплексу по определению технического состояния)
	
1 раз/год
	
50 %
	
Нагнетательные*****

	
3.3
	
Определение технического состояния скважины
	
По необходимости
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные насосы, штанговые глубинные насосы, нагнетательные и водозаборные***

	
3.4
	
Контроль положения водонефтяных, газонефтяных и газоводяных контактов и оценка изменения нефтенасыщенности
	
1 раз/год
	
10 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные и штанговые глубинные насосы*****

	
	
	
1 раз/год
	
50 %
	
Пьезометрические

	
	
	
1 раз/год
	
100 %
	
Наблюдательные

	
4
	
Физико-химические методы

	
4.1
	
Отбор глубинных проб******
	
1 раз/год
	
3%
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные,

механизированные

	
4.2
	
Отбор проб на устье
	
По необходимости для целей обустройства
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные,

механизированные

	
	
	
1 раз/год
	
1 проба на куст/

узел закачки
	
Водозаборные, поглощающие

	
4.3
	
Анализ закачиваемой воды
	
1 раз/год
	
100 %
	
Водонагнетательные

	
ІІІ-ІV стадия разработки месторождений

	
1
	
Текущая промысловая информация

	
1.1
	
Дебит жидкости/

приемистость
	
1 раз/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водозаборные, поглощающие, Водонагнетательные,

газонагнетательные

	
1.2
	
Обводненность продукции
	
1 раз/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные,

газовые, газоконденсатные, механизированные

	
1.3
	
Газовый фактор
	
(Pпластовое>Рнасыщения)

– 

1 раз/год
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, механизированные

	
	
	
(Pпластовоенасыщения) 

– 

1 раз/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, механизированные

	
1.4
	
Буферное (Рбуферное) и затрубное (Рзатрубное) устьевые давления
	
2 раза/месяц
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные,

	
	
	
1 раз/месяц
	
100 %
	
Механизированные, водонагнетательные, газонагнетательные, водозаборные, поглощающие,

наблюдательные

	
1.5
	
Забойное давление (Рзабойное)
	
1 раз/квартал
	
100 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные,

газонагнетательные

	
1.6
	
Пластовое давление (Рпластовое)
	
1 раз/год
	
50 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные, газонагнетательные, водозаборные,

поглощающие

	
	
Пластовое давление (Рпластовое)
	
4 раза/год
	
100 %
	
Наблюдательные и пьезометрические

	
2
	
Гидродинамические исследования

	
2.1
	
Исследования на установившихся и неустановившихся режимах фильтрации*
	
1 раз/год
	
15 %
	
Фонтанные, механизированные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, водонагнетательные, газонагнетательные

	
	
	
По необходимости
	
Водозаборные, поглощающие, наблюдательные на водоносный горизонт

	
3
	
Промыслово-геофизические методы**

	
3.1
	
Исследования профиля притока, источников и интервалов обводнения
	
1 раз/год
	
3-10 %
	
Фонтанные, газлифтные, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные насосы и штанговые глубинные насосы, водозаборные***, ****

	
	
	
По необходимости
	
Газовые

	
3.2
	
Профиль поглощения (комплекс идентичен комплексу по определению технического состояния)
	
1 раз/год
	
20-50 %
	
Нагнетательные*****

	
3.3
	
Определение технического состояния скважины
	
По необходимости
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные насосы, штанговые глубинные насосы, нагнетательные и водозаборные***

	
3.4
	
Контроль положения водонефтяных, газонефтяных и газоводяных контактов и оценка изменения нефтенасыщенности
	
1 раз/год
	
5 %
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные насосы и штанговые глубинные насосы*******

	
	
	
1 раз/год
	
По необходимости
	
Пьезометрические

	
	
	
1 раз/год
	
	
Наблюдательные

	
4
	
Физико-химические методы

	
4.1
	
Отбор глубинных проб*****
	
1 раз/год
	
1- 2 %
	
Фонтанные, газлифтные,

газовые, газоконденсатные, механизированные

	
4.2
	
Отбор проб на устье
	
По необходимости для целей обустройства
	
Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные

	
	
	
1 раз/год
	
1 проба на куст/

узел закачки
	
Водозаборные, поглощающие

	
4.3
	
Анализ закачиваемой воды (количество взвешенных частиц)
	
1 раз/месяц
	
100 %
	
Водонагнетательные



      Примечание:

      * При проведении гидродинамических исследований скважин не менее 50 % исследований проводятся с определением полного комплекса параметров (пластовое давление, коэффициент продуктивности скважины, скин-фактор). Для целей контроля пластового давления рекомендуется использование скважин всех категорий эксплуатационного фонда. В случае если в скважине невозможно добиться минимум трех различных режимов работы - исследования методом установившихся отборов (исследования на установившихся / квазиустановившихся режимах фильтрации) с построением индикаторной диаграммы не проводятся. При этом общее количество скважин, исследуемых методами гидродинамических исследований с требуемым охватом, должно быть сохранено.

      ** При проведении ремонта или геолого-технологических мероприятий – 1 раз до и 1 раз после.

      *** Проведение комплекса геофизических исследований скважин в водозаборных скважинах проводятся при необходимости.

      **** Охват исследованиями профиля притока с кривой восстановления уровня при необходимости изменяется.

      до 5 %.

      ***** Для месторождений с высоковязкими углеводородами охват нагнетательных скважин, охватываемых исследованиями профиля поглощения, составляет 20% от общего количества действующего водонагнетательного фонда и 30% от паронагнетательного фонда.

      ****** Не менее 3 параллельных проб для подтверждения полученных данных.

      ******* В скважинах, оборудованных штанговыми глубинными и электроцентробежными насосами, исследования по определению профиля притока и текущего насыщения на скважинах действующего фонда выполняются при текущем капитальном ремонте и геолого-технологическое мероприятии. При необходимости проведении исследования текущего насыщения при возврате на выше/нижележащие горизонты.
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