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"Энергия аудитін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 400 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 21 тамыздағы № 415 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 24 тамызда № 39671 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!

      Қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Энергия аудитін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 400 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11729 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Энергия аудитін жүргізу қағидаларында:



      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Энергия аудиті тексерілетін объектінің (объектілердің) маусымдық сипаттамалары ескеріліп жүргізіледі. Бұл ретте осы Қағидалардың 8-тармағында көзделген өлшеу (сынау) кезеңі үйлер, құрылыстар және ғимараттары бар өнеркәсіптік кәсіпорындарға қатысты қыс және жаз кезеңдерінде жүргізіледі.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Дайындық кезеңінде энергия-аудиторлық ұйым энергия аудитін өткізу бағдарламасын (бұдан әрі – Бағдарлама) жұмысты орындау мерзімдері мен жауапты тұлғаларды көрсете отырып жасайды. Бағдарламаға Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2016 жылғы 31 мамырдағы № 455 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13902 болып тіркелген) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметті жүзеге асыруға қажетті ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың тізбесіне сәйкес аспаптық өлшеулер регламенті, ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың өлшеу құралдарын тексеру туралы сертификат қоса беріледі. Энергия-аудиторлық ұйым осы кезеңді орындау шеңберінде жүгінген тұлға ұсынатын, қажетті мәліметтер мен құжаттардың (бастапқы деректердің) (олар бар болған жағдайда) тізбесін, оның ішінде:

      1) бұрынғы энергия аудитінің қорытындысы бойынша әзірленген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және оның орындалу нәтижелерін (энергия аудитін қайта өткізген жағдайда);

      2) энергия аудитінің алдындағы кезекті бес жыл ішінде энергетикалық ресурстарды және суды өндіру, шығару, тұтыну, беру көлемдерін табиғи және ақшалай мәнде; өнім өндіруге арналған энергетикалық ресурстарды тұтыну нормативтері;

      3) негізгі үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың құрамы және олардың сипаттамаларын (объектінің мақсаты және оның құрамдас бөлігі (қосымша құрылыс), инженерлік жүйелер, энергия тиімділігі сыныбы, салыну күні, үйдің қабаттылығы, қабырғалар және шатырлар материалы, әйнектеу ауданы және әйнектеу түрі, текше метрлігі, жалпы аумағы);

      4) энергиямен жабдықтау көздері және энергия тасығыштардың параметрлері туралы мәліметтерді;

      5) өнім бірлігін өндіруге нақты энергия тұтыну (энергия ресурстарының түрлері бойынша) және (немесе) үйлер, құрылыстар, ғимараттар ауданының бірлігіне немесе жылынатын көлеміне шаққанда жылытуға кеткен энергетикалық ресурстар шығысын;

      6) энергетикалық және технологиялық жабдықтар, оның нормативтік (номиналды) және нақты қызмет ету мерзімі туралы мәліметтер;

      7) энергия тұтынатын электр құрылғының энергия тиімділігі сыныбын;

      8) энергетикалық ресурстарды есепке алу және тұтынуды бақылау аспаптарының болуы, оның ішінде деректерді қашықтықтан беретін аспаптардың және автоматтандырылған есепке алу жүйелерінің болуы туралы мәліметтер;

      9) электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, желдету, суықпен жабдықтау, сумен жабдықтау, ауамен жабдықтау, кәріз, газбен жабдықтау жүйелері туралы мәліметтер;

      10) жүгінген тұлға қызметкерлерінің сандық құрамының ұлғаюын немесе азаюын;

      11) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша алдыңғы қорытындының көшірмесі;

      12) энергия менеджменті жүйесінің жұмысын ұйымдастыру туралы мәліметтерді қалыптастырады (бар болса);

      13) өндірісті және процестерді автоматтандыру жүйелерінің болуы туралы мәліметтер (өндіріс немесе процесс түрі және қолданылатын автоматтандыру жүйесі), олардың сипаттамалары;

      14) электр желілеріндегі қуат коэффициентінің нақты мәндері Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 393 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11108 болып тіркелген) қуат коэффициентінің нормативтік мәндеріне сәйкес;

      15) тиісті салалардағы табиғи монополия субъектісін желілерге қосу үшін қажетті техникалық шарттар;

      16) объектінің номиналды белгіленген қуаты туралы мәліметтер.

      Мәліметтер мен құжаттарды ұсыну мерзімдері Бағдарламада көрсетілуге тиіс. Мәліметтер Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің № 387 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11728 болып тіркелген) Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес Мемлекеттік энергетикалық тізілімге енгізілетін ақпаратпен бірдей болуы тиіс. Дайындық кезеңінің нәтижесі өтініш білдірген тұлғамен келісілген және энергоаудиторлық ұйым бекіткен Бағдарлама, сондай-ақ тиісті қабылдау-тапсыру актісімен рәсімделген мәліметтер мен құжаттардың тізбесі болып табылады".;



      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Энергия аудитінің нәтижелері бойынша энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытынды жасалады.

      Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытынды осы Қағидаларға сәйкес ресімделеді, энергия аудитін жүзеге асыратын заңды тұлғаның фирмалық бланкісінде беріледі (бар болса), оның басшысы бекітеді, энергия аудиторлық ұйымның қолымен және мөрімен (бар болса), сондай-ақ энергия аудиторларының қолымен расталады. Қорытындыда қамтылған мәліметтер энергоаудиторлық ұйыммен осы Қағидаларда белгіленген нысандар мен тәртіпке сәйкес Бірыңғай ақпараттық жүйеге енгізілуге жатады.

      Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытындыға өтініш білдірген тұлғаның тарапынан қарсылықтар бар болған жағдайда, энергия аудиторлық ұйым шартта көрсетілген мерзімде жазбаша түрде толық түсініктеме береді".;



      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру қорытындысы негізгі үш бөліктен тұрады:

      1) жүгінген тұлға, энергия-аудиторлық ұйым деректері, жасалған шарттың нөмірі және энергия аудиті объектісі (өндірістік қызметтің сипаттамасы және технологиялық процестің сипаттауы) көрсетілетін кіріспе бөлік, сондай-ақ диспетчерлік және технологиялық басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің болуы туралы мәліметтер);

      2) негізгі бөлім, онда:

      энергетикалық ресурстарды тұтыну бойынша, өнім бірлігіне шаққандағы энергетикалық ресурстардың үлестік шығындарын есебімен анықтау бойынша, электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, ауамен жабдықтау, сумен жабдықтау жүйелері бойынша, үйлер, құрылыстар және ғимараттар бойынша талдау жүргізілетін негізгі бөлігі;

      энергия тиімділігі бойынша белгіленген нысаналы индикаторларға және энергия тұтыну нормативтеріне (бар болған жағдайда) сәйкестік, электр желілеріндегі қуат коэффициентінің нормативтік және нақты мәндерін салыстыру;

      өлшеу кезеңінде жүргізілген талдаулар мен өлшеулердің (сынақтардың) нәтижелері, тексеру мерзімі көрсетілген пайдаланылған өлшеу жабдықтарының тізбесі.

      3) ұсынымдар мен тұжырымдарды қамтитын қорытынды бөлік. Ұсынымдарда:

      өнім бірлігіне шаққандағы энергетикалық ресурстар мен суды тұтынудың азайғаны және (немесе) үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың ауданына шаққандағы жылытуға жұмсалатын энергетикалық ресурстардың азайғанын ескере отырып, объектінің энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар;

      қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен айқындалатын парниктік газдар шығарындыларын азайту әлеуеті;

      объектіде жаңартылатын және баламалы энергия көздерін қолдану мүмкіндігін бағалау;

      өтініш білдірген тұлғаның қызметіне қолдануға болатын халықаралық тәжірибе;

      ұсынылатын іс-шаралардың техникалық-экономикалық есебі мен негіздемесі, оларды орындау мерзімдерін көрсете отырып;

      алдыңғы энергоаудит қорытындылары бойынша әзірленген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу нәтижелері (қайта энергоаудит жүргізілген жағдайда).

      Осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес жүгінген тұлғаның энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметінің жалпы бағалануы, объектінің энергия үнемдеуінің заттай, пайыздық және ақшалай көріністегі ықтимал әлеуеті келтіріледі. Бұл ретте ұсынылған іс-шаралар ұсынымдалған (әлеуетті ықтимал) және экономикалық орынды (жобаның бесінші жылында келтірілген құны оң болып табылады, ал ішкі пайдалылық нормасы екі және одан да көп пайызға қолданылатын дисконттау мөлшерлемесінен жоғары) болып бөлінуі тиіс".;



      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

      "15. Экономикалық мақсатты іс-шараларды әзірлеу кезінде жинақтап қорыту, үлгілік бағалау немесе үнемдеудің шартты пайыздарын қолдануға жол берілмейді. Энергия үнемдеу бойынша іс-шаралардың техникалық негіздемесі сарапшылардың субъективті бағалауларын ең төменгі қолданумен іс жүзіндегі деректерге негіздей отырып өлшем бірліктердің заттай мөлшерімен жасалуы тиіс.

      Инвестициялық есептер үшін барлық бастапқы деректер техникалық есеппен расталуы, анықтамалық құжаттамалар (дереккөзге сілтеме бере отырып) бойынша қабылдануы және тікелей өлшеу жүргізу жолымен алынуы тиіс.

      Энергия үнемдеу және ұтымды пайдалану жөніндегі ұсынымдар қызметкерлер жұмыстарының қауіпсіздігі мен жайлылығының деңгейін, өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін төмендетпеуі тиіс, ол әрбір нақты іс-шараның іске асырылуымен байланысты ықтимал қауіптердің бағалауын жүргізумен расталуы тиіс.

      Негізгі немесе көмекші жабдықты ауыстырумен байланысты энергия үнемдеу бойынша іс-шаралардың техникалық-экономикалық есебі энергия аудитін жүргізу сәтіндегі өзекті күні көрсетілген, кем дегенде екі әлеуетті берушілер ресми берілген коммерциялық ұсыныстардың және жабдықтың кепілдік техникалық деректерінің негізінде орындалуы тиіс, 

      Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралардың техникалық-экономикалық есебі халықаралық тәжірибеге (келтірілген таза құн, кірістің ішкі нормасы, өтелу мерзімі) сәйкес нақты экономикалық көрсеткіштерін көрсетуі тиіс".;



      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Энергия аудитін жүргізу қорытындылар бойынша Заңның 5-бабы 13-7) тармағына сәйкес бекітілген нысанға сәйкес үйлер, құрылыстар мен ғимараттарды энергия тиімділігі бойынша таңбалау белгіленеді және энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытындысында көрсетіледі".;



      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "18. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытынды екі данада ресімделеді: бір данасы жүгінген тұлғаға беріледі, екіншісі энергия-аудиторлық ұйымда сақталады.

      Бір заңды тұлғаға тиесілі бірнеше объекті бойынша энергоаудит жүргізілген жағдайда энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі бірыңғай қорытынды жасалады, онда жинақталған көрсеткіштер мен іс-шаралардың жиынтық жоспары қамтылады. Қағаз түріндегі қорытындыны беру оның электрондық тіркелуімен және есепті деректерді Бірыңғай ақпараттық жүйеге жүктеумен қатар жүргізіледі".;



      20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "20. Дайындық кезеңінде дара кәсіпкер болып табылатын энергия аудиторлық ұйым немесе энергия аудиторы жұмыстарды орындау мерзімдерін және жауапты тұлғаларды көрсете отырып, экспресс-энергия аудитін жүргізу бағдарламасын (бұдан әрі – Бағдарлама) жасайды.

      Энергия аудиторлық ұйым немесе дара кәсіпкер болып табылатын энергия аудиторы осы кезеңді орындау шеңберінде өтініш білдірген тұлға ұсынатын (бар болса) қажетті мәліметтер мен құжаттардың (бастапқы деректердің) тізбесін, оның ішінде:

      1) бұрынғы энергия аудитінің қорытындысы бойынша әзірленген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және оның орындалу нәтижелерін (энергия аудитін қайта өткізген жағдайда);

      2) жүргізілетін экспресс-энергия аудитінің алдындағы кезекті бес жыл ішінде энергетикалық ресурстарды және суды өндіру, шығару, тұтыну, беру көлемдерін; табиғи және ақшалай мәнде; өнім өндіруге арналған энергетикалық ресурстарды тұтыну нормативтері;

      3) негізгі ғимараттардың, құрылыстардың, құрылысжайлардың құрамы және олардың сипаттамаларын (объектінің мақсаты және оның құрамдас бөліктері (қосымша құрылыс), инженерлік жүйелер, энергия тиімділігі сыныбы, салынған күні, ғимараттың қабаттылығы, қабырғалар мен шатырлардың материалы, шынылау алаңы және шынылау түрі, кубатура, жалпы алаңы);

      4) энергиямен жабдықтау көздері және энергия тасымалдағыштардың параметрлері туралы мәліметтерді;

      5) электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, желдету, суықпен жабдықтау, сумен жабдықтау, ауамен жабдықтау, кәріз, газбен жабдықтау жүйелері туралы мәліметтерді;

      6) сандық құрамы, өтініш білдірген тұлға қызметкерлерінің сандық құрамын, сандық құрамының ұлғаюын немесе азаюын;

      7) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі алдыңғы қорытындының көшірмесін;

      8) отын-энергетикалық ресурстарды тұтынатын объектілер туралы жалпы мәліметтерді (бұдан әрі – ОЭР), қысқаша тарихи анықтамасын;

      9) өнім өндірісінің номенклатурасы мен көлемін;

      10) ОЭР тұтынатын объектілердің жұмыс режимдерін, ОЭР тұтынуға шектеулерді;

      11) ОЭР тұтынуды есепке алу және бақылау жүйелерінің сипаттамаларын және суды, оның ішінде деректерді қашықтан беру функциясы бар аспаптардың және автоматтандырылған есепке алу жүйелерінің болуы;

      12) ОЭР тұтынатын объектілерде энергия менеджменті жүйесінің жұмысын ұйымдастыру туралы мәліметтерді;

      13) Экспресс-энергия аудитінің алдындағы кезекті бес жыл ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 387 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11728 болып тіркелген) Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес, мемлекеттік энергетикалық тізілімге енгізілетін ақпаратты қалыптастырады;

      14) өндіріс пен процестерді автоматтандыру жүйелерінің болуы туралы мәліметтер (өндіріс немесе процесс түрі және қолданылатын автоматтандыру жүйесі), олардың сипаттамалары;

      15) объектінің номиналдық белгіленген қуаты туралы мәліметтер".;



      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Экспресс-энергия аудитінің нәтижелері бойынша энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытынды жасалады.

      Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытынды осы Қағидаларға сәйкес ресімделеді, энергия аудитін жүзеге асырған тұлғаның фирмалық бланкісінде беріледі (бар болса), оның басшысы немесе дара кәсіпкер бекітеді, энергия аудиторлық ұйымның немесе дара кәсіпкер болып табылатын энергия аудиторының қолымен және мөрімен (бар болса), сондай-ақ аудиторларының қолымен расталады. Қорытындыда қамтылған мәліметтер энергоаудиторлық ұйыммен осы Қағидаларда белгіленген нысандар мен тәртіпке сәйкес Бірыңғай ақпараттық жүйеге енгізілуге жатады.

      Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытындыға өтініш білдірген тұлғаның тарапынан қарсылықтар бар болған жағдайда, энергия аудиторлық ұйым немесе дара кәсіпкер болып табылатын энергия аудиторы шартта көрсетілген мерзімде жазбаша түрде толық түсініктеме береді".;



      29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "29. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытындысы екі данада ресімделеді: бір данасы өтініш білдірген тұлғаға беріледі, екіншісі энергия-аудиторлық ұйымда немесе дара кәсіпкер болып табылатын энергия аудиторында сақталады. Бір заңды тұлғаға тиесілі бірнеше объекті бойынша энергоаудит жүргізілген жағдайда энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі бірыңғай қорытынды жасалады, онда жинақталған көрсеткіштер мен іс-шаралардың жиынтық жоспары қамтылады. Қағаз түріндегі қорытындыны беру оның электрондық тіркелуімен және есепті деректерді Бірыңғай ақпараттық жүйеге жүктеумен қатар жүзеге асырылады".;

      Қағидаларға 1-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

      2. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Өнеркәсіп комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
	
      Қазақстан Республикасының 

Өнеркәсіп және құрылыс министрі 

	
Е. Нагаспаев
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	Қазақстан Республикасының
Өнеркәсіп және құрылыс 
министрі
2026 жылғы 21 тамыздағы
№ 415 бұйрығына
қосымша

	 
	Энергия аудитін
жүргізу қағидаларына
1-қосымша


 Өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін есептік ақпарат
 1. Жалпы мәліметтер
	
Р/с

№
	
Атауы
	
Өлшем бірлігі
	
Базалық жыл *
	
Ескертпе

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5

	
1
	
Өнім (көрсетілетін қызмет, жұмыс) өндірісінің көлемі
	
мың тг
	

	


	
2
	
Заттай көріністегі өнім өндіру:
	

	

	


	
	
1) негізгі өнім
	
млн м3
	

	


	
	
2) қосымша өнім
	

	

	


	
3
	
Энергия ресурстарын тұтыну
	
т.у. т.
	

	


	
	
	
мың тг1)
	

	


	
4
	
Өнім өндірудің энергия сыйымдылығы 2)
	
т.у. т.
	

	


	
	
	
мың тг
	
	

	
5
	
Өндірілген өнім құнындағы энергия ресурстары үшін ақы төлеу үлесі3)
	
%
	

	


	
6
	
Орташа тізімдік сан
	
адам
	

	


	
	
1) өнеркәсіптік-өндірістік персонал
	
адам
	

	




      1) отын-энергетикалық ресурстың (ОЭР) құны ұсынылған шоттар бойынша айқындалады.

      2) мынадай формула бойынша айқындалады:



[image: ]




      3) мынадай формула бойынша айқындалады:



[image: ]




      * Базалық жыл - ағымдағы жылдың алдындағы күнтізбелік жыл. Ағымдағы жыл-энергия аудиті бойынша шарт жасасқан жыл.

      2. Энергия тасымалдаушылардың жалпы тұтынуы
	
р/с

№
	
Энергия тасымалдаушының атауы
	
Өлшем бірлігі
	
Жылына тұтынылған саны
	
Коммерциялық есеп
	
Ескертпе

	
	
	
	
	
Құрылғы түрі (марка)
	
Саны
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	
1
	
ҚНжЕ Газ, оның ішінде
	
т у.т.
	

	

	

	


	
	
Қазандық-пеш отыны
	
	

	

	

	


	
	
1) газ тәрізді отын
	
	

	

	

	


	
	
2) қатты отын
	
	

	

	

	
-

	
	
3) сұйық отын
	
	

	

	

	
-

	
	
4) отынның баламалы (жергілікті) түрлері
	
	

	

	

	
-

	
	
5) шартты отынға ауыстыру коэффициенттері
	
	

	

	

	


	
2
	
Электроэнергия
	
МВт*ч
	

	

	

	


	
3
	
Жылу энергия
	
Гкал
	

	

	

	


	
	
1) Қысым
	
МПа
	

	

	

	


	
	
2) тікелей және кері су температурасы
	
С
	

	

	

	


	
	
3) будың қызып кету температурасы
	
С
	

	

	

	


	
	
4) будың құрғақтық дәрежесі
	
%
	

	

	

	


	
4
	
Сығылған ауа
	
мың м3
	

	

	

	


	
	
1) Қысым
	
МПа
	

	

	

	


	
5
	
Мотор отыны
	

	

	

	

	


	
	
1) бензин
	
мың л
	

	

	

	


	
	
2) сұйытылған газ
	
т
	

	

	

	


	
	
3) Дизель отыны
	
мың л
	

	

	

	


	
	
4) керосин
	
мың л
	

	

	

	




      3. Трансформаторлық қосалқы станциялар туралы мәліметтер (бар болса толтырылады)
	
р/с №
	
Өндіріс, цех, қосалқы станция нөмірі
	
Пайдалануға берілген жылы
	
Трансформа-тор түрі
	
Трансформа-торлар саны
	
КВА қосалқы станциясының жиынтық қуаты
	
КВ кернеуі жоғары / төмен
	
Ескертпе

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	

	

	

	

	

	

	

	




      4. Пайдалану бағыттары бойынша электр энергиясын тұтынушылардың белгіленген қуаты
	
р/с

№
	
Электр энергиясын пайдалану бағыты
	
Электр қозғалтқыштарының саны мен жиынтық қуаты, кВт

(цехтарда, учаскелерде, өндірістерде және т. б.)
	
Ескертпе

	
	
	
Цех №...
	
Цех №...
	
Цех №...
	

	
	
	
Саны
	
Қуат
	
Саны
	
Қуат
	
Саны
	
Қуат
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9

	
1
	
Технологиялық жабдық, оның ішінде нақты кәсіпорында пайдаланылатын электр тұтыну жабдығының топтары (мысалы, тетіктердің электр жетектері, электр термиялық жабдық, кептіргіштер және басқалар) санамаланады.
	

	

	

	

	

	

	


	
2
	
Сораптар
	

	

	

	

	

	

	


	
3
	
Желдету жабдығы
	

	

	

	

	

	

	


	
4
	
Көтергіш-көлік жабдығы
	

	

	

	

	

	

	


	
5
	
Компрессорлар
	

	

	

	

	

	

	


	
6
	
Дәнекерлеу жабдықтары
	

	

	

	

	

	

	


	
7
	
Тоңазытқыш жабдықтар
	

	

	

	

	

	

	


	
8
	
Жарықтандыру
	

	

	

	

	

	

	


	
9
	
Басқалары, оның ішінде тұрмыстық техника
	

	

	

	

	

	

	


	
Барлығы
	

	

	

	

	

	

	




      5. Компрессорлық жабдық туралы мәліметтер (бар болса толтырылады)
	
р/с №
	
Цех, учаске, өндіріс, компрессор түрі
	
Пайдалануға берілген жылы
	
Саны
	
Өнімділігі, м3 / мин
	
Қысым, МПа
	
Электржетектің қуаты, кВт
	
Журнал бойынша компрессордың бір жылдағы жұмыс уақыты

сағ.
	
Электр энергиясының есептік орташа жылдық шығысы, Мвтс
	
Электр энергиясының меншікті шығыны нақты / норма*, кВтс / 1000 м3
	
Салқындату жүйесі (айналым, су құбыры және т. б.)
	
Ескертпе

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11
	
12

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      * Нормативтік (паспорттық) деректер болмаған жағдайда мынадай формула бойынша есептеледі: (7х1000 бағанның мәні) / (5х60 бағанның мәні)

      6. Тоңазытқыш жабдығының сипаттамасы (бар болса толтырылады)

      Жылу шығару құрылғысының түрі _____________________
	
р/с №
	
Көз агрегатының түрі
	
Пайдалануға берілген жылы
	
Пайдалануға берілген жылы

Суықтың қуаты Гкал / сағ
	
Тоңазытқыш камерасындағы Температура оС
	
Орнатылған қуаты, кВт
	
Электр энергиясының меншікті шығыны, нақты / кВтч / Гкал нормасы
	
Жұмыс режимі, жазда/ қыста сағ/тәул.
	
Конденсатордан жылу шығару жүйесі
	
Ескертпе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Жазда/ қыста салқындатқыштың шығыны т / сағ
	
Жазда / қыста салқындату … оС
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      7. Жылу электр станциясының (ЖЭС) негізгі жабдығының құрамы мен жұмысы туралы мәліметтер (бар болса толтырылады)

      Отын:

      негізгі ___________

      резервтік ___________
	
р/с№
	
ЖЭС пайдалануға берілген жылы
	
ЖЭС-тің белгіленген/ қолда бар электр қуаты, МВт
	
ЖЭС орнатылған/ қолда бар жылу қуаты, Гкал / сағ.
	
Турбоагрегат түрі
	
Турбоагрегаттар саны
	
Турбоагрегаттың пайдалы әсер коэффициенті (пәк), %
	
Турбоагрегатты жылдық пайдалану, жобалық / нақты, сағ.
	
Белгіленген қуатты пайдалану тиімділігінің коэффициенті, Рфакт / РСТ
	
Электр энергиясын өндіруге жұмсалатын отынның үлестік шығысы,

г ш. т./(кВт сағ)
	
Ескертпе

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      8. 20__жылғы электр энергиясын тұтыну теңгерімі/базалық жылдағы электр энергиясының теңгерімі

      МВт * сағ (5 - баған-пайызбен).
	
р/с

№
	
Кіріс / шығыс баптары
	
Жалпы тұтыну
	
Оның ішінде нормативтік ысыраптарды ескере отырып, есептік-нормативтік тұтыну
	
Ескертпе

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6

	
I
	
Келу
	

	

	

	


	
1
	
Үшінші тарап көзі (есептегіштер бойынша)
	

	

	

	


	
2
	
Меншікті ЖЭС
	

	

	

	


	
II
	
Шығыны*
	

	

	

	


	
1
	
Технологиялық жабдық,

оның ішінде:
	

	

	

	


	

	
1) Электр жетегі, Электр термиялық жабдық
	

	

	

	


	

	
2) кептіргіштер
	

	

	

	


	

	
3) басқалары
	

	

	

	


	
2
	
Сорғыштар
	

	

	

	


	
3
	
Желдету жабдығы
	

	

	

	


	
4
	
Көтергіш-көлік жабдығы
	

	

	

	


	
5
	
Компрессорлар
	

	

	

	


	
6
	
Дәнекерлеу жабдықтары
	

	

	

	


	
7
	
Тоңазытқыш жабдықтар
	

	

	

	


	
8
	
Жарықтандыру
	

	

	

	


	
9
	
Өзгелері, оның ішінде тұрмыстық техника
	

	

	

	


	
Барлығы: өндірістік шығыс
	

	

	

	


	
10
	
Субабоненттер
	

	

	

	


	
11
	
Эксплуатациялық-еріксіз шығындар:
	

	

	

	


	

	
1) желілерде, жиынтық
	

	

	

	


	

	
2) трансформаторларда
	

	

	

	


	

	
3) өлшеу кешеніне
	

	

	

	


	
12
	
Ұтымсыз шығындар
	

	

	

	


	
Барлығы: жиынтық шығын
	

	

	

	




      * Электр энергиясын зауытішілік есепке алу болған кезде "Шығыс" бабында 2-баған да толтырылады.

      9. Қазандықтың құрамы және жұмысы туралы мәліметтер (бар болса толтырылады)

      Отын:

      негізгі ____________

      резервтік ____________
	
р/с№
	
Қазандық агрегатының түрі
	
Пайдалануға берілген жылы
	
Саны
	
Өнімділік, жобалық / нақты, т / с, Гкал / с
	
Жұмыс/ нақты қысым, МПа
	
Соңғы сынақтар деректері бойынша "брутто" пәк, %
	
Паспорт бойынша пәк %
	
Жылу өндіруге жұмсалатын отынның нақты/ Нормативтік үлестік шығысы, кг ш. т. / Гкал
	
Коммерциялық есеп бойынша отынның жылдық шығысы, мың т. у. т.
	
Аспапты есепке алу бойынша жылдық жылу өндіру, Гкал
	
Ескертпе

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11
	
12

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      10. Жылу энергиясын (бу, ыстық су) пайдаланатын технологиялық жабдықтың сипаттамасы
	
р/с№
	
Нысаналы пайдалану бағыты
	
Агрегаттың атауы, іске қосылған жылы, энергия тасымалдаушының типі, маркасы, түрі
	
Өнім бойынша агрегаттың өнімділігі (паспорттық) ,

... / сағ
	
Саны
	
Кіріс/шығыс жұмыс параметрлері
	
Өнім бірлігіне шаққандағы жылу энергиясының меншікті шығыны, Гкал/…
	
Паспорт бойынша пәк, %
	
Конденсат-бұрғыштар: түрі, саны
	
Жылу ылғалдандыру құрылғыларының болуы, конденсат температурасы, оС
	
Ескертпе (конденсат ластануының сипаттамасы)

	
	
	
	
	
	
Жұмыс қысымы, МПа
	
Жұмыс температурасы,оС
	
	
	
	
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11
	
12

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      11. 20__жылы жылу энергиясын есептік-нормативтік тұтыну

      Гкал/жыл
	
р/с

№
	
Объектінің атауы (цех, учаске және т. б.), жылу тасығыш
	
Технологиялық жабдық
	
Орташа жылдық температураның, оС және жылыту кезеңінің ұзақтығының нақты мәндерінде, тәулік.
	
Ескертпе

	
	
(пар, ыстық су)
	
	
Жылу
	
Ағынды желдету
	
Ыстық су
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	
1
	
Өндірістік үй-жайлар
	

	

	

	

	


	
	
1)
	

	

	

	

	


	
	
2)
	

	

	

	

	


	
	
Жиыны: өндірістік үй-жайлар бойынша
	

	

	

	

	


	
2
	
Жалпы өндірістік қызметтер мен үй-жайлар
	

	

	

	

	


	
	
1)
	

	

	

	

	


	
	
2)
	

	

	

	

	


	
	
Жиыны: жалпы өндірістік қызметтер бойынша
	

	

	

	

	


	
Барлығы
	

	

	

	

	




      12. 20__жылы жылу энергиясын тұтыну теңгерімі

      Гкал (бағаны 8, 10 — пайызда)
	
р/с №
	
Кіріс/шығыс баптары
	
Сипаттамалары, параметрлері
	
Жалпы тұтыну
	
Нормативтік ысыраптарды ескере отырып, есептік-нормативтік тұтыну
	
Шығындар: пайдалану-еріксіз (нормативтік)/ нақты
	
Конденсатты қайтару
	
Ескертпе

	
	
	
Жылу тасымалдағыш
	
Қысым, Р МПа
	
Температура, оС*
	
	
	
	
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11

	
I
	
Келу:
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
1
	
Меншікті қазандық (ЖЭО)
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
2
	
Үшінші тарап көзі
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	
Барлығы, келу
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
II
	
Шығыны
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
1
	
Технологиялық шығындар
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
1) оның ішінде бу, оның ішінде түйіспелі (өткір) тәсілмен
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
2) ыстық су
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
2
	
Жылыту және желдету, оның ішінде ауа калориферлері
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
3
	
Ыстық сумен қамтамасыз ету
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
4
	
Үшінші тарап тұтынушылары
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
5
	
Жиынтық желілік ысыраптар (нормаланатын)
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Жиыны: өндірістік шығын
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
6
	
Субабоненттер
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
7
	
Жылыту, желдету, ыстық сумен жабдықтау жүйелеріндегі ұтымсыз технологиялық шығындар
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Жиыны: жиынтық шығыс
	

	

	

	

	

	

	

	




      * Салқындатқышта "ыстық су" тікелей және кері судың температурасын көрсетеді.

      13. Отын пайдаланатын агрегаттардың сипаттамасы (бар болса толтырылады)
	
р/с №
	
Мақсаты, пайдалану бағыты
	
Агрегаттың атауы, типі, маркасы, тән мөлшері, пайдалануға берілген жылы
	
Саны
	
Өнім бойынша агрегаттың (паспорттық) өнімділігі, ... / сағ
	
Өнім бірлігіне шаққандағы отынның үлестік шығыны, кг. ш. т./…
	
Жылу ылғалдандыру жабдығының атауы және қысқаша сипаттамасы, шығатын газдардың температурасы оС
	
Ескертпе

	
	
	
	
	
	
Іс жүзінде 20 ...
	
Шығыстардың нормативі
	
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      14. 20__жылы қазандық-пеш отынын тұтыну теңгерімі (бар болса толтырылады)

      (тұтыну ш.о.т.)
	
р/с

№
	
Кіріс/шығыс баптары
	
Энергияны жалпы тұтыну
	
Оның ішінде
	
Пайдалы қызмет коэффициенті
	
Ескертпе

	
	
	
	
Нормативтік ысыраптарды ескере отырып, есептік-нормативтік тұтыну
	
Энергия шығындары: эксплуатациялық-еріксіз / нақты
	
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	
I
	
Келу
	

	

	

	

	


	
Келу жиыны
	

	

	

	

	


	
II
	
Шығын
	

	

	

	

	


	
1
	
Технологиялық пайдалану, оның ішінде:
	

	

	

	

	


	
	
1) отынмен пайдаланбау (шикізат түрінде)
	

	

	

	

	


	
	
2) жылыту
	

	

	

	

	


	
	
3) кептіру
	

	

	

	

	


	
	
4) күйдіру (балқыту, күйдіру)
	

	

	

	

	


	
2
	
Жылу энергиясын өндіруге:
	

	

	

	

	


	
	
1) қазандықта
	

	

	

	

	


	
	
2) меншікті ЖЭС-те (электр энергиясын өндіруді қоса алғанда))
	

	

	

	

	


	
3
	
Өзге де:
	

	

	

	

	


	
	
1) ….
	

	

	

	

	


	
	
2) ….
	

	

	

	

	


	
Жиыны: жиынтық шығыс
	

	

	

	

	




      15. Көлік құралдарының мотор отындарын пайдалану сипаттамасы (бар болса толтырылады)
	
р/с№
	
Көлік құралының атауы, (маркасы), түрі, шығарылған жылы
	
Көлік құралдарының саны
	
Жүк көтерімділігі, т. (жолаушылар сыйымдылығы, адам)
	
Пайдаланылған отын түрі
	
Паспорттық деректер бойынша отынның үлестік шығысы л/(100 км); л/(т•км)
	
Ағымдағы жылдың жылдық көрсеткіштері
	
Жұмсалған отын мөлшері, л.
	
Отын шығынын өлшеу әдісі
	
Отынның меншікті шығыны, л / (т•км)

	
	
	
	
	
	
	
Жүгіріс, км
	
Жүк тасымалдау көлемі, т. км
	
	
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      Кестенің жалғасы
	
Алынған отын мөлшері, л.
	
тын шығындары
	
Ескертпе

	
12
	
13
	
14

	

	

	




      16. Мотор отындарын тұтыну теңгерімі (бар болса толтырылады)
	
р/с

№
	
Мақалалар кіріс/шығысының
	
Жалпы тұтыну, л.
	
Есептік-нормативтік тұтыну, л
	
Шығындар, л.
	
Нақты үлестік Шығыс, л / (т•км)
	
Ескертпе

	
	
	
	
	
шарасыз
	
нақты
	
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	
Келу
	
Кіріс
	

	

	

	

	

	


	
1
	
Бензин
	

	

	

	

	

	


	
2
	
Дизель отын
	

	

	

	

	

	


	
3
	
Басқа отын (отын түрі)
	

	

	

	

	

	


	
Келу жиыны:
	

	

	

	

	

	


	
II
	
Шығын
	

	

	

	

	

	


	
1
	
Жүктерді тасымалдау
	

	

	

	

	

	


	
1.1
	
Бензин
	

	

	

	

	

	


	
1.2
	
Дизель отыны
	

	

	

	

	

	


	
1.3
	
Басқа отын (отын түрі)
	

	

	

	

	

	


	
2
	
Адамдарды тасымалдау
	

	

	

	

	

	


	
2.1
	
Бензин
	

	

	

	

	

	


	
2.2
	
Дизель отыны
	

	

	

	

	

	


	
2.3
	
Басқа отын (отын түрі)
	

	

	

	

	

	


	
3
	
Энергия өндіру
	

	

	

	

	

	


	
3.1
	
Бензин
	

	

	

	

	

	


	
3.2
	
Дизель отыны
	

	

	

	

	

	


	
3.3
	
Басқа отын (отын түрі)
	

	

	

	

	

	


	
4
	
Арнайы техника
	

	

	

	

	

	


	
4.1
	
Бензин
	

	

	

	

	

	


	
4.2
	
Дизель отыны
	

	

	

	

	

	


	
4.3
	
Басқа отын (отын түрі)
	

	

	

	

	

	


	
5
	
Басқа пайдалану
	

	

	

	

	

	


	
5.1
	
Бензин
	

	

	

	

	

	


	
5.2
	
Дизель отыны
	

	

	

	

	

	


	
5.3
	
Басқа пайдалану
	

	

	

	

	

	


	
Шығын жиыны
	

	

	

	

	

	


	

	
Бензин жиыны
	

	

	

	

	

	


	

	
Дизель жиыны
	

	

	

	

	

	


	

	
Басқа отын (отын түрі) жиыны
	

	

	

	

	

	




      17. Қайталама энергия ресурстарын (ВЭР), баламалы (жергілікті) отынды және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану туралы мәліметтер (бар болса толтырылады)
	
р/с

№
	
Сипаттаманың атауы
	
Өлшем бірлігі
	
Сипаттаманың мәні
	
Ескертпе

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5

	
1
	
Қайталама (жылу) ВЭР
	

	

	


	
	
1) ВЭР сипаттамасы
	

	

	


	
	
Фазалық күй
	

	

	


	
	
Шығын
	
м3/с
	

	


	
	
Қысым
	
МПа
	

	


	
	
Температура
	
С
	

	


	
	
Сипаттамалық ластағыштар, олардың концентрациясы
	
%
	

	


	
	
2) ШЭР жылдық шығысы
	
Гкал
	

	


	
	
3) жылдық нақты пайдалану
	
Гкал
	

	


	
2
	
ТЭР баламалы (жергілікті) және жаңартылатын түрлері
	

	

	


	
	
1) атауы (түрі)
	

	

	


	
	
2) негізгі сипаттамаларыики
	

	

	


	
	
Жылу өндіру қабілеттілігі
	
ккал/кг
	

	


	
	
Қондырғының жылдық өндірісі
	
с.
	

	


	
	
3) Энергетикалық қондырғының қуаты
	
Гкал/ч (кВт)
	

	


	
	
4) энергия қондырғысының пәк
	
%
	

	


	
	
5) жылдық нақты энергия шығысы
	
Гкал (МВтч)
	

	




      18. Өндірілетін өнімге шаққандағы отын-энергетикалық ресурстың үлестік шығыны
	
р/с

№
	
Энергия тасығыштардың түрлері және өнімнің (жұмыстардың)атауы
	
Меншікті көрсеткіштің өлшем бірлігі*
	
Энергия тиімділігі бойынша нысаналы индикатор**
	
Энергия тұтыну нормативі***
	
Базалық жыл: жалпы зауыттық/ цехтық нақты үлестік шығын
	
Зерттеу...ж. өндіріс көлемі кезінде энергия үнемдеу бағдарламасын іске асыруды ескере отырып, өнім түрлері бойынша энергия тасымалдаушылардың есептік үлестік шығыстары (нормативтері)
	
Ескерту

	
	
	
	
	
	
	
Ағымдағы жыл: 20_
	
20_

жыл
	
20_ жыл
	
20_ жыл
	
20_ жыл
	


	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11
	
12

	
1
	
Қазандық-пеш отыны
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
өнімге:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
1)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
жылу өндіруге:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
1)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
электр энергиясын өндіруге:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
1)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
2
	
Жылу энергиясы
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
өнімге:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
1)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
3
	
Электр энергиясы
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
өнімге:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
1)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Сығылған ауа өндірісіне:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
1)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
суық өндіруге
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
1)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
4
	
Мотор отыны:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
1) бензин
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
2) керосин
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
3) дизель

отыны
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
4)сұйытылған газ (пропан және бутан)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      * Өлшем бірліктері өнім бірлігін өндіруге жұмсалатын энергия ресурсының шығынына сәйкес таңдалады.

      * * Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2026 жылғы 17 ақпандағы № 60 бұйрыққа сәйкес бекіткен "Жылына елу мың және одан да көп тонна шартты отынға баламалы көлемде энергетикалық ресурстарды тұтынатын Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері үшін энергия тиімділігі бойынша нысаналы индикаторларды белгілеу туралы" жылына елу мың және одан да көп тонна шартты отынға баламалы көлемде энергетикалық ресурстарды тұтынатын МЭТ субъектілерімен толтырылады.

      * * * Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрі 2015 жылғы 31 наурыздағы № 394 бекіткен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11319 болып тіркелген) "Энергия тұтыну нормативтерін бекіту туралы" бұйрыққа сәйкес Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерімен толтырылады.

      19. Энергия үнемдеу іс-шараларының тізбесі
	
Р/с №
	
Іс-шаралардың атауы, энергия ресурсының түрі
	
Шығындар, мың тг.
	
Отын-энергетикалық ресурстарды жылдық үнемдеу
	
Енгізудің келісілген мерзімі тоқсан, жыл
	
Өтелу мерзімі
	
Ескертпе

	
	
	
	
Заттай көріністе
	
Құндық мәнде, мың тг. (тариф бойынша)
	
	
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	
1
	
Үнемдеу шаралары:
	

	

	

	

	

	


	
	
1) қазандық-пеш отыны, мұнда.
	

	

	

	

	

	


	
	
2) жылу энергиясы, Гкал
	

	

	

	

	

	


	
	
3) электр энергиясын, Мвтс
	

	

	

	

	

	


	
	
4) сығылған ауа, кН м3 және басқа материалдық ресурстар
	

	

	

	

	

	


	
	
5) мотор отыны:
	

	

	

	

	

	


	
	
бензин, литр
	

	

	

	

	

	


	
	
керосин, литр
	

	

	

	

	

	


	
	
дизель отыны, литр
	

	

	

	

	

	


	
2
	
Үнемдеу, барлығы:
	

	

	

	

	

	


	
	
мың ш.о.т..
	

	

	

	

	

	


	
	
Гкал
	

	

	

	

	

	


	
	
МВт сағ
	

	

	

	

	

	


	
	
литр
	

	

	

	

	

	


	
	
оның ішінде енгізуге қабылданған іс-шаралар бойынша:
	

	

	

	

	

	


	
	
мың ш.о.т..
	

	

	

	

	

	


	
	
Гкал
	

	

	

	

	

	


	
	
МВт сағ
	

	

	

	

	

	


	
	
литр
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