

**Об утверждении натуральных норм расквартирования республиканских государственных учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан**

Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 21 апреля 2025 года № 442

      В соответствии с пунктом 3 статьи 70 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы расквартирования республиканских государственных учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан.

      2. Главному управлению военной инфраструктуры Вооруженных Сил Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) направление настоящего приказа в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан в электронном виде в течение пяти рабочих дней со дня его подписания на казахском и русском языках в соответствии с требованиями пункта 10 Правил ведения Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан, утвержденных приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 11 июля 2023 года № 472 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33059);

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства обороны Республики Казахстан после его первого официального опубликования;

      3) направление сведений в Юридический департамент Министерства обороны Республики Казахстан об исполнении подпунктов 1) и 2) настоящего пункта в течение десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

      3. Отменить приказ Министра обороны Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 833 "Об утверждении натуральных норм расквартирования воинских частей, учреждений и военных учебных заведений Вооруженных Сил Республики Казахстан".

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра обороны Республики Казахстан по тылу и военной инфраструктуре.

      5. Настоящий приказ довести до заинтересованных должностных лиц и структурных подразделений.

      6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр обороны*  *Республики Казахстан* | *Р. Жаксылыков* |

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Министр обороны Республики Казахстан от 21 апреля 2025 года № 442 |

**Натуральные нормы расквартирования республиканских государственных учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование помещений** | **Единица исчисления** | **Площадь в м2** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Казармы** | | | | |
| 1 | Спальные помещения для:  военнослужащих срочной службы и курсантов учебных соединений и частей:  при высоте помещения здания 2,8 метра | на 1 человека | 4,8 | Объем воздуха на одного человека в спальном помещении должен быть не менее 12 кубических метра.  Размещение личного состава срочной службы на двух ярусных кроватях допускается в спальных помещениях при высоте помещения здания не менее 3,3 метра |
| при высоте помещения здания 3,3 метра | на 1 человека | 4,0 |
| при высоте помещения здания 3,6 метра | на 1 человека | 3,6 |
| слушателей, не имеющих офицерских званий, курсантов военных учебных заведений и учебных центров:  при высоте помещения здания 2,8 метра | на 1 человека | 4,8 | Слушатели, не имеющие офицерских званий, курсанты (слушатели) 1, 2, курсов военных учебных заведений, содержатся на казарменном положении в порядке, установленном Уставом внутренней службы Республике Казахстан, и размещаются в спальных помещениях на одноярусных кроватях независимо от высоты помещения |
| при высоте помещения здания 3,3 метра и более | на 1 человека | 4,0 |
| 2 | Жилая комната курсантского общежития | на 1 человека | 6,0 | Курсанты (слушатели) последующих курсов и слушатели, не имеющие офицерских званий, могут размещаться в общежитиях, семейным предоставляются семейные общежития |
| 3 | Комната информационно - воспитательной работы и психологической разгрузки | на 1 человека | 0,8 | Отдельные мелкие подразделения, размещенные на одном этаже казармы, пользуются общей комнатой информационно-воспитательной работы.  Общее количество мест принимается из условия одновременного размещения не менее 70% личного состава казарменной секции.  Комната информационно-воспитательной работы оборудуется столами для занятий, а также отдельными стульями |
| 4 | Комната для канцелярии роты | комната | 20,0 | Для отдельных мелких подразделений, не входящих организационно в состав роты, но размещенных на одном этаже казармы, отводится одна большая комната.  При наличии трех и более отдельных подразделений площадь одной этой комнаты может быть до 25,0 м2 |
| 5 | Комната командиров и сержантов взводов | на 1 человека | 7,5 |  |
| 6 | Комната для хранения оружия | на 1 человека | 0,35 |
| 7 | Комната для чистки оружия | на 1 человека | 0,35 |
| 8 | Кладовая для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих | на 1 человека | 0,35 |
| 9 | Комната для умывания | комната |  | Умывальник – один кран на 5-7 человек;  Не менее двух ножных ванн с проточной водой.  Место для стирки обмундирования военнослужащими |
| 10 | Душевая | комната |  | Душевая из расчета один кран (душевая сетка) на 15-20 человек.  При отсутствии отдельного помещения оборудуется в комнате для умывания |
| 11 | Туалет | комната |  | Кабина с унитазом (очком) и один писсуар на 10-12 человек |
| 12 | Комната (место) для чистки обуви | на 1 человека | 0,17 |  |
| 13 | Комната (место) бытового обслуживания (мастерская) | на 1 человека | 0,20 |
| 14 | Комната (сушилка) для просушки обмундирования и обуви | на 1 человека | 0,20 |
| 15 | Комната для (кладовая) уборочного инвентаря (шкаф) | комната | 1,5 |
| 16 | Помещение для занятия спортом | комната | 35,0 |
| Раздел 2. Штабные и воинские административно-служебные здания  Подраздел 1. Штабы подразделений | | | | |
| 1 | Служебный кабинет командира батальона | комната | 15,0 |  |
| 2 | Служебный кабинет заместителя командира батальона | комната | 15,0 |
| 3 | Служебные комнаты | на 1 человека | 7,5 |
| 4 | Комната для размещения (место) дежурного по штабу | комната | 7,5 |
| 5 | Комната для подготовки к занятиям, совещаний и отдыха офицеров и сержантов | комната | 18,0 | Допускается совмещение комнаты для подготовки к занятиям, совещаний и отдыха офицеров и сержантов с учебными классами для проведения занятий по специальным дисциплинам |
| 6 | Учебные классы для проведения занятий по специальным дисциплинам | на 1 человека | 1,5 | Допускается совмещение учебного класса с комнатой для подготовки к занятиям, совещаний и отдыха офицеров |
| Подраздел 2. Штабы воинских частей, соединений и воинские административно-служебные здания | | | | |
| 1 | Общая рабочая (служебная) комната | на 1 человека | 7,5 |  |
| 2 | Общая рабочая (служебная) комната для работников штабов соединений, объединений и управлений, систематически работающих на картах | на 1 человека | 7,5 | Норма расквартирования на одного работающего в размере 7,5 -применяется для оперативных отделений, штабов, соединений и объединений; 9,0 – для Департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан |
| 3 | Служебный кабинет заместителя командира объединения, соединения, начальника отдела департамента, главного управления и управления | комната | 20,0 |  |
| 4 | Служебный кабинет заместителя начальника департамента, главного управления и управления, командира части | комната | 20,0 |  |
| 5 | Служебный кабинет с приемной и комнатой отдыха начальника департамента, главного управления и управления, начальника военного учебного заведения, командира объединения, соединения, в том числе:  служебный кабинет | комната | 25,0 |  |
| приемная с рабочим местом для секретаря (адъютанта) | комната | 10,0 |  |
| комната отдыха с санузлом и умывальником (в шлюзе) | комната | 10,0 |  |
| 6 | Комната секретного делопроизводства с тамбуром для приема-сдачи документов:  воинская часть | две комнаты | 30,0  (общая) | По отдельному расчету в зависимости от штатной численной секретного отдела (отделения) |
| соединение | три комнаты | 45,0  (общая) |
| объединение, управление | три комнаты | 45,0  (общая) |
| Из общего количества помещений секретного делопроизводства объединения, управления:  кабинет начальника | комната | 12,0 |
| рабочий кабинет инспектора | на 1 человека | 15,0 |
| хранилище чемоданов | на 1 чемодан | 0,09 |
| 7 | Комната для работы с секретными документами | комната | 15,0 |  |
| 8 | Помещение для хранение топографических карт | комната | 16,0 |
| 9 | Комната несекретного делопроизводства с тамбуром | комната | 16,0 |
| 10 | Архив с раздельными помещениями для хранения секретных и несекретных дел | две комнаты | 30,0  (общая) | Архивы могут быть совмещены с помещением секретного и несекретного делопроизводства |
| 11 | Комната кассы финансовой части | комната | 10,0 | В подразделениях выделяется место в финансовой части |
| 12 | Помещение для копировально-множительной службы | на 1 аппарат | 10-12 |  |
| 13 | Зал для совещаний и собраний личного состава | на 1 человека | 0,8 | Для департаментов, главных управлений, управлений и объединений |
| 14 | Техническая библиотека-книгохранилище | на 1 тысячу единиц хранения | 2,5 |  |
| 15 | Кабинет представителя спецслужбы | комната | 10,0 |
| 16 | Специальный класс | на 1 человека | 1,5 |
| 17 | Помещение для службы режима, специальной связи:  воинская часть |  |  | Количество комнат, их состав, площади, функциональная взаимосвязь зависят от организационно-штатной структуры и численности службы |
| 18 | Помещение дежурного:  оперативного  воинская часть | комната | 16,0 |  |
| соединение | комната | 20,0 |
| по части, управлению | комната | 16,0 |
| 19 | Помещение для утилизации бумаг | комната | 8,0 |
| 20 | Помещение для общественных организаций:  менее 200 человек | помещение | 18,0 | Размер помещения принимается в зависимости от штатной численности сотрудников |
| от 200 до 400 человек | помещение | 36,0 |
| от 400 человек до 1000 | помещение | 54,0 |
| 21 | Комната для приема посетителей | комната | до 16,0 |  |
| 22 | Гардеробная | на 1 человека | 0,08 | При отсутствии помещений отдельных гардеробов предусматривать вешалки в рабочих комнатах |
| 23 | Вестибюль | на 1 человека | 0,17 |  |
| 24 | Кладовая инвентаря и канцелярских принадлежностей | комната | 6,0 |
| 25 | Кладовая уборочного инвентаря | комната | 3,0 |
| 26 | Туалет | помещение | 20% от общей площади | Один унитаз и один писсуар на 50 мужчин, один унитаз на 30 женщин.  В шлюзах при туалетах предусматривать один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного |
| 27 | Помещение (место) для размещения Боевого Знамени | комната | 12,0 |  |
| Раздел 3. Воинские предприятия общественного питания | | | | |
| Подраздел 1. Солдатские столовые | | | | |
| 1 | Обеденный зал столовой | на 1 посадочное место | 1,2 | Питание личного состава срочной службы в столовых организуется в одну-две смены |
| 2 | Производственные цехи, подсобные, складские и административно-бытовые помещения столовых:  125 мест/250 обедов | на 1 человека | 1,32 |  |
| 250 мест/500 обедов | на 1 человека | 0,96 |
| 500 мест/1000 обедов | на 1 человека | 0,69 |
| 750 мест/1500 обедов | на 1 человека | 0,56 |
| 1000 мест/2000 обедов | на 1 человека | 0,52 |
| 3 | Вестибюль с гардеробом и умывальниками | на 1 человека | 0,19 | Умывальники предусматриваются из расчета один кран на 100 посадочных мест, один электросушитель на два умывальника и питьевой фонтанчик |
| Подраздел 2. Курсантские столовые | | | | |
| 1 | Обеденный зал столовой | на 1 посадочное место | 1,3 | Питание переменного состава в курсантских столовых военно-учебных заведений, учебных центров, учебных соединений и частей, как правило, организуется в одну смену |
| 2 | Производственные цехи, подсобные, складские и административно-бытовые помещения столовых:  1000 мест/1000 обедов | на 1 человека | 0,74 | Производственные цехи, подсобные, складские и административно-бытовые помещения курсантских столовых учебных соединений и частей оборудуются (создаются) по нормам солдатских (матросских) столовых |
| 1500 мест/1500 обедов | на 1 человека | 0,6 |
| 2000 мест/2000 обедов | на 1 человека | 0,53 |
| 3000 мест/3000 обедов | на 1 человека | 0,43 |
| 3 | Вестибюль с гардеробом и умывальниками | на 1 человека | 0,25 | Умывальники предусматриваются из расчета один кран на 100 мест (посадочных) в зале |
| Подраздел 3. Офицерские столовые, обеспечивающие питание по нормам суточного довольствия | | | | |
| 1 | Обеденный зал столовой | на 1 посадочное место | 1,8 | Питание офицерского состава в столовых по нормам суточного довольствия в основном организуется в одну смену |
| 2 | Производственные цехи, подсобные, складские и административно-бытовые помещения столовых:  50 мест/200 обедов | на 1 человека | 3,04 |  |
| 100 мест/400 обедов | на 1 человека | 2,61 |
| 150 мест/600 обедов | на 1 человека | 1,89 |
| 200 мест/800 обедов | на 1 человека | 1,76 |
| 250 мест/1000 обедов | на 1 человека | 1,74 |
| 3 | Вестибюль с гардеробом и умывальниками | на 1 человека | 0,5 | В туалетах предусматриваются один унитаз и один писсуар на 60 посадочных мест, в шлюзах – один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного |
| Подраздел 4. Офицерские столовые, обеспечивающие питание по нормам закладки  Столовые с самообслуживанием | | | | |
| 1 | Обеденный зал | на 1 посадочное место | 1,8 | Количество посадочных мест в обеденном зале должно обеспечивать одновременное питание 25% довольствующихся |
| 2 | Производственные цехи, подсобные, складские и административно-бытовые помещения столовых:  50 мест/200 обедов | на 1 посадочное место | 3,56 |  |
| 100 мест/400 обедов | на 1 посадочное место | 2,55 |
| 150 мест/600 обедов | на 1 посадочное место | 2,13 |
| 200 мест/800 обедов | на 1 посадочное место | 1,98 |
| 250 мест/1000 обедов | на 1 посадочное место | 1,91 |
| 3 | Вестибюль с гардеробом, умывальником и туалетом | на 1 посадочное место | 0,50 | В туалетах предусматриваются один унитаз и один писсуар на 60 посадочных мест, в шлюзах – один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного |
| Подраздел 5. Столовые с обслуживанием официантами | | | | |
| 1 | Обеденный зал | на 1 посадочное место | 1,8 |  |
| 2 | Производственные цехи, подсобные, складские и административно-бытовые помещения столовых:  50 мест/200 обедов | на 1 посадочное место | 4,04 |  |
| 100 мест/400 обедов | на 1 посадочное место | 2,87 |
| 150 мест/600 обедов | на 1 посадочное место | 2,33 |
| 200 мест/800 обедов | на 1 посадочное место | 2,21 |
| 250 мест/1000 обедов | на 1 посадочное место | 2,14 |
| 3 | Вестибюль с гардеробом, умывальником и туалетом | на 1 посадочное место | 0,50 | В туалетах предусматриваются один унитаз и один писсуар на 60 посадочных мест, в шлюзах – один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного |
| Подраздел 6. Солдатские чайные | | | | |
| 1 | Торговый зал с буфетом | на 1 посадочное место | 1,5 | Чайные оборудуются (создаются) из расчета 80 мест на 1000 человек личного состава казарменной зоны |
| 2 | Помещение для настольных игр, чтения газет и журналов | на 1 посадочное место | 0,40 |  |
| 3 | Подсобные помещения (доготовочная, моечная, кладовые) | на 1 место в зале | 1,0 |
| 4 | Комната заведующего и персонала | комната | 9,0 |
| 5 | Комната суточного наряда | комната | 6,0 |
| 6 | Приемочная продуктов | комната | 18,0 |
| 7 | Вестибюль с гардеробом, умывальником и туалетом | на 1 посадочное место | 0,3 |
| \* для курсантов военно-учебных заведений, техников учебных соединений и частей чайные оборудуются (создаются) по указанным нормам расквартирования | | | | |
| Подраздел 7. Солдатский магазин | | | | |
| 1 | Солдатский магазин смешанных товаров | помещения | 45,0 | Количество торговых мест в солдатском магазине принимается из расчета два места на 1000 человек личного состава казарменной зоны |
| Раздел 4. Здания высших военных учебных заведений | | | | |
| 1 | Учебно-лабораторная площадь (общая) учебных зданий и сооружений при расчетной численности переменного состава:  до 2000 человек | на 1 человека | 12,0 | За расчетную численность переменного состава принимаются:  курсанты (слушатели) очного отделения без учета численности разовых наборов-100% |
| от 2000 до 4000 человек | на 1 человека | 11,6 | Адъюнкты очного отделения – 100% |
| от 4000 до 6000 человек | на 1 человека | 11,2 | Военнослужащие иностранных армий: очного отделения – 100 % |
| Из общего количества:  аудитория на 500 мест | на 1 место | 0,90 | Слушатели курсов переподготовки и повышения квалификации – 100%  Курсанты, слушатели и адъюнкты заочного обучения – 30% |
| аудитория на 400 мест | на 1 место | 1,0 |
| аудитория на 300-200 мест | на 1 место | 1,1 |
| аудитория на 150 мест | на 1 место | 1,2 |
| аудитория на 100 мест | на 1 место | 1,3 |
| аудитория на 75-50 мест | на 1 место | 1,5 |
| аудитория на 25 мест | на 1 место | 2,2 |
| Аудитория с обратной связью на 50-100 мест (с 2-местными столами) | на 1 место | 1,8 |
| Аудитория на 12-25 мест с  обучающими и  контролирующими  машинами | на 1 место | 3,0 |
| Препараторские при лекционных аудиториях:  при физической аудитории:  на 500-400 мест  на 300-200 мест | на 1 место  на 1 место | 144,0  108,0 |
| при химической аудитории на 300-200 мест | кабинет | 72,0 |
| при аудиториях для занятий по высшей математике, начертательной геометрии, сопротивлению материалов и другим дисциплинам с количеством мест:  300-200 мест  150-100 мест | кабинет  кабинет | 72,0  36,0 |
| Учебные кабинеты в зависимости от размещаемого оборудования и назначения | на 1 место | 2,2 | Площадь, необходимая для установки технологического и учебного оборудования, определяется с учетом площади, потребной для его установки, демонстрации и обслуживания |
| Залы для курсового, дипломного проектирования, чертежные залы на 25 мест | на 1 место | 3,6 |  |
| Архивы при чертежных залах курсового и дипломного проектирования | на 1 зал | 9,0 |  |
| Модельные при чертежных залах | на 1 зал | 18,0 |  |
| Специализированные учебные кабинеты с техническими средствами программированного обучения:  класс обучающих и контролирующих машин | на 1 место | 2,2 |  |
| класс обучающих и контролирующих машин с обратной связью | на 1 место | 3,0 |  |
| Кабинеты вычислительной техники:  кабинеты настольных вычислительных машин | на 1 место | 3,0 |  |
| зал для вычислительных машин  (в зависимости от типа машин) | на 1 место | 7,5 | Количество мест рассчитывается согласно учебным планам и количества курсантов (слушателей) высших военных учебных заведений |
| кабинет подготовки данных | кабинет | 54,0 |  |
| кабинет программирования | на 1 место | 2,2 |  |
| кабинет консультации по вычислительной технике | кабинет | 36,0 |  |
| лаборантская | кабинет | 18,0 |  |
| Кабинеты для занятий иностранным языком:  лингафонный | на 1 место | 3,0 |  |
| фонозал | на 1 место | 1,8 |  |
|  | препараторская | кабинет | 18,0 |  |
| студия и аппаратная звукозаписи | кабинет | 36,0 |
| Спортивные залы:  универсальный большой зал (42х24)  Универсальный средний зал (36х18) для гимнастики и спортивных игр  Универсальный специализированный зал (24х15) для борьбы, бокса, фехтования и др. | зал  зал  зал | 1080  648  360 | При расчетной численности переменного состава свыше 4000 человек  Один зал на расчетную численность переменного состава 1000 человек  При расчетной численности переменного состава свыше 4000 человек |
| 3 | Помещения факультета и кафедры:  кабинет начальника факультета | кабинет | 24,0 |  |
| кабинет заместителя начальника факультета, начальника курса, начальника кафедры | кабинет | 18,0 |
| помещения общественных организаций факультета | комната | 18,0 |
| преподавательская на кафедре | на 1 человека | 5,0 | На кафедре преподавательские создаются на 100% штатной численности преподавателей  на факультетах |
| преподавательская на факультете | на 1 человека | 2,0 | На факультетах преподавательские создаются на 50% штатной численности преподавателей |
| методический кабинет кафедры | комната | 54,0 |  |
| 4 | Учебная библиотека:  книгохранилище:  основное хранение – 70% фонда | на 1 тысячу единиц хранения | 2,5 | Объем фонда хранения учебной библиотеки на одного посетителя в зависимости от профиля (технический, гуманитарный) высшего военно-учебного заведения следует принимать:  технический – 100 единиц  гуманитарный – 125 единиц |
| компактное хранение - 20% фонда | на 1 тысячу единиц хранения | 1,25 |
| открытый доступ – 10% фонда | на 1 человека | 5,0 |  |
| служебная площадь для сотрудников | на 1 человека | 4,0 |
| служебно-производственные помещения | на 1 тысячу единиц хранения | 3,0 |
| читальный зал  учебное отделение | на 1 человека | 2,4 | Количество читательских мест принимается в зависимости от количества посетителей и от профиля (технический, гуманитарный) высшего военно- учебного заведения следует принимать:  технический – 12%  гуманитарный – 15-20% |
| научное отделение | на 1 человека | 3,0 |
| Абонемент  площадь для читателей | на 1 человека | 1,8 |  |
| площадь для сотрудников | на 1 человека | 5,0 |
| 5 | Помещение для хранения карт | на 1 человека | 0,05 |  |
| 6 | Помещение для склейки карт | на 1 человека | 5,0 |  |
| 7 | Актовый зал | на 1 посадочное место в зале | 0,8 | В зависимости от расчетной численности переменного состава количество посадочных мест в актовом зале принимается: менее 2000 человек – 700 мест; от 2000 до 4000 человек – 900 мест |
| 8 | Фойе- танцевальный зал | на 1 посадочное место | 0,6 |  |
| 9 | Клубные помещения | на 1 человека | 5,0 | Помещение не менее на 70 % переменного состава |
| 10 | Зал ученого совета - в зависимости от расчетной численности переменного состава:  до 5000 человек  свыше 5000 человек | зал  зал | 72,0  90,0 |  |
| 11 | Общая площадь служебных зданий и помещений (управление, административно-хозяйственная служба, отдел размножения документации и др.) – в зависимости от расчетной численности переменного состава не должна превышать  менее 1000 человек  от 1000 до 2000 человек  от 2000 до 4000 человек  от 4000 до 6000 человек | на 1 человека | 1,0  0,8  0,7  0,6 | \*потребные площади для типографии, фотолабораторий, вычислительных центров и других помещений со специальным оборудованием определяются на основе технологических проектов, а также требований заводов-потребителей |
| Раздел 5. Учебные здания и классы воинских частей и учебных центров | | | | |
| 1 | Аудитория лекционная на 100 мест | на 1 человека | 1,3 | Расчет учебных зданий и классов производится на одновременное занятие 1/3 штатной численности личного состава срочной службы.  Занятия следует планировать односменные из расчета 5 учебных дней в неделю по 6 часов в день. Учебные корпуса оборудуются (создаются), начиная с полка (отдельного батальона) |
| 2 | Классы для проведения занятий, не требующие специального оборудования, на 25-30 мест | на 1 человека | 1,5 |
| 3 | Специальные учебные классы, лаборатории, учебные мастерские с технологическим оборудованием, крупногабаритной техникой или тренажерами | на 1 человека | 3,0 | Размеры специальных учебных классов рассчитываются с учетом площади, необходимой для монтажа, демонстрации техники и оборудования, согласно техническому паспорту завода-изготовителя |
| 4 | Преподавательская | комната | 18,0 |  |
| 5 | Комната дежурного по учебному корпусу | комната | 12,0 |  |
| 6 | Комната начальника учебного корпуса | комната | 12,0 |  |
| 7 | Комната для хранения наглядных пособий | комната | 10,0 | Предусматривается на каждом этаже |
| 8 | Библиотека (книгохранилище) | на 1 тысячу единиц хранения | 2,5 |  |
| 9 | Помещение для уборочного инвентаря | комната | 2,0 |  |
| 10 | Туалет | помещение | 20% от общей площади | Один унитаз и один писсуар на 40 человек |
| Раздел 6. Воинские клубы | | | | |
| Подраздел 1. Зрелищная часть | | | | |
| 1 | Зрительный зал | на 1 место в зрительном зале | 0,65 |  |
| 2 | Фойе с буфетной стойкой | на 1 человека | 0,4 |
| 3 | Фойе –зал для массовых мероприятий | на 1 человека | 0,6 |
| 4 | Фойе-вестибюль | на 1 посетителя клуба | 0,45 |
| Подраздел 2. Клубная часть | | | | |
| 1 | Музей воинской части (включая подсобные помещения) | на 1 человека | 3,75 |  |
| 2 | Библиотека:  место кафедры выдачи книг | на 1 человека | 5,0 |
| место сотрудника для обработки литературы | на 1 человека | 6,0 |
| фонд открытого доступа (80% общего фонда) | на 1 тысячу единиц хранения | 4,5 |
| фонд закрытого доступа (20% общего фонда) | на 1 тысячу единиц хранения | 2,5 |
| читальный зал | на 1 читательское место | 1,4 |
| 3 | Комната для работы кружков:  хорового по интересам | на 1 человека | 1,4 |
| универсального назначения,  театрально-драматического, изобразительного искусства, кино-, фототехнического | на 1 человека | 2,0 |
| оркестрового, культуры быта (домоводства)  с кухонным оборудованием | на 1 человека | 2,5 |
| танцевального, циркового, художественных промыслов и ремесел | на 1 человека | 5,0 |
| 4 | Танцевальный зал с эстрадой | на 1 человека | 1,1 |
| 5 | Клубное помещение | на 1 человека | 5,0 | Не менее чем на 70% переменного состава |
| 6 | Культурно-досуговый центр | на 1 человека | 5,0 | Не менее чем на 70% переменного состава |
| Подраздел 3. Служебно-бытовые помещения | | | | |
| 1 | Фойе-вестибюль | на 1 человека | 0,45 |  |
| 2 | Кабинет начальника клуба | комната | 15,0 |
| 3 | Помещение административного и обслуживающего персонала | на 1 человека | 0,03 | Комната площадью не менее 10 м2 |
| 4 | Помещение дежурного администратора | комната | 6,0 |  |
| 5 | Помещение клубного актива, методический кабинет | на 1 человека | 0,02 | Комната площадью не менее 18 м2 |
| 6 | Хозяйственные кладовые | на 1 человека | 0,02 |  |
| 7 | Туалеты | на 1 человека | 0,07 | В туалетах оборудуются: один унитаз, два писсуара на 150 мужчин и один унитаз на 75 женщин, в шлюзах предусматривается 1 умывальник на 100 человек, но не менее одного |
| Раздел 7. Караульные помещения | | | | |
| 1 | Общая комната для личного состава караула | на 1 человека бодрствующей смены | 2,6 |  |
| 2 | Комната для отдыхающей смены караула | на 1 человека отдыхающей смены | 5,0 | Должна быть соединена дверью с общей комнатой для личного состава караула |
| 3 | Комната начальника караула и его помощника | комната | 16,0 | Должна быть соединена застекленной дверью с общей комнатой для личного состава караула |
| 4 | Комната-пультовая для помощника начальника караула (оператора) по техническим средствам охраны (пост) | комната | 10,0 | Пульт аппаратуры должен просматриваться из комнаты начальника караула |
| 5 | Столовая | на 1 человека | 1,2 | Предусматривается для караула с количеством постов не более пяти. Количество мест принимается из расчета 2/3 состава караула |
| 6 | Место (комната) для чистки оружия и обуви | 3 поста  5 постов  10 постов | 6,0  8,0  15,0 |  |
| 7 | Место (комната) для курения | 3 поста  5 постов  10 постов | 5,0  8,0  10,0 |
| 8 | Сушилка для обмундирования и постовой одежды | 3 поста  5 постов  10 постов | 2,0  5,0  8,0 |
| 9 | Место (комната) для умывания |  |  | Один унитаз, один писсуар, один умывальник на 10 человек |
| 10 | Бытовой уголок | комната | 1,5 |  |
| 11 | Душевая кабина |  |  | Душевая из расчета один кран (душевая сетка) на 10 человек |
| 12 | Кладовая для топлива | комната | 6,0 |  |
| 13 | Вольер для содержания караульных собак | на 1 служебную собаку | 7,5 |  |
| 14 | Кладовая | 3 поста  5 постов  10 постов | 3,0  5,0  8,0 |  |
| 15 | Туалет | помещение | 20% от общей площади | Один унитаз, один писсуар, один умывальник на 10 человек |
| Раздел 8. Гауптвахты | | | | |
| 1 | Комната начальника гауптвахты | комната | 15,0 |  |
| 2 | Комнаты для работы штатного состава гауптвахты | на 1 человека | 5,0 |
| 3 | Комната для допроса военнослужащих, содержащихся на гауптвахте | комната | 10,0 |
| 4 | Комната для свиданий с осужденными | комната | 15,0 |
| 5 | Кухня для подогрева и приготовления пищи | на 1 человека | 1,2 |
| 6 | Столовая | на 1 человека | 0,8 |
| 7 | Комната для умывания | на 1 человека | 0,5 |  |
| 8 | Туалет | на 1 человека | 20% от общей площади | Один писсуар, один унитаз на 10-12 человек |
| 9 | Помещение для временно задержанных | комната | 4,0 |  |
| 10 | Кладовая для хранения вещей арестованных | на 1 человека | 0,15 |
| 11 | Кладовая, оборудованная стеллажами (вешалками) для хранения вещей военнослужащих, содержащихся на гауаптвахте | на 1 человека | 0,15 |
| 12 | Общие камеры | на 1 человека | 3,5 | Содержание военнослужащих, временно задержанных, арестованных, а также находящихся под следствием, осуществляется в раздельных камерах. Солдаты содержатся отдельно от сержантов и старшин, а старшие офицеры содержатся отдельно от младших офицеров |
| 13 | Общие камеры для офицеров | на 1 человека | 4,0 |
| 14 | Общие камеры для женщин | на 1 человека | 4,0 |
| 15 | Одиночные камеры | комната | 6,0 |
| Раздел 9. Контрольно-пропускные пункты | | | | |
| 1 | Комната дежурного по контрольно-пропускному пункту | комната | 6,0 |  |
| 2 | Комната отдыха наряда по контрольно-пропускному пункту | комната | 6,0 |
| 3 | Сквозной проход с двумя металлическими дверьми закрывающимися изнутри надежным засовом со смотровым глазком и турникетом | комната | 6,0 |
| 4 | Комната посетителей | на 1 человека | 1,2 | Ооборудуется 4-местными столами и стульями |
| 5 | Кладовая инвентаря | комната | 1,0 |  |
| 6 | Туалет с умывальником | помещение | 20% от общей площади | Один писсуар и один унитаз на контрольно-пропускной пункт |
| 7 | Бюро пропусков |  |  |  |
| 8 | Комната для выдачи пропусков | комната | 6,0 |
| 9 | Комната для ожидающих выписки пропусков | на 1 человека | 0,4 |
| Оборудуется при отсутствии комнаты для посетителей |
| Раздел 10. Спортивные залы воинских частей | | | | |
| 1 | Спортивный зал | на 1 человека | 7,0 | Количество одновременно занимающихся в спортивном зале следует принимать в пределах 7-10% штатной численности личного состава воинской части. Минимальная площадь спортивного зала должна быть не менее 70 м2 |
| Раздел 11. Объекты продовольственной службы | | | | |
| 1 | Склад продовольствия | на 1 тонну | 1,25 | Норма складской площади:  1) казарменная зона  – 0,12 м2/чел.  2) жилая зона  – 0,065 м2/чел. |
| 2 | Овощехранилище | на 1 тонну | 1,47 | Норма потребления в год:  1) казарменная зона  - 65 кг/чел.  2) жилая зона  – 144 кг/чел. |
| 3 | Холодильник | на 1 тонну | 2,5 | Норма потребления в год:  1) казарменная зона  - 15 кг/чел.  2) жилая зона  – 26 кг/чел. |
| Раздел 12. Хранилища военного имущества общего назначения | | | | |
| 1 | Артиллерийского и авиационного:  вооружения | на 1 вагон | 30-35 |  |
| боеприпасов | на 1 вагон | 14-18 |
| 2 | Автотракторных запчастей, парко-гаражного оборудования, авторезины | на 1 вагон | 20-25 |
| 3 | Бронетанкового вооружения и техники | на 1 вагон | 25-30 |
| 4 | Вещевого имущества | на 1 вагон | 35-40 |
| 5 | Ветеринарного имущества | на 1 вагон | 25-30 |
| 6 | Оптики | на 1 вагон | 20-25 |
| 7 | Дозиметрических приборов | на 1 вагон | 25-30 |
| 8 | Инженерного имущества | на 1 вагон | 25-30 |
| 9 | Имущества связи | на 1 вагон | 26-35 |
| 10 | Имущества службы снабжения горючим | на 1 вагон | 30-35 |
| 11 | Лаков и красок | на 1 вагон | 25-27 |
| 12 | Медико-санитарного имущества | на 1 вагон | 3,0 |
| 13 | Мебели, стройматериалов, метизов | на 1 вагон | 30-40 |
| 14 | Хозяйственного имущества | на 1 вагон | 18-25 |
| 15 | Продовольствия | на 1 вагон | 25-30 |
| 16 | Противохимического имущества | на 1 вагон | 22-25 |
| 17 | Радиотехнического имущества | на 1 вагон | 30-40 |
| 18 | Топографического имущества, инструментов и карт | на 1 вагон | 50-52 |
| Вторая цифра является показателем потребности складской площади при организации хранения имущества в контейнерах.  Примечание: Нормы площадей для хранения других видов имущества, оружия и боеприпасов назначается применительно к указанным нормам с учетом габаритов, веса и специальных требований к хранению. | | | | |
| Раздел 13. Здания и сооружения зоны парка техники и вооружения | | | | |
| 1 | Хранилища для автомобилей:  легковых 4-местных | на 1 машиноместо | 13,0 | Для хранения автомобилей, бронетанкового вооружения и другой техники предусматриваются хранилища, навесы или открытые площадки.  Все хранилища постоянного парка отапливаются |
| легковых 5-местных | на 1 машиноместо | 18,0 |
| легковых 7-местных | на 1 машиноместо | 22,0 |
| грузовых 2-2,5-тонных | на 1 машиноместо | 23,0 |
| грузовых 4-тонных | на 1 машиноместо | 30,0 |
| грузовых 7-тонных | на 1 машиноместо | 38,0 |
| грузовых 12-тонных | на 1 машиноместо | 48,0 |
| 2 | Хранилища для специальных колесных шасси и многоосных большегрузных автомобилей | на 1 машиноместо | 120,0 |  |
| 3 | Хранилище для прицепов двуосных | на 1 машиноместо | 16,0 | Отапливаемое  Высота ворот не ниже 4,0 м |
| 4 | Хранилище для бронетранспортера | на 1 машиноместо | 50,0 | Отапливаемое  Высота ворот не ниже 3,5 м |
| 5 | Пункт технического обслуживания и ремонта | на 1 пост | 150,0 | Количество постов определяется расчетом.  В среднем принимается не менее одного поста на 70-100 единиц штатной техники в линейных частях и на 30-40 единиц эксплуатируемой техники в учебных частях |
| 6 | Пункт чистки и мойки | на 1 пост | 140,0 | Количество постов определяется расчетом.  В среднем принимается один пост на 20-30 машин штатной техники |
| 7 | Пункт ежедневного технического обслуживания | на 1 пост | 75,0 | Размещается, как правило, после пункта чистки и мойки в закрытых отапливаемых зданиях, или на открытых площадках (под навесом) |
| 8 | Аккумуляторная | на 1 участок | 12,0 | Аккумуляторные постоянного парка делятся на участки:  участок хранения и приведение в рабочее состояние сухозаряженных аккумуляторных батарей;  участок приема и выдачи аккумуляторных батарей |
| 9 | Склад автобронетанкового имущества | помещение | 20,0 | В здании склады оборудуются и отделяются друг от друга противопожарными стенами помещения для хранения имущества текущего довольствия, для хранения имущества на особый период (ремонтные комплекты), помещения для обработки и пере консервации имущества, для хранения баллонов со сжатыми и сжиженными газами |
| 10 | Склад лакокрасочных химических материалов | на 1 единица техники | 0,3 | Склады для лакокрасочных материалов оборудуются, в полузаглубленном здании отдельно от основных складов на удалении не менее 10 м от других зданий постоянного парка |
| 11 | Контрольно-технический пункт:  Комната начальника парка | комната | 16,0 | Одно здание на парк воинской части. Контрольно-технический пункт размещается у основного (главного) выезда из парка и включает: здание, совмещенное с проходной; выездные и въездные ворота. Контрольно-технический пункт является одноэтажным зданием или двухэтажным. Помещение начальника контрольно-технического пункта размещается на первом этаже и оборудуется телефонной и прямой громкоговорящей двусторонней связью с заместителем командира части по вооружению и с дежурным по парку |
| Помещение для отдыха суточного наряда по парку | комната | 12,0 | Помещение для отдыха наряда по парку в здании контрольно-технического пункта изолировано от других помещений и обеспечивает возможность отдыха лиц суточного наряда в количестве двух-трех человек |
| Помещение дежурного по парку | комната | 16,0 | Помещение дежурного по парку размещается на первом этаже здания контрольно-технического пункта и обеспечивает обзор территории парка, наблюдение за выходом из парка и возвращением машин в парк |
| помещение для отдыха дежурных водителей | на 1 человека | 3,0 | Помещение водителей дежурных средств располагается на первом этаже здания контрольно-технического пункта из расчета обеспечения возможности одновременного отдыха трех человек. В помещении устанавливается двусторонняя селекторная связь с дежурным по парку. В помещении водителей дежурных средств оборудуется доска документации |
| Класс инструктажа водителей | на 1 человека | 4,0 | Комната не менее 40 м2. Площадь класса обеспечивает возможность проведения занятий одновременно с личным составом в количестве 20-30 человек |
| 12 | Санитарный узел | на 1 человека | 3,0 | Санитарный узел оборудуется на первом этаже здания контрольнл-технического пункта. Он изолируются от остальных помещений. Оборудуется умывальником и туалетом. Вход в туалет устраивается через тамбур с самозакрывающейся дверью. В туалете устанавливаются чаши генуи и писсуары из расчета норм для максимально возможного количества одновременно находящихся на контрольно-техническом пункте военнослужащих (суточный наряд, водители дежурных средств) |
| 13 | Комната медицинского осмотра | комната | 9,0 | Для медицинского осмотра водителей (механиков-водителей) и оформления ими путевой документации перед выездом из парка и по возвращении в парк |
| 14 | Служебные помещения | комната | 18,0 | Помещение для работы начальников служб и заместителей командиров подразделений по технической части и вооружению |
| Пункт заправки техники горюче-смазочными материалами и расходные склады горюче-смазочных материалов: Раздаточные колонки принимаются из ориентировочного расчета одна колонка на 30-40 единиц штатной техники по виду топлива, но не менее одной колонки для каждого вида топлива; Количество и емкость резервуаров должны обеспечивать хранение 10-суточной потребности вооружения и военной техники с учетом периодического возвращения машин с дежурств. При этом под каждую марку горючего должно быть выделено не менее одного резервуара  Площадь бытовых помещений (туалеты, душевые, гардеробные и т.д.) зоны парка техники и вооружения исчисляются применительно к нормам площадей для аналогичных помещений воинских зданий. | | | | |
| Раздел 14. Войсковые мастерские | | | | |
| 1 | Слесарно-оружейная мастерская | на 1 рабочее место | 9,0 |  |
| 2 | Столярно-плотницкая мастерская | на 1 рабочее место | 9,0 |
| 3 | Мастерская по ремонту вещевого имущества | на 1 рабочее место | 12,0 |
| 4 | Мастерская по ремонту химического и технического имущества | на 1 рабочее место | 7,0 |
| 5 | Мастерская по ремонту имущества связи и радиотехники | на 1 рабочее место | 7,0 |
| 6 | Мастерская по ремонту материальной части артиллерии | на 1 рабочее место | 12,0 |
| 7 | Кузнечно-сварочный цех | на 1 рабочее место | 23,0 |
| Раздел 15. Бани и прачечные | | | | |
| 1 | Бани  Основные помещения:  вестибюль с гардеробом | на 1 место | 17,0 | Вместимость бани зависит от размера жилой и казарменной зон военного городка.  Расчетное количество мест в бане на 1000 человек принимается: |
| ожидальные остывочные (одевальные и раздевальные) | на 1 место | 0,17 | казарменная зона  – 16-18 мест |
| моечное отделение | помещение | 80 % от общей площади |  |
| душевые в банях  комбинированного типа | на 1 место | 3,5 | жилая зона – 5 мест |
| парильные | на 1 место | 8,0 |  |
| кладовые для грязного и  чистого белья | на 1 место | 0,16 |  |
| туалет | помещение | 20% от общей площади | В одевальных и раздевальных помещениях оборудуется туалет на 1 унитаз с умывальником в шлюзе |
| Вспомогательные помещения:  парикмахерские | на 1 кресло | 4,5 |  |
| кладовые моющих и  дезинфицирующих  средств, а также  уборочного инвентаря | на 1 место | 0,08 |  |
| комната обслуживающего  персонала | на 1 человека | 1,0 |  |
| подсобное помещение | на 1 человека | 2,0 |  |
| 2 | Механизированная прачечная:  Основные цехи и производственные подразделения: | на 100 кг сухого белья в смену при производительности прачечной  0,5-2,0 т/смену |  | Норма стирки белья на 1000 человек:  казарменная зона  – 500 кг/сутки  жилая зона  – 90 кг/сутки |
| Цех приемки, сортировки, метки и хранения грязного белья | на 100 кг сухого белья в смену | 6,0 |  |
| Ожидальная для сдающих грязное белье | на 100 кг сухого белья в смену | 3,5 |  |
| Стиральный цех | на 100 кг сухого белья в смену | 15,0 |  |
| Сушильно-гладильный цех | на 100 кг сухого белья в смену | 18,0 |  |
| Помещение для разборки и хранения чистого белья | на 100 кг сухого белья в смену | 8,0 |  |
| Ожидальная для получающих чистое белье | на 100 кг сухого белья в смену | 2,0 |  |
| Ремонтная мастерская и кладовая стиральных машин и инвентаря | на 100 кг сухого белья в смену | 5,5 |  |
| Мастерские и подсобные помещения при прачечных:  Мастерская по ремонту белья и обмундирования | на 100 кг сухого белья в смену | 40,0 |  |
| Химчистка имущества | на 100 кг сухого белья в смену | 50,0 |  |
| Подкраска имущества | на 100 кг сухого белья в смену | 25,0 |  |
| Глажение обмундирования и правка шапок-ушанок | на 100 кг сухого белья в смену | 35,0 |  |
| Кладовая вычищенного имущества | на 100 кг сухого белья в смену на | 40,0 |
| Кладовая грязного имущества | на 100 кг сухого белья в смену | 38,0 |
| 3 | Химчистки вещевого имущества:  Участок приемки грязного имущества | на 1 тонну в смену | 40,0 |  |
| Склад грязного имущества | на 1 тонну в смену | 50,0 |
| Участок чистки | на 1 тонну в смену | 170,0 |
| Камера проветривания | на 1 тонну в смену | 9,0 |
| Склад чистого имущества | на 1 тонну в смену | 50,0 |
| Участок выдачи | на 1 тонну в смену | 15,0 |
| Раздел 16. Отдельные объекты жилой зоны военного городка и иные объекты | | | | |
| 1 | Общежитие | на 1 человека | 10,0 | Нормы вместимости объектов военного городка на 1000 человек населения жилой зоны:  на 100-150 человек |
| 2 | Гостиница | на 1 место | 13,0 | 5 мест |
| 3 | Магазин для продовольственных товаров | на 1 торговое место | 45,0 | 2 торговых места |
| 4 | Клуб или Дом офицеров | на 1 место | 5,0 | 90 мест |
| 5 | Дом приемов | здание | 400 |  |

**Раздел 17. Учебные полигоны**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный командный пункт:  Учебный класс | комната | 24 | | На каждом пункте предусмотрено по 2 единицы смотровой площадки | | | |
| Кабинет | комната | 10,6 | |
| Аппаратная | комната | 8,1 | |
| Смотровая площадка | помещение | 15,2 | |
| Пункт управления | помещение | 26,1 | |
| 2 | Командный пункт танкодрома, директрисы:  Учебный класс | комната | 18,8 | |
| Смотровая площадка | помещение | 6,9 | |
| Пункт управления | помещение | 12,1 | |
| 3 | Штаб:  Кабинет | комната | 12,0 | |  | | | |
| Класс инструктажа | комната | 40,8 | |
| Учебный класс | комната | 12,0 | |
| Тамбур | комната | 8,2 | |
| 4 | Столовая:  Обеденный зал | комната | 40,8 | |
| Тамбур | комната | 3,4 | |
| Варочная | комната | 8,2 | |
| 5 | Казарма:  Спальная | комната | 40,8 | |
| Медпункт | комната | 6,9 | |
| Тамбур | комната | 4,7 | |
| 6 | Участковый пункт войскового стрельбища, пункт боепитания | помещение | 5,7 | |
| Раздел 18. Здания медицинских пунктов | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование помещений** | **Единица исчисления** | **Площадь помещений медпунктов с количеством мест/посещений в м2** | | | | | **Примечание** |
| 5/15 | 10/30 | | | 20/60 |
|  | Стационар | | | | | | |  |
| 1 | Смотровая | комната | - | 10,0 | | 10,0 | |
| 2 | Санитарный пропускник для больных | на 1 блок | 16,0 | 22,0 | | 22,0 | |
| 3 | Помещение для временного хранения вещей больных | комната | - | 4,0 | | 6,0 | |
| 4 | Палата на 2,3,4 койки | на 1 койку | 7,0 | 7,0 | | 7,0 | |
| 5 | Полубокс на 1 койку для инфекционных больных с туалетом, ванной и шлюзом | на 1 блок | 22,0 | 22,0 | | 22,0 | |
| 6 | Бокс на 1 койку с тамбуром | на 1 блок | - | - | | 27,0+2,0 | |
| 7 | Пост дежурной медицинской сестры | на 1 пост | - | 4,0 | | 4,0 | |
| 8 | Кабинет врача | на 1 кабинет | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | |
| 9 | Перевязочная | комната | - | - | | 22,0 | |
| 10 | Процедурная | комната | 12,0 | 18,0 | | 18,0 | |
| 11 | Буфетная | комната | 10,0 | 10,0 | | 15,0 | |
| 12 | Столовая | комната | 10,0 | 10,0 | | 15,0 | |
| 13 | Ванная с душем для палат | на 1 блок | - | - | | 10,0 | |
| 14 | Клизменная | комната | - | - | | 8,0 | |
| 15 | Помещение дневного пребывания | помещение | - | 10,0 | | 12,0 | |
| 16 | Комната персонала | комната | 8,0 | 8,0 | | 10,0 | |
| 17 | Помещение для мытья и стерилизации суден, мытья и сушки клеенок, предметов уборки | комната | - | 8,0 | | 8,0 | |
| 18 | Помещение для хранения грязного белья | комната | 2,0 | 4,0 | | 4,0 | |
| 19 | Помещение (кладовая) для хранения чистого белья | комната | 2,0 | 2,0 | | 4,0 | |
| 20 | Помещение (кладовая) для хранения инфицированного белья и постельных принадлежностей | комната | - | 4,0 | | 6,0 | |
| 21 | Туалет для больных | на 1 блок | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | |
| 22 | Туалет для персонала | на 1 блок | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | |
| Подраздел 2. Амбулатория с аптекой | | | | | | | |
| 23 | Вестибюль с гардеробом и регистратурой, ожидальная | помещение | 8,0 | 9,0 | | 18,0 | |
| 24 | Кабинет врача | комната | - | - | | 12,0 | |
| 25 | Кабинет начальника (кабинет врача) | комната | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | |
| 26 | Процедурная | комната | 18,0 | 18,0 | | 18,0 | |
| 27 | Перевязочная | комната | 22,0 | 22,0 | | 22,0 | |
| 28 | Перевязочная гнойная | комната | - | 22,0 | | 22,0 | |
| 29 | Кабинет хирурга | комната | - | 18,0 | | 18,0 | |
| 30 | Стоматологический кабинет (терапевтический и хирургический) | на 1 кабинет | 14,0 | 14+14 | | 14+14 | |
| 31 | Физиотерапевтический кабинет | на 1 кабинет | 15,0 | 18,0 | | 36,0 | |
| 32 | Кабинет электрокардиографии | на 1 кабинет | 16,0 | 18,0 | | 24,0 | |
| 33 | Лаборатория для амбулатории и стационара | на 1 блок | 15,0 | 18,0 | | 24,0 | |
| 34 | Комната персонала | комната | - | 8,0 | | 10,0 | |
| 35 | Аптека | на 1 блок | 52,0 | 59,0 | | 67,0 | |
| 36 | Кабинет дежурного врача | комната | - | 12,0 | | 12,0 | |
| 37 | Кабинет флюорографии с раздевальной и фото комнатой | на 1 блок | 36,0 | 36,0 | | 36,0 | |
| 38 | Лаборатория для желудочной секреции | комната | - | 10,0 | | 10,0 | |
| 39 | Помещение для хранения полевого обмундирования и имущества | комната | 8,0 | 8,0 | | 10,0 | |
| 40 | Помещение для хранения предметов уборки | комната | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | |
| 41 | Туалеты раздельные для больных и персонала | на 1 блок | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | |

      Состав и площади помещений отдельных медицинских батальонов, лазаретов, госпиталей, поликлиник, санитарно-эпидемиологических подразделений и учреждений следует принимать в соответствии с утвержденными штатом и нормами проектирования.

      Высота помещений определяется разностью отметок от чистого пола и потолка без учета выступающих конструкций перекрытия (СП РК 3.02-101-2012)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан