

**Об утверждении натуральных норм расквартирования воинских частей и Академии Национальной гвардии Республики Казахстан**

Приказ и.о. Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 апреля 2025 года № 291

      В соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы расквартирования воинских частей и Академии Национальной гвардии Республики Казахстан.

      2. Главному командованию Национальной гвардии Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) направление приказа на казахском и русском языках в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Исполняющий обязанности* *Министра полковник полиции*
 |
*Б. Аленов*
 |

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"     " \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 год

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утверждены приказомИсполняющий обязанностиминистра внутренних делРеспублики Казахстанот 15 апреля 2025 года № 291 |

 **Натуральные нормы расквартирования воинских частей и Академии Национальной гвардии Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование помещений |
единицы исчисления |
площадь в м2 |
Примечание |
|
I. КАЗАРМЫ |
|
1 |
 Спальные помещения для военнослужащих срочной службы и курсантов учебных частей:  |  |  |
Объем воздуха на одного человека в спальном помещении не менее 12 м3. Размещение личного состава срочной службы на двух ярусных кроватях допускается в спальных помещениях при высоте этажа здания не менее 3,3 метра  |
|
при высоте этажа здания 2,8 |
на 1 человека |
4,8 |  |
|
при высоте этажа здания 3,3 |
на 1 человека |
4,0 |  |
|
 при высоте этажа здания 3,6  |
на 1 человека |
3,6 |  |
|
слушателей, не имеющих офицерских званий, курсантов Академии, военнослужащих женщин, воспитанников военно-учебного заведения, для военнослужащих воинских частей (подразделении) специального назначения: |  |  |
 Слушатели, не имеющие офицерских званий, курсанты Академии 1, 2, 3, 4 курсов содержатся на казарменном положении в порядке, установленном Уставом внутренней службы ВС Республики Казахстан и размещаются в спальных помещениях на одноярусных кроватях независимо от высоты помещения  |
|
при высоте этажа здания 2,8 |
на 1 человека |
4,8 |  |
|
при высоте этажа здания
3,3 |
на 1 человека |
4,0 |  |
|
2 |
 Жилая комната курсантского общежития  |
на 1 человека |
6,0 |
 Слушатели, не имеющие офицерских званий, курсанты четвертого курса размещаются в курсантских общежитиях с сохранением для них установленного в военно-учебном заведении внутреннего порядка  |
|
3 |
 Информационно - воспитательная комната для проведения культурно-просветительной и воспитательной работы  |
на 1 человека |
0,5-0,8 |
Отдельные мелкие подразделения, размещенные на одном этаже казармы, пользуются общей комнатой информационно-воспитательной работы. Общее количество мест этой комнаты принимается из условия одновременного размещения не менее 70% личного состава казарменной секции. Комната информационно-воспитательной работы оборудуется 2-3 местными столами для занятий, а также отдельными стульями.
 Пределы показателей и площадей принимаются с разрешения заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующего Национальной гвардией Национальной гвардией Республики Казахстан  |
|
4 |
Комната боевой подготовки |
на 1 обучающегося |
1,3 |  |
|
5 |
Комната психологической разгрузки |
на 1 человека |
0,5-0,8 |
 Пределы показателей и площадей принимаются с разрешения заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующего Национальной гвардией Национальной гвардией Республики Казахстан  |
|
6 |
 Комната для канцелярии роты  |
 на канцелярию  |
16,0-20,0 |
Для отдельных мелких подразделений не входящих организационно в состав роты, но размещенных на одном этаже казармы, отводится одна общая комната. При наличии трех и более отдельных подразделений площадь одной этой комнаты может быть до 25 м2 |
|
7 |
 Комната командиров взводов  |
на 1 человека |
7,5 |  |
|
8 |
 Комната для хранения оружия  |
на 1 человека |
0,25-0,35 |
 Пределы показателей и площадей принимаются с разрешения заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующего Национальной гвардией Национальной гвардией Республики Казахстан  |
|
9 |
 Комната (место) для чистки оружия  |
на 1 человека |
0,35 |  |
|
10 |
Кладовая для хранения имущества роты, отряда (групп) подразделений специального назначения и личных вещей военнослужащих |
на 1 человека |
0,25-0,35 |  |
|
11 |
Комната для хранения специальных средств |
на 1 человека |
0,25-0,35 |  |
|
12 |
 Комната для умывания  |
помещение |
20% от общей площади |
Умывальник - один кран на 5-7 человек;
Не менее двух ножных ванн с проточной водой; Место для стирки обмундирования военнослужащими |
|
13 |
 Туалет  |
помещение |
20% от общей площади |
Кабина с унитазом (очком) и один писсуар на 10-12 человек |
|
14 |
Комната (место) для чистки обуви |
на 1 человека |
0,10-0,17 |
 Пределы показателей и площадей принимаются с разрешения заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующего Национальной гвардией Национальной гвардией Республики Казахстан  |
|
15 |
 Комната бытового обслуживания  |
на 1 человека |
0,16-0,20 |  |
|
16 |
 Комната для просушки обмундирования и обуви  |
на 1 человека |
0,16-0,20 |
 Пределы показателей и площадей принимаются с разрешения заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующего Национальной гвардией Национальной гвардией Республики Казахстан  |
|
17 |
 Кладовая (шкаф) уборочного инвентаря  |
помещение |
не менее 1,5 |  |
|
18 |
 Помещение (место) для занятий спортом  |
помещение |
25,0-35,0 |
 Пределы показателей и площадей принимаются с разрешения заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующего Национальной гвардией Национальной гвардией Республики Казахстан  |
|
19 |
 Душевая  |
 помещение  |
20% от общей площади |
Душевая из расчета один кран (душевая сетка) на 15-20 человек. При отсутствии отдельного помещения оборудуется в комнате для умывания |
|
II. ШТАБНЫЕ И ВОИНСКИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫЕ ЗДАНИЯ
Штабы подразделения |
|
1 |
Служебный кабинет командира:
батальона
батальона на правах части
полка
отряда подразделений специального назначения |
комната |

15,0
20,0
20,0
15,0 |  |
|
2 |
Служебный кабинет заместителя командира:
батальона
батальона на правах части
полка
командира группы подразделений специального назначения |
комната |
10,0
15,0
15,0
10,0 |  |
|
3 |
Приемная командира:
батальона на правах части
полка |

комната |

10,0
10,0 |  |
|
4 |
 Служебные комнаты  |
 на 1 человека  |
7,5 |  |
|
5 |
 Комната (место) дежурного по штабу  |
 комната  |
7,5 |  |
|
6 |
Комната отдыха дежурного по штабу |
комната |
10,0 |  |
|
7 |
 Комната для подготовки к занятиям, совещаний и отдыха офицеров  |
 комната  |
до 18,0 |
 Допускается совмещение комнаты для подготовки к занятиям, совещаний и отдыха офицеров с учебными классами для проведения занятий по специальным дисциплинам  |
|
8 |
Учебные классы для проведения занятий по специальным дисциплинам |
 на 1 занимающегося  |
1,5 |
 Допускается совмещение учебного класса с комнатой для подготовки к занятиям, совещаний и отдыха офицеров  |
|
9 |
Общие помещения (зал-совещаний, архив, копировально-множительная служба, серверное, кладовые оборудования, инвентаря и канцелярских принадлежностей и другие) |
помещение |
20% от общей площади |  |
|
10 |
Вспомогательные помещения (коридоры, венкамеры, туалеты, помещения для личной гигиены и другие) |
помещение |
20% от общей площади |  |
|
Административно-служебные здания |
|
1 |
Общая рабочая (служебная) комната |
 на 1 работающего  |
7,5 |  |
|
2 |
 Общая рабочая (служебная) комната для работников штабов и управлений Регионального командования, воинских частей и Главного командования Национальной гвардии систематически работающих на картах  |
на 1 работающего |
7,5-9,0 |
Норма расквартирования в размере 7,5 м2 на одного работающего применяется для оперативных отделений штабов регионального командования и бригад; 9,0 м2- для оперативных отделов штабов Главного командования Национальной гвардии  |
|
3 |
Служебное помещение (основной зал), центр (пункт) боевого управления для работы органов управления Главного командования Национальной гвардии, Регионального командования, бригад и воинских частей |
на 1 работающего |
7,5-9,0 |
Норма расквартирования на одного работающего применяется:
в размере 7,5 кв.м. для бригад и воинских частей;
в размере 9,0 кв.м. для Главного командования Национальной гвардии и Регионального командования |
|
Комната для отдыха офицеров |
на 5 человек |
60,0 |  |
|
Комната группы командования |
на 1 работающего |
7,5-9,0 |  |
|
Комната группы направления |
на 1 работающего |
7,5-9,0 |  |
|  |
Комната операторов |
на 1 работающего |
7,5-9,0 |  |
|
Комната разработки графического решения |
на 1 работающего |
7,5-9,0 |  |
|
Комната центра информации |
на 1 работающего |
7,5-9,0 |  |
|
Комната командно-разведывательного центра |
на 1 работающего |
7,5-9,0 |  |
|
4 |
Помещение для расчетно-аналитической группы |
на 5 человек |
37,5 – 45,0 |  |
|
5 |
Служебный кабинет заместителя бригады, начальника штаба, начальника управления, начальника отдела, начальника службы Регионального командования |
комната |
20,0 |  |
|
6 |
Служебный кабинет заместителя Командующего региональным командованием
заместителя начальника Академии приемная с рабочим местом |
комната
комната
комната |
20,0
20,0
10,0 |  |
|
7 |
Служебный кабинет начальника отдела, начальника службы Главного командования Национальной гвардии |
комната |
20,0 |  |
|
8 |
Служебный кабинет Командующего региональным командованием,
начальника Академии комната отдыха
приемная с рабочим местом |
комната
комната
комната
комната |
25,0
25,0
10,0
10,0 |  |
|
9 |
Служебный кабинет заместителя начальника штаба, начальника главного управления, управления, заместителя начальника управления Главного командования Национальной гвардии |
комната |
20,0 |  |
|
10 |
Служебный кабинет заместителя заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующего Национальной гвардией Национальной гвардии, комната отдыха
 приемная с рабочим местом  |
комната
комната
комната |
36,0
12,0
10,0 |  |
|
11 |
Служебный кабинет заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующего Национальной гвардией Национальной гвардии,
комната отдыха
 приемная с рабочим местом  |
комната
комната
комната |
54,0
15,0
12,0 |  |
|
12 |
Помещения секретного делопроизводства с тамбуром для приема - сдачи документов:
воинская часть объединение, управление
Из общего количества помещений секретного делопроизводства:
кабинет начальника
рабочая комната инспектора
 хранилище чемоданов  |

не менее 2-х комнат
не менее 3-х комнат
комната
на 1 человека
на 1 человека |

30,0
(общая)
45,0
(общая)
до 12,0
15,0
0,09 |
 По отдельному расчету в зависимости от штатной численности секретного отдела (отделения)  |
|
 Комната для работы с секретными документами  |
 комната  |
15,0 |  |
|
Хранилище топографических карт |
 комната  |
16,0 |  |
|
Комната несекретного делопроизводства с табуретом |
 комната  |
16,0 |  |
|
13 |
 Архив с раздельными комнатами для хранения секретных и несекретных дел  |
2 комнаты |
не менее 30,0
(общая) |
Запрещается совмещение архивного помещения для хранения архивных документов (архив) с помещениями секретного и несекретного делопроизводства
Допускается увеличение площади помещения пропорционально увеличению количества единиц хранения |
|
14 |
Комната кассы финансовой части |
комната |
10,0 |
В подразделениях выделяется место в финансовой части |
|
15 |
 Помещение для множительной аппаратуры  |
 на 1 аппарат  |
10,0-12,0 |
Размер помещения уточняется в зависимости от фактически устанавливаемой аппаратуры согласно рекомендации завода-изготовителя |
|
16 |
 Зал для совещаний и собраний личного состава  |
 на 1 человека  |
0,8 |
 Для главных, центральных, управлений и объединений  |
|
17 |
Техническая библиотека
 книгохранилище  |
на 1 тысячу
единиц хранения |
2,5 |  |
|
18 |
 Кабинет представителя спецслужб  |
 комната  |
10,0 |  |
|
19 |
 Специальный класс  |
 на 1 человека  |
1,5 |  |
|
20 |
Помещение органа специальной связи:
Главного командования Национальной гвардии
Регионального командования
бригады
воинской части |  |  |
 Количество комнат, их состав, площади, функциональная взаимосвязь зависит от организационно - штатной структуры и численности службы  |
|
аппаратная техники шифрования |
до 2 комплектов |
8,0 |  |
|
 аппаратная телеграфной засекречивающей аппаратуры связи  |
до 2 комплектов |
8,0 |  |
|
аппаратная оконечных телеграфных аппаратов |
до 2 комплектов |
8,0 |  |
|  |
комната для работы исполнителей |
1 рабочее место |
не менее 4,0 |  |
|
помещение для отдыха личного состава |
1 место |
8,0 |  |
|
 помещение защищенного абонентского пункта  |
1 рабочее место |
не менее 15,0 |  |
|
21 |
Комната дежурного:
оперативного:
Главного командования Национальной гвардии
регионального командования, бригады |

комната
комната |

20,0
16,0 |  |
|
по воинской части
отряда (групп) подразделений специального назначения |
комната
комната |
до 16,0
до 16,0 |  |
|
22 |
Комната отдыха дежурного:
оперативного:
Главного командования Национальной гвардии
регионального командования, бригады |
комната
комната |
10,0
10,0 |  |
|
по воинской части
отряда (групп) подразделений специального назначения |
комната
комната |
10,0
10,0 |  |
|
23 |
Интернет-класс |
комната |
18,0 |  |
|
24 |
 Помещение для утилизации бумаги  |
 комната  |
8,0 |  |
|
25 |
 Комната для приема посетителей  |
 комната  |
до 16,0 |  |
|
26 |
Гардероб |
 на 1 человека  |
0,08 |
 При отсутствии помещений отдельных гардеробов предусматривать вешалки в рабочих комнатах  |
|
27 |
Вестибюль |
на 1 человека |
0,17 |  |
|
28 |
 Кладовая инвентаря и канцелярских принадлежностей  |
кладовая |
6,0 |  |
|
29 |
 Кладовая уборочного инвентаря  |
кладовая |
3,0 |  |
|
30 |
Туалет |
помещение |
20 % от общей площади |
 Один унитаз и один писсуар на 50 мужчин, один унитаз на 30 женщин. В шлюзах при туалетах предусматривать 1 умывальник на 4 унитаза, но не менее одного  |
|
31 |
 Помещения узла связи и вычислительного центра  |  |  |
 Состав, количество и размер помещений узла связи, ВЦ принимаются по отдельному расчету в зависимости от фактически устанавливаемых аппаратуры и оборудования  |
|
32 |
 Помещение для размещения Боевого знамени  |
помещение |
12,0 |  |
|
33 |
Кабинет изучения государственного языка |
помещение |
45,0 |
На 15 посадочных мест |
|
34 |
Комната психологической помощи и реабилитации |
помещение |
20,0 |  |
|
35 |
Серверное помещение |
помещение |
0,09 кв.м. площади на каждые 10 кв.м. обслуживаемой рабочей площади, но не менее 14 кв.м. |
Главный распределительный пункт размещается в серверном помещении |
|
III. ВОИНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Солдатские столовые |
|
1 |
 Обеденный зал столовой  |
На 1 посадочное место |
1,2 |
Питание личного состава срочной службы в столовых организуется в одну - две смены |
|
2 |
Производственные цехи, подсобные, складские и административно-бытовые помещение столовых:
125 мест /250 обедов
250 мест/500 обедов
500 мест/ 1 000 обедов
750 мест/ 1500 обедов
1000 мест/ 2000 обедов |

на 1-го довольствующегося |

1,32
0,96
0,69
0,56
0,52 |  |
|
3 |
 Вестибюль с гардеробом и умывальник  |
на 1 человека |
0,12-0,19 |
 Умывальники предусматриваются из расчета один кран на 100 посадочных мест, один электросушитель на два умывальника и питьевой фонтанчик  |
|
Курсантские столовые |
|
1 |
Обеденный зал столовой |
на 1 посадочное место |
1,3 |
Питание переменного состава в курсантских столовых военного учебного заведения, учебных частей, как правило, организуется в одну смену |
|
2 |
Производственные цехи, подсобные, складские и административно- бытовые помещения столовых:
1000 мест/1000 обедов
1500 мест/1500 обедов
1500 мест/2000 обедов
3000 мест/ 3000 обедов |

на 1-го довольствующегося |

0,74
0,6
0,53
0,43 |
Производственные цехи, подсобные, складские и административно-бытовые помещение курсантских столовых учебных частей оборудуются по нормам солдатских столовых |
|
3 |
 Вестибюль с гардеробом и умывальниками  |
 на 1 человека  |
0,17-0,25 |
 Умывальники предусматриваются из расчета один кран на 100 мест (посадочных) в зале  |
|  |
Офицерские столовые |
|
1 |
 Обеденный зал столовой  |
на 1
посадочное место |
1,8 |
Количество посадочных мест в обеденном зале обеспечивает одновременное питание 25% довольствующихся |
|
2 |
Производственные цехи, подсобные, складские, административно - бытовые помещения столовых:
50 мест/200 обедов
100 мест /400 обедов
150 мест/600 обедов
200 мест/800 обедов
250 мест/1000 обедов |

на 1 посадочное место |

3,04
2,61
1,89
1,76
1,74 |  |
|
3 |
Вестибюль с гардеробом, умывальником и туалетом |
на 1 посадочное место |
0,34-0,5 |
В туалетах предусматриваются 1 унитаз и 1 писсуар на 60 посадочных мест, в шлюзах один умывальник на 4 унитаза, но не менее одного |
|
Солдатские чайные |
|
1 |
Торговый зал с буфетом |
на 1 посадочное место |
1,5 |
 Чайные оборудуются (создаются) из расчета 80 мест на 1000 человек личного состава казарменной зоны  |
|
2 |
 Комната для настольных игр, чтения газет и журналов  |
на 1 посадочное место в зале |
0,35-0,4 |  |
|
3 |
 Подсобные помещения (доготовочная, моечная, кладовые)  |
на 1 посадочное место |
1,0 |  |
|
4 |
 Приемочная продуктов  |
помещение |
12,0-18,0 |  |
|
5 |
Вестибюль с гардеробом, умывальником и туалетом |
на 1 посад.место |
0,3 |  |
|  |
Солдатский магазин |
|
1 |
Торговый зал |
на 1 торговое место |
45,0 |
Количество торговых мест в солдатском магазине принимается из расчета два месте на 1000 человек казарменной зоны |
|  |
IV. ЗДАНИЯ АКАДЕМИИ |
|
1 |
Учебно-лабораторная площадь (общая) учебных зданий и сооружений при расчетной численности переменного состава:
до 2000 человек |

на 1-го обучающегося |

12,0 |
За расчетную численность переменного состава принимаются:
курсанты (слушатели) очного отделения без учета численности разовых наборов -100% |
|
 от 2000 до 4000 человек  |
на 1 обучающего |
11,6 |
 курсанты, слушатели  |
|
 от 4000 до 6000 человек  |
на 1 обучающего |
11,2 |
военнослужащие иностранных армий очного отделения - 100% |
|
Из общего количества:
аудитория на 500 мест |
на 1 место |
0,90 |
слушатели курсов переподготовки и повышения квалификации – 100% |
|
аудитория на 400 мест |
на 1 место |
1,0 |  |
|
 аудитория на 300-200 мест  |
на 1 место |
1,10 |
 курсанты, слушатели  |
|
 аудитория на 150 мест  |
 на 1 место  |
1,20 |  |
|
аудитория на 100 мест |
на 1 место |
1,30 |  |
|
аудитория на 75-50 мест |
на 1 место |
1,50 |  |
|
аудитория на 25 мест |
на 1 место |
2,20 |  |
|
аудитория с обратной связью на 50-100 мест ( с 2-местными столами) |
на 1 место |
1,80 |  |
|
аудитория на 12-25 мест
 с обучающими и контролирующими машинами  |
на 1 место |
3,0 |  |
|
Препараторские при лекционных аудиториях: |  |  |  |
|
при физической аудитории:
на 500-400 мест
на 300-200 мест |
кабинет
кабинет |
144,0
108,0 |  |
|
при химической аудитории:
на 300-200 мест |
кабинет |
72,0 |  |
|
при аудиториях для занятий по высшей математике, начертательной геометрии, сопротивлению материалов и другим дисциплинам с количеством мест:
300– 200 мест
 150- 100 мест  |

кабинет
кабинет |

72,0
36,0 |  |
|
 Учебные кабинеты в зависимости от размещаемого оборудования и назначения  |
 на 1 место  |
2,2 |
Площадь, необходимая для установки технологического и учебного оборудования, определяется с учетом площади, потребной для его установки, демонстрации и обслуживания |
|
Залы для курсового, дипломного проектирования, чертежные залы на 25 мест |
на 1 место |
3,6 |  |
|
 Архивы при чертежных залах курсового и дипломного проектирования  |
 на 1 зал  |
9,0 |  |
|
 Модельные при чертежных залах  |
 на 1 зал  |
18,0 |  |
|
Специализированные учебные кабинеты с техническими средствами программированного обучения:
класс обучающих и контролирующих машин |

на 1 место |

2,2 |  |
|
класс обучающих и контролирующих машин с устройством обратной связи |
на 1 место |
3,0 |  |
|
Кабинеты вычислительной техники:
 кабинеты настольных вычислительных машин  |
на 1 место |
3,0 |  |
|
зал для вычислительных машин (в зависимости от типа машин) |
кабинет |
54,0 |  |
|
кабинет программирования |
 на 1 место  |
2,2 |  |
|
 кабинет консультации по вычислительной технике  |
кабинет |
36,0 |  |
|
лаборантская |
кабинет |
18,0 |  |
|
Кабинет для занятий иностранным языком:
лингафонный |

на 1 место |

3,0 |  |
|
фоно зал |
на 1 место |
1,8 |  |
|
препараторская |
кабинет |
18,0 |  |
|
 студия и аппаратная звукозаписи  |
кабинет |
36,0 |  |
|
2 |
Спортивные залы:
универсальный большой зал 42 х 24
универсальный средний зал 36 х 18
универсальный специализированный зал 24 х 15 для борьбы, бокса, фехтования и др. |

зал
зал
зал |

1080
648
360 |
 При расчетной численности переменного состава свыше 4000 человек. Один зал на расчетную численность переменного состава 1000 человек. При расчетной численности переменного состава свыше 4000 человек  |
|
3 |
Помещения факультета, кафедры: |  |  |  |
|
кабинет начальника факультета |
кабинет |
24,0 |  |
|
 кабинет заместителя начальника факультета  |
кабинет |
18,0 |  |
|
 помещения общественных организаций факультета  |
 комната  |
18,0 |  |
|
преподавательская на кафедре |
на 1 человека |
5,0 |
На кафедре преподавательские создаются на 100% штатной численности преподавателей |
|
преподавательская на факультете |
 на 1 человека  |
2,0 |
На факультетах преподавательские создаются на 50% штатной численности преподавателей |
|
методический кабинет кафедры |
кабинет |
54,0 |  |
|
4 |
Учебная библиотека:
книгохранилище:
 основное хранение -70% фонда  |
на 1 тысячу единиц хранения |
2,5 |
Объем фонда хранения учебной библиотеки на одного посетителя в зависимости от профиля (технический, гуманитарный) высшего военно-учебного заведения следует принимать:
технический - 100 единиц
гуманитарный - 125 единиц |
|
компактное хранение -20% фонда |
на 1 тысячу единиц хранения |
1,25 |  |
|
открытый доступ фонда-10% |
на 1 человек |
5,0 |  |
|
служебная площадь для сотрудников |
на 1 человека |
4,0 |  |
|
 служебно-производственные помещения  |
на 1 тысячу единиц хранения |
3,0 |  |
|
читальный зал:
учебное отделение |
на 1 читателя |
2,4 |
 Количество читательских мест принимается в зависимости от количества посетителей и от профиля (технический, гуманитарный) высшего военного учебного заведения:  |
|
научное отделение |
на 1 читателя |
3,0 |
технический- 12%
гуманитарный – 15-20% |
|
абонемент:
площадь для читателей |
на 1 читателя |
1,8 |  |
|
площадь для сотрудников |
на 1 человека |
5,0 |  |
|
5 |
Помещения для хранения карт |
на 1 обучающего |
0,04-0,05 |  |
|
6 |
Помещения для склейки карт |
на 1 занимающего |
5,0 |  |
|
7 |
Актовый зал |
на 1 посадочное место |
0,8 |
В зависимости от расчетной численности переменного состава количество посадочных мест в актовом зале принимается: менее 2000 человек – 700 мест; от 2000 до 4000 человек – 900 мест |
|
8 |
Фойе – танцевальный зал |
 на 1 посадочное место  |
0,6 |  |
|
9 |
 Клубные помещения  |
 на 1 человека  |
5,0 |
Помещение не менее на 70% переменного состава |
|
10 |
Зал ученого совета – в зависимости от расчетной численности переменного состава:
до 5000 человек
свыше 5000 человек |

зал
зал |

72,0
90,0 |  |
|
11 |
Общая площадь служебных зданий и помещений (управление, административно- хозяйственная служба, отдел размножения документации и др.) в зависимости от расчетной численности переменного состава не должна превышать:
менее 1000 человек
от 1000 до 2000 человек
от 2000 до 4000 человек
от 4000 до 6000 человек |

на 1 человека |

1,0
0,8
0,7
0,6 |
 Потребные площади для типографий, фотолабораторий, вычислительных центров и других помещений со специальным оборудованием определяются на основе технологических проектов, а также требований заводов - изготовителей  |
|
12 |
Класс ЗАС: |  |  |  |
|
учебные места |
4 учебных рабочих места |
32,0 |  |
|
мастерская для ремонта и настройки аппаратов |
1 рабочее место |
8,0 |  |
|
аудитория на 12-15 мест для проведения занятий по специальной связи |
на 1 место |
3,0 |  |
|
V. УЧЕБНЫЕ ЗДАНИЯ И КЛАССЫ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ |
|
1 |
Аудитория лекционная на 100 мест |
на 1 обучающегося |
1,3 |
 Расчет учебных зданий и классов производится на одновременное занятие 1/3 штатной численности личного состава срочной службы. Занятия следует планировать односменные из расчета 5 учебных дней в неделю по 6 часов в день. Учебные корпуса оборудуются (создаются) начиная с полка (отдельного батальона)  |
|
2 |
 Классы для проведения занятий, не требующие специального оборудования, на 25-30 мест  |
на 1 обучающегося |
1,3 |
|
3 |
 Специальные учебные классы, лаборатории, учебные мастерские с технологическим оборудованием, крупногабаритной техникой или тренажерами  |
на 1 обучающегося |
2,2-3,0 |
 Размеры специальных учебных классов рассчитываются с учетом площади, необходимой для монтажа, демонстрации техники и оборудования, согласно техническому паспорту завода - изготовителя  |
|
4 |
 Преподавательская  |
 комната  |
16,0-18,0 |  |
|
5 |
Комната дежурного по учебному корпусу |
 комната  |
10,0-12,0 |  |
|
6 |
Комната начальника учебного корпуса |
 комната  |
10,0-12,0 |  |
|
7 |
 Комната для хранения наглядных пособий  |
комната |
8,0-10,0 |
Предусматривается на каждом этаже |
|
8 |
Библиотека (книгохранилище) |
на 1 тысячу единиц хранения |
2,5 |  |
|
9 |
 Помещение для уборочного инвентаря  |
 комната  |
2,0 |  |
|
10 |
 Туалет  |  |
20% от общей площади |
Один унитаз и 1 писсуар на 40 человек. |
|
VI. ВОИНСКИЕ КЛУБЫ
Общие помещения |
|
1 |
 Зрительный зал  |
на 1 место в зрительном зале |
0,65 |  |
|
2 |
Фойе с буфетной стойкой |
на 1 место в зрительном зале |
0,4 |  |
|
3 |
 Фойе – зал массовых мероприятий  |
на 1 место в зрительном зале |
0,6 |  |
|
4 |
Фойе-вестибюль |
на 1 посетителя |
0,45 |  |
|
Клубная часть |
|
1 |
Клубное помещение |
на 1 человека |
5,0 |
Не менее чем на 70% переменного состава |
|
2 |
Культурно - досуговый центр |
на 1 человека |
5,0 |
Не менее чем на 70% переменного состава |
|
3 |
Музей воинской части (включая подсобные помещения) |
на 1 человека |
3,75 |  |
|
4 |
Библиотека:
место кафедры выдачи книг |
на 1 человека |
5,0 |  |
|
 место сотрудника для обработки литературы  |
на 1 человека |
6,0 |  |
|
фонд открытого доступа (80% общего фонда) |
на 1 тысячу единиц хранения |
4,5 |  |
|
фонд закрытого доступа (20% общего фонда) |
на 1 тысячу единиц хранения |
2,5 |  |
|
 читальный зал  |
на 1 читательское место |
1,4 |  |
|
5 |
Комнаты для работы кружков:
хорового, по интересам;
универсального назначения, театрально-драматического изобразительного искусства, кинофото-технического;
оркестрового, культуры быта (домоводства) с кухонным оборудованием.
 танцевального, циркового художественных промыслов и ремесел  |
на 1 человека |

1,4
2,0
2,5
5,0 |  |
|
6 |
 Танцевальный зал с эстрадой  |
на 1 человека |
1,1 |  |
|
Служебно-бытовые помещения |
|
1 |
Фойе-вестибюль |
на 1 посетителя |
0,45 |  |
|
2 |
 Кабинет начальника клуба  |
 комната  |
15,0 |  |
|
3 |
 Помещения административного и обслуживающего персонала  |
 на 1 посетителя  |
0,03 |  |
|
4 |
 Помещение дежурного администратора  |
 комната  |
6,0 |  |
|
5 |
 Положение клубного актива, методический кабинет  |
на 1 посетителя |
0,02 |
Комната площадью не менее 18 м2 |
|
6 |
Хозяйственные кладовые |
на 1 посетителя |
0,02 |  |
|
7 |
Туалеты |
на 1 посетителя |
0,07 |
 В туалетах оборудуются: 1 унитаз, 2 писсуара на 150 мужчин; 1 унитаз на 75 женщин; в шлюзах предусматривается 1 умывальник на 100 человек, но не менее одного  |
|
VII. КАРАУЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |
|
1 |
 Общая комната для личного состава караула  |
на 1 человека бодрствующей
смены |
2,6 |  |
|
2 |
 Комната для отдыхающей смены  |
на 1 человека
 отдыхающей смены  |
5,0 |  |
|
3 |
 Комната начальника караула и его помощника  |
 комната  |
10,0-16,0 |  |
|
4 |
Комната пультовая |
 комната  |
10,0 |  |
|
5 |
Комната для подогрева и приема пищи |
комната |
9,0-12,0 |
 Предусматривается в караульных помещениях на состав караула до пяти постов включительно  |
|
6 |
 Столовая  |
 на 1 человека  |
1,2 |
 Предусматривается для караула с количеством постов более пяти. Количество мест принимается из расчета на 2/3 состава караула  |
|
7 |
 Помещение (место) для чистки оружия  |
3 поста
5 постов
10 постов |
6,0
8,0
15,0 |  |
|
8 |
 Помещение (место) для курения, чистки одежды и обуви  |
3 поста
5 постов
10 постов |
5,0
8,0
10,0 |  |
|
9 |
Сушилка для обмундирования и постовой одежды |
3 поста
5 постов
10 постов |
2,0
5,0
8,0 |  |
|
10 |
Кладовая |
3 поста
5 постов
10 постов |
3,0
5,0
8,0 |  |
|
11 |
 Туалет  |
помещение |
20% от общей площади |
 Один унитаз, один писсуар, один умывальник на 10 человек  |
|
VIII. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ |
|
1 |
Комната дежурного по контрольно-пропускному пункту (далее - КПП) |
 комната  |
6,0 |  |
|
2 |
Комната отдыха дежурного по КПП |
комната |
6,0 |  |
|
3 |
 Проходная  |
комната |
6,0 |  |
|
4 |
Комната для посетителей и для встреч с родственниками |
на 1 человека |
1,2 |
Оборудуется 4–местными столами и стульями |
|
5 |
Комната для выписки пропусков |
 комната  |
6,0 |  |
|
6 |
Комната для ожидающих выписки пропуска |
на 1 человека |
0,4 |
Оборудуется при отсутствии комнаты для посетителей |
|
7 |
Кладовая инвентаря |
 комната  |
1,0 |  |
|
8 |
Камера хранения |
комната |
1,0 |  |
|
9 |
Туалет с умывальником в шлюзе |
помещение |
20% от общей площади |
Один писсуар и один унитаз на КПП |
|
IХ. КИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГОРОДКИ |
|
1 |
Односторонний павильон (вольеры) для размещения служебных собак |
на 1 служебную собаку |
7,5 |  |
|
2 |
Здания с помещениями:
комната для дежурного по кинологическому городку и отдыха лиц суточного наряда |
комната |
12,0 |
В целях компактности расположения (застройки) основные помещения располагаются в одном здании, но имеют отдельные входы |
|
класс специальной подготовки |
на 1 обучающегося |
1,5 |  |
|
гардеробная–кладовая |
на 1 человека |
0,25-0,35 |  |
|
комнаты отдыха с туалетом и душевой |
на 1 человека |
- |
Кабина с унитазом (очком) и один писсуар на 10 человек. Душевая из расчета один кран (душевая сетка) на 10 человек |
|
кухня для приготовления корма |
по количеству служебных собак |
12,0 |  |
|
резервная кухня |
по количеству служебных собак |
12,0 |  |
|
3 |
Ветеринарный пункт (лечебница): |
по количеству служебных собак |  |  |
|
амбулатория |
помещение |
6,0 |  |
|
кабинет ветеринарного специалиста |
на 1 человека |
7,5 |  |
|
манеж – приемная |
помещение |
6,0 |  |
|
аптека |
помещение |
3,0 |  |
|
кладовая для биопрепаратов (с холодильником) |
помещение |
3,0 |  |
|
кладовая для дезинфицирующих средств |
помещение |
2,0 |  |
|
Х. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ |
|
1 |
Спортивный зал |
на 1 занимающегося |
7,0 |
Количество одновременно занимающихся в спортивном зале следует принимать в пределах 7-10% штатной численности личного состава воинской части. Минимальная площадь спортивного зала не менее 70 м2 |
|
ХI. ОБЪЕКТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ |
|
1 |
склад продовольствия |
 на 1 тонну  |
1,25 |
 При хранении продовольствия, картофеля, овощей и фруктов в поддонах ящичных, а также при использовании поддонов плоских нормы площадей подлежат изменению в сторону увеличения в зависимости от конструкции и габаритов применяемых поддонов ящичных и плоских  |
|
2 |
 овощехранилище  |
на 1 тонну |
1,47 |
 При хранении продовольствия, картофеля, овощей и фруктов в поддонах ящичных, а также при использовании поддонов плоских нормы площадей подлежат изменению в сторону увеличения в зависимости от конструкции и габаритов применяемых поддонов ящичных и плоских  |
|
3 |
 холодильник  |
на 1 тонну |
2,5 |  |
|
XII. ХРАНИЛИЩА ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |
|
1 |
артиллерийского и авиационного:
вооружения |
на 1 вагон |
30-35 |
 Вторая цифра является показателем потребности складской площади при организации хранения имущества в контейнерах  |
|
боеприпасов |
на 1 вагон |
14-18 |  |
|
2 |
автотракторных запчастей, паркогаражного оборудования, авторезины |
 на 1 вагон  |
20-25 |  |
|
3 |
 бронетанкового вооружения и техники  |
на 1 вагон |
25-30 |  |
|
4 |
 вещевого имущества  |
на 1 вагон |
35-40 |  |
|
5 |
 ветеринарного имущества  |
на 1 вагон |
25-30 |  |
|
6 |
водолазного и судоремонтного имущества |
на 1 вагон |
25-30 |  |
|
7 |
оптики |
на 1 вагон |
20-25 |  |
|
8 |
дозиметрических приборов |
на 1 вагон |
25-30 |  |
|
9 |
инженерного имущества |
на 1 вагон |
25-30 |  |
|
10 |
средств и имущества связи, автоматизации |
на 1 вагон |
26-35 |  |
|
11 |
имущества службы снабжения горючих |
на 1 вагон |
30-35 |  |
|
12 |
лаков и красок |
на 1 вагон |
25-27 |  |
|
13 |
медико-санитарного имущества |
на 1 вагон |
30,0 |  |
|
14 |
мебели, стройматериалов,
активов |
на 1 вагон |
30-40 |  |
|
15 |
хозяйственного имущества |
на 1 вагон |
18-25 |  |
|
16 |
 продовольствия  |
на 1 вагон |
25-30 |  |
|
17 |
средства радиационной, химической и биологической защиты |
на 1 вагон |
22-25 |  |
|
18 |
радиотехнического имущества |
на 1 вагон |
30-40 |  |
|
19 |
топографического имущества, инструментов и карт |
на 1 вагон |
50-52 |  |
|
XIII. ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ ЗОНЫ ПАРКА ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ |
|
1 |
Хранилища автомобилей:
 легковых 4 местных  |
на 1 машино-место |
13,0 |
Для хранения автомобилей, бронетанкового вооружения и другой техники предусматриваются хранилища, навесы или открытые площадки. Все хранилища постоянного парка отапливаются |
|
легковых 5 местных |
на 1 машино-место |
18,0 |
Высота ворот не ниже 2,5 м |
|
 легковых 7 местных  |
на 1 машино-место |
22,0 |
Высота ворот не ниже 2,5 м |
|
грузовых 2-2,5 тонных |
на 1 машино-место |
23,0 |
Высота ворот не ниже 3,0 м |
|
 грузовых 4 тонных  |
на 1 машино-место |
30,0 |
Высота ворот не ниже 3,5 м |
|
грузовых 7 тонных |
на 1 машино-место |
38,0 |
Высота ворот не ниже 4,0 м |
|
 грузовых 12 тонных  |
на 1 машино-место |
48,0 |
Высота ворот не ниже 4,0 м |
|
2 |
Хранилище для прицепов двухосных |
на 1 машино-место |
16,0 |
Отапливаемое
Высота ворот не ниже 4,0 м |
|
3 |
Хранилище для бронетранспортера |
на 1 машино-место |
50,0 |
Отапливаемое
Высота ворот не ниже 3,5 м |
|
4 |
 Пункт технического обслуживания и ремонта (далее - ПТОР)  |
на 1 пост |
150,0 |
 Количество постов ПТОР определяется расчетом. В среднем принимается не менее одного поста на 25-35 единиц штатной техники в линейных частях и на 30-40 единиц эксплуатируемой техники в учебных частях  |
|
5 |
Пункт чистки и мойки |
на 1 пост |
140,0 |
 Количество постов определяется расчетом. В среднем принимается один пост на 20-30 машин штатной. Пункт чистки и мойки, как правило, состоит из двух постов: поста внутренней очистки и поста чистовой мойки  |
|
6 |
 Пункт ежедневного технического обслуживания  |
 на 1 пост  |
75,0 |
 Размещается, как правило, после пункта чистки и мойки в закрытых отапливаемых зданиях, или на открытых площадках (под навесом)  |
|
7 |
 Аккумуляторная  |
 на 1 участок  |
12,0 |
Аккумуляторные постоянного парка делятся на участки:
участок хранения и приведение в рабочее состояние сухозаряженных аккумуляторных батарей;
участок приема и выдачи аккумуляторных батарей |
|
8 |
 Склад автобронетанкового имущества  |
помещение |
20,0 |
 В здании склады оборудуются и отделяются друг от друга противопожарными стенами помещения для хранения имущества текущего довольствия, для хранения имущества на особый период (ремонтные комплекты), помещения для обработки и переконсервации имущества, для хранения баллонов со сжатыми и сжиженными газами  |
|
9 |
Склад лакокрасочных химических материалов |
на 1 единицу техники |
0,3 |
Склады для лакокрасочных материалов оборудуются, в полузаглубленном здании отдельно от основных складов на удалении не менее 10 м от других зданий постоянного парка |
|
10 |
Контрольно-технический пункт (далее - КТП):
помещение начальника КТП |
комната |
16,0 |
Одно здание на парк воинской части. КТП размещается у основного (главного) выезда из парка и включает: здание, совмещенное с проходной; выездные и въездные ворота. КТП является одноэтажным зданием или двухэтажным. Помещение начальника КТП размещается на первом этаже и оборудуется телефонной и прямой громкоговорящей двусторонней связью с заместителем командира части по вооружению и с дежурным по парку |
|
 помещение для отдыха суточного наряда по парку  |
комната |
12,0 |
Помещение для отдыха наряда по парку в здании КТП изолировано от других помещений и обеспечивает возможность отдыха лиц суточного наряда в количестве двух-трех человек |
|
помещение дежурного по парку |
комната |
16,0 |
Помещение дежурного по парку размещается на первом этаже здания КТП и обеспечивает обзор территории парка, наблюдение за выходом из парка и возвращением машин в парк |
|
помещение для отдыха дежурных водителей |
на 1 человека |
3,0 |
Помещение водителей дежурных средств располагается на первом этаже здания КТП из расчета обеспечения возможности одновременного отдыха трех человек. В помещении устанавливается двусторонняя селекторная связь с дежурным по парку. В помещении водителей дежурных средств оборудуется доска документации |
|
класс инструктажа водителей и старших машин |
на 1 человека |
4,0 |
Комната не менее 40 м2. Площадь класса обеспечивает возможность проведения занятий одновременно с личным составом в количестве 20-30 человек |
|
11 |
Санитарный узел |
на 1 человека |
3,0 |
Санитарный узел оборудуется на первом этаже здания КТП. Он изолируются от остальных помещений. Оборудуется умывальником и туалетом. Вход в туалет устраивается через тамбур с самозакрывающейся дверью. В туалете устанавливаются чаши генуи и писсуары из расчета норм для максимально возможного количества одновременно находящихся на КТП военнослужащих (суточный наряд, водители дежурных средств) |
|
12 |
Комната медицинского осмотра |
комната |
9,0 |
 Для медицинского осмотра водителей (механиков-водителей) и оформления ими путевой документации перед выездом из парка и по возвращении в парк  |
|
13 |
Служебные помещения |
комната |
18,0 |
 Помещение для работы начальников служб и заместителей командиров подразделений по технической части и вооружению  |
|
14 |
Пункт заправки техники и расходные склады горюче смазочных материалов:
раздаточные колонки расходные склады ГСМ |
штука м3 |  |
Раздаточные колонки принимаются из ориентировочного расчета одна колонка на 30-40 единиц штатной техники по виду топлива, но не менее одной колонки для каждого вида топлива. Количество и емкость резервуаров должны обеспечивать хранение 10 суточной потребности вооружения и военной техники с учетом периодического возвращения машин с дежурств. При этом под каждую марку горючего выделяется не менее одного резервуара |
|  |
 Примечание: Площадь бытовых помещений (туалеты, душевые, гардеробные и т.д.) зоны парка техники и вооружения исчисляются применительно к нормам площадей для аналогичных помещений воинских зданий  |
|
XIV. ВОЙСКОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ |
|
1 |
Слесарно-оружейная мастерская |
 на 1 рабочее место  |
9,0 |  |
|
2 |
Столярно-плотницкая мастерская |
на 1 рабочее место |
9,0 |  |
|
3 |
Мастерская по ремонту вещевого имущества |
на 1 рабочее место |
12,0 |  |
|
4 |
Мастерская по ремонту средств радиационной, химической и биологической защиты |
на 1 рабочее место |
7,0 |  |
|
5 |
Мастерская по ремонту имущества связи и радиотехники |
на 1 рабочее место |
7,0 |  |
|
6 |
 Мастерская по ремонту материальной части артиллерии  |
на 1 рабочее место |
12,0 |  |
|
7 |
Кузнечно-сварочный цех |
на 1 рабочее место |
23,0 |  |
|
XV. БАНИ И ПРАЧЕЧНЫЕ |
|
1 |
Бани
основные помещения:
вестибюль с гардеробом
ожидальные остывочные |

на 1 место |

15,0-17,0
0,17 |
Вместимость бани зависит от размера жилой и казарменной зон военного городка. Расчетное количество мест в бане на 1000 человек принимается:
 казарменная зона - 16-18 мест  |
|
моечное отделение |
помещение |
80 % от общей площади |  |
|
душевые в банях комбинированного типа |
 на 1 место  |
3,5 |
 жилая зона - 5 мест  |
|
парильные |
на 1 место |
6,0-8,0 |  |
|
кладовые для грязного и чистого белья |
на 1 место |
0,13-0,16 |  |
|
туалет |
помещение |
20% от общей площади |
В одевальных и раздевальных помещениях оборудуется туалет на 1 унитаз с умывальником в шлюзе |
|
вспомогательные помещения:
парикмахерские |
на 1 кресло |
4,0-4,5 |  |
|
кладовые моющих и дезинфицирующих средств, а также уборочного инвентаря |
на 1 место |
0,04-0,08 |  |
|
 комната обслуживающего персонала  |
 на 1 работающего  |
0,8-1,0 |  |
|
подсобное помещение |
на 1 работающего |
2,0 |  |
|
2 |
 Механизированная прачечная:  |  |  |  |
|
Основные цехи и производственные подразделения: |
 на 100 кг сухого белья в смену производит 0,5-2,0 т/смену  |  |
Норма стирки белья на 1000 человек:
казарменная зона -500 кг/ сут
жилая зона – 90 кг/ сут |
|
цех приемки, сортировки, метки и хранения грязного белья |
на 100 кг сухого белья в смену |
5,5-6,0 |  |
|
 ожидальная для сдающих грязное белье  |
на 100 кг сухого белья в смену |
2,5-3,5 |  |
|
 стиральный цех  |
на 100 кг сухого белья в смену |
11,0-15,0 |  |
|
сушильно-гладильный цех |
на 100 кг сухого белья в смену |
16,0-18,0 |  |
|
 помещение для разборки и хранения чистого белья  |
на 100 кг сухого белья в смену |
6,6-8,0 |  |
|
 ожидальная для получающих чистое белье  |
на 100 кг сухого белья в смену |
1,0-2,0 |  |
|
 ремонтная мастерская и кладовая стиральных машин и инвентаря  |
на 100 кг сухого белья в смену |
3,5-5,5 |  |
|
Мастерские и подсобные помещения при прачечных:
 мастерская по ремонту белья и обмундирования  |
на 100 кг сухого белья в смену |
16,0-40,0 |  |
|
 химчистка имущества  |
на 100 кг сухого белья в смену |
30,0-50,0 |  |
|
 подкраска имущества  |
на 100 кг сухого белья в смену |
16,0-25,0 |  |
|
 глажение обмундирования и правка шапок – ушанок  |
на 100 кг сухого белья в смену |
18,0-35,0 |  |
|
кладовая вычищенного имущества |
на 100 кг сухого белья в смену |
12,0-40,0 |  |
|
кладовая грязного имущества |
на 100 кг сухого белья в смену |
20,0-38,0 |  |
|
3 |
 Химчистки вещевого имущества  |  |  |  |
|
 участок приемки грязного имущества  |
 на 1 тонну в смену  |
40,0 |  |
|
склад грязного имущества |
на 1 тонну в смену |
50,0 |  |
|
участок чистки |
на 1 тонну в смену |
170,0 |  |
|
камера проветривания |
на 1 тонну в смену |
9,0 |  |
|
склад чистого имущества |
на 1 тонну в смену |
50,0 |  |
|
участок выдачи |
на 1 тонну в смену |
15,0 |  |
|
XVI. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛОЙ ЗОНЫ ВОЕННОГО ГОРОДКА |
|
1 |
Общежитие |
на 1 человека |
9,0-10,0 |
Нормы вместимости объектов военного городка на 1000 человек населения жилой зоны:
 на 100- 150 человек  |
|
2 |
Гостиница |
 на 1 место  |
12,0-13,0 |
на комнату 5 мест |
|
3 |
Жилой дом |
на 1 человека |
15,0-18,0 |  |
|
4 |
Магазин |
на 1 торговое место |
45,0 |
 1 торговое место  |
|
XVII. ОБЪЕКТЫ И ПОМЕЩЕНИЯ СВЯЗИ
Узлы связи стационарные |
|
1 |
Пункт управления узлом связи (рабочие места дежурного по связи и помощника дежурного по связи) |
комната |
14,0 на 2 рабочих места |
из расчета 7,5 кв.м. на 1 рабочее место |
|
Пункт управления узлом связи (комната отдыха дежурного по связи) |
комната |
7,5 |
Для отдыха 1 человека |
|
2 |
Приемный радиоцентр (радиоузел) |
комната |
7,5 на один боевой пост |
Количество боевых постов и дополнительная площадь помещения под оборудование определяются в зависимости от выполняемых задач (схемы-приказ) и установленного оборудования, при этом соблюдаются требования технических условий по монтажу и установке |
|
3 |
 Передающий радиоцентр  |
комната |
7,5 на один боевой пост |
|
4 |
Коммутатор (оператор селекторных совещаний) |
комната |
7,5 на один боевой пост |
|
5 |
Серверная (телефонная станция) |
комната |
14,0 на 2 рабочих места |
|
6 |
Кроссовая |
комната |
4,0 |
|
7 |
Пункт радио и технического контроля |
комната |
7,5 на один боевой пост |
|
8 |
Электропитающая (источник бесперебойного гарантированного электропитания объекта связи) |
 помещение  |
7,5 на одно рабочее место
(боевой пост) |
|
9 |
Дизельная |
кунг (контейнер) |
6,0 |
|
10 |
 Станция фельдъегерской почтовой связи  |
комната |
7,5 на одно рабочее место |  |
|
11 |
Кабинет начальника узла связи (начальника связи) |
комната |
7,5 |  |
|
12 |
Рабочие места начальников элементов (станций, центров) узла связи, командира подразделения связи |
площадь |
7,5 на одного человека |  |
|
13 |
Класс подготовки личного состава дежурной смены узла связи |
комната |
 7,5  |
На одного обучаемого дежурной смены узла связи |
|
14 |
Зарядно-техническая база |
помещение |
 2,0 на одно зарядное место  |
Обязательно оборудование помещения приточно-вытяжной вентиляцией |
|
15 |
 Кладовая для хранения технического имущества, запасных частей, инструментов и приспособлении  |
комната |
6,0 |  |
|
16 |
Туалет |
помещение |
 4,0  |
 Один унитаз, один писсуар, один умывальник на 10 человек  |
|
Пункты связи ОДП |
|
1 |
 Дежурный по пункту связи  |
 комната  |
7,5 |
Дополнительная площадь помещения определяется в зависимости от установленного оборудования связи, при этом необходимо соблюдение требований технических условий по монтажу и установке |
|
2 |
Радиоузел / телефонная станция |
комната |
7,5 на один боевой пост |
|
3 |
 Кладовая для хранения технического имущества, запасных частей, инструментов и приспособлении  |
комната |
6,0 |  |
|
Склады связи |
|
1 |
Склад связи |
помещение |
40,0 |
При размещении на складе связи инженерного имущества, имущества автоматизации дополнительно выделяется площадь исходя из фактической потребности |
|
Центра по ремонту (мастерские по ремонту оборудования связи) |
|
1 |
Кабинет руководителя Центра |
комната |
7,5 |  |
|
2 |
Помещение под ремонт и обслуживание оборудование связи |
комната |
7,5 на одно рабочее место |
Дополнительная площадь помещений определяется в зависимости от установленного оборудования связи, при этом необходимо соблюдение требований технических условий по монтажу и установке |
|
3 |
Помещение под ремонт и обслуживание электропитающих устройств |
комната |
7,5 на одно рабочее место |
|
4 |
Помещение по производству слесарно-механических работ |
комната |
7,5 на одно рабочее место |
|
5 |
Помещение для проверки (тестирования) |
комната |
7,5 на одно рабочее место |
|
6 |
 Кладовая для хранения технического имущества, запасных частей, инструментов и приспособлении  |
комната |
6,0 |  |
|
7 |
Зарядно-техническая база |
помещение |
2,0 на одно зарядное место |
Обязательно оборудование помещения приточно-вытяжной вентиляцией |
|
8 |
Класс специальной подготовки |
помещение |
7,5 на одного обучаемого |
 Дополнительная площадь учебных классов рассчитывается с учетом мест, необходимых для монтажа учебного оборудования и имущества  |
|
9 |
Туалет |
помещение |
4,0 |
 Один унитаз, один писсуар, один умывальник на 10 человек  |
|
Учебный узел связи |
|
1 |
Кабинет начальника учебного узла связи |
комната |
7,5 |  |
|
2 |
Учебный радиоузел |
комната |
7,5 на один учебный пост |
Дополнительная площадь помещения принимается по отдельному расчету в зависимости от установленного оборудования связи, при этом необходимо соблюдение требований технических условий по монтажу и установке |
|
3 |
Учебная телефонная станция |
комната |
7,5 на один учебный пост |
|
4 |
Учебная серверная |
комната |
7,5 на один учебный пост |
|
5 |
Учебная кроссовая |
комната |
4,0 |
|
6 |
Класс специальной подготовки |
помещение |
7,5 на одного обучаемого учебной группы |
Дополнительная площадь учебных классов рассчитывается с учетом мест, необходимых для монтажа учебного оборудования и имущества |
|
7 |
Ближний радио полигон |
помещение |
7,5 на один учебный пост |
Дополнительная площадь рассчитывается с учетом мест, необходимых для монтажа учебного оборудования и имущества |
|
8 |
Дальний радио полигон |
помещение |
7,5 на один учебный пост |
Дополнительная площадь рассчитывается с учетом мест, необходимых для монтажа учебного оборудования и имущества |
|
9 |
Учебная электропитающая (источник бесперебойного гарантированного электропитания объекта связи) |
помещение |
7,5 на один учебный пост |  |
|
10 |
Дизельная |
кунг (контейнер) |
6,0 |  |
|
11 |
 Кладовая для хранения технического имущества, запасных частей, инструментов и приспособлении  |
комната |
6,0 |  |
|
12 |
Туалет |
помещение |
4,0 |
 Один унитаз, один писсуар, один умывальник на 10 человек  |
|
XVIII. ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПУНКТОВ
Стационар |
|
№ п/п |
Наименование помещений |
Ед. изм. |
Площадь помещений медпунктов с количеством мест/посещение |
|
5/15 |
10/30 |
20/60 |
|
1 |
Смотровая |
комната |
- |
10,0 |
10,0 |
|
2 |
Санитарный пропускник для больных |
 на 1 блок  |
16,0 |
22,0 |
22,0 |
|
3 |
 Помещение для временного хранения вещей больных  |
комната |
- |
4,0 |
6,0 |
|
4 |
 Палата на 2,3,4 койки  |
на 1 койку |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
|
5 |
 Полубокс на 1 койку для инфекционных больных с туалетом, ванной и шлюзом  |
на 1 блок |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
6 |
 Бокс на 1 койку с тамбуром  |
на 1 блок |
- |
- |
27,0 |
|
7 |
 Пост дежурной медицинской сестры  |
на 1 пост |
- |
4,0 |
4,0 |
|
8 |
Кабинет врача |
на 1 кабинет |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
9 |
Перевязочная |
 комната  |
- |
- |
22,0 |
|
10 |
Процедурная |
комната |
12,0 |
18,0 |
18,0 |
|
11 |
Буфетная |
комната |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
|
12 |
Столовая |
комната |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
|
13 |
Ванная с душем для палат |
на 1 блок |
- |
- |
10,0 |
|
14 |
Клизменная |
комната |
- |
- |  |
|
15 |
 Помещение дневного пребывания  |
комната |
- |
10,0 |
12,0 |
|
16 |
Комната персонала |
комната |
8,0 |
8,0 |
10,0 |
|
17 |
 Помещение для мытья и стерилизации суден, мытья и сушки клеенок, предметов уборки  |
комната |
- |
8,0 |
8,0 |
|
18 |
 Помещение для временного хранения грязного белья  |
комната |
2,0 |
4,0 |
4,0 |
|
19 |
Кладовая для хранения чистого белья |
комната |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
|
20 |
Кладовая для временного хранения медицинских отходов |
комната |
- |
4,0 |
6,0 |
|
21 |
 Туалет для больных  |
 на 1 блок  |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
22 |
Туалет для персонала |
на 1 блок |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|  |
Амбулатория с аптекой |
|
23 |
Вестибюль с гардеробом и регистратурой, ожидальная |
комната |
8,0 |
9,0 |
18,0 |
|
24 |
Кабинет врача |
комната |
- |
- |
12,0 |
|
25 |
Кабинет начальника (кабинет врача) |
комната |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
26 |
Процедурная |
комната |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|
27 |
Перевязочная |
комната |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
30 |
Стоматологические кабинеты (терапевтический и хирургический) |
 на 1 кабинет  |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
31 |
Физиотерапевтический кабинет |
на 1 кабинет |
15,0 |
18,0 |
36,0 |
|
32 |
Кабинет электрокардиографии |
на 1 кабинет |
16,0 |
18,0 |
36,0 |
|
33 |
Лаборатория для амбулаторной и стационарной |
 на 1 блок  |
15,0 |
18,0 |
24,0 |
|
34 |
Комната персонала |
 комната  |
- |
8,0 |
10,0 |
|
35 |
Аптека |
на 1 блок |
52,0 |
59,0 |
67,0 |
|
36 |
Комната дежурного врача |
комната |
- |
12,0 |
12,0 |
|
37 |
Кабинет флюорографии с раздевальной и фотокомнатой |
 на 1 блок  |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
|
38 |
 Лаборатория для желудочной секреции  |
комната |
- |
10,0 |
10,0 |
|
39 |
Помещение для хранения полевого обмундирования и имущества |
комната |
8,0 |
8,0 |
10,0 |
|
40 |
 Помещение для хранения предметов уборки  |
комната |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
41 |
Туалеты раздельные для больных и персонала |
на 1 блок |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
42 |
Кабинет ультразвуковой диагностики |
на 1 кабинет |
16,0 |
18,0 |
36,0 |
|
43 |
Эндоскопический кабинет |
на 1 кабинет |
16,0 |
18,0 |
36,0 |
|
44 |
Кабинет гипербарической оксигенации |
на 1 кабинет |
16,0 |
18,0 |
36,0 |
|
45 |
Кабинет (зал) лечебной физической культуры |
на 1 кабинет |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
|
46 |
Кабинет для массажа |
на 1 кабинет |
12,0 |
12,0 |
12,0 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан