

**Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"
(ТР ТС 011/2011)**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 марта 2013 года № 44

      В соответствии со статьей 3 Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**  
      1. Утвердить прилагаемый перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).  
      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

*Председатель                               В.Б. Христенко*

УТВЕРЖДЕН                
Решением Коллегии            
Евразийской экономической комиссии  
от 19 марта 2013 г. № 44

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**продукции, в отношении которой подача таможенной декларации**  
**сопровождается представлением документа об оценке**  
**(подтверждении) соответствия требованиям технического**  
**регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС**  
**011/2011)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Код ТН ВЭД ТС | Документ об оценке (подтверждении) соответствия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. Лифты с электрическим из 8428 10 управлением, прочие лифты | из 8428 10 | Сертификат соответствия |  |
| 2. Устройства безопасности лифтов: | из 8431 31 000 0 | Сертификат соответствия |  |
| 1) буфер: энергонакопительного типа (за исключением буферов энергонакопительного типа с линейными характеристиками): |  |  |  |
| с нелейными характеристиками; |  |  |  |
| с амортизированным обратным ходом; |  |  |  |
| энергорассеивающего типа; |  |  |  |
| 2) гидроаппарат безопасности (разрывной клапан); |  |  |  |
| 3) замок двери шахты; |  |  |  |
| 4) ловители; |  |  |  |
| 5) ограничитель скорости |  |  |  |

      Примечания: 1. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ТС.  
      2. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) не распространяется на лифты, предназначенные для использования и используемые:  
      в шахтах горной и угольной промышленности;  
      на судах и иных плавучих средствах;  
      на платформах для разведки и бурения на море;  
      на самолетах и летательных аппаратах, а также на лифты:  
      с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема;  
      специального назначения для военных целей.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан