

**Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию**

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 марта 2019 года № 237 и Министра индустрии и инфраструктурного развития от 29 марта 2019 года № 162. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 марта 2019 года № 18438.

      Примечание РЦПИ!

Настоящий совместный приказ вводится в действие с 11 апреля 2019 года.

      В соответствии с подпунктом 2) статьи 6-3 Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений" ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Утвердить прилагаемый перечень измерений, относящихся к государственному регулированию.

      2. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонной контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего совместного приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

      4) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

      4. Настоящий совместный приказ вводится в действие с 11 апреля 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр индустрии и**инфраструктурного развития**Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. Скляр*
 |
|
*Министр внутренних дел**Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Тургумбаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденсовместным приказомМинистра индустрии иинфраструктурного развитияРеспублики Казахстанот 29 марта 2019 года №162и Министра внутренних делРеспублики Казахстанот 28 марта 2019 года №237 |

 **Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию**

      Сноска. Перечень – в редакции совместного приказа Министра внутренних дел РК от 25.04.2025 № 329 и Министра торговли и интеграции РК от 28.04.2025 № 147-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование измерений с указанием объекта и области применения |
Метрологические требования к измерениям |
Примечание |
|
Диапазон измерений |
Предельно допустимая погрешность или класс точности |  |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) мобильными скоростемерами |
От 20 до 250 км/ч. |
± 2 км/ч. |
Фиксация:- превышения установленной скорости движения; |
|
2 |
Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами |
От 20 до 250 км/ч. |
± 2 км/ч. |
|
3 |
Измерение суммарного люфта в рулевом управлении |
От 0° до 30° |
± 1° |
Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534 "Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33003) |
|
4 |
Измерение светопропускания ветрового стекла и передних боковых стекол |
От 0 % до 70 % |
± 2 % |
|
5 |
Измерение остаточной высоты рисунка протектора шин |
От 0 до 150 мм. |
± 0,01мм. |
|
6 |
Измерение концентрации компонентов в отработавших газах |
- CO от 0 до 5 % объемной доли |
Абсолютная ± 0,03 % Относительная ± 5 % |
|  |
- CO2 от 0 до 16% объемной доли |
Абсолютная ± 0,5 % Относительная ± 5 % |
|  |
- O2 от 0 до 21% объемной доли |
Абсолютная ± 0,1 % Относительная ± 5 % |
|  |
- СН от 0 млн-1 до 2000 % млн-1 |
Абсолютная ± 10 млн-1 Относительная ± 5 % |
|
7 |
Измерение средней скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами |
- |
± 2 км/ч при подсчете средней скорости |
Фиксация превышения средней скорости движения |
|
8 |
Измерение контролируемого участка проходимого транспортного средства  |
от 10 до 100 м |
± 1 % предел допускаемой погрешности вычисления пройденного расстояния транспортного средства в зоне контролируемого участка  |
Фиксация:- нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств;- проезда на запрещающий сигнал светофора;- несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;- нарушения правил маневрирования;- непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. |
|
9 |
Измерение координат расположения аппаратно-программных комплексов  |
-  |
± 5 м |
|
10 |
Измерение расстояния между габаритами транспортных средств по выступающим точкам и дорожной разметкой  |
от 0 до 5 м |
± 0,5 м |
|
11 |
Измерение погрешности синхронизации времени |
Не нормируется |
± 2 с |
Фиксация времени правонарушения |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан