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О внесении изменений в приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 213 "Об утверждении Правил разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки)"
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 16 июня 2026 года № 304. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 июня 2026 года № 38988

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.07.2026

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 213 "Об утверждении Правил разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 38632) следующие изменения:

      в Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки), утвержденных указанным приказом:



      пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

      "6. Финансирование разработки и корректировки генеральных планов, схем развития и застройки населенных пунктов, ПДП осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета, за исключением ПДП, разработка/корректировка которых допускается за счет средств Инвестора.

      7. Техническое задание (далее – Задание) на разработку градостроительных проектов развития и застройки населенных пунктов, согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам, подлежит рассмотрению архитектурно-градостроительным советом, в соответствии с пунктом 8 статьи 69 Кодекса.";



      пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

      "10. Заказчик градостроительных проектов является также заказчиком комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов по этому градостроительному проекту без права делегирования этих полномочий третьим лицам.

      Заказчиками комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов– по проектам регионального значения и проектам развития и застройки населенных пунктов являются МИО.

      11. Градостроительные проекты после прохождения общественного обсуждения в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 25, подпунктом 1) пункта 2 статьи 25, подпунктом 1) пункта 2 статьи 26 Кодекса подлежат согласованию с соответствующим маслихатом и направляются на комплексную градостроительную экспертизу в государственную экспертную организацию в порядке, определяемом Правилами проведения.";



      пункт 13 изложить в следующей редакции:

      "13. Общественные обсуждения проводятся посредством открытого собрания по разработанным/откорректированным проектам концепции (мастер-плана) развития столицы, городов республиканского значения и областных центров генерального плана, схемы развития и застройки населенного пункта, ПДП.";

      в пункт 17 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;



      пункт 18 изложить в следующей редакции:

      "18. Председателем общественного обсуждения назначается представитель МИО, на территории, которой проводятся общественные обсуждения.";



      пункты 24, 25 и 26 изложить в следующей редакции:

      "24. Общественные обсуждения считаются состоявшимися при регистрации и участии в них не менее всего пятидесяти физических и юридических лиц.

      25. Общественные обсуждения считаются несостоявшимися при отсутствии необходимого количества физических и юридических лиц, указанных в пункте 24 настоящих Правил.

      26. При признании общественных обсуждений несостоявшимися, МИО в течение трех рабочих дней размещают об этом уведомление в Рубрике, созданный на официальных интернет-ресурсах МИО.";



      пункт 32 изложить в следующей редакции:

      "32. Утвержденные генеральные планы, схемы развития и застройки населенных пунктов, ПДП, подлежат учету в государственном градостроительном кадастре в порядке, определяемом Правилами регистрации в автоматизированной цифровой системе государственного градостроительного кадастра градостроительных проектов, предпроектной и проектно-сметной документации, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденными приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 17 апреля 2026 года № 184 "Об утверждении Правил регистрации в автоматизированной цифровой системе государственного градостроительного кадастра градостроительных проектов, предпроектной и проектно-сметной документации, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 38470) с учетом требований пункта 30 настоящих Правил.";



      пункт 35 изложить в следующей редакции:

      "35. Передача материалов генеральных планов, схем развития и застройки населенного пункта и ПДП в цифровом виде производится с соблюдением требований информационной безопасности, в соответствии с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 "Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности".";

      в пункт 38 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;



      пункты 39 и 40 изложить в следующей редакции:

      "39. Долгосрочный прогноз развития столицы, городов республиканского значения, областных центров (концепция (мастер-план) разрабатывается с целью определения оптимального варианта направлений хозяйственно-экономического, социально-культурного и территориально-функционального развития населенного пункта, исходя из комплексного анализа градостроительных условий и ресурсного потенциала, поэтапной реализации и включает в себя:

      1) анализ исторических особенностей развития планировочной структуры города;

      2) комплексную градостроительную оценку территорий;

      3) оценку состояния инженерной и транспортной инфраструктуры;

      4) направления композиционной организации городского пространства.

      Для стадии концепции (мастер-плана) предусматривается следующий состав проектных материалов, масштабы которых применяются в соответствии со Строительными нормами Республики Казахстан СН РК 3.01-00-2011 (далее – СН РК 3.01-00-2011): 

      1) схема положения населенного пункта в системе расселения (с пригородной и зеленой зонами); 

      2) план современного использования территории (опорный план); 

      3) ретроспективные схемы развития планировочной структуры города;

      4) комплексная градостроительная территории; 

      5) варианты территориального развития в произвольном масштабе;

      6) концепция территориального развития города (структурный план);

      7) пояснительная записка с обоснованием принимаемых социально-экономических и структурно-планировочных решений на основе вариантных проработок.

      40. Графические материалы концепции (мастер-план) развития столицы, городов республиканского значения, областных центров выполняются в масштабе 1:10000.

      Указанные масштабы графических материалов уточняются заказчиком по согласованию с разработчиком исходя из конкретной градостроительной ситуации.";



      пункт 55 изложить в следующей редакции:

      "55. Проекты генеральных планов столицы, городов республиканского значения, и городов областного значения с расчетной численностью населения свыше ста тысяч жителей утверждаются Правительством Республики Казахстан, в соответствии подпунктом 4 статьи 23 Кодекса.";



      пункт 61 изложить в следующей редакции:

      "61. ПДП отдельных частей населенных пунктов разрабатываются:

      1) на основании генерального плана, утвержденного в установленном порядке, в соответствии с Заданием на проектирование согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам;

      2) в соответствии с установленными в генеральных планах элементами планировочной структуры, градостроительными регламентами, единым архитектурным обликом населенного пункта и дизайн-кодом.

      Основными компонентами дизайн-кода являются гармоничный внешний облик и единство элементов архитектурного стиля, цветового решения, этажности, отделочных материалов, создающих визуальное ощущение определенной целостности, композиционного единства и завершенности объектов строительства;

      3) с учетом карты сейсмического микрозонирования, а также карты селевой, оползневой и лавинной опасностей и рисков при их наличии.

      4) с учетом сведений цифровых систем государственных органов о предоставленных правах в частную собственность или временного возмездного землепользования, предусмотренных статьями 43, 43-1, 44, 44-1 и 44-2 Земельного кодекса Республики Казахстан.";

      в пункты 56 и 63 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;



      приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

      2. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан после его официального опубликования. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года и подлежит официальному опубликованию.
	
      Министр промышленности

и строительства

Республики Казахстан

	
Е. Нагаспаев



	 
	Приложение 1 к приказу
Министр промышленности
и строительства
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	Приложение 10
к Правилам разработки,
согласования и утверждения
градостроительных проектов
(генеральных планов
населенных
пунктов, проектов
детальной планировки)


 Основные технико-экономические показатели проекта детальной планировки
	
№ п.п.
	
Показатели
	
Единица измерения
	
Современное состояние (20 год)
	
Первый этап (20 год)
	
Расчетный срок (20 год)
	
всего

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	
1
	
Территория
	

	

	

	

	


	
1.1
	
Площадь в пределах границ проектируемой территории
	
га
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
1.1.1
	
Территории жилой застройки
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них: 
	

	

	

	

	


	
1.1.1.1
	
усадебной и блокированной застройки с земельными участками при доме (квартире):
	
-//-
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	

	
усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	
-//-
	

	

	

	


	

	
блокированной с земельным участком при квартире
	
-//-
	

	

	

	


	
1.1.1.2
	
застройка с многоквартирными домами
	
-//-
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	

	
малоэтажной (1-3-х этажной) застройки
	
-//-
	

	

	

	


	

	
среднеэтажной (4-5 этажной) застройки
	
-//-
	

	

	

	


	

	
многоэтажной застройки
	
-//-
	

	

	

	


	
1.2
	
Территории общественной застройки, всего
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	
1.2.1*
	
школ общеобразовательных, детских дошкольных учреждений
	
-//-
	

	

	

	


	
1.2.2*
	
учреждений и предприятий обслуживания
	
-//-
	

	

	

	


	
1.2.2.а*
	
в том числе общегородского значения
	
-//-
	

	

	

	


	
1.3
	
Территории промышленной и коммунально-складской застройки
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них:
	
-//-
	

	

	

	


	
1.3.1
	
промышленной застройки
	
-//-
	

	

	

	


	
1.3.2
	
коммунальной застройки
	
-//-
	

	

	

	


	
1.3.3
	
складской застройки
	
-//-
	

	

	

	


	
1.4
	
Территории внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного)
	
-//-
	

	

	

	


	
1.5
	
Территории магистральных инженерных сетей и сооружений
	
-//-
	

	

	

	


	
1.6
	
Территории сооружений связи
	
-//-
	

	

	

	


	
1.7
	
Территории охранных зон, всего
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	
1.7.1
	
рек, естественных и искусственных водоемов
	
-//-
	

	

	

	


	
1.7.2
	
памятников истории; архитектуры и недвижимой культуры
	

	

	

	

	


	
1.7.3
	
памятников природы
	
-//-
	

	

	

	


	
1.8
	
Рекреационные территории, всего
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	
1.8.1
	
оздоровительно-рекреационные учреждения
	
-//-
	

	

	

	


	
1.8.2
	
леса, лесопарки
	
-//-
	

	

	

	


	
1.9
	
Территории общего пользования, всего
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	
1.9.1
	
улиц, проездов, автостоянок
	
-//-
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
1.9.2
	
магистрали районного и общегородского значения
	
-//-
	

	

	

	


	
1.9.3
	
участки гаражей и автостоянок для хранения индивидуального транспорта
	
-//-
	

	

	

	


	
1.9.4
	
водоемов, пляжей, рек, набережных
	
-//-
	

	

	

	


	
1.9.5
	
зеленых насаждений общего пользования (парков,
	
-//-
	

	

	

	


	

	
скверов, бульваров)
	

	

	

	

	


	
1.9.6
	
прочие территории
	
-//-
	

	

	

	


	
1.10
	
Земли сельскохозяйственного использования (земли сельхозпредприятий, огороды, фермерские и тепличные хозяйства и пр.)
	
-//-
	

	

	

	


	
1.11
	
Земли специального назначения (кладбища, крематории, свалки, санитарно-защитные зоны, и пр.)
	
-//-
	

	

	

	


	
1.12
	
Территории военных объектов и режимные территории
	
-//-
	

	

	

	


	
1.13
	
Неиспользуемые (неудобные) для застройки территории
	
-//-
	

	

	

	


	
2*
	
Площадь застройки
	

	

	

	

	


	
2.1*
	
Площадь застройки зданий
	

	

	

	

	


	
2.2*
	
Общая площадь застройки в габаритах внешних границ наружных стен (суммарная поэтажная площадь застройки надземной части зданий)
	
тыс.кв.м
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	
2.2.1*
	
Жилых зданий с учетом встроенно-пристроенных помещений общественного назначения
	
-//-
	

	

	

	


	
2.2.2*
	
Зданий административно-общественного назначения
	
-//-
	

	

	

	


	
2.2.3*
	
Общая площадь подземной части зданий (суммарная поэтажная площадь застройки подземной части зданий)
	
-//-
	

	

	

	


	
2.3
	
Коэффициент застройки
	
%
	

	

	

	


	
2.4*
	
Коэффициент плотности застройки
	
-//-
	

	

	

	


	
2.5*
	
Из общей территории
	
га
	

	

	

	


	
2.5.1*
	
земли государственной собственности
	
-//-
	

	

	

	


	
2.5.2*
	
земли частной собственности
	
-//-
	

	

	

	


	
3
	
Население
	

	

	

	

	


	
3.1
	
Численность населения
	
тыс. человек
	

	

	

	


	
3.2
	
Плотность населения
	

	

	

	

	


	
3.2.1
	
на территории района в проектных границах
	
чел/га
	

	

	

	


	
3.2.2*
	
в пределах расчетной территории жилого района
	
-//-
	

	

	

	


	
3.2.3*
	
в пределах расчетной территории микрорайонов в составе проектируемого района
	
-//-
	

	

	

	


	
3.3*
	
Возрастная структура населения:
	

	

	

	

	


	
3.3.1*
	
дети до 15 лет
	
тыс. чел / %
	

	

	

	


	
3.3.2*
	
население в трудоспособном возрасте
	
-//-
	

	

	

	


	
3.3.3*
	
(мужчины 16-62 года, женщины 16-57 года)
	
-//-
	

	

	

	


	
3.3.4*
	
население старше трудоспособного возраста
	
-//-
	

	

	

	


	
3.4*
	
Число семей и одиноких жителей, всего
	
единица
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
3.4.1*
	
число семей
	
-//-
	

	

	

	


	
3.4.2*
	
число одиноких жителей
	
-//-
	

	

	

	


	
4
	
Жилищный фонд
	

	

	

	

	


	
4.1
	
Всего общей площади
	
тыс.м2 общей площади / % / *ед. домов (квартир)
	

	

	

	


	

	
в том числе по этажности застройки:
	

	

	

	

	


	
4.1.1
	
малоэтажная застройка
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	
4.1.1.1
	
усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	
-//-
	

	

	

	


	
4.1.1.2
	
блокированной с земельным участком при квартире
	
-//-
	

	

	

	


	
4.1.1.3
	
1-3-х этажная застройка без земельного участка
	
-//-
	

	

	

	


	
4.1.2
	
среднеэтажная (4-5 этажная) застройка
	
-//-
	

	

	

	


	
4.1.3
	
многоэтажная застройка
	

	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	
4.1.3.1
	
6-9 этажная
	
-//-
	

	

	

	


	
4.1.3.2
	
10-12 этажная
	
-//-
	

	

	

	


	
4.1.3.3
	
13-16 этажная
	
-//-
	

	

	

	


	
4.1.3.5
	
более 16 этажей
	
-//-
	

	

	

	


	
4.2
	
Средняя обеспеченность населения общей площадью
	
кв. м/чел.
	

	

	

	


	
4.3
	
Плотность жилищного фонда (брутто жилого района)
	
кв. м./га
	

	

	

	


	
4.4
	
Плотность жилищного фонда (брутто микрорайона)
	
-//-
	

	

	

	


	
4.5
	
Средняя этажность жилой застройки
	
этаж
	

	

	

	


	
4.6
	
Жилищный фонд с износом более 70%, всего
	
тыс. м2общей площади / % / *ед. домов (квартир)
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
4.6.1*
	
государственный фонд
	
-//-
	

	

	

	


	
4.7
	
Сохраняемый жилищный фонд, всего
	
-//-
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
4.7.1
	
по этажности застройки:
	
-//-
	

	

	

	


	
4.7.1.1
	
малоэтажная застройка
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	
4.7.1.1.1
	
усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	
-//-
	

	

	

	


	
4.7.1.1.2
	
блокированной с земельным участком при квартире
	
-//-
	

	

	

	


	
4.7.1.1.3
	
1-3-х этажная застройка без земельного участка
	
-//-
	

	

	

	


	
4.7.1.2
	
среднеэтажная (4-5 этажная) застройка
	
-//-
	

	

	

	


	
4.7.1.3
	
многоэтажная застройка
	

	

	

	

	


	

	
 из них: 
	

	

	

	

	


	
4.7.1.3.1
	
6-9 этажная
	
-//-
	

	

	

	


	
4.7.1.3.2
	
10-12 этажная
	
-//-
	

	

	

	


	
4.7.1.3.3
	
13-16 этажная
	
-//-
	

	

	

	


	
4.7.1.3.4
	
более 16 этажей
	
-//-
	

	

	

	


	
4.8
	
Снос существующего жилищного фонда, всего
	
-//-
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
4.8.1
	
по этажности застройки:
	

	

	

	

	


	
4.8.1.1
	
малоэтажная застройка
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	
4.8.1.1.1
	
усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	
-//-
	

	

	

	


	
4.8.1.1.2
	
блокированной с земельным участком при квартире
	
-//-
	

	

	

	


	
4.8.1.1.3
	
1-3-х этажная застройка без земельного участка
	
-//-
	

	

	

	


	
4.8.1.2
	
среднеэтажная (4-5 этажная) застройка
	
-//-
	

	

	

	


	
4.8.1.3
	
многоэтажная застройка
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	
4.8.1.3.1
	
6-9 этажная
	
-//-
	

	

	

	


	
4.8.1.3.2
	
10-12 этажная
	
-//-
	

	

	

	


	
4.8.1.3.3
	
13-16 этажная
	
-//-
	

	

	

	


	
4.8.1.3.4
	
более 16 этажей
	
-//-
	

	

	

	


	
4.9
	
Убыль государственного фонда, всего
	

	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
4.9.1
	
по техническому состоянию
	
-//-
	

	

	

	


	
4.9.2
	
по реконструкции
	
-//-
	

	

	

	


	
4.9.3
	
по другим причинам (переоборудование помещений)
	
-//-
	

	

	

	


	
4.10
	
Убыль жилищного фонда по отношению к новому строительству
	
%
	

	

	

	


	
4.11
	
Новое жилищное строительство, всего
	
тыс. м2общей площади / % / *ед. домов (квартир)
	

	

	

	


	
4.11.1
	
в том числе по этажности застройки
	

	

	

	

	


	
4.11.1.1
	
малоэтажная застройка
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	

	
усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	
-//-
	

	

	

	


	

	
блокированной с земельным участком при квартире
	
-//-
	

	

	

	


	

	
1-3-х этажная застройка без земельного участка
	
-//-
	

	

	

	


	
4.11.1.2
	
среднеэтажная (4-5 этажная) застройка
	
-//-
	

	

	

	


	
4.11.1.3
	
многоэтажная застройка
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	

	
6-9 этажная
	
-//-
	

	

	

	


	

	
10-12 этажная
	
-//-
	

	

	

	


	

	
13-16 этажная
	
-//-
	

	

	

	


	
4.11.2
	
По источнику финансирования:
	
-//-
	

	

	

	


	
3.11.2.1*
	
за счет государственных средств
	
-//-
	

	

	

	


	
3.11.2.2*
	
за счет предприятий и организаций
	
-//-
	

	

	

	


	
3.11.2.3*
	
за счет собственных средств населения
	
-//-
	

	

	

	


	
4.12
	
Население в новом жилищном строительстве, всего
	
тыс. человек
	

	

	

	


	
4.13
	
Средняя обеспеченность населения общей площадью в новом строительстве
	
кв. м/чел.
	

	

	

	


	
5
	
Учреждения и предприятия обслуживания
	

	

	

	

	


	
5.1
	
Объекты обслуживания, всего
	
тыс. м2 общей площади
	

	

	

	


	
5.1.1
	
в том числе новое строительство
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	
5.1.1.1
	
Объекты обслуживания городского уровня
	
-//-
	

	

	

	


	
5.1.1.1.а
	
в том числе новое строительство
	
-//-
	

	

	

	


	
5.1.1.2
	
Объекты периодического и повседневного пользования
	
-//-
	

	

	

	


	
5.1.1.2.а
	
в том числе новое строительство
	
-//-
	

	

	

	


	
5.1.1.3.б
	
Объекты периодического и повседневного пользования по видам обслуживания
	
-//-
	

	

	

	


	
1)
	
Детские дошкольные учреждения
	
мест
	

	

	

	


	
1а)
	
в том числе повое строительство
	
-//-
	

	

	

	


	
2)
	
Школы общеобразовательные
	
-//-
	

	

	

	


	
2а)
	
в том числе новое строительство
	
-//-
	

	

	

	


	
3)
	
Внешкольные учреждения
	
-//-
	

	

	

	


	
4)
	
Поликлиники
	
посещений в смену
	

	

	

	


	
5)
	
Аптеки
	
м2 общей площади /объект
	

	

	

	


	
6)
	
Молочные кухни (на 1 ребенка до 1 года)
	
порция в сутки
	

	

	

	


	
7)
	
Раздаточные пункты молочных кухонь (на 1 ребенка до 1 года)
	
м2 общей площади
	

	

	

	


	
8)
	
Территориальный комплексный центр социального обслуживания
	
-//-
	

	

	

	


	
9)
	
Центры обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
	
-//-
	

	

	

	


	
10)
	
Комплекс спортивных сооружений
	
га
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	

	
Физкультурно-оздоровительные учреждения
	
м2 общей площади крытых сооружений
	

	

	

	


	

	
Спортивные площадки
	
-//-
	

	

	

	


	

	
Спортивные залы
	
-//-
	

	

	

	


	

	
Бассейны крытые
	
м2 зеркала воды
	

	

	

	


	
11)
	
Клубные помещения
	
мест
	

	

	

	


	

	
в том числе приближенного обслуживания
	
м2 общей площади
	

	

	

	


	
12)
	
Универсальные кинозалы
	
мест
	

	

	

	


	
13)
	
Танцевальные залы
	
м
	

	

	

	


	
14)
	
Библиотеки
	
тыс. томов
	

	

	

	


	
15)
	
Магазины продовольственных товаров
	
м2 торговой
площади
	

	

	

	


	
16)
	
Магазины непродовольственных товаров
	
-//-
	

	

	

	


	
17)
	
Рыночные комплексы
	
-//-
	

	

	

	


	
18)
	
Предприятия общественного питания
	
посадочных мест
	

	

	

	


	
19)
	
Магазины кулинарии
	
м2 торговой площади
	

	

	

	


	
20)
	
Предприятия бытового обслуживания
	
рабочих мест
	

	

	

	


	
21)
	
Бани
	
мест
	

	

	

	


	
22)
	
Прачечные
	
кг белья в смену
	

	

	

	


	
23)
	
Химчистки
	
кг вещей в смену
	

	

	

	


	
24)
	
Приемные пункты прачечной, химчистки
	
объект
	

	

	

	


	
25)
	
Службы эксплуатации территории
	
-//-
	

	

	

	


	
26)
	
Отделения связи
	
-//-
	

	

	

	


	
27)
	
Учреждения банка
	
операционное место
	

	

	

	


	
28)
	
Отделение полиции
	
объект
	

	

	

	


	
29)
	
Опорные пункты охраны порядка
	
м2 общей площади
	

	

	

	


	
30)
	
Пожарное депо
	
число автомобилей/ постов
	

	

	

	


	
31)
	
Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	

	

	

	

	


	
6
	
Улично-дорожная сеть и транспорт
	

	

	

	

	


	
6.1
	
Протяженность улично-дорожной сети, всего
	
км
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
6.1.1
	
дорог скоростного движения
	
-//-
	

	

	

	


	
6.1.2
	
общегородского значения
	
-//-
	

	

	

	


	
6.1.3
	
районного значения
	
-//-
	

	

	

	


	
6.1.4
	
жилых улиц
	
-//-
	

	

	

	


	
6.1.5
	
поселковые дороги
	
-//-
	

	

	

	


	
6.1.6
	
промышленные дороги
	
-//-
	

	

	

	


	
6.2
	
Протяженность линии пассажирского общественного транспорта, всего
	
-//-
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
6.2.1
	
электрифицированная железная дорога
	
км двойного пути
	

	

	

	


	
6.2.2
	
метрополитен
	
-//-
	

	

	

	


	
6.2.3
	
трамвай
	
-//-
	

	

	

	


	
6.2.4
	
троллейбус
	
км
	

	

	

	


	
6.2.5
	
автобус
	
-//-
	

	

	

	


	
6.3
	
Плотность улично-дорожной сети в пределах границ проектируемой территории
	
км/км2
	

	

	

	


	
6.4
	
Автомобильные развязки
	
количество
	

	

	

	


	
6.5
	
Автомобильные стоянки для хранения легковых автомобилей, всего
	
Маш. мест
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	
6.5.1
	
автопаркинги для постоянного хранения автомобилей (для проживающего населения), всего
	
-//-
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
6.5.1.1
	
подземные под жилыми домами
	
-//-
	

	

	

	


	
6.5.1.2
	
надземные (отдельностоящие)
	
-//-
	

	

	

	


	
6.5.2
	
Автопаркинги для временного хранения автомобилей, всего
	
-//-
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
6.5.2.1
	
- подземные под административно-общественными зданиями (1 ярусные)
	
-//-
	

	

	

	


	
6.5.2.2
	
- надземные гостевые (приобъектные)
	
-//-
	

	

	

	


	
6.6
	
Плотность улично-дорожной сети
	
км/км2
	

	

	

	


	
7
	
Инженерное оборудование и благоустройство
	

	

	

	

	


	
7.1
	
Водоснабжение
	

	

	

	

	


	
7.1.1
	
Суммарное потребление, всего
	
тыс.м3/сут.
	

	

	

	


	

	
В том числе:
	

	

	

	

	


	
7.1.1.1
	
на хозяйственно-питьевые нужды
	
-//-
	

	

	

	


	
7.1.1.2
	
на производственные нужды
	
-//-
	

	

	

	


	
7.1.2
	
Водопотребление в среднем на 1 человека
	
л/сут.
	

	

	

	


	
7.1.2.1
	
в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	
-//-
	

	

	

	


	
7.2
	
Водоотведение
	

	

	

	

	


	
7.2.1
	
Общее поступление сточных вод, всего
	
тыс. м3/сут.
	

	

	

	


	

	
В том числе:
	

	

	

	

	


	
7.2.1.1
	
бытовая канализация
	
-//-
	

	

	

	


	
7.2.1.2
	
производственная канализация
	
-//-
	

	

	

	


	
7.2.2
	
Водоотведение в среднем на 1 человека
	
л/сут.
	

	

	

	


	
7.3
	
Электроснабжение:
	

	

	

	

	


	
7.3.1
	
Суммарная электрическая нагрузка
	
кВт
	

	

	

	


	
7.3.2
	
Суммарное потребление электроэнергии
	
кВт час/год
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
7.3.2.1
	
на коммунально-бытовые нужды
	
-//-
	

	

	

	


	
7.3.2.2
	
на производственные нужды
	
-//-
	

	

	

	


	
7.4
	
Теплоснабжение
	

	

	

	

	


	
7.4.1
	
Общий расход тепла
	
Гкал/ч
	

	

	

	


	
7.4.2
	
Потребление на отопление, всего
	
МВт
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
7.4.2.1
	
на коммунально-бытовые нужды
	
-//-
	

	

	

	


	
7.4.2.2
	
на производственные нужды
	
-//-
	

	

	

	


	
7.4.3
	
Потребление на горячее водоснабжение, всего
	
-//-
	

	

	

	


	
7.4.3.1
	
в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	
-//-
	

	

	

	


	
7.4.3.2
	
на производственные нужды
	
-//-
	

	

	

	


	
7.5
	
Газоснабжение
	

	

	

	

	


	
7.5.1
	
Годовой расход природного газа
	
тыс.м3/год
	

	

	

	


	
7.5.2
	
Потребление природного газа, всего
	
млн. м3/год
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
7.5.2.1
	
на коммунально-бытовые нужды
	
-//-
	

	

	

	


	
7.5.2.2
	
на производственные нужды
	
-//-
	

	

	

	


	
7.5.3
	
Потребление сжиженного газа, всего
	
тонн/год
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
7.5.3.1
	
на коммунально-бытовые нужды
	
-//-
	

	

	

	


	
7.5.3.2
	
на производственные нужды
	
-//-
	

	

	

	


	
7.6
	
Телефонизация
	

	

	

	

	


	
7.6.1
	
Установленное количество телефонных номеров
	
тыс. единиц
	

	

	

	


	
8
	
Инженерная подготовка территории
	

	

	

	

	


	
8.1
	
Общая протяженность ливневой канализации
	
км
	

	

	

	


	
8.2
	
Защита территории от затопления:
	

	

	

	

	


	
8.2.1
	
площадь
	
га
	

	

	

	


	
8.2.2
	
протяженность защитных сооружений
	
км
	

	

	

	


	
8.3
	
Намыв и подсыпка, всего объем и площадь
	
млн. м3, га
	

	

	

	


	
8.4
	
Берегоукрепление
	
км
	

	

	

	


	
8.5
	
Понижение уровня грунтовых вод
	
га
	

	

	

	


	
8.6
	
Другие мероприятия
	

	

	

	

	


	
9
	
Охрана окружающей среды
	

	

	

	

	


	
9.1
	
Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
	
тыс.т/год
	

	

	

	


	
9.2
	
Объем сброса загрязненных вод
	
Тыс.м3/год
	

	

	

	


	
9.3
	
Уровень загрязнения подземных вод
	
% проб выше нормативного /% от ПДК
	

	

	

	


	
9.4
	
Рекультивация нарушенных территорий
	
га
	

	

	

	


	
9.5
	
Уровень радиационного фона
	
мкЗв/ч (мкР/ч
	

	

	

	


	
9.6
	
Уровень шумового воздействия
	
дБ
	

	

	

	


	
9.7
	
Уровень неионизирующего излучения
	
% ПДУ
	

	

	

	


	
9.8
	
Уровень инфекционной и неинфекционной заболеваемости
	
на 100000 человек
	

	

	

	


	
9.9
	
Санитарная очистка территории:
	
тыс.т/год
	

	

	

	


	
9.9.1
	
объем бытового мусора
	
тыс.т/год
	

	

	

	


	
9.10
	
Санитарно-защитные зоны
	
га
	

	

	

	


	
9.11
	
Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды
	
га
	

	

	

	


	
10
	
Ориентировочные объемы инвестиций
	

	

	

	

	


	
10.1
	
Общий объем инвестиций
	
млн. теңге
	

	

	

	


	

	
в том числе:
	

	

	

	

	


	
10.1.1
	
Жилищное строительство
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.2
	
Затраты, связанные со сносом жилых строений
	
-//-
	

	

	

	


	

	
из них:
	

	

	

	

	


	
10.1.2.1
	
компенсация сносимого жилищного фонда
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.2.2
	
снос жилых строений
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.2.3
	
стоимость выкупа земли по базовой ставке платы за земельный участок
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.3
	
Социально-бытовое строительство
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.4
	
Улично-дорожная сеть и сооружения транспорта
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.5
	
Инженерная подготовка
	
-//-
	

	

	

	


	

	
территории
	

	

	

	

	


	
10.1.6
	
благоустройство и озеленение территории
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.7
	
инженерные сети и оборудование территории
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.7.1
	
водоснабжение
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.7.2
	
водоотведение
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.7.3
	
электроснабжение
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.7.4
	
теплоснабжение
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.7.5
	
газоснабжение
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.7.6
	
телекоммуникации
	
-//-
	

	

	

	


	
10.1.8
	
Инженерная защита и мероприятия по охране окружающей среды
	
-//-
	

	

	

	


	
10.2
	
Удельные затраты
	

	

	

	

	


	
10.2.1
	
на 1 человека
	
тыс. теңге
	

	

	

	


	
10.2.2
	
на 1 квартиру или индивидуальный дом
	
-//-
	

	

	

	


	
10.2.3
	
на 1 2 общей площади нового жилого и общественного фондов
	
-//-
	

	

	

	


	
10.2.4
	
на 1 га территории
	
-//-
	

	

	

	


	
Примечание
* Показатели рекомендательного характера
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