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О внесении изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 "Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов"
Приказ и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 июня 2026 года № 226. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 июня 2026 года № 38998
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      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354 Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10240) следующие изменения:

      в Правилах обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденных указанным приказом:

      абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции:

      "Утечка природного газа, нефти или нефтепродуктов, нарушение зон минимальных расстояний от трубопроводов до зданий и сооружений различного назначения, повреждения наземного оборудования электрохимической защиты, телемеханики, связи, электроснабжения не допускаются. Открытые участки трубопроводов, которые не были засыпаны после проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, размывы поверхности трассы, повлекшие уменьшения глубины засыпки трубопровода минимум - 0,8 метра до верхней образующей должны быть засыпаны и приведены в безопасное состояние.";



      пункт 27 изложить в следующей редакции:

      "27. Земляные работы на ЛЧ МТ проводятся с письменного разрешения, эксплуатирующей организации.

      Информационные запрещающие или предупреждающие знаки, а также опознавательные знаки МТ, установленные на участках пересечений с судоходными реками, автомобильными и железными дорогами, другими трубопроводами и подземными коммуникациями, при выявлении повреждения либо ухудшения их читаемости подлежат ремонту или обновлению.

      ЛЧ МТ обозначается опознавательными знаками (щитами указателями) высотой 1,5 – 2 метра, устанавливаемыми на прямых участках в пределах видимости (но не реже чем через 500 м), а также на углах поворота и переходах, с указанием километража и фактической глубины заложения труб.

      Посадка древесных насаждений, препятствующих проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту трубопровода не допускается.".



      пункт 35 изложить в следующей редакции:

      "35. Испытания технологических трубопроводов на прочность и герметичность проводится согласно главе 7 Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 359 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 23754).";



      пункт 90 изложить в следующей редакции:

      "90. Арматуру на насосы выбирают по условному давлению в соответствии с паспортом насоса и характеристикой трубопровода. На нагнетательной линии центробежного насоса устанавливается манометр и обратный клапан, а на нагнетательной линии поршневого насоса устанавливается манометр с предохранителем (гасителем) пульсации и предохранительный клапан.

      Манометры не допускаются к применению при повреждении стекла или корпуса. Нанесение контрольных меток (красной черты) непосредственно на стекло манометра не допускается.";



      пункт 94 изложить в следующей редакции:

      "94. Для охлаждения корпусов подшипников и герметизаторов применяются незамерзающие жидкости (антифриз) или промышленные масла. В случае использования в качестве охлаждающей жидкости воды температурой до 30 градусов Цельсия для контроля за стоком применяются открытые воронки или смотровые устройства, соединенные с канализацией.".

      2. Комитету промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
	
      исполняющий обязанности

Министра по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан

	
К. Турсынбаев
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      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
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      "СОГЛАСОВАН"
Министерство энергетики
Республики Казахстан
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