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О внесении изменений в некоторые приказы Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
Приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 26 июня 2026 года № 191-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июня 2026 года № 39130

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.07.2026

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

      2. Комитету по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года и подлежит официальному опубликованию.
	
      Министр водных ресурсов

и ирригации

Республики Казахстан

	
Н. Нуржигитов



	 
	Утвержден приказом
Министр водных ресурсов
и ирригации
Республики Казахстан
от 26 июня 2026 года
№ 191-НҚ


 Перечень некоторых приказов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, в которые вносятся изменения

      1. Внести в приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 9 июня 2025 года № 115-НҚ "Об утверждении Правил ведения государственного мониторинга водных объектов и водных ресурсов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 36244) следующие изменения:

      в Правилах ведения государственного мониторинга водных объектов и водных ресурсов, утвержденных указанным приказом:



      подпункт 3) пункта 14 изложить в следующей редакции:

      "3) в течение двух часов сообщать в территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения обо всех аварийных ситуациях и нарушениях технологического режима водопользования.";

      в приложении 3 к указанным Правилам:

      строки 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "
	
1
	
Справка консультация о накоплении влагозапасов в бассейнах рек Республики Казахстан по данным на 1 февраля и ожидаемой водности рек в период половодья и в вегетационный период
	
Один раз в год (предварительный прогноз)
	
Национальная гидрометеорологическая служба
	
Ведомство уполномоченного органа, Командный центр стратегического планирования и оперативного управления уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и его территориальные подразделения

	
2
	
Справка консультация о накоплении влагозапасов в бассейнах рек Республики Казахстан по данным на 1 марта и ожидаемой водности рек в период половодья и в вегетационный период
	
Один раз в год (основной прогноз, по мере необходимости прогноз уточняется)
	
Национальная гидрометеорологическая служба
	
Ведомство уполномоченного органа, Командный центр стратегического планирования и оперативного управления уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и его территориальные подразделения



      ".

      2. Внести в приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 9 июня 2025 года № 116-НҚ "Об утверждении методики расчета удельных норм водопотребления и водоотведения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 36251) следующие изменения:

      в Методике расчета удельных норм водопотребления и водоотведения, утвержденных указанным приказом:



      пункт 14 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

      "14. Удельная норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды рассчитывается в три этапа.

      В удельную норму водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды входит количество воды, необходимое на питьевые, санитарные, бытовые и хозяйственные нужды, для полива территории и зеленых насаждений, приготовления блюд, стирки белья, душевых и отнесенное на единицу основной продукции (работы).

      Основой расчета удельной нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды служат строительные нормы и правила (далее – СНиП).

      На первом этапе расходы воды на хозяйственно - питьевые нужды в зависимости от направлений использования воды и принципов расчета ее потребности распределяются по следующим группам:

      1) расходы воды, определяемые в зависимости от численности работающих (питьевые и коммунальные нужды, приготовление блюд, стирка белья, душевые, бани, бассейны, санитарные пункты и больницы);

      2) расходы воды, рассчитываемые в зависимости от поливаемой или обрабатываемой площади территории (полива территории и зеленых насаждений, уборка помещений, пылеподавление).

      Определяется потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды по группам направлений ее использования согласно формуле 11:
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      где,

      Wх.ч – объем воды, определяемый в зависимости от численности работающих;

      Wj – объем воды на хозяйственно-питьевые нужды по группам направлений;

      Wх.f – объем воды, определяемый в зависимости от поливаемой или обрабатываемой площади территории;

      j – индекс направления использования воды на хозяйственно-питьевые нужды.

      На втором этапе рассчитывается расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на единицу основной продукции (работы) по группам направлений использования воды.

      Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды по первой группе направлений использования воды, определяется путем распределения рассчитанных по СНиП суммарных объемов воды по указанным направлениям ее использования двумя методами:

      1) пропорционально трудоемкости продукции по формуле 12:
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      где,

      Вх.ч.s – расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в зависимости от численности работающих;

      Wх.ч. – объем воды, определяемый в зависимости от численности работающих;

      Т – общая трудоемкость выпускаемой продукции, человек/час;

      Тs – трудоемкость единицы выпускаемой продукции, человек/час;

      величина Wx.ч./T представляет собой норматив расхода воды на 1 человека в час;

      2) при отсутствии учета трудоемкости продукции распределение воды осуществляется пропорционально заработной плате по формуле 13:

      
[image: ]




      где,

      Вх.ч.s – расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в зависимости от численности работающих;

      Wх.ч. – объем воды, определяемый в зависимости от численности работающих;

      Зs – основная заработная плата производственных рабочих на единицу продукции (на основании расчета себестоимости единицы продукции);

      Фпр – основная заработная плата производственных рабочих предприятия;

      величина Wx.ч./Фпр представляет собой норматив расхода воды на один теңге заработной платы.

      Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на единицу основной продукции по второй группе направлений использования воды, определяется путем распределения суммарных объемов воды по указанным направлениям ее использования (Wх.f) пропорционально стоимости валовой продукции по формуле 14:
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      где,
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      – расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в зависимости от поливаемой или обрабатываемой площади территории; 
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      – суммарный объем воды на хозяйственно-питьевые нужды по группе направлений использования воды, рассчитываемой по площади территории (занимаемой или обрабатываемой);

      Р – валовая продукция в оптовых ценах предприятия;

      Ps – оптовая цена единицы продукции;

      величина
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      представляет собой норматив расхода воды на один теңге валовой продукции. 

      На третьем этапе определяется удельная норма потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды на единицу продукции основного производства (Ни.х.s) путем суммирования расходов воды на единицу продукции по каждой из групп 
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      направлений использования воды по формуле 15:
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      где,

      Ни.х.s – удельная норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды;

      Вх.ч.s – расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в зависимости от численности работающих;
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      – расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в зависимости от поливаемой или обрабатываемой площади территории.

      В производстве, где осуществляется выпуск одного вида продукции, удельная норма потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды на единицу продукции рассчитывается путем деления требуемого объема воды на хозяйственно-питьевые нужды по группам направлений ее использования на объем выпускаемой продукции по формуле 16:
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      где,

      Ни.х.s – удельная норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды;

      Wо.х. – расход воды на хозяйственно-питьевые нужды по группам направлений ее использования;

      Qs – объем выпускаемой продукции.

      При выпуске малотоннажной продукции нескольких видов для расчета удельной нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на единицу продукции основного производства допускается использоваться упрощенный метод, заключающийся в следующем:

      1) определяется потребность воды на хозяйственно-питьевые нужды по всем направлениям ее использования;

      2) рассчитывается удельная норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды пропорционально стоимости единицы продукции основного производства по формуле 17:
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      где,

      Ни.х.s – удельная норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды;

      Wо.х. – расход воды на хозяйственно-питьевые нужды по группам направлений ее использования;

      Р – валовая продукция в оптовых ценах предприятия;

      Ps – оптовая цена единицы продукции;

      величина Wо.х./Р представляет собой норматив расхода воды на один теңге цены продукции основного производства.";

      в пункте 22:



      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) определяются оросительные нормы брутто для конкретного орошаемого поля в зависимости от условий и способов проведения поливов по формуле 27:
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      где,
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      – оросительная норма брутто конкретного поля; 
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      – оросительная норма нетто;
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      – коэффициент использования воды на конкретном поле. 

      Значение коэффициента использования воды при поверхностном поливе на конкретном поле учитывает условия проведения поливов (спланированность орошаемого участка, уклон поля, водопроницаемость почвогрунтов, применяемые технические средства). Значения коэффициента использования воды при поверхностном поливе приведены в таблице 3 приложения 6 к настоящей методике.

      Значения коэффициента использования воды при орошении дождеванием на конкретном поле устанавливаются по агроклиматическим зонам увлажненности Республики Казахстан с учетом различных типов почв и способов подачи воды к дождевальной технике. Значения коэффициента использования воды при орошении дождеванием приведены в таблице 4 приложения 6 к настоящей методике.

      При капельном орошении коэффициент использования воды на конкретном поле зависит от технологии капельного орошения, вида орошаемых культур и механического состава почв (легкие, средние, тяжелые) и изменяется от 0,90 до 0,98.

      Оросительная норма нетто садов и виноградников с учетом локального увлажнения почвы при капельной технологии полива – на 28 – 30 % меньше, значений оросительных норм нетто сельскохозяйственных культур в вегетационный период, приведенных в таблице 2 приложения 6 к настоящей методике;";

      абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции:

      "К южному региону относится территория Республики Казахстан от 40,5 до 48 градусов северной географической широты, к северному региону – от 48 до 53,5 градусов северной географической широты.".

      3. Внести в приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 9 июня 2025 года № 120-НҚ "Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и полос" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 36238) следующие изменения:

      в Правилах установления границ водоохранных зон и полос, утвержденных указанным приказом:



      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения на оснований утвержденной проектной документации, согласованной с Бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по земельным отношениям, а в селеопасных районах - дополнительно и с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.";

      абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:

      "Заказчиками проектов водоохранных зон и полос являются местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения, а по отдельным водным объектам (или их участкам) выступают также физические и юридические лица, заинтересованные в необходимости установления водоохранных зон и полос по конкретному объекту.";

      абзац одиннадцатый пункта 14 изложить в следующей редакции:

      "В пределах столицы, городов республиканского, областного и районного значения допускается уменьшение ширины водоохраной зоны водного объекта до 70 метров по сравнению с указанными в пункте 10 настоящих Правил исходя из конкретных условий планировки и в пределах существующей застройки в соответствии с утвержденными генеральными планами развития населенных пунктом при соблюдении следующих условий:".

      4. Внести в приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 12 июня 2025 года № 131-НҚ "Об утверждении Правил ведения государственного водного кадастра" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 36269) следующие изменения:

      в Правилах ведения государственного водного кадастра, утвержденных указанным приказом:

      в приложении 1:

      строку:

      "
	
Краткий обзор состояния водных ресурсов Казахстана и их использования



      "

      изложить в следующей редакции:

      "
	
Краткий обзор состояния водных ресурсов Республики Казахстан и их использования



      ";

      строку:

      "
	
Ресурсы речного стока и подземных вод по водохозяйственным бассейнам и республике в целом



      "

      изложить в следующей редакции:

      "
	
Ресурсы речного стока и подземных вод по водохозяйственным бассейнам и Республике Казахстан в целом



      ".

      5. Внести в приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 156-НҚ "Об утверждении Правил проведения многофакторного обследования гидротехнических сооружений и формы декларации безопасности гидротехнических сооружений" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 36350) следующее изменение:

      в приложении 2 к указанному приказу:



      пункт 10 изложить в следующей редакции:

      "10. Информирование и оповещение населения, уполномоченного органа и бассейновой водной инспекции, органов внутренних дел, органов гражданской
[bookmark: z138]
      защиты, местных исполнительных органов столицы, областей, городов
республиканского значения о возможных и возникших на ГТС аварийных ситуациях
___________________________________________________________________".

      6. Внести в приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 30 сентября 2025 года № 250-НҚ "Об утверждении Методики расчета ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 36974) следующие изменения:

      в Методике расчета ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов, утвержденных указанным приказом:



      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Ставки платы рассчитывается по бассейнам рек и отраслям экономики на основе базовых коэффициентов ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов согласно приложению 1 к настоящей Методике и отраслевые базовые коэффициенты ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов согласно приложению 2 к настоящей Методике, по формуле:

      СП отраслевая = МРП * К1*K2o, 

      где:

      СП отраслевая - ставка платы отраслевая;

      МРП - месячный расчетный показатель, установленный законами и действующий на период расчета;

      К1 - базовые коэффициенты ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов (доля МРП относительно конкретно взятого водного бассейна);

      K2o - отраслевые базовые коэффициенты ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов для конкретно взятого сектора экономики.";



      приложение 3 к указанной Методике изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему перечню, приложение 3 на казахском языке не меняется.

      7. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 9 апреля 2026 года № 104-НҚ "О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года № 216 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 38392) следующее изменение:

      в пункт 5 на казахском языке вносится изменение, текст на русском языке не меняется.
	 
	Приложение к перечню
некоторых приказов
Министерства водных
ресурсов и ирригации
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

	 
	Приложение 3
к Методике расчета ставок
платы за пользование водными
ресурсами поверхностных
водных объектов


 Единица измерения ставки платы на объем воды, забранной из поверхностных водных объектов
	
Наименование отрасли
	
Единица измерения применительно к размеру рассчитанной ставки платы

	
Жилищно-эксплуатационные и коммунальные услуги
	
Теңге/ 1000 м3

	
Промышленность, включая энергетику
	
Теңге/ 1000 м3

	
Сельское хозяйство
	
Теңге/ 1000 м3

	
Прудовые хозяйства осуществляющие забор из поверхностных источников
	
Теңге / 1000 м3

	
Гидроэнергетика
	
Теңге / 1000 кВт.ч

	
Водный транспорт
	
Теңге / 1000 т.км
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