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О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны"
Совместный приказ и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 августа 2026 года № 328 и Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 сентября 2026 года № 142. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 сентября 2026 года № 39852
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      ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Внести в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17647) следующие изменения и дополнения:

      в пункте 1:



      подпункт 23) изложить в следующей редакции:

      "23) проверочный лист в области пожарной безопасности в отношении юридических лиц, аттестованных на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах согласно приложению 23 к настоящему совместному приказу;";

      дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания:

      "24-1) проверочный лист в области пожарной безопасности в отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, согласно приложению 24-1 к настоящему совместному приказу.";

      в критериях оценки степени риска, применяемые для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и проверок в области пожарной безопасности, утвержденных указанным совместным приказом:



      пункт 5 дополнить подпунктом 37) следующего содержания:

      "37) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.";



      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении субъектов (объектов) контроля и надзора, отнесенных к высокой и средней степени риска, проводится на основании годовых графиков, полугодовых списков.

      В отношении профессиональных противопожарных служб проводится проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и внеплановые проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      В отношении экспертных организаций по аудиту в области пожарной безопасности проводятся внеплановые проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      В отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики проводится проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.";



      пункт 13 изложить в следующей редакции:

      "13. В зависимости от возможного риска и значимости проблемы, единичности или системности нарушения, анализа принятых ранее решений, по субъекту (объекту) государственного контроля и надзора на основании источников определяются субъективные критерии, которые соответствуют степени нарушения – грубое, значительное и незначительное.

      Грубые нарушения – нарушения требований пожарной безопасности, направленных на исключение условий возникновения пожара, его распространения, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также требований, регламентирующих вопросы деятельности профессиональной противопожарной службы, деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, безопасной эксплуатации электрических сетей и электрооборудования, наличия и состояния путей эвакуации.

      Значительные нарушения – нарушения требований пожарной безопасности, направленных на профилактику и предупреждение возникновения пожара и создание условий для его успешного тушения.

      Незначительные нарушения – нарушения требований пожарной безопасности, регламентирующих организационные вопросы обеспечения пожарной безопасности.

      Субъективные критерии с распределением требований пожарной безопасности по степеням нарушений и источникам информации на грубые, значительные, незначительные, приведены в приложении к настоящим Критериям.";



      пункт 19 изложить в следующей редакции:

      "19. Проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям проводится по проверочным листам в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности, приведенным в приложениях 23, 24 и 24-1 к настоящему совместному приказу.";

      в приложении 1 к указанным Критериям:

      строку:
	
Требования к эксплуатации систем и установок пожарной автоматики



      изложить в следующей редакции:

      "
	
Требования к эксплуатации систем пожарной автоматики


	 
	";



      строки, порядковые номера 126, 127, 128 и 129, изложить в следующей редакции:

      "
	
126.
	
Поддержание систем пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем проведения своевременного технического обслуживания и освидетельствования и планово-предупредительного ремонта с оформлением соответствующих документов
	
грубое

	
127.
	
Наличие на объекте, оборудованном системами пожарной автоматики, технической документации.
	
незначительное

	
128.
	
Знание устройств и принципов работы систем пожарной автоматики, смонтированных на объекте
	
значительное

	
129.
	
Проведение технического освидетельствования систем пожарной автоматики после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, а также в случаях отказа работы этих систем
	
значительное


	 
	";



      строку:
	
Разрешительные требования к негосударственной противопожарной службе с выездной пожарной техникой, аттестованной по разрешительным требованиям, установленным после 31 июля 2018 года



      изложить в следующей редакции:

      "
	
Разрешительные требования к профессиональной противопожарной службе с выездной пожарной техникой, аттестованной по разрешительным требованиям, установленным после 31 июля 2018 года


	 
	";



      строки, порядковые номера 872 и 873, изложить в следующей редакции:

      "
	
872.
	
Наличие не менее двух пожарных автомобилей на правах собственности либо приобретенных посредством лизинга как лизингополучатель, подтвержденных свидетельствами о регистрации транспортного средства, диагностическими картами технического осмотра автомобиля и актами технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей к тушению пожаров
	
грубое

	
873.
	
Наличие пожарно-технического оборудования и снаряжения на пожарной технике:

1) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 125 мм в количестве 2 штук;

2) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 75 мм в количестве 2 штук;

3) рукав напорный, для работы от гидранта, диаметром 77 мм в количестве 2 штук;

4) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм в количестве 6 штук;

5) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм в количестве 10 штук;

6) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм в количестве 6 штук;

7) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм в количестве 1 штуки;

8) сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м в количестве 1 штуки;

9) разветвление 3-ходовое РТ – 70 (РТ – 80) в количестве 2 штук;

10) водосборник рукавный ВС - 125 с заглушками в количестве 1 штуки;

11) ключ торцевой для открывания гидрантов в количестве 1 штуки;

12) направляющий трос газодымозащитной службы в количестве 1 штуки;

13) головка соединительная переходная 70x50 в количестве 2 штук;

14) головка соединительная переходная 80x50 в количестве 2 штук;

15) головка соединительная переходная 80x70 в количестве 2 штук;

16) задержка рукавная в количестве 4 штук;

17) зажимы рукавные в количестве 4 штук;

18) колонка пожарная в количестве 1 штуки;

19) ключи для соединения всасывающих рукавов К-150 в количестве 2 штук;

20) ключи для соединения напорных рукавов К-80 в количестве 2 штук;

21) ключ для открывания крышек гидрантов в количестве 1 штуки;

22) гидроэлеватор Г-600 в количестве 1 штуки;

23) ствол РСК-50 в количестве 4 штук;

24) ствол РСА в количестве 2 штук;

25) ствол РС-70 в количестве 2 штук;

26) ствол воздушно-пенный СВП-4 в количестве 2 штук;

27) ствол лафетный переносной в количестве 1 штуки;

28) генератор пены средней кратности ГПС-600 в количестве 2 штук;

29) лестница трехколенная в количестве 1 штуки;

30) лестница штурмовая в количестве 1 штуки;

31) лестница-палка в количестве 1 штуки;

32) багор металлический длиной 2,5 м в количестве 1 штуки;

33) лом универсальный в количестве 1 штуки;

34) кувалда кузнечная в количестве 1 штуки;

35) топор плотницкий в количестве 1 штуки;

36) лопата штыковая в количестве 1 штуки;

37) пила-ножовка по дереву в деревянном футляре в количестве 1 штуки;

38) ножницы для резки арматуры в количестве 1 штуки;

39) комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе: ножницы с диэлектрической рукояткой в количестве 1 штуки; перчатки диэлектрические в количестве 1 пары; боты диэлектрические в количестве 1 пары; коврик диэлектрический в количестве 1 штуки;

40) веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле в количестве 1 штуки;

41) теплоотражательный костюм в количестве 3 штук;

42) сапоги резиновые в количестве 4 пар;

43) электрический индивидуальный фонарь в количестве 5 штук;

44) электрический групповой фонарь в количестве 1 штуки;

45) аптечка медицинская в количестве 1 комплекта;

46) огнетушитель ОУ-5 или ОП - 5 в количестве 1 штуки;

47) лопата совковая в количестве 1 штуки;

48) комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля в количестве 1 комплекта;

49) автомобильная радиостанция в количестве 1 штуки;

50) переносная радиостанция в количестве 4 штук;

51) сигнально-громкоговорящее устройство в количестве 1 штуки;

52) домкрат 5 – 10 т в количестве 1 штуки.
	
грубое


	 
	";



      строки, порядковые номера 875, 876 и 877, изложить в следующей редакции:

      "
	
875.
	
Наличие работников численностью не менее 17 человек, из расчета 1 начальник подразделения, 4 работника включая водителя на каждый основной пожарный автомобиль в дежурную смену
	
значительное

	
876.
	
Квалификация работников профессиональных противопожарных служб с выездной техникой:

1) для начальника службы (отряда) и его заместителя, начальника пожарной части и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 3 лет стажа работы на руководящих должностях аппаратов управления или подразделений пожаротушения органов государственной противопожарной службы;

2) для начальника караула (начальник смены) наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности;

3) для мастера газодымозащитной службы наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности и имеющий допуск к работе в аппаратах на сжатом воздухе;

4) для командира отделения наличие документов, подтверждающих – среднее образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности;

5) для старшего пожарного, пожарного наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности;

6) для водителя (старшего водителя) пожарного автомобиля наличие документов, подтверждающих – среднее образование, водительское удостоверение категории "С" с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности;

7) для радиотелефониста (диспетчера пункта связи) наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
	
значительное

	
877.
	
Наличие специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы:

1) боевая одежда пожарного в количестве 1 комплекта;

2) подшлемник в количестве 1 штуки;

3) перчатки пятипалые в количестве 1 штуки;

4) рукавицы меховые с крагами в количестве 1 пары;

5) пояс спасательный пожарный с карабином в количестве 1 штуки;

6) каска пожарная (шлем) в количестве 1 штуки;

7) сапоги пожарного в количестве 1 пары;

8) кобура поясная для топора пожарного в количестве 1 штуки;

9) сапоги резиновые в количестве 1 пары.
	
значительное


	 
	";



      строки, порядковые номера 880 и 881, изложить в следующей редакции:

      "
	
880.
	
Наличие работников численностью не менее 9 человек, из расчета 1 начальник поста и 2 работника в дежурную смену
	
значительное

	
881.
	
Квалификация работников профессиональных противопожарных служб без выездной техники:

1) для начальника пожарного поста и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 1 года стажа работы на должностях аппаратов управления или подразделений противопожарной службы;

2) для старшего инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности;

3) для инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
	
значительное


	 
	";



      после строки, порядковый номер 884, дополнить строкой следующего содержания:

      "
	
Разрешительные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики


	 
	";



      дополнить строками, порядковые номера 885, 886 и 887, следующего содержания:

      "
	
885.
	
Наличие в штате не менее трех специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже III, отвечающих одному из следующих условий:

имеющих высшее техническое образование по специальностям "пожарная безопасность", "вычислительная техника и информационные сети", "программное обеспечение", "автоматизация и управление", "электроэнергетика", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "информационные системы", "системы информационной безопасности", "инжиниринг и автоматизированные системы управления", "автоматизация и управление технологическими процессами", "техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства", "мехатроника", "робототехника и встраиваемые системы", "цифровая техника", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "электроснабжение", "техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования" и стаж работы не менее трех лет в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования;

имеющих техническое и профессиональное образование по специальностям "пожарная безопасность", "вычислительная техника и информационные сети", "программное обеспечение", "автоматизация и управление", "электроэнергетика", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "информационные системы", "системы информационной безопасности", "инжиниринг и автоматизированные системы управления", "автоматизация и управление технологическими процессами", "техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства", "мехатроника", "робототехника и встраиваемые системы", "цифровая техника", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "электроснабжение", "техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования" и стаж работы не менее пяти лет в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования
	
грубое

	
886.
	
Наличие здания или помещения, принадлежащего индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на праве собственности или ином законном основании
	
незначительное

	
887.
	
Наличие необходимых средств измерений на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, соответствующих Закону Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений", предназначенные для измерения:

1) напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях;

2) силы тока в амперах;

3) электрических активных (омических) сопротивлений;

4) значений сопротивлений;

5) освещенности;

6) линейных размеров;

7) влажности и температуры воздуха в помещении;

8) давления воды в водопроводе;

9) температуры воды в водопроводе;

10) диаметра отверстия водопровода;

11) интервалов времени;

12) статических растягивающих усилий;

13) веса;

14) концентрации кислорода в воздухе;

15) уровня звука;

16) кинематической вязкости;

17) толщины огнезащитного покрытия огнестойких воздуховодов системы противодымной вентиляции;

18) расхода воздуха, удаляемого системой вытяжной противодымной вентиляции, а также скорости истечения воздуха через открытый дверной проем тамбур-шлюзов;

19) перепада давления в лестничных клетках, лифтовых шахтах, тамбур-шлюзах и лифтовых холлах;

20) затухания волоконно-оптических линий связи.
	
грубое


	 
	";



      в приложении 2 к указанным Критериям:

      в разделе: "Для проверок на соответствие требованиям":

      строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции:

      "
	
2
	
Наличие аттестата профессиональных противопожарных служб и экспертных организаций по аудиту в области пожарной безопасности, а также разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики
	
Результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями
	
80
	
1 факт

	
	
	
	
	
100%


	 
	";



      в проверочном листе в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности, утвержденном указанным совместным приказом:

      строки, порядковые номера 120, 121, 122 и 123, изложить в следующей редакции:

      "
	
120.
	
Поддержание систем пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем проведения своевременного технического обслуживания, освидетельствования и планово-предупредительного ремонта с оформлением соответствующих документов
	

	


	
121.
	
Наличие на объекте, оборудованном системами пожарной автоматики, технической документации
	

	


	
122.
	
Знание устройств и принципов работы систем пожарной автоматики, смонтированных на объекте обслуживающим персоналом объекта
	

	


	
123.
	
Проведение технического освидетельствования систем пожарной автоматики после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, а также в случаях отказа работы этих систем
	

	



	 
	";



      в проверочном листе в области пожарной безопасности в отношении юридических лиц, аттестованных на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, утвержденном указанным совместным приказом:

      строки, порядковые номера 7 и 8, изложить в следующей редакции:

      "
	
7
	
Наличие не менее двух пожарных автомобилей на правах собственности либо приобретенных посредством лизинга как лизингополучатель, подтвержденных свидетельствами о регистрации транспортного средства, диагностическими картами технического осмотра автомобиля и актами технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей к тушению пожаров
	

	


	
8
	
Наличие пожарно-технического оборудования и снаряжения на пожарной технике:

1) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 125 мм в количестве 2 штук;

2) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 75 мм в количестве 2 штук;

3) рукав напорный, для работы от гидранта, диаметром 77 мм в количестве 2 штук;

4) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм в количестве 6 штук;

5) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм в количестве 10 штук;

6) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм в количестве 6 штук;

7) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм в количестве 1 штуки;

8) сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м в количестве 1 штуки;

9) разветвление 3-ходовое РТ – 70 (РТ – 80) в количестве 2 штук;

10) водосборник рукавный ВС - 125 с заглушками в количестве 1 штуки;

11) ключ торцевой для открывания гидрантов в количестве 1 штуки;

12) направляющий трос газодымозащитной службы в количестве 1 штуки;

13) головка соединительная переходная 70x50 в количестве 2 штук;

14) головка соединительная переходная 80x50 в количестве 2 штук;

15) головка соединительная переходная 80x70 в количестве 2 штук;

16) задержка рукавная в количестве 4 штук;

17) зажимы рукавные в количестве 4 штук;

18) колонка пожарная в количестве 1 штуки;

19) ключи для соединения всасывающих рукавов К-150 в количестве 2 штук;

20) ключи для соединения напорных рукавов К-80 в количестве 2 штук;

21) ключ для открывания крышек гидрантов в количестве 1 штуки;

22) гидроэлеватор Г-600 в количестве 1 штуки;

23) ствол РСК-50 в количестве 4 штук;

24) ствол РСА в количестве 2 штук;

25) ствол РС-70 в количестве 2 штук;

26) ствол воздушно-пенный СВП-4 в количестве 2 штук;

27) ствол лафетный переносной в количестве 1 штуки;

28) генератор пены средней кратности ГПС-600 в количестве 2 штук;

29) лестница трехколенная в количестве 1 штуки;

30) лестница штурмовая в количестве 1 штуки;

31) лестница-палка в количестве 1 штуки;

32) багор металлический длиной 2,5 м в количестве 1 штуки;

33) лом универсальный в количестве 1 штуки;

34) кувалда кузнечная в количестве 1 штуки;

35) топор плотницкий в количестве 1 штуки;

36) лопата штыковая в количестве 1 штуки;

37) пила-ножовка по дереву в деревянном футляре в количестве 1 штуки;

38) ножницы для резки арматуры в количестве 1 штуки;

39) комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе: ножницы с диэлектрической рукояткой в количестве 1 штуки; перчатки диэлектрические в количестве 1 пары; боты диэлектрические в количестве 1 пары; коврик диэлектрический в количестве 1 штуки;

40) веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле в количестве 1 штуки;

41) теплоотражательный костюм в количестве 3 штук;

42) сапоги резиновые в количестве 4 пар;

43) электрический индивидуальный фонарь в количестве 5 штук;

44) электрический групповой фонарь в количестве 1 штуки;

45) аптечка медицинская в количестве 1 комплекта;

46) огнетушитель ОУ-5 или ОП - 5 в количестве 1 штуки;

47) лопата совковая в количестве 1 штуки;

48) комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля в количестве 1 комплекта;

49) автомобильная радиостанция в количестве 1 штуки;

50) переносная радиостанция в количестве 4 штук;

51) сигнально-громкоговорящее устройство в количестве 1 штуки;

52) домкрат 5 – 10 т в количестве 1 штуки.
	

	



	 
	";



      строки, порядковые номера 10, 11 и 12, изложить в следующей редакции:

      "
	
10
	
Наличие работников численностью не менее 17 человек, из расчета 1 начальник подразделения, 4 работника включая водителя на каждый основной пожарный автомобиль в дежурную смену
	

	


	
11
	
Квалификация работников профессиональных противопожарных служб с выездной техникой:

1) для начальника службы (отряда) и его заместителя, начальника пожарной части и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 3 лет стажа работы на руководящих должностях аппаратов управления или подразделений пожаротушения органов государственной противопожарной службы;

2) для начальника караула (начальник смены) наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности;

3) для мастера газодымозащитной службы наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности и имеющий допуск к работе в аппаратах на сжатом воздухе;

4) для командира отделения наличие документов, подтверждающих – среднее образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности;

5) для старшего пожарного, пожарного наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности;

6) для водителя (старшего водителя) пожарного автомобиля наличие документов, подтверждающих – среднее образование, водительское удостоверение категории "С" с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности;

7) для радиотелефониста (диспетчера пункта связи) наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
	

	


	
12
	
Наличие специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы:

1) боевая одежда пожарного в количестве 1 комплекта;

2) подшлемник в количестве 1 штуки;

3) перчатки пятипалые в количестве 1 штуки;

4) рукавицы меховые с крагами в количестве 1 пары;

5) пояс спасательный пожарный с карабином в количестве 1 штуки;

6) каска пожарная (шлем) в количестве 1 штуки;

7) сапоги пожарного в количестве 1 пары;

8) кобура поясная для топора пожарного в количестве 1 штуки;

9) сапоги резиновые в количестве 1 пары.
	

	



	 
	";



      строки, порядковые номера 15 и 16, изложить в следующей редакции:

      "
	
15
	
Наличие работников численностью не менее 9 человек, из расчета 1 начальник поста и 2 работника в дежурную смену
	

	


	
16
	
Квалификация работников профессиональных противопожарных служб без выездной техники:

1) для начальника пожарного поста и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 1 года стажа работы на должностях аппаратов управления или подразделений противопожарной службы;

2) для старшего инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности;

3) для инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
	

	



	 
	".



      совместный приказ дополнить приложением 24-1 согласно приложению к настоящему совместному приказу.

      2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

      4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
	
      Заместитель Премьер-Министра –

Министр национальной экономики

Республики Казахстан 

	
__________С. Жумангарин


	
      Исполняющий обязанности министра

по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан 

	
__________К. Турсынбаев




      "СОГЛАСОВАН"

      Комитет по правовой статистике

      и специальным учетам

      Генеральной прокуратуры

      Республики Казахстан
	 
	Приложение к приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной
экономики
Республики Казахстан
от 1 сентября 2026 года № 142
и исполняющего обязанности
министра по чрезвычайным
ситуациям
Республики Казахстан
от 27 августа 2026 года
№ 328
Приложение 24-1
к совместному приказу
Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 30 октября 2018 года № 758
и Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 30 октября 2018 года
№ 31


 Проверочный лист в области пожарной безопасности в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики

      Государственный орган, назначивший проверку ___________________________

      ____________________________________________________________________

      Акт о назначении проверки ____________________________________________

      (№, дата)

      Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____________________

      ____________________________________________________________________

      (Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный 

      номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____________________________

      Адрес места нахождения ______________________________________________

      ____________________________________________________________________
	
№ п/п
	
Перечень требований
	
Соответствует требованиям
	
Не соответствует требованиям

	
1
	
Наличие в штате не менее трех специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже III, отвечающих одному из следующих условий:

имеющих высшее техническое образование по специальностям "пожарная безопасность", "вычислительная техника и информационные сети", "программное обеспечение", "автоматизация и управление", "электроэнергетика", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "информационные системы", "системы информационной безопасности", "инжиниринг и автоматизированные системы управления", "автоматизация и управление технологическими процессами", "техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства", "мехатроника", "робототехника и встраиваемые системы", "цифровая техника", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "электроснабжение", "техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования" и стаж работы не менее трех лет в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования;

имеющих техническое и профессиональное образование по специальностям "пожарная безопасность", "вычислительная техника и информационные сети", "программное обеспечение", "автоматизация и управление", "электроэнергетика", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "информационные системы", "системы информационной безопасности", "инжиниринг и автоматизированные системы управления", "автоматизация и управление технологическими процессами", "техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства", "мехатроника", "робототехника и встраиваемые системы", "цифровая техника", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "электроснабжение", "техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования" и стаж работы не менее пяти лет в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования.
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Наличие здания или помещения, принадлежащего индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на праве собственности или ином законном основании.
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Наличие необходимых средств измерений на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, соответствующих Закону Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений", предназначенные для измерения:

1) напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях;

2) силы тока в амперах;

3) электрических активных (омических) сопротивлений;

4) значений сопротивлений;

5) освещенности;

6) линейных размеров;

7) влажности и температуры воздуха в помещении;

8) давления воды в водопроводе;

9) температуры воды в водопроводе;

10) диаметра отверстия водопровода;

11) интервалов времени;

12) статических растягивающих усилий;

13) веса;

14) концентрации кислорода в воздухе;

15) уровня звука;

16) кинематической вязкости;

17) толщины огнезащитного покрытия огнестойких воздуховодов системы противодымной вентиляции;

18) расхода воздуха, удаляемого системой вытяжной противодымной вентиляции, а также скорости истечения воздуха через открытый дверной проем тамбур-шлюзов;

19) перепада давления в лестничных клетках, лифтовых шахтах, тамбур-шлюзах и лифтовых холлах;

20) затухания волоконно-оптических линий связи.
	

	




      Должностное (ые) лицо (а)_____________________________________________

      должность подпись

      ____________________________________________________________________

      фамилия, имя, отчество (при наличии)

      Руководитель субъекта контроля и надзора____________________ ___________

      должность подпись

      ____________________________________________________________________

      фамилия, имя, отчество (при наличии)
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